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第一章  投标人须知通用部分
一、总则
1.1适用范围
本招标文件适用于本文件第七章采购需求中所述软件开发、相关服务及货物的招标投标。本项目属性确定为服务类（软件开发类）采购。
1.2定义
1.2.1“采购人”是指本项目的具体采购单位，具体名称详见第五章投标人须知专用部分。
1.2.2“采购内容”指本招标文件中第七章采购需求所述软件开发及相关服务内容、货物。
1.2.3“软件开发”指本招标文件第七章采购需求所述投标人应该完成软件各功能模块、系统的开发、完善和应用部署等；“服务”指本招标文件第七章采购需求所述投标人应该履行的承诺和义务。“货物”指本招标文件第七章采购需求所述所有货物（含不需要二次开发的软件），不包括投标人为提供相关服务而购置的所有权属于投标人的货物。
1.2.4“第三方”指采购人和投标人之外的其他机构或个人。“第三方软件”指计算机软件著作权（以下简称著作权）涉及“第三方”的软件(不含源代码开放，使用、修改和分发不受许可限制的软件)，包括“第三方”单独拥有或“第三方”与采购人、投标人共同拥有著作权的软件。
1.2.5“潜在投标人”指符合本招标文件各项规定的供应商。
1.2.6“投标人”，如无特殊说明，指符合本招标文件规定并参加投标的供应商。
1.2.7本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。
1.2.8本招标文件所称的复印件，包括原件经扫描或照相后的打印件、影印件等。复印件应清晰。
1.2.9盖章及签字。
1.2.9.1盖章。在本招标文件中，要求相关方在投标文件及相关文件上盖章的，均应使用与相关方名称全称相一致的公章，不得使用“投标专用章”等代替。其中要求投标人（投标人为联合体的，指联合体的牵头方）盖章的，投标人应使用符合《中华人民共和国电子签名法》规定且与投标人名称全称相一致的电子签章，或者在加盖公章后扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，并进行电子签章。
1.2.9.2签字。本招标文件中，要求投标人法定代表人或授权代表人或投标人代表等在投标文件及相关文件、材料上签字的，可使用符合《中华人民共和国电子签名法》的相关人员本人的电子签字，或由相关人员本人签字，或使用本人的名章或手签章。
1.3合格投标人的条件
1.3.1具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的境内供应商均可参加投标。但有下列情况之一的，不得参加投标：
（1）凡为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；
（2）凡未在中国气象局政府采购中心（以下简称采购中心）登记并领取或购买招标文件的；
1.3.2投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规，并符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，否则投标将被拒绝。
1.3.3具有第五章投标人须知专用部分5.2条规定的且至投标截止日仍有效的特殊资质条件，否则投标将被拒绝。
1.3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一分包的政府采购活动，否则投标将被拒绝。
1.3.5本次招标是否允许由两个或两个以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同投标，详见第五章投标人须知专用部分。如果不允许联合体投标，则联合体投标将被拒绝。如果允许联合体投标，联合体各方除符合上述规定外，还应符合下列要求：
（1）联合体应提供“联合体协议”，该协议书对联合体各方均具有法律约束力。联合体文件未附联合体协议的，其投标将被拒绝。
（2）联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。否则，其提交的联合投标将被拒绝。
（3）联合体必须确定其中一方为全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。
（4）由同一专业的单位组成的联合体，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件，并按照资质等级较低的单位确定资质等级；由不同专业的单位组成的联合体，每一专业至少有一方具备相应的资格条件。否则，其提交的联合投标将被拒绝。
（5）联合体中标后，合同应由各成员的合法的法定代表人或授权代表共同签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购中心与采购人承担连带责任。
（6）联合体或其成员通过协议、控股或分支机构或其它方式就供货或服务等与任何独立或非独立的他方构成联合、分属或其它关系、相关责任义务等，均由联合体或其成员与该他方自行协商约定，联合体或其成员与该他方之间的约定均仅属于其间分担权利义务与责任的办法，对采购中心与采购人均不具有任何约束或效力，且一旦发生与本招标、投标、协议及其履行相关的责任，均仅应由联合体或其成员与该他方各自或承担连带责任，而联合体或其成员依据本次招标、投标原所应承担的对采购中心与采购人的责任均并不因此被减免。
（7）联合体或其成员未经采购人事先书面同意，不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得采购人书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次招标的全部相关规定。
（8）联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独投标，也不得再同时参加其他的联合体。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被一并拒绝。
1.3.6以投标截止日为基准日，投标人之前三年存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。
（1）不良信用记录指存在下列情形之一：
①被列入失信的被执行人；
②被列入重大税收违法案件当事人名单；
③被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
④因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。其中较大数额罚款是指认定为200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200 万元的，从其规定。
（2）联合体投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（3）信用记录查询：采购中心或采购人通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标截止日投标人的信用记录，将查询结果打印后存档备查。投标人信用记录以采购中心或采购人查询结果为准，投标人自行提供的有关信用证明材料与采购中心或采购人查询结果不一致的，不作为评标依据。采购中心或采购人查询之后，投标人的信用记录如发生变更，将不再作为评标依据，也不影响评审结果。
1.3.7投标人在投标过程中不得向采购人和采购中心提供、给予任何有价值的物品，一经发现，按照投标无效处理。
1.3.8投标人没有其他不符合国家法律法规的不合格投标人的情况，以及本招标文件所规定的不合格投标人的情况。否则投标将被拒绝。
1.3.9如投标人授权代表不是法定代表人，须在投标函中具有法定代表人的授权，否则投标将被拒绝。
1.3.10 关于知识产权
（1）在本项目软件开发中，所产生的源代码、执行文件和相关开发文档等知识产权为采购人所有，应按采购人要求及时交付采购人。投标人未经采购人授权不得留存或提供他用。如投标人不同意，则投标将被拒绝。
（2）投标人在本项目软件开发中使用第三方软件进行移植、修改和再开发的，应获得第三方软件著作权所有人的授权；如未使用第三方软件进行移植、修改和再开发的，投标人应作出承诺，否则投标将被拒绝。
1.3.11 关于软件再开发的授权投标
（1）投标人开发本项目招标的软件时，若对其拥有全部著作权的软件进行移植、修改、再开发的，则不得再授权他人对该软件进行移植、修改、再开发并参加本项目的投标。否则仅接受该投标人的投标，被授权人的投标将被拒绝。
（2）除第五章投标人须知专用部分另有约定外，拥有第三方软件著作权的所有第三方，只能授权同一个投标人在开发本项目招标的软件时，对该第三方软件进行移植、修改、再开发，否则被授权的所有投标人的投标将全部被拒绝。
1.3.12 投标人应具备完成本项目软件开发的所必需的软件、硬件设施资源及场地，完善的备份恢复措施和应急管理体系，健全的内部控制、保密和管理制度。否则投标将被拒绝。
1.3.13本项目如不需要驻场服务，则投标人应符合以下条件，否则投标将被拒绝：①用于本项目的设施、系统和数据与其他项目有明确、清晰的边界；②用于本项目的服务器、存储、网络设备、操作系统、数据库、中间件等软、硬件设施具有最高管理权限；③具有防止数据泄露的管理和技术措施；④不存在规避监管的情形。
1.4服务团队及驻场规定
1.4.1是否需要投标人组成专门的服务团队完成本项目所采购服务，见第五章投标人须知专用部分。如需要组成专门的服务团队，投标人应按采购人要求的人数、人员能力及资质等条件，委派若干名专职或兼职的项目管理及专业人员组成服务团队，并指定其中1-2名能力较强、对本次招标项目较熟悉的人员为团队的项目负责人（项目经理）。如投标人不能组成服务团队的，投标将被拒绝；如服务团队人数以及人员的能力、资质等不符合采购文件要求的，将可能导致评审时被扣除相关分数直至投标被拒绝（被拒绝投标的情形见第八章投标被拒绝条款专用部分）。
1.4.2投标人获得本项目采购合同后，在本项目实施过程中应保持团队人员特别是项目负责人（项目经理）的稳定。在本项目实施过程中如需要对团队人员调整，按以下规则执行：
（1）如采购人认为有必要调整团队有关人员，投标人应及时进行调整，并与采购人协商一致后，重新委派相关人员；
（2）投标人未经采购人同意，不得自行调整团队人员；
（3）如团队相关人员因离职、伤病等不能继续实施本项目时，投标人应及时通知采购人，并与采购人协商一致后，重新委派相关人员；
（4）投标人重新委派的人员，其能力、资质、有关工作经历等应不低于原人员。
1.4.3服务团队是否需要驻场服务见第五章投标人须知专用部分。如需要驻场服务，但投标人不能提供驻场服务的，投标将被拒绝；如驻场服务人数、专业水平等不符合采购文件要求的，将可能导致评审时被扣除相关分数直至投标被拒绝（被拒绝投标的情形见第八章投标被拒绝条款专用部分）。
1.5采购货物的规定
本次采购内容是否包括货物见第五章投标人须知专用部分。如本次采购内容包括货物，按以下规则执行：
1.5.1投标人所投标的货物如是国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物，或者投标人所投标的货物使用了国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物作为零件，投标将被拒绝。
1.5.2如投标货物必须取得《气象专用技术装备使用许可证》，投标货物应具有至投标截止日仍有效的《气象专用技术装备使用许可证》，且所载产品名称、规格型号应与投标货物的名称、规格型号一致，否则投标将被拒绝。投标的货物是否必须取得《气象专用技术装备使用许可证》，见第五章投标人须知专用部分。
1.5.3如允许进口货物投标，应当遵守《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》（财库〔2007〕119 号）、财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的相关规定。本项目是否允许进口产品投标，见第五章投标人须知专用部分。不符合第五章投标人须知专用部分5.7条有关进口产品投标要求的，投标将被拒绝。
1.5.4本次招标是否允许代理商（指投标人提供的货物不是自己制造的，下同）投标，以及进口产品代理商投标应提交资料详见第五章投标人须知专用部分。不符合第五章投标人须知专用部分5.7条有关代理商投标要求，以及进口产品代理商未按第五章投标人须知专用部分5.8条提交有关资料的，投标将被拒绝。
1.5.5节能及环保产品。根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效；本次投标产品类别属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。如投标产品属于上述政府优先采购产品类别的，将在评标时将视情况予以优先采购，具体优先采购办法如有详见第六章评标方法和评标标准。
1.6中小企业
1.6.1本次采购活动所称中小企业（中型、小型和微型企业简称，下同）是指：在中华人民共和国境内依法设立，按照工信部等部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的中小企业划分标准以及本次采购标的所属行业（具体所属行业见第五章投标人须知专用部分）确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外；符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。
1.6.2以联合体形式参加本次采购活动的，如联合体各方均为中小企业，则联合体视同中小企业，其中联合体各方均为小微企业（小型和微型企业的简称，下同）的，则联合体视同小微企业。
1.6.3本项目是否预留采购份额面向中小企业采购见第五章投标人须知专用部分。如是预留采购份额面向中小企业采购，投标人应按照第二章投标文件格式的要求提供《中小企业声明函》（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业），否则投标将被拒绝。如是预留采购份额面向中小企业采购，且接受中小企业以联合体或者合同分包方式参加的，其联合体协议或者分包意向协议（格式可参考第二章投标文件格式）还应明确中小企业合同金额，且应达到合同总金额的30%以上（小微企业的比例不低于中小企业合同金额的60%），否则投标将被拒绝。
1.6.4 如本项目不是预留采购份额面向中小企业采购，则价格优惠政策如下：
（1）对小微企业的报价，将给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；
（2）允许联合体投标的情况下，如投标人是大中型企业与小微企业组成的联合体，且联合体协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，将对其投标报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审；
（3）在允许分包的情况下，如投标人是大中型企业并承诺向一家或者多家小微企业分包，且分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，将对其投标报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
1.6.5符合《财政部 司法部<关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>》（财库〔2014〕68号）规定的监狱和戒毒企业，能提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的其为监狱企业或戒毒企业的证明文件，在本次采购活动中视同小微企业（小型和微型企业简称，下同）；符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会<关于促进残疾人就业政府采购政策的通知>》（财库〔2017〕141号）规定的享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，能按照第二章投标文件格式的要求提供《残疾人福利性单位声明函》并对其真实性负责，在本次采购活动中视同小微企业。
1.6.6享受中小企业扶持政策获得本项目政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
1.7串通投标
1.7.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，按照投标无效处理：
（1）法定代表人为同一人的投标人，同时参与本次招标相同包的投标；
（2）投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
（3）投标人之间约定中标人；
（4）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
（5）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
（6）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
1.7.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，按照投标无效处理：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员、联系人为同一人。联系电话、传真、电子邮箱等相同的视同为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者同一个人的账户转出；
（7）不同投标人的投标文件为同一人签字。
1.7.3采购人、采购中心、评标委员会在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝并不予退还其投标保证金，并视情况依法追究责任。
1.8采购预算
招标公告或投标邀请书中所述的采购人已经落实本次采购标的物的采购预算。
1.9投标费用
1.9.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论结果如何，采购人和采购中心均无义务和责任承担这些费用。
1.9.2中标人是否交纳代理服务费见第五章投标人须知专用部分。
（1）如中标人无须交纳代理服务费，请投标人勿将此项计入报价。
（2）如中标人须交纳代理服务费，中标人收到中标通知书后，请在7个工作日内将代理服务费汇款至中国气象局气象发展与规划院（中国气象局政府采购中心为中国气象局气象发展与规划院所属单位）的银行账号，汇款时备注上项目编号，如备注：代理服务费（ZQC-22001），同时邮件提供汇款凭证照片或截图等、增值税专用发票信息（单位名称，纳税人识别号，地址、电话，开户行及账号），如需快递发票，请提供快递地址及收件人、手机号，采购中心发票联系方式：钮女士010-68409602。
（3）代理服务收费标准：按差额定率累进法计算（50（含）万以下按固定值1万，50—100（含）万费率1%，100—500（含）万费率0.8%，500—1000（含）万费率0.45% ，1000—5000（含）万费率0.25%，5000—10000（含）万费率0.1%，10000—50000（含）万费率0.05%，50000—100000（含）万费率0.04%，100000万以上费率0.01%），再根据项目技术复杂程度、组织项目采购的难易程度上下浮动20%。
（4）收款单位和银行账户：
收款单位：中国气象局气象发展与规划院
开 户 行：中国建设银行北京白石桥支行
银行账号：11001028600059261048
1.10通知
1.10.1对与本项目有关的通知，采购中心将以书面（包括书面材料、信函、传真、电子邮件、短信等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式向投标人或潜在投标人发出（通讯地址、邮件地址、传真和手机号码等以潜在投标人的登记为准）。收到通知的投标人或潜在投标人应以书面方式立即予以回复确认，但未回复或采购中心未收到回复时，并不应当被理解为采购中心知道、应当知道或不应当被理解为采购中心应当推定其是否收到通知。因登记有误、通讯线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人或潜在投标人，除非有适当的证据表明采购中心已经明知该项应当通知的事项并未实际有效到达且采购中心认为仍有条件和必要及时地再次补发通知而故意拖延或不予补发通知，采购中心不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。
1.10.2本项目招标公告的公告期限为5个工作日，中标公告的公告期限为1个工作日。
二、招标文件
1.11招标文件的组成
招标文件由通用部分、专用部分和采购合同构成，具体包括：
第一分册  通用部分
第一章  投标人须知通用部分
第二章  投标文件格式
第三章  投标被拒绝条款通用部分
第二分册  专用部分
第四章  投标邀请书
第五章  投标人须知专用部分
第六章  评标方法和评标标准
第七章  采购需求
第八章  投标被拒绝条款专用部分
第三分册  采购合同
第九章  采购合同
1.12投标前招标文件的澄清和修改
1.12.1任何已登记备案并领取了招标文件的潜在投标人，均可要求对招标文件进行澄清、修改。
1.12.2潜在投标人的相关澄清、修改，应向采购中心提出，由采购中心商采购人就相关澄清、修改进行解释，并视情况作出澄清或修改的决定。所有解释及澄清或修改的决定，均由采购中心向投标人答复或公布补充文件。
1.12.3采购中心收到潜在投标人的澄清、修改要求后，认为或商采购人后认为不必要进行澄清或修改，也不需要进行其它答复的，可以不予答复。若采购中心决定给予澄清、修改或进行其它答复的，应当用补充文件的方式进行，且应当以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，统一向全体，或分别向每一位(但不可以只向其中一部分)潜在投标人发出澄清、修改或进行其它答复的补充文件，补充文件中可以包括原提出的问题，但不包括问题的来源。
1.12.4采购中心无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清或修改。补充文件应当以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，统一向全体，或分别向每一位(但不可以只向其中一部分)潜在投标人发出。
1.12.5澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购中心在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购中心顺延提交投标文件的截止时间。可能影响投标文件编制的情况包括但不限于投标人需要重新考虑报价、重新编制投标方案、提供原未要求的文件资料等。
1.12.6采购中心一旦对招标文件作出了澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，采购中心有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有现实的或潜在的投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到该澄清或修改文件。同时，采购中心和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。
1.12.7本次招标是否组织现场考察或开标前答疑会见第五章投标人须知专用部分，如组织，按第五章投标人须知专用部分的规定时间、地点进行。而无论采购中心或采购人是否安排现场考察或开标前答疑会，投标人均应当将相关的因素作为投标所应当考虑或依据的因素。未参加现场考察或开标前答疑会的投标人不影响其投标。
三、投标文件
1.13投标文件的语言和计量单位
1.13.1投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。
1.13.2投标人提交的原版为外文的证书类文件、由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章、以及相关支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章，在解释投标文件时以中文为准。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。
    原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其它实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。
1.13.3投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。
1.13.4对不符合上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应文件或认定该文件无效。
1.14投标文件的组成及要求
1.14.1投标文件分为商务部分和技术部分。商务部分指投标人提交的能够证明投标人有资格参加投标的文件。技术部分指投标人提交的能够证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定和中标后有能力履行合同的文件。
1.14.2投标人应提交以下商务文件，且不允许在投标截止后补正。其中加*项除特别说明外，若缺失或无效，会导致投标被拒绝。
（1）*法定代表人身份证明或授权委托书
（2）*投标函
（3）投标人基本情况
（4）商务条款偏离表
（5）投标人计算机软件著作权或使用权情况表
（6）资格、资信证明文件：
①*投标人法人资格证明文件
②*以投标截止日为基准日，近一年内任何完税凭证或税务部门出具的税收减免证明
③*以投标截止日为基准日，近一年内任何一期社会保障资金缴纳凭证
④*财务状况证明
⑤*近三年内参加政府采购活动中没有重大违法记录声明
⑥投标人信用查询记录（“信用中国”网站相关截图，网址：www.creditchina.gov.cn）
⑦*不使用第三方软件移植承诺书或*软件移植授权书（开发本项目招标的软件，如不使用第三方软件进行移植、修改和再开发的，应提供《不使用第三方软件移植承诺书》，如使用则应提供《软件移植授权书》）
⑧*投标货物的《气象专用技术装备使用许可证》（如本次采购内容不包括货物，或者投标货物不必须取得《气象专用技术装备使用许可证》的，可以不提供）
⑨*进口产品制造商授权书（投标货物不是进口产品的，不提供）
⑩*中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件（不是预留采购份额面向中小企业采购的项目，可以不提供，但不能享受可能的价格扣除优惠）
*联合体协议（如有）
*分包意向协议（如有）
*按照第五章投标人须知专用部分5.2条规定应提交的特殊资质条件证明文件
（7）*银行保函或投标保证金说明函（本项目不要求提交投标保证金不提供）
（8）*按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的其他商务文件
（9）投标人自行编制的商务文件
1.14.3投标人应提交以下技术文件，且不允许在投标截止后补正。其中加*项除特别说明外，若缺失或无效，会导致投标被拒绝。
（1）*开标一览表
（2）*分项报价表
（3）*服务团队人员基本情况表（如未要求组成专门的服务团队的，不提供）
（4）*技术要求偏离表
（5）主要标的信息表
（6）*按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的其他技术文件
（7）投标人项目实施和售后服务方案
（8）投标人自行编写的技术文件
1.14.4投标文件对于上述商务和技术内容要有具体应答。有关文件的具体格式、填写要求及有关说明详见招标文件第二章投标文件格式。
1.15投标文件签署及相关要求
1.15.1组成投标文件的各项文件均应遵守本条。
1.15.2投标文件的盖章、签字等签署要求见1.2.9条。其中“投标函”及“法定代表人授权委托书”既需要投标人（投标人为联合体的，指联合体的牵头方）盖章又需要投标人法定代表人或授权代表人或投标人代表签字的，可由相关人员本人签字（或使用本人的名章或手签章）后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，投标人再进行电子签章。不符合规定的文件将被拒绝。
1.15.3投标文件其他地方没有注明要求盖章签字的，可以不用盖章签字。
1.15.4为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表和其它偏离文件中(若本次招标文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，投标人亦应当自制偏离表)，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。
1.15.5投标文件应字迹清楚、内容齐全。因投标文件字迹潦草或表达不清，或相关复印件（包括扫描件、影印件等）不清晰，导致在资格性审查、符合性审查和详细评审中发生误判，其责任应当由投标人承担。
1.16投标保证金
1.16.1本项目是否要求投标人提供投标保证金以及应提供的投标保证金金额详见第五章投标人须知专用部分。
1.16.2如本项目要求投标人提供投标保证金，则收取投标保证金的要求如下：
（1）投标人应选择银行汇款等非现金方式提交投标保证金。
（2）使用银行汇款方式提交投标保证金的，请在汇款单上注明采购项目编号及“投标保证金”字样，并办理向采购中心指定账户汇款的手续。如在投标截止前一工作日，采购中心指定的账户未收到款项，无论投标人是否办理了向采购中心指定账户汇款手续，均视为未提交投标保证金。采购中心指定的账户是否收到款项，以银行在有关票据上的收款签章时间或指定账户的银行对账单为准。
指定账户的收款单位和银行账户信息见1.9.2条。
（3）投标保证金为银行保函的，请在投标截止时间前将银行保函原件按投标邀请书中的地址要求送至或邮寄至采购中心（采取邮寄方式的，以签收时间为准，投标人应合理估计邮寄时间以确保在投标截止时间前寄达），否则将视为未提交投标保证金。
（4）联合体投标的，可由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均有约束能力。
1.16.3如本项目要求投标人提供投标保证金，投标人未提供，或者提交的投标保证金的有效期限少于投标有效期，或所提交保证金金额小于本项目应提供投标保证金额的投标人，其投标将被拒绝。
1.16.4 投标保证金的退还按以下规定办理：
（1）中标供应商。中标供应商应当在采购合同签订后5个工作日内，向采购中心提交采购合同副本以及合同电子文档，采购中心确认后将投标保证金退还中标供应商。
（2）未中标供应商。采购中心在中标通知书发出后5个工作日内，将投标保证金退还未中标的供应商。
（3）废标和因故取消项目。采购中心在废标或取消招标的公告发布后5个工作日内，将投标保证金退还所有供应商。
（4）暂停招标的项目。由采购中心和供应商协商退还投标保证金事宜。
（5）在投标截止日前撤回投标的，对于已递交投标保证金的，采购中心在收到投标人书面撤回投标通知之日起5个工作日内退还。
（6）投标保证金按原收取方式退还。
1.16.5投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还，并被列入不良记录名单，投标人今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：
（1）开标后在投标有效期内，投标人撤销其投标；
（2）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；
（3）中标人将项目转让给他人；
（4）中标人无正当理由，不与采购人签订合同的；
（5）中标人不按本招标文件的规定提交履约保证金的；
（6）中标人不按本招标文件的规定缴纳代理服务费的；
（7）以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；
（8）投标人其它未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为；
（9）其他违反法律法规规定的。
1.17投标报价
1.17.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含但不限于各项软件开发及服务总价、购买货物及其运送、安装、调试、验收费用和相关保险以及所有税、费。上述所有价格内容及其他应包括在总价中的价格内容应在分项报价表中分别逐项列出，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。
1.17.2本项目的采购预算（或最高限价）详见第五章投标人须知专用部分。投标人应有明确报价，不接受无报价投标和有选择的报价以及有条件的优惠报价，且报价未超过采购预算（或最高限价），否则投标将被拒绝。
1.17.3投标人要按分项报价表的内容填写单价（包括软件开发清单及费用，服务清单、方式及费用，货物报价及品牌、型号、产地、装箱、包装、包装物料、运输和保险费用等）、总价及其他事项。
1.17.4开标一览表中报价应填写总价的大小写金额，如大小写金额不一致的，以大写金额为准。其中投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填写开标一览表。开标一览表有以下情况之一的，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正：
（1）投标人投报多包时，未按包分别填写开标一览表的；
（2）未填写投标总价的；
（3）未填写投标总价大写金额的。
1.17.5投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处注明,只有开标时唱出的报价才会在评审时予以考虑。
1.17.6投标的报价优惠应对应开标一览表、分项报价表等提供相应的明细清单。除报价优惠外，任何超出招标文件要求而额外赠送的货物、免费服务等其他形式的优惠，在评审时将不具有竞争优势。
1.17.7对于有配件、耗材、选件、工具、备件等的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件和工具、备件等清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评审，但在任何情况下并不限制采购中心或采购人以其他条款签订合同的权利。
1.17.8最低报价不能作为中标的保证。
1.18分包
1.18.1本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成详见第五章投标人须知专用部分。
1.18.2投标人根据采购项目的实际情况,拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
1.18.3不符合招标文件中有关分包规定的，其投标将被拒绝。
1.19投标内容填写说明
1.19.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将被视为投标文件完整性有缺陷。
1.19.2投标文件应按照招标文件的格式逐项填写，不得有空项。无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为投标文件完整性有缺陷。
1.19.3开标一览表为在开标现场上唱标所需的材料，按内容要求统一填写，不得自行增减内容。
1.19.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购中心或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。
1.20投标有效期
1.20.1本项目投标有效期见第五章投标人须知专用部分。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。
1.20.2在特殊情况下，采购中心可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被不予退还保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购中心要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。
四、投标截止时间及投标文件的递交
1.21投标截止时间
投标截止时间是投标邀请书中规定的投标截止时间。如采购中心按本须知的规定，因修改招标文件导致投标截止时间延长，投标截止时间为延长后新的截止时间。在此情况下，采购中心和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的截止时间。
1.22投标文件递交方式
本项目使用中国气象局政府采购中心电子采购系统进行招投标。投标人应登陆中国气象局政府采购中心电子采购系统（网址：http：//cmagp.cmaidp.cma.cn/portalweb），下载电子采购系统的投标（响应）工具，制作并于投标截止时间前上传加密的电子投标文件，文件上传成功后，将获得系统回执。该系统的上传通道将在投标截止时间自动关闭，请投标人充分考虑上传时可能会遇到的各种问题，确保投标截止时间前能上传成功。
1.23投标文件的补充、修改和撤回
1.23.1投标人可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。在投标截止时间之后，投标人不得对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
1.23.2重新提交的电子投标文件应按照1.15条要求重新签署并按1.22条要求重新上传。
五、开标
1.24开标
1.24.1采购中心按照招标文件规定的时间、地点主持开标。
1.24.2投标人不足3家，不进入解密程序。
1.24.3进入解密程序后，由采购中心对所有完成上传的加密电子投标文件进行解密。所有投标人加密电子投标文件解密完成后，进行电子唱标。
1.24.4投标人、采购人可通过中国气象局政府采购中心电子采购系统参加开标，其授权代表也可至开标现场参加开标。
六、评审步骤和要求
1.25组建评标委员会
1.25.1采购中心根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会。评标委员会由五人以上（含）单数组成，包括评审专家和采购人代表，其中评审专家不少于三分之二。
1.25.2采购人只能以采购人代表的身份参与评审，采购中心工作人员不得参加评审。
1.26初审
1.26.1投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。
（1）资格性审查由采购人或采购中心负责。主要是指依据法律法规和招标文件对投标人的资格材料等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。通过资格性审查的投标人不足3家的，不再进行下一步评审。
资格性审查内容是指投标人是否符合相关法律法规及招标文件规定的投标人资格条件，包括：①投标人法人资格证明文件，②以投标截止日为基准日，近一年内任何完税凭证或税务部门出具的税收减免证明，③以投标截止日为基准日，近一年内任何一期的社会保障资金缴纳凭证，④财务状况证明，⑤近三年内参加政府采购活动中没有重大违法记录声明，⑥投标货物的《气象专用技术装备使用许可证》（如有），⑦投标人信用，⑧开标一览表，⑨按照第五章投标人须知专用部分5.2条规定应提交的特殊资质条件证明文件。
（2）符合性审查由评标委员会负责。主要是指依据招标文件的规定，审查投标人法定代表人身份证明或授权委托书、投标函、不使用第三方软件移植承诺书或软件移植授权书、进口产品制造商授权书（如有）、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件（如有）、联合体协议（如有）、分包意向协议（如有）、分项报价表、服务团队人员基本情况表（如有）、技术要求偏离表、按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的其他商务文件和技术文件、实质性*号条款响应等进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。没有通过初审的投标人不再进行详细评审。
1.26.2本项目在详细评审之前，是否允许投标人述标及述标方式、时间，见第五章投标人须知专用部分。述标的规则如下：
（1）代表投标人进行述标的述标人应是投标人的正式员工，如需要投标人组成专门服务团队的，则述标人应是服务团队的人员。如采取现场方式述标，述标人应持有委托其述标的委托书（见第二章投标文件格式）、身份证复印件、能证明其为投标人正式员工的材料（如劳动合同、社保缴纳证明）复印件，并于述标开始前提交采购中心工作人员。否则述标人不能进行述标，视同投标人放弃述标。
（2）投标人按投标倒序依次述标，某一投标人述标时，其余投标人应回避；
（3）投标人的述标仅限于介绍投标人自身情况和投标方案，不得进行与投标文件内容不符的陈述，或对投标文件进行修改，或对招标文件提出任何质疑、修改，或任何针对其他投标人的陈述。
（4）述标过程中，评标委员会可以向述标人员提出质询，但质询仅限对述标内容含义不明确、对同类问题陈述前后不一致等，不得引导述标人员的述标，不得发表倾向性、引导性意见。
（5）投标人的述标内容不作为对投标文件的任何补充、修改，不能因此拒绝投标人的投标，或者作为评分依据。
（6）投标人放弃述标不影响其投标的有效性。
1.26.3在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。
1.26.4实质性响应是指与招标文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指投标文件明显不能满足招标文件的要求，实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响，包括第三章投标被拒绝条款通用部分及第八章投标被拒绝条款专用部分内容。
1.26.5如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标，但是未被列入第三章投标被拒绝条款通用部分及第八章投标被拒绝条款专用部分的内容不得在评审中作为拒绝投标人的条件。
1.26.6重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
1.26.7投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。
1.26.8开标后，开标一览表不得做任何修正。除此之外，对投标文件中存在明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：
（1）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。
（2）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。
（3）调整后的数据应对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。
1.26.9如发现下列情况之一的，其投标属于非实质响应招标文件要求，其投标将被拒绝：
（1）投标人以明显低于成本价的价格恶意参与投标的；
（2）未提供分项报价的；
（3）投标人提供产品或服务的数量与本招标文件不一致的；
（4）根据1.26.8条修正后的分项报价表总价金额小于开标一览表总价金额；
（5）根据1.26.8条修正后的分项报价表总价金额大于开标一览表总价金额，评标委员会按1.27条规定的程序要求其对单价进行调整，并使其分项报价表总价金额等于开标一览表总价金额时，投标人拒绝调整的；
（6）投标人提供产品或服务的交货（工）时间及地点、质保期不满足本招标文件要求的。
1.26.10评标委员会对投标文件的判定,只依据投标文件内容本身,不依据任何外来证明。
1.26.11如投标文件电子文档以及投标文件包括的电子文档、音频、视频等，需要在评审时现场查阅、播放的，以及投标人述标时使用的电子文档，应使用投标人提供的电脑设备。如投标人未提供电脑设备，可向采购中心提出申请使用采购中心提供的电脑设备，但采购中心不承担任何可能由此引起对投标人不利的后果，包括但不限于：不能正常读取或打开有关电子文档，不能正常播放音频和视频文件等。
1.27投标的澄清
1.27.1评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。
1.27.2投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或投标人授权代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。
1.27.3 评审中出现下列情形之一的，评标委员会将启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即：投标报价 <全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即：投标报价 < 通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即：投标报价 < 采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人根据本项目实际情况，可以提高上述1项至3项中启动异常低价投标审查的数值标准，但最高不超过65%。如提高，具体比例见第五章投标人须知专用部分。如第五章投标人须知专用部分未约定，视同不提高相关数值标准。
    1.27.4评标委员会启动异常低价投标审查程序后，将要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于前述第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。
如相关供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
1.28对投标文件的详细评审
1.28.1评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法、评审因素及评审标准详见第六章评标方法和评标标准。
1.28.2投标文件的技术评分应当以投标人提供的检测报告、相关认证文件（证书）、公开宣传的印刷资料为准，若无上述资料的，投标人应做出相应承诺。未提供相关资料或承诺书的，不作为评审依据。
1.28.3除第六章评标方法和评标标准另有规定外，本次评审采用综合评分法，将投标人资质条件、软件开发及服务标准、质量，投标产品及售后服务、价格等各项因素作为评价的基础，综合评选出最佳投标方案。每一投标人的最终得分为评标委员会所有成员给其评分的算数平均值。其中：
（1）业绩。投标人类似项目的业绩等；
（2）软件开发及服务标准、质量，投标产品的技术性能及质量。包括对招标文件应答情况，软件开发及服务标准、质量，产品技术规格有无偏离，产品的性能、标准，产品的先进性、可靠性、稳定性及质量保证等；
（3）售后服务。包括投标人在项目所在地所能提供的售后服务、技术支持机构的情况、售后服务承诺及售后服务人员情况等；
（4）评审价格。开标一览表中该投标人的投标总价。如本项目不是专门或部分面向中小企业采购的项目，小微企业享受价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。具体见1.6.4及第六章评标方法和评标标准。
1.29确定中标人
1.29.1评标委员会根据详细评审的结果确定中标候选人推荐名单，并按投标人综合得分标明排列顺序，综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。
1.29.2采购人应在中标候选人推荐名单中按顺序确定中标人。如采购人在收到中标候选人推荐名单5个工作日内不能按顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按中标候选人推荐名单中排名第一的中标候选人为中标人。
1.29.3采购人也可授权评标委员会按本条规定直接确定中标人。
1.29.4采购人在规定时间内按前款规定确定中标人后，采购中心发布中标公告。
1.30评审过程要求
1.30.1在评审期间，投标人企图影响采购人、采购中心、评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。
1.30.2评标委员会应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。
1.31关于重新评审及投标人瑕疵滞后发现的处理规则
1.31.1评审结果汇总完成后，采购人、采购中心和评标委员会均不得修改评审结果，但分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高畸低的情形除外。如以上情形之一在签署评审报告前发现，评标委员会应当场修改评审结果，并在评审报告中记载；如以上情形之一在签署评审报告后发现，采购中心将组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，采购中心将书面报告政府采购监管部门。
1.31.2无论基于何种原因，本应作拒绝处理的情形在评审时未被发现，包括已经签约的情形。一旦在任何时间被发现存在上述情形，则向政府采购监督管理机构反映。
1.32采购项目废标
有下列情形之一的，采购项目予以废标，采购中心应当将废标结果通知所有投标人。
（1）至投标截止时间，递交投标文件的投标人不足3家；
（2）通过资格审查的投标人不足3家；
（3）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
七、中标通知及合同
1.33中标通知
1.33.1中标人确定后,采购中心将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，公告期限为１个工作日。中标公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标或者成交金额，主要中标标的的名称、软件开发内容和要求、服务标准和要求、产品规格型号、数量、单价以及评审专家名单。采购中心以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当承担相应的法律责任。
1.33.2采购中心对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
1.33.3中标通知书是合同的组成部分。
1.34合同
1.34.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件确定的事项与中标人签订中标合同。合同文本应包括法定必备条款和标的名称、软件开发和服务以及产品的标准、质量、数量（规模），履约时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任及解决争议的方法等。中标合同将在财政部门指定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
1.34.2中标合同应按照招标文件、投标文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容签订。中标人与采购人不得背离上述文件的实质性内容签订中标合同，也不得背离中标合同的实质性内容签订其他协议或发表声明。
1.34.3中标人签订中标合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。
1.34.4中标人有关资质在合同执行完毕之前到期的，应确保该资质有效期得到延长至合同执行完毕之后，或者取得有效期至执行合同完毕之后的更高等级的该资质，否则采购人有权终止合同，并追究中标人的责任。
1.34.5若在合同履行过程中，发现中标人提供的货物和服务与投标文件中提供的技术指标不符，采购人有权终止合同，并有权反映至政府采购监督管理部门或财政部。
1.34.6违反1.34.4、1.34.5条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。
[bookmark: _Toc89569872]1.34.7中标人应当自合同或补充合同签订之日起5个工作日内，将合同副本及电子版报采购中心备案。
1.35履约保证金
中标供应商应向采购人提交不超过中标金额10%的履约保证金，具体见第九章采购合同。
八、询问、质疑、投诉
1.36询问
投标人或潜在投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购中心应当在3个工作日内对投标人或潜在投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
1.37质疑
1.37.1若投标人或潜在投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。应知其权益受到损害之日是指：
（1）对招标文件提出质疑且在公告期满之后获得招标文件的，为公告期满之日；
（2）对招标文件提出质疑且在公告期满之前获得招标文件的，为获得招标文件之日；
（3）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；
（4）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期满之日。
投标人或潜在投标人针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出。
1.37.2提出质疑的投标人或潜在投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
1.37.3投标人已经参与投标，并于开标后对招标文件提出质疑的，其质疑应当被视为无效质疑。
1.37.4质疑应以书面形式向采购人、采购中心提出。提出质疑时应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
　（1）质疑人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
　（2）质疑项目的名称、编号、包号；
　（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
　（4）事实依据；
　（5）必要的法律依据；
　（6）提出质疑的日期。
投标人或潜在投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人或潜在投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
质疑函范本可在中国政府采购网下载。
1.37.5采购人或采购中心将在收到书面质疑后，将在7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知提出质疑的投标人或潜在投标人，以及其他当事方。但答复的内容不涉及商业秘密。
1.37.6有下列情形之一的，属于无效质疑，采购中心可不予受理：
（1）未在有效期限内提出质疑的；
（2）质疑未以书面形式提出的；
（3）质疑函不符合1.37.4要求或财政部规章要求，内容不完整的；
（4）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；
（5）质疑缺乏事实和法律依据的；
（6）质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；
（7）质疑已处理并答复后，质疑人就已处理并答复的质疑内容再次质疑，且未提供新的有效证据的；
    （8）其它不符合受理条件的情形。
1.37.7质疑人进行虚假和恶意质疑的，采购中心可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。
1.37.8 询问和质疑函接收联系方式详见第四章投标邀请书-采购中心联系方式。
1.38投诉
[bookmark: _Toc520356167]提出质疑的投标人或潜在投标人对采购人、采购中心的答复不满意，或者采购人、采购中心未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内依法向政府采购监督管理部门提起投诉。
投诉书范本可在中国政府采购网下载。
九、保密和披露
1.39保密和披露
1.39.1投标人自领取招标文件之日起，须履行本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。
[bookmark: _Toc89569864]1.39.2开标之后，直到授予中标人合同为止，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，除1.39.3条和1.39.4条规定的情况外，均不得向投标人或其他无关的人员透露。
1.39.3采购中心有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评标委员会披露。
1.39.4在采购人或采购中心认为适当时、国家机关有关部门调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购中心无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。
十、 供应商诚信评价
1.40供应商诚信评价
供应商参加本项目招标采购应遵守相关法律法规,如存在违反法律法规的行为和其他不良行为，采购中心将予以记录并作为供应商诚信评价的重要依据。不诚信行为可能会对供应商未来的采购活动产生不良影响。


第二章  投标文件格式

一、投标人提交文件须知
2.1本部分内容仅提供格式和填写要求，并不代表所有列出格式的文件全部必须提交。本项目需提交的商务、技术文件应以第一章投标人须知通用部分1.14条和第五章投标人须知专用部分为准。全部文件应按第一章投标人须知通用部分以及第五章投标人须知专用部分中的规定提交。
2.2本部分所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。
2.3投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。
2.4评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。
2.5投标人应使用投标（响应）工具完成投标文件编制后于投标截止时间前上传加密的投标文件。

[bookmark: _Toc175294337]二、投标文件商务部分
[bookmark: 插入_投标文件商务部分]2.6法定代表人身份证明或授权委托书
在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。
2.6.1如法定代表人直接办理此项目投标事务，按如下格式提供：

法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：              
姓名：              性别：             	职务：               	
系               （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
投标人（电子签章）：              
日期：                       
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。 
注：投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

2.6.2如法定代表人授权他人办理此项目投标事务，按如下格式提供：

法定代表人（单位负责人）授权委托书
中国气象局政府采购中心：
本授权书声明：                     (投标人全称)的法定代表人（单位负责人）        （法定代表人姓名、职务）授权          (投标人授权代表姓名)        （职务、职称)为本公司合法代理人，就贵方组织的          项目（项目编号：         ）         （包号），并以本公司名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由本公司承担。
授权期限：即日起至本项目投标有效期结束之日止。
代理人无转委托权。

投标人(电子签章)：                      
法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：              
投标人授权代表(签字或盖章)：                         
日　期：                                            
[bookmark: _Toc495992626]附：授权代表身份证复印件
注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和授权代表签字或盖章。可由相关人员本人签字（或使用本人的名章或手签章）后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，投标人再进行电子签章。

2.7投标函
在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。
投标函
中国气象局政府采购中心：
我方参加贵方组织的          项目（项目编号：         ）        （包号）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此，我方承诺如下：
1.我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
2.提供招标文件规定的全部投标文件。
3.我方有健全的内部控制、保密和管理制度以及完善的备份恢复措施和应急管理体系，具备完成本项目所必需的软件、硬件设施资源及场地。
4.如我方中标，在非驻场完成本项目时，我方将确保用于本项目的设施、系统和数据与其他项目有明确、清晰的边界，确保用于本项目的服务器、存储、网络设备、操作系统、数据库、中间件等软、硬件设施具有最高管理权限，确保具有防止数据泄露的管理和技术措施，确保不存在规避监管的情形。
5.如我方中标，在本项目软件开发中所产生的源代码、执行文件和相关开发文档等的知识产权为采购人所有，未经采购人授权，我方不留存或提供他用。
6.截止到投标截止日，所投货物中无国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物，也未使用国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物作为零件。
7.按招标文件要求提供和交付的软件、服务和货物的投标报价详见开标一览表。
8.完全理解投标报价超过预算金额或最高限价时，投标无效。
9.开标一览表或投标文件中未注明出处的优惠金额可由采购人按用户利益最大化原则分摊到软件开发费用中，折算后的价格作为运维和追加开发的计费依据。
10.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
11.完全理解招标文件中的各项商务和服务、技术要求，若有偏差，已在投标文件商务条款和技术要求偏离表中予以明确特别说明。
12.完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
13.愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
14.我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。
15.采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。
16.接受招标文件中合同条款的全部条款且无任何异议。
17.本次投标没有与其他投标人相互串通，没有组织或参与陪标、围标、串标等法律禁止行为。
18.严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1）	提供虚假材料谋取中标、成交的；
（2）	采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）	与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
（4）	向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）	未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）	拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。
 
投标人(电子签章)：                                    
法定代表人或投标人授权代表（签字或盖章）: ________ 
地址：                                           
网址：                                           
电话：                                           
传真：                                           
邮编：                                           
授权代表联系电话（手机、座机）                   
授权代表e-mail:                                   
日期：                                           
注：可由相关人员本人签字（或使用本人的名章或手签章）后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，投标人再进行电子签章。

2.8投标人基本情况
投标人基本情况
	单位名称
	

	统一社会信用代码
	

	详细地址
	

	主管部门
	
	法定代表人（单位负责人）
	
	授权代表
	

	组织形式
	
	企业类型
	
	所属行业
	

	单位简介及机构情况
	

	单位优势及特长
	

	单位概况
	职工总数
	       人
	管理人员     人

	
	
	
	技术人员     人

	
	员工情况
	高级职称
	中级职称
	初级职称
	技工

	
	人数
	
	
	
	

	
	流动资金
	万元
	资金来源
	自有资金
	万元

	
	
	
	
	银行贷款
	万元

	
	固定资产
	原值
	万元
	净值
	万元

	企业财务状况
	近一年
	收入总额
	利润总额
	税后利润
	负债总额

	
	    年
	
	
	
	



[bookmark: OLE_LINK46]备注：“组织形式”按照投标人实际情况对应填写“法人”、“其他组织”、“自然人”。“企业类型”参照《中小企业划型标准规定》对应填写“大型企业”、“中型企业”、“小型企业”、“微型企业”。属于监狱企业的应填写为“监狱企业”，属于残疾人福利性单位的应填写为“残疾人福利性单位”。
“所属行业”对应填写“农林牧渔业”、“工业”、“建筑业”、“批发业”、“零售业”、“交通运输业”、“仓储业”、“邮政业”、“住宿业”、“餐饮业”、“信息传输业”、“软件和信息技术服务业”、“房地产业”、“物业管理”、“租赁和商务服务业”、“其他未列明行业”。

2.9商务条款偏离表
如投标人提交的投标文件商务条款及合同条款与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写；如投标人完全满足招标文件的要求，则需应答“完全满足招标文件的全部要求”；如项目分包的，应以包为单位分别填写；如未逐包分别填写，可能导致的不利后果由投标人承担。

商务条款偏离表
项目名称：              项目编号：          包号：    （如项目不分包，不填写包号）
	序号
	招标文件条目号
	招标文件商务文件要求
	投标文件的应答
	投标文件中的对应页码
	说  明

	
	
	
	偏离/无偏离
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、本表格式可自制，若无商务偏离，请注明。
2、“投标文件的页码范围”填写应答内容所在电子文档的文件名称及对应页码。
示例：如某应答内容在投标人自行编制的商务文件10-13页，则填列“投标人自行编制的商务文件10-13页”。

2.10 投标人计算机软件著作权或使用权情况表
投标人按其拥有的计算机软件著作权或使用权填列，并后附著作权证书、授权使用文件等证明材料（证明材料为有关证书、文件的复印件）。

投标人计算机软件著作权情况表
项目名称：                  项目编号：          包号：    （如项目不分包，不填写包号）
	软件名称
	软件版本号
	计算机软件著作权证书编号
	授权方名称
	授权文件号
	备注

	一、拥有计算机软件著作权情况
	X
	X
	X
	X
	　

	1、自主开发
	X
	X
	X
	X
	　

	（1）
	　
	　
	X
	X
	　

	（2）
	　
	　
	X
	X
	　

	……
	　
	　
	X
	X
	　

	　
	　
	　
	X
	X
	　

	2、外购
	X
	X
	X
	X
	　

	（1）
	　
	　
	X
	X
	　

	（2）
	　
	　
	X
	X
	　

	……
	　
	　
	X
	X
	　

	　
	　
	　
	X
	X
	　

	二、计算机软件授权使用情况
	X
	X
	X
	X
	　

	（1）
	　
	　
	　
	　
	　

	（2）
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　




2.11资格、资信证明文件
2.11.1投标人法人资格证明文件
截止至投标截止日仍有效的投标人法人资格的证明文件（法人营业执照、事业单位法人证书等）的复印件。
2.11.2近一年内任何完税凭证或税务部门出具的税收减免证明
以投标截止日为基准日，投标人开标前一年内，作为纳税义务人任意一次缴纳任何税种的税款后取得的完税凭证。税收减免证明是指有权减免税的税务部门出具的税收减免审批书面决定文件，且减免期限应全部覆盖投标截止日前的1个月。
2.11.3近一年内任何一期社会保障资金缴纳凭证
以投标截止日为基准日，投标人开标前一年内任何一期缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件证明其不需要缴纳社会保障资金。
2.11.4财务状况证明
指经过第三方审计的上年度财务报告（含审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）；如投标人没有经过第三方审计的上年度财务报告，应当提供基本开户银行出具的资信证明（截止至投标截止日前一年内有效，复印件，加盖投标人公章）。
2.11.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明
在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。
近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明
致：中国气象局政府采购中心
我单位就贵方组织的          项目，项目编号：         进行了投标，在此郑重声明：
我单位在该项目投标截止日前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。若在本项目的采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的采购，并承担因此引起的一切后果。
投标人(电子签章)：             
日　期：____________
注：投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

[bookmark: _Hlt509739007]2.11.6投标人信用查询记录。
投标人提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询记录截图，查询时间为招标文件发出之日后。

2.11.7不使用第三方软件移植承诺书
在本项目的软件开发中，不使用第三方软件进行移植、修改、再开发的投标人提供。在格式文本中，除可填报内容外，对本投标函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

不使用第三方软件移植承诺书
中国气象局政府采购中心：
    注册于                  （投标人住址）的                      (投标人全称)就贵方组织的          项目（项目编号：         ）        （包号）进行投标。为此我方郑重承诺：
如我方中标，则在该项目的软件开发中，不使用第三方软件进行移植、修改或再开发。如有违反，我方将承担由此导致的一切法律责任，并赔偿由此给采购人造成损失。
投标人(电子签章)：             
日　期：____________
注：投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

2.11.8软件移植授权书
在本项目的软件开发中，涉及使用第三方软件进行移植、修改、再开发的投标人提供。在格式文本中，除可填报内容外，对本投标函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

软件移植授权书
致：中国气象局政府采购中心
作为设在            （第三方软件商地址）的拥有的                 （被移植、修改和再开发的软件名称）版权的         （第三方软件商名称），在此授权               （投标人名称和地址）在                        项目（项目编号：        ）         （包号）中标后，在该项目软件开发中，可对我方拥有版权的上述软件进行移植、修改和再开发。
第三方软件商名称：            （公章）
第三方软件商授权人签字（或盖章）：                        
日期：                        

2.11.9投标货物的《气象专用技术装备使用许可证》。
如本次采购内容包括货物，且投标货物必须取得《气象专用技术装备使用许可证》的，应提供气象行业主管部门颁发的且至投标截止日仍有效的《气象专用技术装备使用许可证》的复印件，且所载产品名称、规格型号应与投标货物的名称、规格型号一致。
2.11.10进口产品制造商授权书
第五章投标人须知专用部分如对进口产品代理商有专门要求时提供（以下为参考格式，可自拟）。

进口产品制造商授权书
致：中国气象局政府采购中心
我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：
（1）代表我方办理贵方 （项目编号、项目名称、包号） 投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。
（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。
（3）我方兹授予 （投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认 （投标人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。
（4）我方于 年 月 日签署本文件， （投标人名称）于     年   月    日接受此件，以此为证。

制造商名称（制造商公章）：               
制造商签字人职务和部门：                         
制造商签字人（签字或盖章）：                      
日期：                                     
（以上格式仅供参考，投标人就以上内容自拟格式，但必须体现出制造商名称及地址、被授权单位名称及地址，授权事项中要求明确体现出制造商同意对投标人提供其制造的货物及相关伴随服务等内容）
[bookmark: _Toc86202647]2.11.11中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件
属于预留采购份额面向中小企业采购的项目，必须提供；不属于预留采购份额面向中小企业采购的项目，可以不提供，但不能享受可能的价格扣除优惠。在《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式文本中，除可填报内容外，对内容的任何实质性修改将被视为相关要求未得到响应，从而导致该投标被拒绝或者不能享受可能的价格扣除优惠。
（1）中小企业声明函。本声明适用于符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定划分标准的中小企业以及符合中小企业划分标准视同中小企业的个体工商户。本声明由投标人提供，并对其真实性负责。投标人为非企业单位的，无需提供此声明，提供此声明的，声明无效。

中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接；如有货物，所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；
承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	 万元，资产总额为 	 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；
承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	 万元，资产总额为 	 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

投标人名称（电子签章）：         
日期：                    
注：投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。
（2）《残疾人福利性单位声明函》。本声明适用于符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会<关于促进残疾人就业政府采购政策的通知>》（财库〔2017〕141号）规定的享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位。本声明由投标人提供，并对其真实性负责。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：         
日期：                    
注：投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

    （3）监狱企业证明文件。该文件适用于符合《财政部 司法部<关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>》（财库〔2014〕68号）规定的监狱和戒毒企业，由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，投标人提供。

2.11.12联合体协议
    投标人为联合体的提供。

联合体协议
中国气象局政府采购中心：
经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加(项目名称、项目编号、包号)项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
一、联合体成员：
[bookmark: _Toc23749_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15561_WPSOffice_Level2]1.                  
[bookmark: _Toc405_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc22173_WPSOffice_Level2]2.                  
[bookmark: _Toc7084_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23482_WPSOffice_Level2]3.                  
二、(某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人。
三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。
五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：                  。
按照本条上述分工，中小企业合同金额为：       ，占到合同总金额的比例为：        ，其中小微企业的合同金额为：     ，占到合同总金额的比例为：       。我公司（联合体）保证组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间不存在直接控股、管理关系。（专门面向中小企业的采购项目接受联合体投标的，需增加此内容）
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
七、本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执   份。

牵头人名称(电子签章)：                            
成员名称(加盖单位公章)：                              
日期：               

注：1、联合体其他成员可直接加盖公章，不需要电子签章。
2、牵头投标人可加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

2.11.13分包意向协议
分包意向协议（如有）
甲方：（分包单位）
乙方：（承包单位）   
经甲、乙双方协商，甲方拟在中标后将成交项目（项目编号、项目名称、包号）中的非主体、非关键性工作交由乙方承包。具体分包协议待签订政府采购合同后详细拟定并报采购人批准。双方约定中小企业合同金额为：       ，占到合同总金额的比例为：      ，其中小微企业的合同金额为：       ，占到合同总金额的比例为：       。
甲乙双方保证，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

甲方名称（盖章）：                乙方名称（盖章）：
日期：                            日期： 

注：1、乙方可直接加盖公章，不需要电子签章。
2、投标人（甲方）可加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

2.11.14其他资格证明文件
按照第五章投标人须知专用部分5.2条规定应提交的特殊资质条件证明文件。
2.12银行保函或投标保证金说明函
2.12.1银行保函
需用带银行抬头的格式纸出具，使用银行保函提交投标保证金的投标人提供。本项目不要求提交投标保证金的，不提供。

银行保函
开具日期：__________________
致：中国气象局政府采购中心：
本保函作为            （投标人全称）（以下简称“投标人”）对中国气象局政府采购中心的投标邀请提供的银行保函。投标项目名称为：       （项目编号：     ）分包号：     
         （保函开具银行名称）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人，一旦收到贵方提出的就下述任何一种事实的书面通知，立即无追索地向贵方支付金额为人民币(大写)      元的保证金：
1、在开标之日后到投标有效期满前，投标人撤销投标；
2、投标人不接受按照招标文件规定的方法对其投标价格算术错误更正的；
3、投标人有违法违规行为给招标人造成损失的；
4、在收到中标通知后30天内，投标人未能与买方签订合同；
5、在收到中标通知后，投标人未能按规定的时间交纳代理服务费。
本保函自开标之日起        个日历日内有效，并在贵方和投标人同意延长的有效期内保持有效。延长的有效期只需通知本行即可。贵方有权提前终止或解除本保函。
出具保函银行名称：_____________________
签字：_____________________
    （印刷字体姓名和职务）
银行公章： _____________________
联系人姓名：____________
银行地址：____________
邮编：____________
电话：____________
传真：____________

2.12.2投标保证金说明函
使用银行信汇、电汇、银行汇票缴纳投标保证金的投标人提供。汇款凭证复印件应作为附件。本项目不要求提交投标保证金的，不提供。

致：中国气象局政府采购中心
项目名称：             项目编号：     分包号：（如无分包，请填写“无”）
l、投标保证金金额人民币(大写)             元，以     （填写：信汇或电汇）方式支付。
2、在担保期内，贵方根据下列事实中的任何一点，即可无条件地扣留保证金。
(1)在开标之日后到投标有效期满前，投标人撤销投标的；
(2)投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；
(3)中标人不按本招标文件规定与采购人签订合同的；
(4)中标人不按本招标文件的规定提交履约保证金的；
(5)中标人不按本招标文件的规定缴纳代理服务费的。
3、保证金自开标之日起生效，至少到投标有效期结束时有效。
投标人(电子签章)：____________
日期：       年     月     日
附件：银行汇款凭证
注：投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

2.13述标委托书
    本项目需要现场述标时，由代表投标人进行述标的述标人提供。

述标委托书
中国气象局政府采购中心：
          (述标人姓名)        （身份证号)是                      (投标人全称)正式员工，现委托其代表本公司就贵方组织的          项目（项目编号：         ）         （包号）进行述标，由此产生的法律后果由本公司承担。
授权期限：即日起至本项目投标有效期结束之日止。
被委托人无转委托权。

投标人(公章或电子签章)：                                      
日　期：                                            
附：述标人身份证复印件、能证明述标人为投标人正式员工的材料（如有关劳动合同、社保缴纳证明等）复印件
注：投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

2.14其他商务文件
按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的各种商务文件。

2.15投标人自行编写的商务文件
投标人认为需要进行介绍、说明的其他事项，由投标人自行设计格式。
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三、投标文件技术部分
[bookmark: 插入_投标文件技术部分]2.16开标一览表
开标一览表
项目名称：              项目编号：          包号：    （如项目不分包，不填写包号）
	投标总价
	备注

	人民币大写：
	

	人民币小写：
	



投标人（电子签章）：                  
日期：         

注:  1、投标人同时投递多包的，此表应分包填报。
2、投标人对每种货物/软件开发/服务只允许有一个报价，不得有任何选择性报价和有条件的优惠报价。
3、在投标总价栏未填写总价，或者未填写总价大写金额，为不合格的投标文件。
4、有多个采购人合并采购的项目，投标人须根据采购人清单另行提供针对每个采购人的报价表格。
5、投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

2.17分项报价表
说明：1、采购内容不含服务的不提供表二，不含货物购置的不提供表三。表一、二、三总价之和应等于开标一览表投标总价。
2.投标人认为分项报价表格式不符合自身要求，格式可以自拟。
3.投标人如认为还有需要提供的内容可另列表说明，格式自拟。

表一、分项报价表——软件开发
项目名称：                项目编号：           包号：    （如项目不分包，不填写包号）
	名称
	计量单位
	数量(人月)
	单价(万元/人月)
	合价(万元)

	系统总体设计和需求分析
	项
	
	
	

	系统开发
（详细到任务书中的功能项）
	功能1
	概要设计
	项
	
	
	

	
	
	详细设计
	项
	
	
	

	
	
	编码和单元测试
	项
	
	
	

	
	功能2
	概要设计
	项
	
	
	

	
	
	详细设计
	项
	
	
	

	
	
	编码和单元测试
	项
	
	
	

	
	……
	概要设计
	项
	
	
	

	
	
	详细设计
	项
	
	
	

	
	
	编码和单元测试
	项
	
	
	

	合计（万元）
	
	
	
	
	



表二、分项报价表——服务内容
项目名称：                项目编号：           包号：    （如项目不分包，不填写包号）
	序号
	服务项目
	提供方式
	服务标准
	服务费用
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	合计人民币大写
	小写











表三、分项报价表——货物购置
项目名称：                项目编号：           包号：    （如项目不分包，不填写包号）
	序号
	名称
	品牌、型号、规格或软件版本号
	数量
	原产地和
制造商名称
	单   价
	小计

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	至最终目的地的运费和保险费
	
	
	
	

	合计人民币大写
	小写



2.18服务团队人员基本情况表

表一、服务团队人员基本情况表（汇总）
项目名称：               项目编号：           包号：    （如项目不分包，不填写包号）
	序号
	姓名
	性别
	职称资质
	在本项目中的职务
	在本项目专职/兼职
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：如本项目要求驻场服务，请在备注中说明该人员是否驻场

表二、服务团队人员基本情况表（个人）
项目名称：              项目编号：            包号：    （如项目不分包，不填写包号）
	姓  名
	
	性 别
	
	出生日期
	年    月

	毕业院校及专业
	
	毕业时间
	年    月

	从事本专业时间
	
	为投标人服务时间
	

	职称及执业资质
	
	拟在本项目中担任职务
	按项目管理和技术人员填写，注明在本项目专职还是兼职，以及在本项目工作专业

	类似项目实施经验

	时   间
	参加过类似项目名称及规模
	该项目中任职
	联系电话

	

	

	

	



注：1、按服务团队人员填列，每个人员填一张表。
2、须后附相关人员职称及资质证书，社保证明（如无社保证明，应提供截止开标之日仍有效的劳动合同），否则该人员不被认为是针对本项目的委派人员。

2.19技术要求偏离表
技术要求偏离表
项目名称：               项目编号：           包号：    （如项目不分包，不填写包号）
	序号
	招标文件条目号
	招标文件软件开发和服务标准、时间、范围及货物的技术等要求
	投标文件应答
	偏差
	投标文件的页码范围
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	除以上内容，我司对招标文件的其他技术要求完全响应，无偏离。
	


注：1、投标人所提供的服务，应符合招标文件中采购需求提出的服务标准、服务范围、服务时间、服务质量、服务方式等要求，投标人所提供的货物，应符合招标文件中采购需求提出的质量、技术要求。如有合理建议或更改，应在本表中注明。此部分不能简单填写“满足”，必须按要求附上相应证明材料，只填写“满足”而不能提供相关证明材料的或相关材料不符合要求的，不作为评审依据。
2、采购需求标注为*的实质性条款应逐条应答，其余可填写完全满足招标文件的全部要求；
3、“偏差”栏只能填写“正”、“无”或“负”。
4、“投标文件的页码范围”填写应答内容所在电子文档的文件名称及对应页码。
示例：如某应答内容在投标人自行编制的技术文件10-13页，则填列“投标人自行编制的技术文件10-13页”。

[bookmark: _Ref462505472]2.20主要标的信息表

主要标的信息表（一）
	序号
	软件名称
	主要功能
	软件开发维护要求
	项目完成时间
	软件开发维护标准

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	




主要标的信息表（二）
	序号
	服务名称
	服务范围
	服务要求
	服务时间
	服务标准

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	



主要标的信息表（三）
	序号
	货物名称
	货物品牌
	货物型号
	货物数量
	货物单价（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	


注：1、必须按此格式填写，用途是用来发布中标公告时按照中国政府采购网格式公布供应商的主要标的信息。
    2、采购内容不含服务的不提供表二，不含货物购置的不提供表三。

2.21投标人项目实施和售后服务方案
服务方案包括但不限于可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购，以及其他相关情况。格式由投标人自拟。


2.22其他技术文件
按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的各种技术文件。如招标文件第七章采购需求等章节中有专门格式要求，按专门格式编写。如无专门格式要求，由投标人自拟格式编写。


2.23投标人自行编写的技术文件。
投标人按第一章投标人须知通用部分以及第五章投标人须知专用部分的规定以及招标文件第七章采购需求中的要求自行编写，包括投标人认为需要提供的其它说明和资料。详尽、易于理解、评审和富于建设性的技术方案将在评审时具有优势。




第三章  投标被拒绝条款通用部分
本项目投标被拒绝通用条款详见下表。除下表及第八章投标被拒绝条款专用部分以外，其它内容均不得在评审中作为拒绝投标的条件。投标人若符合下表任何要求之一的，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。
	序号
	对应
条款号
	内 容

	第一章 投标人须知通用部分

	1. 
	1.3.1
	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，或者未在中国气象局政府采购中心登记并领取或购买招标文件的投标人将被拒绝。

	2. 
	1.3.2
	不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人将被拒绝。

	3. 
	1.3.3
	具有第五章投标人须知专用部分5.2条规定的且至投标截止日仍有效的特殊资质条件，否则投
标将被拒绝。

	4. 
	1.3.4
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一分包的政府采购活动，否则投标将被拒绝。

	5. 
	1.3.5
	如果不允许联合体投标，则联合体投标将被拒绝。如果允许联合体投标，其投标被拒绝的情形如下：（1）联合体投标文件未附联合体协议的，其投标将被拒绝。（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。否则，其提交的联合投标将被拒绝。（3）由同一专业的单位组成的联合体，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件，并按照资质等级较低的单位确定资质等级；由不同专业的单位组成的联合体，每一专业至少有一方具备相应的资格条件。否则，其提交的联合投标将被拒绝。（4）联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独投标，也不得再同时参加其他的联合体。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被一并拒绝。

	6. 
	1.3.6
	以投标截止日为基准日，投标人之前三年存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

	7. 
	1.3.7
	投标人在投标过程中向采购人和采购中心提供、给予任何有价值的物品。

	8. 
	1.3.8
	投标人没有其他不符合国家法律法规的不合格投标人的情况，以及本招标文件所规定的不合格投标人的情况。否则投标将被拒绝。

	9. 
	1.3.9
	如投标人授权代表不是法定代表人，须在投标函中具有法定代表人的授权，否则投标将被拒绝。

	10. 
	1.3.10
	关于知识产权：（1）在本项目软件开发中，所产生的源代码、执行文件和相关开发文档等知识产权为采购人所有，应按采购人要求及时交付采购人。投标人未经采购人授权不得留存或提供他用。如投标人不同意，则投标将被拒绝。（2）投标人在本项目软件开发中使用第三方软件进行移植、修改和再开发的，应获得第三方软件著作权所有人的授权；如未使用第三方软件进行移植、修改和再开发的，投标人应作出承诺，否则投标将被拒绝。

	11. 
	1.3.11
	关于软件再开发的授权投标：（1）投标人开发本项目招标的软件时，若对其拥有全部著作权的软件进行移植、修改、再开发的，则不得再授权他人对该软件进行移植、修改、再开发并参加本项目的投标。否则仅接受该投标人的投标，被授权人的投标将被拒绝。（2）除第五章投标人须知专用部分另有约定外，拥有第三方软件著作权的所有第三方，只能授权同一个投标人在开发本项目招标的软件时，对该第三方软件进行移植、修改、再开发，否则被授权的所有投标人的投标将全部被拒绝。

	12. 
	1.3.12
	投标人应具备完成本项目软件开发的所必需的软件、硬件设施资源及场地，完善的备份恢复措施和应急管理体系，健全的内部控制、保密和管理制度。否则投标将被拒绝。

	13. 
	1.3.13
	本项目如不需要驻场服务，则投标人应符合以下条件，否则投标将被拒绝：①用于本项目的设施、系统和数据与其他项目有明确、清晰的边界；②用于本项目的服务器、存储、网络设备、操作系统、数据库、中间件等软、硬件设施具有最高管理权限；③具有防止数据泄露的管理和技术措施；④不存在规避监管的情形。

	14. 
	1.4.1
	如需要组成专门的服务团队，投标人不能组成服务团队的，投标将被拒绝；如服务团队人数以及人员的能力、资质等不符合采购文件要求的，将可能导致评审时被扣除相关分数直至投标被拒绝（被拒绝投标的情形见第八章投标被拒绝条款专用部分）。

	15. 
	1.4.3
	如需要驻场服务，但投标人不能提供驻场服务的，投标将被拒绝；如驻场服务人数、专业水平等不符合采购文件要求的，将可能导致评审时被扣除相关分数直至投标被拒绝（被拒绝投标的情形见第八章投标被拒绝条款专用部分）。

	16. 
	1.5.1
	如本次采购内容包括货物，且投标人所投标的货物如是国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物，或者投标人所投标的货物使用了国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物作为零件，投标将被拒绝。

	17. 
	1.5.2
	如本次采购内容包括货物，且投标货物必须取得《气象专用技术装备使用许可证》，投标货物应具有至投标截止日仍有效的《气象专用技术装备使用许可证》，且所载产品名称、规格型号应与投标货物的名称、规格型号一致，否则投标将被拒绝。

	18. 
	1.5.3
	如本次采购内容包括货物，是否允许进口产品投标，见第五章投标人须知专用部分。不符合第五章投标人须知专用部分5.7条有关进口产品投标要求的，投标将被拒绝。

	19. 
	1.5.4
	如本次采购内容包括货物，是否允许代理商（指投标人提供的货物不是自己制造的，下同）投标，以及进口产品代理商投标应提交的资料详见第五章投标人须知专用部分。不符合第五章投标人须知专用部分5.7条有关代理商投标要求，以及进口产品代理商未按第五章投标人须知专用部分5.8条提交有关资料的，投标将被拒绝。

	20. 
	1.5.5
	严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效。

	21. 
	1.6.3
	本项目如是预留采购份额面向中小企业采购，投标人应按照第二章投标文件格式的要求提供《中小企业声明函》（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业），否则投标将被拒绝。如是预留采购份额面向中小企业采购，且接受中小企业以联合体或者合同分包方式参加的，其联合体协议或者分包意向协议（格式可参考第二章投标文件格式）还应明确中小企业合同金额，且应达到合同总金额的30%以上（小微企业的比例不低于中小企业合同金额的60%），否则投标将被拒绝。

	22. 
	1.7.1
	投标人有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，按照投标无效处理：（1）法定代表人为同一人的投标人，同时参与本次招标相同包的投标；（2）投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件的实质性内容；（3）投标人之间约定中标人；（4）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（5）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（6）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

	23. 
	1.7.2
	投标人有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，按照投标无效处理：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员、联系人为同一人。联系电话、传真、电子邮箱等相同的视同为同一人；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（5）不同投标人的投标文件相互混装；（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者同一个人的账户转出；（7）不同投标人的投标文件为同一人签字。

	24. 
	1.7.3
	采购人、采购中心、评标委员会在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝并不予退还其投标保证金，并视情况依法追究责任。

	25. 
	1.14.2
	投标人未提交全以下商务文件（特别说明除外）：（1）法定代表人身份证明或授权委托书；（2）投标函；（3）资格、资信证明文件：①投标人法人资格证明文件；②以投标截止日为基准日，近一年内任何完税凭证或税务部门出具的税收减免证明；③以投标截止日为基准日，近一年内的任何一期社会保障资金缴纳凭证；④财务状况证明；⑤近三年内参加政府采购活动中没有重大违法记录声明；⑥不使用第三方软件移植承诺书或软件移植授权书（开发本项目招标的软件，如不使用第三方软件进行移植、修改和再开发的，应提供《不使用第三方软件移植承诺书》，如使用则应提供《软件移植授权书》）；⑦投标货物的《气象专用技术装备使用许可证》（如本次采购内容不包括货物，或者投标货物不必须取得《气象专用技术装备使用许可证》的，可以不提供）；⑧进口产品制造商授权书（投标货物不是进口产品的，不提供）；⑨中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件（不是预留采购份额面向中小企业采购的项目，可以不提供，但不能享受可能的价格扣除优惠）；⑩联合体协议（如有）；分包意向协议（如有）；按照第五章投标人须知专用部分5.2条规定应提交的特殊资质条件证明文件。（4）银行保函或投标保证金说明函（本项目不要求提交投标保证金的不提供）。（5）按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的其他商务文件。

	26. 
	1.14.3
	投标人未提交全以下技术文件（特别说明除外）：1、开标一览表；2、分项报价表；3、服务团队人员基本情况表（如未要求组成专门的服务团队的，不提供）；4、技术要求偏离表；5、按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的其他技术文件。

	27. 
	1.15.2
	投标文件的盖章、签字等签署要求见1.2.9条。其中“投标函”及“法定代表人授权委托书”既需要投标人（投标人为联合体的，指联合体的牵头方）盖章又需要投标人法定代表人或授权代表人或投标人代表签字的，可由相关人员本人签字（或使用本人的名章或手签章）后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，投标人再进行电子签章。不符合规定的文件将被拒绝。

	28. 
	1.16.3
	如本项目要求投标人提供投标保证金，投标人未提供，或者提交的投标保证金的有效期限少于投标有效期，或所提交保证金金额小于本项目应提供投标保证金额的投标人，其投标将被拒绝。

	29. 
	1.17.2
	本项目的采购预算（或最高限价）详见第五章投标人须知专用部分。投标人应有明确报价，不接受无报价投标和有选择的报价以及有条件的优惠报价，且报价未超过采购预算（或最高限价），否则投标将被拒绝。

	30. 
	1.17.4
	开标一览表有以下情况之一的，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正：（1）投标人投报多包时，未按包分别填写开标一览表的；（2）未填写投标总价的；（3）未填写投标总价大写金额的。

	31. 
	1.18
	本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成详见第五章投标人须知专用部分。投标人根据采购项目的实际情况,拟在中标后将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。不符合招标文件中有关分包规定的，其投标将被拒绝。

	32. 
	1.20.1
	本项目投标有效期详见第五章投标人须知专用部分。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。

	33. 
	1.26.5
	投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。

	34. 
	1.26.8
	开标后，开标一览表不得做任何修正。对投标文件中存在明显的文字和计算错误按1.26.8规定进行调整，调整后的数据应对投标人具有约束力，如投标人不同意，其投标将被拒绝。

	35. 
	1.26.9
	如发现下列情况之一的，其投标属于非实质响应招标文件要求，其投标将被拒绝：（1）投标人以明显低于成本价的价格恶意参与投标的；（2）未提供分项报价的；（3）投标人提供产品或服务的数量与本招标文件不一致的；（4）根据1.26.8条修正后的分项报价表总价金额小于开标一览表总价金额；（5）根据1.26.8条修正后的分项报价表总价金额大于开标一览表总价金额，评标委员会按1.27条规定的程序要求其对单价进行调整，并使其分项报价表总价金额等于开标一览表总价金额时，投标人拒绝调整的；（6）投标人提供产品或服务的交货（工）时间及地点、质保期不满足本招标文件要求的。

	36. 
	1.27.2
	投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或投标人授权代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

	37. 
	1.27.4
	评标委员会启动异常低价投标审查后，如相关供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	38. 
	1.30.1
	在评审期间，投标人企图影响采购人、采购中心、评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

	第二章 投标文件格式

	39. 
	2.6
	法定代表人身份证明或授权委托书。在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

	40. 
	2.7
	投标函。在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

	41. 
	2.11.5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明。在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

	42. 
	2.11.7
	不使用第三方软件移植承诺书。在本项目的软件开发中，不使用第三方软件进行移植、修改、再开发的投标人提供。在格式文本中，除可填报内容外，对本投标函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

	43. 
	2.11.8
	软件移植授权书。在本项目的软件开发中，涉及使用第三方软件进行移植、修改、再开发的投标人提供。在格式文本中，除可填报内容外，对本投标函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

	44. 
	2.11.11
	中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函。在《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式文本中，除可填报内容外，对内容的任何实质性修改将被视为相关要求未得到响应，从而导致该投标被拒绝或者不能享受可能的价格扣除优惠。





第二分册：专用部分
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第四章  投标邀请书
[bookmark: 采购人_recorderOrgName]中国气象局政府采购中心受青海省气象灾害防御技术中心委托，对本项目的相关货物和有关服务采购进行境内公开招标，邀请合格投标人参与投标。
[bookmark: 项目名称_taskName]一、项目名称： 青海省人工影响天气水资源保障工程-省市县作业端综合指挥调度系统和省级人影专用模块建设。
[bookmark: 封面_projectNo_2]二、项目编号： ZQCD-26150。
三、招标内容
[bookmark: 包数量_packageCount]1、本次招标共 1 包。
2、采购清单：（详见第七章采购需求）
3、招标范围包括：上述服务产品及设备、系统软件的供应、运输、安装调试、培训及售后服务。
具体采购范围及所应达到的具体要求，以本采购文件中商务、技术和服务的相应规定为准。投标人的投标文件必须满足本次采购的实质目的，完全实现所应有的全部要求。投标人若存在任何理解上无法正确确定之处，均应当按照招标文件所规定的投标前的澄清等程序提出，否则，可能导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。
[bookmark: 合同履约期限_contractPerformancePeriod]4、履约时间：合同签订后12个月内完成系统建设、软件测试、业务试运行和项目验收。。
[bookmark: 合同履约期限_performanceAddress]5、履约地点：青海省西宁市城西区五四大街19号青海省气象局气象大厦3楼人影业务平台。
四、招标文件获取
1、潜在供应商按以下步骤获取招标文件：
第一步：网上注册（如已在中国气象局政府采购中心电子采购系统注册的供应商可忽略此步骤）。未在中国气象局政府采购中心电子采购系统注册的，应首先阅读中国气象局政府采购中心电子采购系统“供应商专栏”中的《供应商注册地址及流程手册》并进行注册。
第二步：网上报名。登录中国气象局政府采购中心电子采购系统（网址：https://cmagp.cmaidp.cma.cn/portalweb）,点击供应商登录访问中国气象局政府采购中心电子采购系统供应商端，针对拟参加的项目按包号进行报名。
[bookmark: 项目公告_signUpFirstTime][bookmark: 项目公告_signUpLastTime]网上报名时间：2026年07月17日 00:00:00至2026年07月24日 23:59:59（北京时间）。请潜在供应商务必在网上报名截止时间前进行报名并按包号下载招标文件，超过报名截止时间的将无法报名。
第三步：下载招标文件。潜在供应商报名成功后即可下载拟参加项目对应包号的招标文件。
2、为使更多供应商能参加投标，对报名成功的供应商，在本项目招标文件公告期限届满（即报名截止时间）后仍允许下载招标文件参加投标，但为提高采购效率，在公告期限届满之后下载招标文件的，对招标文件的质疑期限从公告期限届满之日起计算；在公告期限届满之前下载招标文件的，对招标文件的质疑期限从下载之日起计算。
潜在供应商在报名及下载招标文件的过程中，涉及系统平台操作的技术问题，可致电采购中心技术支持电话。
五、投标截止时间及投标方式
[bookmark: 项目公告_openBidTime]1、投标文件提交截止时间：2026年08月07日 09:00:00（北京时间）。
2、本项目采用中国气象局政府采购中心电子采购系统进行在线投标。供应商投标前需安装投标（响应）终端，具体可登陆中国气象局政府采购中心电子采购系统，在供应商专栏下载投标（响应）工具及驱动程序安装包。
3、请符合投标条件的投标人安装投标（相应）工具，完成投标文件编制后于投标文件提交截止时间前上传加密的投标文件，文件上传成功后，将获得系统回执。该系统的上传通道将在投标截止时间自动关闭，请投标人充分考虑上传时可能会遇到的各种问题，确保投标截止时间前能上传成功。
供应商在投标过程中，涉及系统平台操作的技术问题，可致电采购中心技术支持电话。
六、投标地点及开标地点：
[bookmark: 开标地点_openArddress]线上开标
七、信息发布
本项目采购公告已在“中国政府采购网”等媒体上发布。
八、联系方式
采购中心联系方式
地址：北京市海淀区中关村南大街46号中国气象局北区7号楼301室（中国气象局政府采购中心），
邮政编码： 100081
[bookmark: contactName]项目联系人：刘亚明
[bookmark: contactPhone]         联系电话：010-68400081
         
采购人联系方式
[bookmark: 采购人1_recorderOrgName]采购人名称：青海省气象灾害防御技术中心
[bookmark: 采购项目负责人_contactsName]         联系人：张博越 王启花
[bookmark: 采购项目负责人办公电话_contactsTel]	联系电话：0971-6114398
[bookmark: 采购单位所在地址_recorderOrgAddress]         采购人地址：青海省西宁市五四大街19号
    
[bookmark: 技术电话_technicalSupportPhoneNumber]采购中心技术支持电话：010-68406701
[bookmark: 投标人须知专用部分_TBXZ]
第五章  投标人须知专用部分
    
投标人须知专用部分表格中要求事项且已列入第三章、第八章投标被拒绝条款的，若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。投标人须知通用部分或招标文件其余部分与本表不一致的，以本表要求为准。

	序号
	对应投标人须知通用部分的条款
	内容
	说明与要求

	5.1
	1.2.1
	采购人名称
	[bookmark: 采购人2_recorderOrgName]青海省气象灾害防御技术中心

	5.2
	1.3.3、1.14.2
	投标人特殊资质条件
	[bookmark: 资_bidderQualificationValidBeyondDeadline]投标人应具有以下有效期超过投标截止日的资质：无

	5.3
	1.3.5
	是否允许联合体投标
	[bookmark: 联合体投标_jointFlagText]不允许

	5.4
	1.3.11
	本次采购是否包含软件开发相关的授权要求
	[bookmark: 软_includesSoftwareDevelopmentLicenseText]本次采购是否包含软件开发授权：否

	5.5
	1.4.1
	是否需要组成专门服务团队以及相关要求
	[bookmark: 服务团队_isMakeSpecializedServiceFlagText]需要，组成不少于 9 人的服务团队，具体要求详见第七章采购需求。

	5.6
	1.4.3
	是否驻场服务
	[bookmark: 驻场服务_residentServiceFlagText]是，驻场服务人员不少于 2 人，其相关要求详见第七章采购需求。

	5.7
	1.5、1.5.2、1.5.3、1.5.4
	本次采购是否包括货物
	[bookmark: 选择是否为货物_includingGoodsFlagText]否

	5.8
	1.5.4
	进口产品代理商应提交资料
	[bookmark: 进口产品_agentMaterials]

	5.9
	1.6.1
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	所属行业划分标准为：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）
[bookmark: 行业_smeIndustryClassification]（1）标的： 青海省人工影响天气水资源保障工程-省市县作业端综合指挥调度系统和省级人影专用模块建设   ，属于软件和信息技术服务行业；

	5.10
	1.6.3
	是否预留采购份额面向中小企业采购
	[bookmark: 中小企业_minorEnterprisesFlagText]否

	5.11
	1.9.2
	中标人是否交纳代理服务费
	[bookmark: 代理服务费_agentAmountText]是，代理服务费：0.0万元。

	5.12
	1.12.7
	是否组织现场考察或开标前答疑会
	[bookmark: 答疑会_answeringQuestionFlagText]否

	5.13
	1.14.2、1.14.3
	投标人应提交其他商务文件和技术文件
	除通用册投标人须知要求提交的商务和技术文件外，投标人还应提交下列商务和技术文件：
无

	5.14
	1.16.1
	本次招标是否需要提交投标保证金
	[bookmark: 标保证金_bailFlagText]否

	5.15
	1.18.1
	是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成
	[bookmark: 关键性工作_entrustingOthersFlagText]不允许

	5.16
	1.17.2
	项目预算
	[bookmark: 预算金额_budgetAmount][bookmark: 预算明细_packMoneyDetail]本项目采购预算（或最高限价）为人民币  400.000000万元,包 1 采购预算(或最高限价)为人民币 400.000000 万元。

	5.17
	1.20.1
	投标有效期
	[bookmark: 投标有效期_bidExpirationDate]120日历天

	5.18
	1.22
	投标文件递交
	[bookmark: _GoBack]通过系统上传加密的电子投标文件

	5.19
	1.26.2
	是否进行述标
	[bookmark: 进行述标_describeStandardFlagText]否

	5.20
	
	采购资金的支付方式、时间、条件
	详见第九章采购合同

	5.21
	
	其他事项
	[bookmark: 其他事项_ottherReemarks]根据本项目实际情况，招标文件1.27.3第1项至第3项启动异常低价投标审查的数值标准为65%。





第六章  评标方法和评标标准
一、评标方法： 
   本次评标采用综合评分法，将投标人资质条件、投标产品质量、售后服务、价格等各项因素作为评价的基础，综合评选出最佳投标方案。每一投标人的最终得分为所有评标委员会成员给其评分的算数平均值。其中，客观分评审部分，需评标委员会成员共同认定、独立打分，存在不同意见的，评标委员会成员分别作出书面说明。
二、评分标准：
评分标准见下表。

[bookmark: 插入_评审标准]      
	序号
	评审因素 
	最高分值
	评分标准

	1
	价格分
	客观分
	区间打分(10)
	评审标准：
采用低价优先法计算，公式：投标人得分=评标基准价/评标价×价格分值
评审标准说明：
1、评标基准价：满足招标文件要求，且经过价格扣除后的最低投标价。
2、评标价：经过价格扣除的投标价。
3、价格分值：价格分满分。
4、投标产品满足招标文件小微企业有关政策优惠条件，投标价格将给予扣除。
5、按上述公式计算出每个投标单位的投标报价得分，保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。
6、评审委员会根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库[2026]2号）规定启动异常低价投标（响应）审查程序后，如相关供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。


	2
	商务部分
	投标人非强制资质要求（客观分）
	勾选打分(6)
	评审标准：
1、投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书；
2、投标人具有CS2或以上级次的信息系统建设和服务能力证书；
3、投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书 ； 
以上每有一个证书得2分，满分6分。否则不得分。
评审标准说明：
须提供投标截止日仍有效的相关证书复印件，并加盖投标人公章。


	3
	商务部分
	投标人业绩（客观分）
	勾选打分(5)
	评审标准：
每提供1份合同得1分，最多得5分。否则不得分。
评审标准说明：
1、需提供投标人的软件开发合同（必须包括合同首页、金额页、标的页、签字盖章页）复印件并加盖投标人公章。
2、合同签署日期为投标截止日前三年内。如合同无签署日期无效。
3、合同标的必须包括与本项目类似的软件开发。
4、合同签字盖章页必须有甲乙双方的签字和盖章。
5、所有复印件应清晰，不得有任何涂改、遮挡。
提供的材料不符合以上1-5要求的无效。


	4
	商务部分
	用户满意度证明（客观分）
	勾选打分(4)
	评审标准：
每提供 1份用户满意度证明得1分，最多得4分。
评审标准说明：
投标人提供投标截止日前三年内用户出具的与本项目类似的软件开发项目评价良好的证明文件（包括用户单位联系人及联系方式），并加盖投标人公章。


	5
	商务部分
	投标人实力（客观分）
	勾选打分(5)
	评审标准：
每提供1份软件著作权证书或专利证书得1分，最多得 5分。
评审标准说明：
投标人提供原始取得的软件著作权和专利证书，并加盖投标人公章。


	6
	服务部分
	服务团队（客观分）
	区间打分(22)
	评审标准：
1.投标人为本项目组成至少9人的项目服务团队且其中至少6人以上为开发人员的，得4分。
2.服务团队项目经理具有信息系统项目管理师（高级）证书的的2分，具有CISP（注册信息安全专业人员）资质的得2分，满分4分。
3.除项目经理外，服务团队成员中每有一人具有系统信息系统项目管理师（高级）证书的得2分，最多4分；
4.除项目经理外，服务团队成员中具有高级软件工程师1名，得2分；具有中级及以上软件设计师证书的，得2分；具有中级及以上软件测评师证书的，得2分。本项满分6分。1人具有以上多个证书的不重复计算。
5.驻场人员不得少于2人，且具有至少2年以上综合系统集成和调度类软件开发的经验。驻场时间覆盖软件部署、测试、试运行、业务验收，驻场服务时间不少于12个月。完全满足得4分。
评审标准说明：
以上须提供团队人员名单、相关证书复印件、职称证书，并加盖投标人公章。


	7
	服务部分
	培训方案（主观分）
	勾选打分(2)
	评审标准：
一档0分
二档0.5分
三档1分
四档2分
评审标准说明：
投标人应提供该项评审标准中要求的培训课时及培训人数的承诺，以及培训方案。承诺的培训课时及培训人数达不到要求，或者培训课时与培训方案中课表的课时不符，视同未承诺。具体标准评分如下：
一档：未同时提供承诺和培训方案；
二档：同时提供承诺和培训方案，但培训方案不完整（指缺失培训计划、培训材料（讲义）、培训课表、主要授课教师介绍任意一项）；
三档：同时提供承诺和培训方案，培训方案完整，但课程设计重点不突出或针对性不强，基本满足采购文件需求；
四档：同时提供承诺和培训方案，培训方案完整，课程设计重点突出、针对性强，完全满足采购文件需求。


	8
	服务部分
	售后服务方案（主观分）
	勾选打分(2)
	评审标准：
一档0分
二档0.5分
三档1分
四档2分
评审标准说明：
根据投标人提供售后服务方案进行评分。售后服务方案应包括售后服务内容、售后服务响应速度、售后服务承诺、技术支持服务、售后人员配置等。具体评分标准如下：
一档：未提供售后服务方案；
二档：售后服务方案不完整（指缺失售后服务响应速度、售后服务承诺、技术支持服务、售后人员配置中任一项内容）；
三档：售后服务方案完整，但针对性一般，没有建立合理的技术支持机构或技术支持小组，技术支持内容不明确；或者未提供质保期内的7×24小时电话技术支持和保修的承诺。
四档：售后服务方案完整，针对性强，建立合理的技术支持机构或技术支持小组，技术支持内容明确；书面承诺提供质保期内的7×24小时电话技术支持和保修，电话支持无法解决的问题必须提供现场技术支持，并应采购人服务保障要求，开展现场保障。完全满足采购文件需求。


	9
	服务部分
	实施与管理方案（主观分）
	勾选打分(4)
	评审标准：
一档0分
二档1分
三档2分
四档4分
评审标准说明：
提供实施与管理方案，提出合理的项目全过程实施与管理方案。
一档：未提供实施与管理方案;
二档：方案内容不完整，项目实施管理内容或措施无可行性、针对性；软件开发工作分解与人员安排合理性一般，里程碑设计不合理；
三档：方案内容完整、详细，项目实施或管理内容有一定的针对性、可行性；软件开发计划较完整，有一定针对性，软件开发工作分解与人员安排合理，里程碑设计一般；
四档：方案内容完整、详细，项目组织机构清晰，实施与管理内容制定合理、完善，针对性强，切实可行；软件开发计划完整可行，针对性强，软件开发工作分解与人员安排合理，里程碑设计合理。


	10
	技术部分
	总体技术方案（主观分
	勾选打分(6)
	评审标准：
一档0分
二档1分
三档3分
四档6分
评审标准说明：
根据本项目要求提供总体技术方案，内容包含但不限于（1）系统架构、（2）技术架构及技术路线、（3）数据架构、（4）应用架构、（5）接口设计、（6）部署架构、（7）非功能性设计等。
根据提交的方案评分：
一档：未提供；
二档：方案不完整（指缺失上述7项目内容之任一项）；
三档：方案完整，设计合理性、可行性、针对性一般；
四档：方案完整、详实，设计合理，技术先进，可行性、针对性强；


	11
	技术部分
	系统集成方案（主观分
	勾选打分(6)
	评审标准：
一档0分
二档1分
三档3分
四档6分
评审标准说明：
提交系统接口设计和集成方案。满足《国省一体化人影综合业务平台(天工)-数据交互接口》相关技术要求。与国省一体化人影综合业务平台(天工)系统数据、功能模块调用对接方案，用于实现项目建设系统与“天工”系统之间的数据产品、功能模块的调用；必须满足中国气象局人影中心今后对天工系统所有版本和接口的更新和对接要求。根据提交的方案评分：
一档：未提供；
二档：方案不完整，描述不清楚，合理性、可行性差，无针对性，不能满足采购需求；
三档：方案完整，描述基本清楚，合理性、可行性、针对性一般，基本满足采购需求；
四档：方案完整、详实、合理，描述清楚，技术先进，可行性、针对性强，完全满足采购需求。


	12
	技术部分
	云水资源分析评估组件升级设计（主观分）
	勾选打分(2)
	评审标准：
一档0分
二档0.5分
三档1分
四档2分
评审标准说明：
提交云水资源分析评估组件升级功能技术方案，包括对原大涡模式项目建设的云水资源分析评估组件进行升级，评估全省以及分区域内的精细化云水资源产品。
一档：未提供；
二档：技术方案不完整，未覆盖项目的功能和非功能需求，描述不清楚、缺乏针对关键技术的分析，可行性针对性差；
三档：技术方案内容完整，基本覆盖项目的功能和非功能需求，描述基本清楚；技术思路较合理、关键技术的分析较清晰，解决措施有一定可行性针对性，基本满足采购需求；
四档：技术方案内容完整、详实，覆盖项目的功能和非功能需求，描述清楚，逻辑性强，图文规范；技术先进，针对关键技术的分析详细，解决措施切实可行，针对性强，完全满足采购需求。


	13
	技术部分
	多源资料融合在作业条件识别组件设计（主观分）
	勾选打分(2)
	评审标准：
一档0分
二档0.5分
三档1分
四档2分
评审标准说明：
提交多源资料融合在作业条件识别组件技术方案，包括通过对卫星、雷达、地面观测、探空、风廓线雷达、GNSS/MET等多种资料进行快速融合，并开展三维云量、云类型和水成物分析，生成高时空分辨率的三维格点实况产品。
一档：未提供；
二档：技术方案不完整，未覆盖项目的功能和非功能需求，描述不清楚、缺乏针对关键技术的分析，可行性针对性差；
三档：技术方案内容完整，基本覆盖项目的功能和非功能需求，描述基本清楚；技术思路较合理、关键技术的分析较清晰，解决措施有一定可行性针对性，基本满足采购需求；
四档：技术方案内容完整、详实，覆盖项目的功能和非功能需求，描述清楚，逻辑性强，图文规范；技术先进，针对关键技术的分析详细，解决措施切实可行，针对性强，完全满足采购需求。


	14
	技术部分
	电子沙盘智能化组件升级设计（主观分）
	勾选打分(2)
	评审标准：
一档0分
二档0.5分
三档1分
四档2分
评审标准说明：
提交电子沙盘智能化组件升级技术方案，包括在国省一体化综合业务平台基础上实现对基于政务云资源建设的高炮防雹作业安全实时视频监控系统建设成果的融入。
一档：未提供；
二档：技术方案不完整，未覆盖项目的功能和非功能需求，描述不清楚、缺乏针对关键技术的分析，可行性针对性差；
三档：技术方案内容完整，基本覆盖项目的功能和非功能需求，描述基本清楚；技术思路较合理、关键技术的分析较清晰，解决措施有一定可行性针对性，基本满足采购需求；
四档：技术方案内容完整、详实，覆盖项目的功能和非功能需求，描述清楚，逻辑性强，图文规范；技术先进，针对关键技术的分析详细，解决措施切实可行，针对性强，完全满足采购需求。


	15
	技术部分
	模式检验组件升级设计（主观分）
	勾选打分(2)
	评审标准：
一档0分
二档0.5分
三档1分
四档2分
评审标准说明：
提交模式检验组件升级技术方案，包括实现对CMA-CPEFS模式、云宏微观预报产品、增雨潜力预报产品和CMA-MESO等主流人影模式云宏微观预报产品、增雨潜力预报产品与卫星及反演产品、雷达、探空、自动站等实况资料对比检验功能。
一档：未提供；
二档：技术方案不完整，未覆盖项目的功能和非功能需求，描述不清楚、缺乏针对关键技术的分析，可行性针对性差；
三档：技术方案内容完整，基本覆盖项目的功能和非功能需求，描述基本清楚；技术思路较合理、关键技术的分析较清晰，解决措施有一定可行性针对性，基本满足采购需求；
四档：技术方案内容完整、详实，覆盖项目的功能和非功能需求，描述清楚，逻辑性强，图文规范；技术先进，针对关键技术的分析详细，解决措施切实可行，针对性强，完全满足采购需求。


	16
	技术部分
	年度效果评估组件设计（主观分）
	勾选打分(2)
	评审标准：
一档0分
二档0.5分
三档1分
四档2分
评审标准说明：
提交年度效果评估组件技术方案，包括升级建设区域历史回归方法评估作业效果组件，实现降水增加效果的计算。建设人工防雹作业经济效益综合评价组件，实现防雹作业效果年度评估功能。
一档：未提供；
二档：技术方案不完整，未覆盖项目的功能和非功能需求，描述不清楚、缺乏针对关键技术的分析，可行性针对性差；
三档：技术方案内容完整，基本覆盖项目的功能和非功能需求，描述基本清楚；技术思路较合理、关键技术的分析较清晰，解决措施有一定可行性针对性，基本满足采购需求；
四档：技术方案内容完整、详实，覆盖项目的功能和非功能需求，描述清楚，逻辑性强，图文规范；技术先进，针对关键技术的分析详细，解决措施切实可行，针对性强，完全满足采购需求。


	17
	技术部分
	业务功能集约化组件设计（主观分）
	勾选打分(2)
	评审标准：
一档0分
二档0.5分
三档1分
四档2分
评审标准说明：
提交业务功能集约化组件技术方案，包括在国省一体化平台基础上完成目前在建系统“基于CMA-CPEFS模式的人影作业催化数值模拟系统”和“机载SPEC探测系统数据处理及分析应用平台”功能的集约化建设，实现飞机、火箭、高炮、地面烟炉作业的仿真数值模拟，人影作业催化效果模拟预评估和实际作业催化扩散效果模拟评估功能；实现SPEC数据的数据分析、绘图、综合显示，以及SPEC和DMT系统数据综合对比分析等功能在天工系统中的调用。
一档：未提供；
二档：技术方案不完整，未覆盖项目的功能和非功能需求，描述不清楚、缺乏针对关键技术的分析，可行性针对性差；
三档：技术方案内容完整，基本覆盖项目的功能和非功能需求，描述基本清楚；技术思路较合理、关键技术的分析较清晰，解决措施有一定可行性针对性，基本满足采购需求；
四档：技术方案内容完整、详实，覆盖项目的功能和非功能需求，描述清楚，逻辑性强，图文规范；技术先进，针对关键技术的分析详细，解决措施切实可行，针对性强，完全满足采购需求。


	18
	技术部分
	人影生态效益评估能力组件设计（主观分）
	勾选打分(2)
	评审标准：
一档0分
二档0.5分
三档1分
四档2分
评审标准说明：
提交人影生态效益评估能力组件技术方案，包括国省一体化综合业务平台基础上补充建设针对我省全年开展的农田、流域、水库、生态脆弱区等人工增雨（雪）作业的长时序多元方法定量作业效果估算功能。
一档：未提供；
二档：技术方案不完整，未覆盖项目的功能和非功能需求，描述不清楚、缺乏针对关键技术的分析，可行性针对性差；
三档：技术方案内容完整，基本覆盖项目的功能和非功能需求，描述基本清楚；技术思路较合理、关键技术的分析较清晰，解决措施有一定可行性针对性，基本满足采购需求；
四档：技术方案内容完整、详实，覆盖项目的功能和非功能需求，描述清楚，逻辑性强，图文规范；技术先进，针对关键技术的分析详细，解决措施切实可行，针对性强，完全满足采购需求。


	19
	技术部分
	高时空分辨率人影数值模式迁移设计（主观分）
	勾选打分(2)
	评审标准：
一档0分
二档0.5分
三档1分
四档2分
评审标准说明：
提交高时空分辨率人影数值模式迁移技术方案，包括基于搭建的人影算力资源扩展，迁移高时空分辨率人影数值模式，实现国产化系统运行模式的多源数据融合、数据同化，生成不同嵌套层的再分析数据集，并实现自然模拟预报、飞机和地面作业数据融合、催化模拟预报、催化后效果计算，以及自然模拟和催化模拟诊断数据的生成功能。
一档：未提供；
二档：技术方案不完整，未覆盖项目的功能和非功能需求，描述不清楚、缺乏针对关键技术的分析，可行性针对性差；
三档：技术方案内容完整，基本覆盖项目的功能和非功能需求，描述基本清楚；技术思路较合理、关键技术的分析较清晰，解决措施有一定可行性针对性，基本满足采购需求；
四档：技术方案内容完整、详实，覆盖项目的功能和非功能需求，描述清楚，逻辑性强，图文规范；技术先进，针对关键技术的分析详细，解决措施切实可行，针对性强，完全满足采购需求。


	20
	技术部分
	人影作业指挥监控信息对接组件设计（主观分）
	勾选打分(2)
	评审标准：
一档0分
二档0.5分
三档1分
四档2分
评审标准说明：
提交人影作业指挥监控信息对接组件功能技术方案，包括物联感知信息对接组件（即作业流程信息）、智能管控流程信息对接组件（即人影作业监控信息）、其它人影业务监控信息、监控数据4部分内容23个功能点。
一档：未提供
二档：技术方案不完整，未覆盖项目的功能和非功能需求，描述不清楚、缺乏针对关建技术的分析，可行性针对性差。
三档：技术方案内容完整，基本覆盖项目的功能和非功能需求，描述基本清楚；技术思路较合理、关建技术的分析较清晰，解决措施有一定可行性针对性，基本满足采购需求。
四档：技术方案内容完整、详实，覆盖项目的功能和非功能需求，描述清楚，逻辑性强，图文规范；技术先进，针对关建技术的分析详细，解决措施切实可行，针对性强，完全满足采购需求。


	21
	技术部分
	作业态势大屏可视化组件设计（主观分）
	勾选打分(2)
	评审标准：
一档0分
二档0.5分
三档1分
四档2分
评审标准说明：
提交作业态势大屏可视化组件功能技术方案，包括集成区域作业条件研判、人影作业综合监控、态势综合监控、作业情况统计、业务资源综合监视5部分内容31个功能点。
一档：未提供
二档：技术方案不完整，未覆盖项目的功能和非功能需求，描述不清楚、缺乏针对关建技术的分析，可行性针对性差。
三档：技术方案内容完整，基本覆盖项目的功能和非功能需求，描述基本清楚；技术思路较合理、关建技术的分析较清晰，解决措施有一定可行性针对性，基本满足采购需求。
四档：技术方案内容完整、详实，覆盖项目的功能和非功能需求，描述清楚，逻辑性强，图文规范；技术先进，针对关建技术的分析详细，解决措施切实可行，针对性强，完全满足采购需求。


	22
	技术部分
	人影作业任务调度大屏可视化组件设计（主观分）
	勾选打分(2)
	评审标准：
一档0分
二档0.5分
三档1分
四档2分
评审标准说明：
提交任务调度大屏可视化组件功能技术方案，包括资源调度监控、业务指导产品展示、作业指令可视化组件可视化、音视频调度及应急会商支持4部分内容20个功能点。
一档：未提供
二档：技术方案不完整，未覆盖项目的功能和非功能需求，描述不清楚、缺乏针对关建技术的分析，可行性针对性差。
三档：技术方案内容完整，基本覆盖项目的功能和非功能需求，描述基本清楚；技术思路较合理、关建技术的分析较清晰，解决措施有一定可行性针对性，基本满足采购需求。
四档：技术方案内容完整、详实，覆盖项目的功能和非功能需求，描述清楚，逻辑性强，图文规范；技术先进，针对关建技术的分析详细，解决措施切实可行，针对性强，完全满足采购需求。


	23
	技术部分
	勤务执行大屏可视化组件设计（主观分）
	勾选打分(2)
	评审标准：
一档0分
二档0.5分
三档1分
四档2分
评审标准说明：
提交勤务执行大屏可视化组件功能技术方案，包括指挥中心执行信息显示组件、作业外场执行监控组件、运维工单可视化组件3部分15个功能点。
一档：未提供
二档：技术方案不完整，未覆盖项目的功能和非功能需求，描述不清楚、缺乏针对关建技术的分析，可行性针对性差。
三档：技术方案内容完整，基本覆盖项目的功能和非功能需求，描述基本清楚；技术思路较合理、关建技术的分析较清晰，解决措施有一定可行性针对性，基本满足采购需求。
四档：技术方案内容完整、详实，覆盖项目的功能和非功能需求，描述清楚，逻辑性强，图文规范；技术先进，针对关建技术的分析详细，解决措施切实可行，针对性强，完全满足采购需求。


	24
	技术部分
	人影作业调度监控综合管理组件设计（主观分）
	勾选打分(2)
	评审标准：
一档0分
二档0.5分
三档1分
四档2分
评审标准说明：
提交人影作业调度监控综合管理组件功能技术方案，包括人影业务监控管理、用户安全管理2部分内容，功能重大活动保障子模块2部分19个功能点。
一档：未提供
二档：技术方案不完整，未覆盖项目的功能和非功能需求，描述不清楚、缺乏针对关建技术的分析，可行性针对性差。
三档：技术方案内容完整，基本覆盖项目的功能和非功能需求，描述基本清楚；技术思路较合理、关建技术的分析较清晰，解决措施有一定可行性针对性，基本满足采购需求。
四档：技术方案内容完整、详实，覆盖项目的功能和非功能需求，描述清楚，逻辑性强，图文规范；技术先进，针对关建技术的分析详细，解决措施切实可行，针对性强，完全满足采购需求。


	25
	技术部分
	基于B/S架构的前端二维产品显示功能设计（主观分）
	勾选打分(2)
	评审标准：
一档0分
二档0.5分
三档1分
四档2分
评审标准说明：
提交基于B/S架构的前端二维产品显示功能技术方案，包括基于B/S架构的前端二维产品显示功能，可通过页面显示人影作业指挥监控信息、作业态势信息、任务调度信息和大屏要素调度监控信息等内容。
一档：未提供
二档：技术方案不完整，未覆盖项目的功能和非功能需求，描述不清楚、缺乏针对关建技术的分析，可行性针对性差。
三档：技术方案内容完整，基本覆盖项目的功能和非功能需求，描述基本清楚；技术思路较合理、关建技术的分析较清晰，解决措施有一定可行性针对性，基本满足采购需求。
四档：技术方案内容完整、详实，覆盖项目的功能和非功能需求，描述清楚，逻辑性强，图文规范；技术先进，针对关建技术的分析详细，解决措施切实可行，针对性强，完全满足采购需求。



      


[bookmark: 插入_采购需求书]
第七章  采购需求

项目概况：本项目建设内容包括省市县作业端综合指挥调度系统和省级人影专用模块建设。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]根据中国气象局人工影响天气中心发布的《省级及以下人工影响天气能力建设指南》中“省-市-县作业端一体化指挥调度应用软件”的具体要求，针对青海省人工影响天气指挥调度监控系统和省级人影专用模块建设实际需求，在青海省气象大数据云平台、国省一体化人工影响天气综合业务系统（天工）基础上以集约化、融入式、组件化方式建设统一调度监控应用软件和省级人影专用模块，部署于省市县各级的国省一体化人工影响天气综合业务系统（天工）功能端，以实现端到端的省-市-县-作业点指挥调度全覆盖和提升青海省人工影响天气精准作业指挥能力的目标。
一．采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
省市县作业端综合指挥调度系统和省级人影专用模块建设共建设和升级十三个组件，分别为人影作业指挥监控信息对接组件、作业态势大屏可视化组件、任务调度大屏可视化组件、勤务执行大屏可视化组件、人影作业调度监控综合管理组件、云水资源分析评估组件、多源资料融合在作业条件识别组件、电子沙盘智能化组件、模式检验组件、年度效果评估组件、业务功能集约化组件、人影生态效益评估能力组件、高时空分辨率人影数值模式迁移。具体内容如下：
1、人影作业指挥监控信息对接组件通过对接人影作业相关的各种数据，包括物联感知信息对接组件即作业流程信息、智能管控流程信息对接组件即人影作业监控信息、其它人影业务监控信息及监控数据四大部分，形成对相关信息的分类和管理，为后续的数据分析、作业预警和决策支持提供基础数据支撑。
2、作业态势大屏可视化组件是省市县作业端综合指挥调度系统组件的核心组成部分，通过实时、直观的方式展示作业态势，为决策指挥提供有力支持。组件集成区域作业条件研判、人影作业综合监控、态势综合监控及作业情况统计和人影业务资源综合监控模块五大部分实现对作业全过程的全方位、多维度监控与分析，提高作业效率和效果。
3、任务调度大屏可视化组件结合大屏技术，通过资源调度监控、业务指导产品展示、作业指令可视化组件可视化、音视频调度及应急会商支持四大部分实现对人工影响天气作业的任务调度情况的实时展示，为各级指挥中心提供了直观、全面的作业调度信息，支持快速科学决策。
4、勤务执行大屏可视化组件通过指挥中心执行信息显示组件、作业外场执行监控组件、运维工单可视化组件三大部分，集成指挥中心、作业实施监控、运维工单可视化和人影知识库显示等多个组件，实现作业信息的实时接收、监控、处理和展示，为人影作业的高效、安全执行提供有力保障。
5、人影作业调度监控综合管理组件通过人影业务监控管理和用户安全管理两大部分功能，对人影作业调度监控系统对接数据源和大屏显示要素进行管理和配置功能，各级用户可以根据实际情况进行数据源配置以及大屏可视化剪裁。
6、云水资源分析评估组件是对原大涡模式项目建设的云水资源分析评估组件进行升级，结合地面观测、高时空分辨率的再分析资料、卫星资料及人影中心空中云水资源产品等资源，建立全省、市县以及指定区域内空中云水资源评估技术，开展各区域内不同时间尺度的包括各水物质量、水物质更新周期及水物质转化效率等在内的云水资源特征量时空分布诊断分析，生成全省以及分区域内的精细化云水资源评估产品，实现省级、州市级、重点关注区范围内的精细化云水资源评估产品生成功能。
7、多源资料融合实况分析组件通过对卫星、雷达、地面观测、探空、风廓线雷达、GNSS/MET等多种资料进行快速融合，并开展三维云量、云类型和水成物分析，生成高时空分辨率的三维格点实况产品（包括温度、湿度、风场、云宏微观特征量等三维格点产品），充分利用前期工程建设成果，丰富人工影响天气精准作业条件识别指标，提升作业预警、作业方案的精细度。
[bookmark: _Toc1271534530][bookmark: _Toc463983915][bookmark: _Toc1400602752][bookmark: _Toc1396264174][bookmark: _Toc1482478645][bookmark: _Toc1607]8、电子沙盘智能化组件是在国省一体化综合业务平台上实现对基于政务云资源建设的高炮防雹作业安全实时视频监控系统建设成果的融入，在保证网络安全的前提下实现公网云平台与气象内网平台的对接，实现实时监控资源、作业点声音预警、作业点图像预警等信息在3D沙盘的集中调用和显示；实现物联网弹药运输、入库、作业等状态信息以及自动化前端状态信息在沙盘中的3D显示效果下的集中显示，优化升级电子沙盘综合显示功能，提升实时作业指挥的直观判断依据。
9、模式检验组件，实现对CMA-CPEFS模式、云宏微观预报产品、增雨潜力预报产品和CMA-MESO等主流人影模式云宏微观预报产品、增雨潜力预报产品与卫星及反演产品、雷达、探空、自动站等实况资料对比检验功能。
10、年度效果评估组件建设是根据《人工增雨（雪）作业效果评估业务指南（2022版）》，升级建设区域历史回归方法评估作业效果组件，具备关注区全年人工增雨（雪）作业信息、云水资源量、云宏微观特征、地面降水等观测数据和相关农业、生态、环境等信息收集功能，具备作业影响区与对比区的回归方程的建立和调整功能，最终实现降水增加效果的计算。建设人工防雹作业经济效益综合评价组件，实现防雹作业效果年度评估功能。
11、业务功能集约化组件是在国省一体化平台上，完成目前在建系统“基于CMA-CPEFS模式的人影作业催化数值模拟系统”和“机载SPEC探测系统数据处理及分析应用平台”功能的集约化建设，实现飞机、火箭、高炮、地面烟炉作业的仿真数值模拟，人影作业催化效果模拟预评估和实际作业催化扩散效果模拟评估功能；实现SPEC数据的数据分析、绘图、综合显示，以及SPEC和DMT系统数据综合对比分析等功能在天工系统中的调用。
12、人影生态效益评估能力组件，在国省一体化综合业务平台上补充建设针对我省全年开展的农田、流域、水库、生态脆弱区等人工增雨（雪）作业的长时序多元方法定量作业效果估算功能建设，并且具备围绕服务需求，结合有关效益评价模型，综合评估人工增雨（雪）作业经济效益、社会效益、生态效益等作业效果综合评估功能。
13、高时空分辨率人影数值模式迁移，基于搭建的人影算力资源扩展，迁移高时空分辨率人影数值模式，实现国产化系统运行模式的多源数据融合、数据同化，生成不同嵌套层的再分析数据集，并实现自然模拟预报、飞机和地面作业数据融合、催化模拟预报、催化后效果计算，以及自然模拟和催化模拟诊断数据的生成，为人工影响天气提供充足的数据和业务技术支撑。
二．采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
严格按照《气象软件工程规范》和GB/T 1526-2023《软件开发规范》开发。
GB/T 1526-2023《软件开发规范》：作为软件开发规范国标，该标准适用于各类软件开发项目，旨在确保软件产品的质量、可维护性和安全性。它将软件开发流程统一划分为需求分析、设计、编码、测试、发布和维护等阶段，并强调了软件质量、敏捷开发方法、安全性和可靠性的重要性。
三．采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
（一）省市县作业端综合指挥调度系统和省级人影专用模块建设需达到如下技术规格
1.系统展示技术要求
具备基于B/S架构的前端二维产品显示功能，可通过页面显示项目建设的人影作业指挥监控信息对接、作业态势大屏可视化、任务调度大屏可视化、勤务执行大屏可视化、省市县综合指挥调度综合管理、云水资源分析评估、多源资料融合实况分析、电子沙盘智能化、模式检验、年度效果评估、业务功能集约化、人影生态效益评估能力、高时空分辨率人影数值模式迁移等产品内容。
2. 组件接口对接需求
[bookmark: _Toc837][bookmark: _Toc159581161]2.1外部接口需求
外部接口需包括：本系统与人影作业装备的接口、与天擎的人影业务专题库的接口、与国家级和市县级有监控信息交互接口等，详细外部接口设计见下表：
表1 系统外部接口表
	序号
	接口名称
	接口方式
	提供方
	接口说明

	1
	人影作业装备信息接口
	API数据接口
	各类人影作业装备
	与人影各种作业装备有监控信息获取接口

	2
	与天擎的人影业务专题库的监控信息对接接口
	API数据接口
	天擎的人影业务专题库
	与人影业务专题库进行各种监控信息的对接

	3
	与天擎的人影业务专题库的监控数据写入接口
	API数据接口
	天擎的人影业务专题库
	与人影业务专题库进行各种监控数据的写入

	4
	天擎基础气象数据获取接口
	API数据接口
	省气象大数据云平台-天擎系统
	人影业务与安全管理系统通过该接口获取业务所需的各种气象观测数据和模式预报数据，并将人影业务产品写入省天擎的人影业务专题库。


[bookmark: _Toc12425][bookmark: _Toc159581162]2.2 内部接口
内部接口包括：人影作业指挥监控信息对接子系统与其他四个子系统之间的接口，详细内部接口设计见下表：
表2 系统接口表
	序号
	接口名称
	接口方式
	提供方
	接口说明

	1
	监控信息获取接口
	API数据接口
	人影作业指挥监控信息对接子系统
	人影作业指挥监控信息对接子系统通过该接口向其他几个系统提供监控信息


2.3天工数据接口对接
天工数据接口满足《国省一体化人影综合业务平台(天工)-数据交互接口》文件要求，接口对接主要是将本项目所需要的人影基础信息和国省一体化人影综合业务平台(天工)平台上所产生的业务数据，通过国省一体化人影综合业务平台(天工)平台的统一服务接口的方式接入本项目相关功能模块，包括人影作业指挥监控信息对接、作业态势大屏可视化、任务调度大屏可视化、勤务执行大屏可视化、省市县综合指挥调度综合管理、云水资源分析评估、多源资料融合分析、电子沙盘智能化、模式检验、年度效果评估、业务功能集约化、人影生态效益评估、高时空分辨率人影数值模式迁移涉及的全部信息接口。同时，将本项目通过“天擎”加工流水线生成的人影作业指挥监控信息、作业态势信息、任务调度信息和大屏要素调度监控信息、云水资源评估产品、模式检验结果、效果评估计算结果、效益评价结果等产品通过天擎的MUSIC接口提供共享服务，供“天工”平台业务调用。对接融入完成后，本项目所涉及的同一类型数据保持共用，且业务数据互通，保证数据的唯一性。
（1）建设组件与“天工”平台架构融入
本项目建设的十三个组件在开发和部署应用时，应遵循天工平台统一的组件化架构，识别出系统各自的核心功能和模块，通过定义清晰的接口和协议，实现系统间的无缝对接。
架构搭建过程中，采用微服务架构模式，对系统核心功能进行精细化拆解，划分出多个独立模块，每个模块均承担特定业务逻辑，通过容器化技术实现轻量化部署与隔离。同时，依据行业标准规范制定统一的数据传输格式与接口协议，如采用 RESTful API 接口规范进行数据交互，使用 JSON 作为数据载体，确保各模块间通信稳定高效。此外为保障系统的可扩展性，预留动态扩容接口与插件式开发机制，当业务需求发生变化或需对接新设备时，能够快速集成新功能模块。
（2）建设组件与“天工”平台中间件与适配器设计
为确保各系统间的通信畅通，新开发的模块组件需适配天工平台的中间件。中间件作为系统间数据交互的"桥梁枢纽"，采用标准化接口设计，通过协议转换引擎实现 HTTP、TCP/IP、WebSocket 等多种通信协议的动态适配。协议转换引擎内置协议映射表，可自动识别不同协议数据包特征，针对 HTTP 协议请求可快速转换为适合 TCP/IP 传输的二进制格式，确保数据在异构网络环境下的稳定传输。同时运用 JSON、XML 数据解析模块完成异构系统间的数据格式统一，解析模块支持动态加载自定义解析规则，能灵活处理嵌套式、多层级的数据结构，有效解决不同系统间数据字段不匹配问题。
（3）建设组件与“天工”平台组件化架构
整体采用组件化架构，后端采用微服务架构，将各模块的功能拆分为多个独立的服务，通过API网关进行统一管理和调度。这样可以提高系统的可维护性和可扩展性，同时降低系统间的耦合度。
进行功能精细化拆解，形成多个独立且高内聚的服务模块。各服务组件通过天工平台的统一组件调度服务平台实现统一管理与调度。通过负载均衡算法（轮询、加权最小连接数等）合理分配请求流量，保障系统高可用性。在安全防护层面，统一组件调度服务平台集成了身份认证、访问控制、数据加密等多重防护机制，有效防止非法请求入侵。
组件化架构通过标准化接口进行通信，各组件间仅依赖接口契约而非具体实现，极大降低了系统耦合度，使得后续有新的模块组件时，只需遵循既定规范开发即可，为系统的持续迭代升级提供坚实的架构保障。
（4）建设组件与“天工”平台算法入库
本项目所涉及的算法包括人影作业指挥监控信息、作业态势信息、任务调度信息和大屏要素调度监控信息对接和调度显示、云水资源评估、模式检验、效果评估等算法。这些算法研发完成后，将按照“天擎”标准，对部署目录、算法生成数据目录等存储结构进行规范化存储从从而实现基于省气象大数据云平台的云化部署。
2.4 数据对接需求
支撑系统运行需对接常规探测、人影特种、人影作业等数据，详细设计见下表。
表3 数据需求清单
	序号
	数据名称
	数据来源
	数据大小
	数据频次
	数据内容

	1
	地面作业流程信息
	天工
	1 MB/次
	实时
	地面作业各环节（省级指导、市级预警、县级指挥、作业点实施）的流程状态信息

	2
	飞机作业流程信息
	天工
	20 MB/秒
	实时
	飞机探测、播撒、空地通信等监控数据

	3
	飞机探测数据对接信息
	天工
	10 MB/秒
	实时
	无人机搭载的温湿度、气压、云粒子谱等探测数据

	4
	催化播撒对接信息
	天工
	1 MB/次
	实时
	飞机催化播撒作业的参数，如焰条启动时间、播撒速率、播撒位置等

	5
	空地通信数据对接信息
	天工
	2 MB/秒
	实时
	飞机与地面控制站之间的空地通讯数据，确保任务载荷实时传输

	6
	物联网弹药流程信息
	天工
	1 MB/次
	实时
	对接物联网装备和弹药全流程出入库信息

	7
	飞机作业监控信息
	天工
	30 MB/秒
	实时
	

	8
	火箭发射装置监控信息
	天工
	1 MB/次
	实时
	火箭发射装置的指令接收、射界验证、三码合一验证、发射状态、上报信息及北斗短报文通信状态

	9
	烟炉作业系统监控信息
	天工
	1 MB/次
	实时
	烟炉工作状态（燃烧温度、烟雾生成量）、作业指令、上报信息、通讯状态及视频流

	10
	固定作业点监控信息
	天工
	8 Mbps（视频流）
	实时
	弹药临时存放点、装备库、值班室及作业平台的电子围栏和实景视频监控数据

	11
	流动作业点监控信息
	天工
	4 Mbps（视频流）
	实时
	布控球设备信息，对作业现场全景进行实时呈现

	12
	作业人员装备信息
	天工
	1 MB/次
	实时
	作业监控记录头盔（摄像头、GPS定位）、作业记录仪、应急通讯终端等装备信息

	13
	作业系统监控信息
	机动集成作业系统
	5 MB/次
	实时
	探测模组、指挥模组、作业模组、作业保障模组的作业系统监控信息

	14
	基础观测资料监控信息
	天擎
	1 MB/次
	实时
	基础观测数据更新状态，包括：雷达资料、自动站加密资料和卫星反演产品

	15
	人影特种观测资料监控信息
	天工
	2 MB/秒
	实时
	特种观测数据更新状态，包括：雨滴谱数据、微波辐射计探测数据、X波段雷达探测数据、全天空成像仪数据、激光云高仪数据等

	16
	人影潜力预报产品监控信息
	天工
	2 MB/秒
	实时
	人影潜力预报产品目录监控信息

	17
	市县级人影业务产品监控信息
	天工
	2 MB/秒
	实时
	市县级人工影响天气业务产品目录监控信息

	18
	空域信息
	空域申报系统
	50 MB/次
	实时
	作业空域信息，包括：申请流程信息、空域申报数据和空域批复数据。空域划设（空域名称、水平范围、垂直范围、进出方法、提供服务单位及具体联系方式等）、空域（航线）申请、批复时间、批复范围、使用时限等

	19
	实景监控视频
	天工
	8 Mbps（视频流）
	实时
	固定作业点值班室摄像头、作业平台摄像头、流动作业点摄像头、车载监控（车内摄像机、车外摄像机）视频流。

	20
	地面作业基础信息
	天工
	2 MB/秒
	实时
	作业点分布、状态信息、装备详情等地面作业基础信息。

	21
	APP上报作业信息
	天工
	2 MB/秒
	实时
	通过手机APP或浏览器上报的作业信息，对接渠道支撑从APP后台服务器对接，也支持直接通过无线网络接收APP直接上报数据。

	22
	核心业务系统日志
	天工
	2 MB/秒
	实时
	“天工”系统的人影核心业务监视日志数据。

	23
	网络与信息安全综合监视数据
	天工
	2 MB/秒
	实时
	网管系统、安管系统通过调用“天工”平台restful接口将网络与信息安全原始事件数据、告警数据以及配置数据。

	24
	流动作业点状态监控信息
	天工
	2 MB/秒
	实时
	所有流动作业点的状态，包括未作业、作业中、作业结束、信息上报中、信息上报结束等多个状态。

	25
	物联网弹药流程信息监控信息
	天工
	2 MB/秒
	实时
	弹药从出厂到市级弹药库、下拨到县级库，以及弹药从市县级库房中到作业点，直到弹药被使用消耗/报废的全过程的物联网的流程信息

	26
	全流程业务监控信息
	天工
	2 MB/秒
	实时
	信息流程态势包括：上行流程、下行流程、平行流程、空地流程、空域申请流程监控。

	27
	人影产品生成状态信息
	天工
	2 MB/秒
	实时
	获取各类人影业务产品的实际生成时间、完整性状态和超时告警信息

	28
	资源池综合监视数据
	资源监控系统
	1 MB/次
	实时
	计算资源、存储资源、网络资源的运行状态和健康度数据

	29
	电子围栏智能报警信息
	天工
	1 MB/次
	实时
	作业点、库房、门禁等区域的电子围栏异常事件报警信息

	30
	火点检测信息
	天工
	1 MB/次
	实时
	通过电子围栏技术检测到的烟雾火点、区域测温异常等信息

	31
	安全入侵检测信息
	天工
	1 MB/次
	实时
	区域入侵、人员聚集、通道占用、安全帽佩戴等违规行为检测信息

	32
	门禁事件信息
	天工
	1 MB/次
	实时
	门禁开关状态、出入记录、告警等信息

	33
	加解密设备状态
	天工
	1 MB/次
	实时
	加密盒运行状态，确保SM系列加密算法正常工作

	34
	RS232/网口状态
	天工
	1 MB/次
	实时
	RS232接口和RJ45网口的通信状态，确保数据传输稳定

	35
	电源开关与指示灯状态
	天工
	1 MB/次
	实时
	设备电源开关状态及工作指示灯状态，判断设备是否正常运行

	36
	作业会商音视频数据
	音视频调度系统
	10 Mbps（音视频流）
	实时
	接入国家、省、市、县会商系统，获取远程视频会商和语音通话数据

	37
	语音调度数据
	音视频调度系统
	1 Mbps（音频流）
	实时
	接入电话语音系统，实现电话会议及语音记录

	38
	会商录制文件
	音视频调度系统
	2 GB/小时
	按需
	录制并存储会商过程的视频、语音及共享文档

	39
	会商资料电子文档
	音视频调度系统
	50 MB/次
	按需
	存储会商前后的预案资料、讨论记录、决策文件等电子文档

	40
	远程协作与指挥调度指令
	音视频调度系统
	1 MB/次
	实时
	在会商过程中生成的远程协作指令和调度指令

	41
	事件工单信息
	运维管理系统
	1 MB/次
	实时
	记录运维过程中发生的事件类型、发生时间、处理状态等

	42
	问题工单信息
	运维管理系统
	1 MB/次
	实时
	记录运维过程中发现的问题描述、提交时间、处理进度等

	43
	变更工单信息
	运维管理系统
	1 MB/次
	实时
	记录系统变更的内容、时间、影响范围及审批状态

	44
	安全监管数据
	天工
	首次500 MB，增量变化
	变化时更新
	全国统一的人员、装备、作业点等安全监管基础信息

	45
	统一身份认证信息
	统一身份认证系统
	1 MB/次
	按需
	对接气象统一身份认证系统，实现单点登录和用户认证信息同步


3. 建设各组件技术要求
人影作业指挥监控信息对接、作业态势大屏可视化、任务调度大屏可视化、勤务执行大屏可视化和省市县综合指挥调度综合管理、云水资源分析评估、多源资料融合在作业条件识别、电子沙盘智能化、模式检验、年度效果评估、业务功能集约化、人影生态效益评估能力、高时空分辨率人影数值模式迁移等组件需实现如下的功能并达到相关技术指标。其中，3.1－3.5为省市县作业端综合指挥调度系统，3.6－3.13为省级人影专用模块建设。
[bookmark: _Toc2814]3.1人影作业指挥监控信息对接组件
人影作业指挥监控信息对接组件实现对升级作业装备监控数据统一获取，实时、准确地收集作业装备在升级过程中的各类数据，为后续的数据分析、作业预警和决策支持提供基础数据支撑。
[bookmark: _Toc30483]3.1.1 物联感知信息对接组件
实现对有人机、无人机、地面高炮、火箭、烟炉作业监控信息以及物联网弹药流程信息的对接，由地面作业流程信息对接、飞机作业流程信息对接3部分组成。
表4 物联感知信息对接组件技术指标
	序号
	功能名称
	技术指标

	1
	地面作业流程信息对接
	数据对接成功率≥99%;数据传输延迟≤2秒

	2
	飞机作业流程信息对接
	数据采集成功率≥98%；端到端延迟≤3秒

	3
	物联网弹药流程信息对接
	弹药流转信息更新延迟≤10秒;对接成功率>98%


(1)地面作业流程信息对接
与国省一体化人工影响天气综合业务系统（天工）平台相关数据对接，实现地面数据流程对接，信息包括：地面作业主要体现“省级指导、市级预警、县级指挥、作业点实施”。当然，部分市级也有直接进行预警和指挥的做法。省级是全省增雨防雹业务的核心，负责全省地面作业业务指导和全省作业空域总体协调；市级负责辖区内地面作业的组织，并协助省级进行空域申报；县级负责辖区内地面作业指挥和管理；作业点负责地面作业实施。
(2)飞机作业流程信息对接
与国省一体化人工影响天气综合业务系统（天工）平台相关数据对接，实现有人机和无人机数据流程对接，包括无人机探测数据对接、催化播撒信息对接、空地通信数据对接。飞机探测数据对接实时对接有人机和无人机搭载的各类传感器的探测数据，包括温度、湿度、气压、空气成分以及云粒子谱等数据，为无人机作业时的云中气象环境监控提供数据支撑；催化播撒信息对接实时对接飞机在冷暖云焰条作业方式下的催化播撒参数，如焰条的启动时间、播撒速率、播撒位置等，为飞机催化作业监控提供数据支撑；空地通信数据对接对接飞机与地面控制站之间的空地通讯系统，实现各类任务载荷的实时数据传输，确保地面控制站能够实时掌握飞机的作业情况和数据对接结果。
(3)物联网弹药流程信息对接
对接物联网装备和弹药全流程出入库信息，作业信息会通过对接装置自动反馈到市、县。同时，市、县还可实时掌握安装视频监控设备的作业点的装备和弹药信息。
[bookmark: _Toc24569]3.1.2 智能管控流程信息对接组件
智能管控流程信息对接实现对飞机、地面作业流程，以及物联网弹药流程信息的对接，包括飞机作业监控信息对接、火箭发射装置监控信息对接、烟炉作业系统监控信息对接、固定作业点监控信息对接、流动作业点监控信息对接、作业人员装备信息对接、机动集成系统系统信息对接7个功能。
表5 智能管控流程信息对接组件技术指标
	序号
	功能名称
	性能指标

	1
	飞机作业监控信息对接
	数据采集成功率≥98%;丢包率≤1%

	2
	火箭发射装置监控信息对接
	指令接收成功率≥99%;状态上报延迟≤2秒

	3
	烟炉作业系统监控信息对接
	状态数据更新频率≤5秒;视频流延迟≤3秒

	4
	固定作业点监控信息对接
	视频接入成功率≥98%;报警上传延迟≤3秒

	5
	流动作业点监控信息对接
	视频接入成功率≥95%;定位信息更新频率≤10秒

	6
	作业人员装备信息对接
	定位数据上传延迟≤5秒;报警响应≤3秒

	7
	机动作业系统信息对接
	数据采集成功率≥98%;系统响应时间≤3秒


(1)飞机作业监控信息对接
对接有人机和无人机作业监控信息，包括：飞机探测（温度、湿度、气压、空气、云粒子谱）、催化播撒（冷暖云焰条作业方式）、空地通信（各类任务载荷的实时数据传输）。
(2)火箭发射装置监控信息对接
对接火箭发射装置监控信息，包括：作业指令接收、安全射界验证、三码合一验证、作业状态（发射仰角、方位、发射数量及弹药属性）判断、作业状态上报和北斗三号短报文通信状态。
(3)烟炉作业系统监控信息对接
对接烟炉作业系统监控信息，包括：获取烟炉的工作状态（如燃烧温度、烟雾生成量等）、作业指令、上报作业信息、通讯状态以及视频监控摄像头视频流。
(4)固定作业点监控信息对接
对接固定作业点监控信息，包括：弹药临时存放点、装备库、值班室及作业平台的电子围栏和实景监控系统，实现区域入侵自动报警和作业过程实时监控。
(5)流动作业点监控信息对接
实现布控球设备信息对接，对作业现场全景进行呈现，把握现场整体情况。
(6)作业人员装备信息对接
对接作业监控记录头盔（摄像头、GPS定位记录平台定位与轨迹回放、SOS紧急报警）、作业记录仪和应急通讯终端等装备信息。
(7)机动集成系统信息对接
对接探测模组、指挥模组（信息网络系统、会商系统、通讯系统、指挥调度平台及供电系统）、作业模组、作业保障模组的作业系统监控信息。
[bookmark: _Toc3777]3.1.3其它辅助信息对接组件
实现对接国省一体化人工影响天气综合业务系统（天工）获取基础观测资料、人影特种观测资料、人影潜力预报产品、市县级人影业务产品监控信息，实景监控视频流，飞机、地面作业基础信息，APP上报作业信息，核心业务系统日志，资源池、网络与信息安全综合监视数据的对接。
其它人影业务监控信息对接组件由基础观测资料监控信息对接、人影特种观测资料监控信息对接、人影潜力预报产品监控信息对接及市县级人影业务产品监控信息对接、空域信息对接、实景监控视频流对接、地面作业基础信息对接、APP上报作业信息对接、核心业务系统日志对接、资源池综合监视数据对接、网络与信息安全综合监视数据对接共11个功能项组成。
表6 其它辅助信息对接组件技术指标
	序号
	功能名称
	性能指标

	1
	基础观测资料监控信息对接
	对接成功率≥98%;状态更新延迟≤3分钟

	2
	人影特种观测资料监控信息对接
	数据上传成功率≥95%;更新频率≤5分钟

	3
	人影潜力预报产品监控信息对接
	对接成功率≥98%;目录更新延迟≤10分钟

	4
	市县级人影业务产品监控信息对接
	对接成功率≥98%;产品状态更新延迟≤10分钟

	5
	空域信息对接
	信息上传延迟≤10秒;对接成功率≥99%

	6
	实景监控视频流对接
	视频流延迟≤3秒;接入成功率≥98%

	7
	地面作业基础信息对接
	信息更新频率≤10秒;完整性≥98%

	8
	APP上报作业信息对接
	上报成功率≥98%;信息延迟≤5秒

	9
	核心业务系统日志对接
	日志对接延迟≤10秒;完整性≥99%

	10
	资源池综合监视数据对接
	监控指标覆盖率≥95%;告警上传延迟≤10秒

	11
	网络与信息安全综合监视数据对接
	告警数据上传延迟≤5秒;对接成功率≥98%


(1)基础观测资料监控信息对接
与国省一体化人工影响天气综合业务系统（天工）平台相关数据对接，获取基础观测数据更新状态，包括：雷达资料、自动站加密资料和卫星反演产品。
(2)人影特种观测资料监控信息对接
与国省一体化人工影响天气综合业务系统（天工）平台相关数据对接，获取特种观测数据更新状态，同时完成相关信息的入库。包括：雨滴谱数据、微波辐射计探测数据、X波段雷达探测数据、全天空成像仪数据、激光云高仪数据等国债项目和超长期国债项目建设的全部设备观测数据。
(3)人影潜力预报产品监控信息对接
对接人影潜力预报产品目录监控信息，产品包括：云降水显式预报、作业条件潜势模式预报、区域作业潜势预报等，实时展现选定资料实时业务主流程中各个业务环节状态（阻塞、空闲、忙碌）和文件处理状态（未处理、已处理），涉及资料类型等。
(4)市县级人影业务产品监控信息对接
对接市县级人工影响天气业务产品目录监控信息，包括：作业过程预报和作业计划产品、作业条件监测预警和作业方案产品、作业跟踪分析和方案修正产品等。
(5)空域信息对接
对接作业空域信息，包括：空域申报数据和空域批复数据。空域划设（空域名称、水平范围、垂直范围、进出方法、提供服务单位及具体联系方式等）、空域（航线）申请、批复时间、批复范围、使用时限等。
(6)实景监控视频流对接
对接固定作业点值班室摄像头、作业平台摄像头、流动作业点摄像头、车载监控（车内摄像机、车外摄像机）视频流。
(7)地面作业基础信息对接
对接作业点分布、状态信息、装备详情等地面作业基础信息。
(8)APP上报作业信息对接
收集通过手机APP或浏览器上报的作业信息，对接渠道支撑从APP后台服务器对接，也支持直接通过无线网络接收APP直接上报数据。
(9)核心业务系统日志对接
对接并处理国省一体化人工影响天气综合业务系统（天工）系统的人影核心业务监视日志数据。
(10)资源池综合监视数据对接
对资源池的总体运行状态、硬件状态、虚拟环境、主机资源、存储资源、网络资源，业务主机操作系统、基础软件、系统关键进程，基础平台数据库等进行监视；省级资源池监视各级上报的总体健康状态和异常明细信息。
(11)网络与信息安全综合监视数据对接
网管系统、安管系统通过调用国省一体化人工影响天气综合业务系统（天工）平台restful接口将网络与信息安全原始事件数据、告警数据以及配置数据。
[bookmark: _Toc13102]3.1.4监控数据处理与缓存组件
监控数据处理与缓存组件由监控数据实时处理和监控数据缓存组成，主要针对业务监控系统对接到的数据进行处理，存储和缓存等操作。
表7监控数据处理与缓存模块技术指标
	序号
	功能名称
	性能指标

	1
	监控数据实时处理
	数据处理延迟≤2秒;数据入库成功率≥99%

	2
	监控数据缓存
	缓存命中率≥85%;缓存更新延迟≤1秒


(1)监控数据实时处理
数据分拣处理实现对对接处理实现对对接到数据的处理和后继的处理，并进行数据入库、界面分发等操作。包括：监控实时可视化、统计加工处理和人影业务告警实时处理等。
(2)监控数据缓存
为保障系统的响应性能和整体吞吐量，对中间数据进行缓存。缓存组件使用键值对的方式存储数据，每个缓存项由唯一的键和对应的值组成。键通常是一个字符串，用于标识缓存数据；值可为任意类型的数据，如字符串、整数、对象等。
[bookmark: _Toc11275]3.2作业态势大屏可视化组件
作业态势大屏可视化组件是省市县作业端综合指挥调度系统组件的核心组成部分，通过实时、直观的方式展示作业态势，为决策指挥提供有力支持。组件集成区域作业条件研判、人影作业综合监控、态势综合监控及作业情况统计四个组件实现对作业全过程的全方位、多维度监控与分析，提高作业效率和效果。
[bookmark: _Toc26034]3.2.1作业条件研判组件
作业条件研判组件由区域作业条件自动化研判、地面作业点条件自动感知与判别、作业条件预警与通知、作业条件历史数据分析，及作业条件可视化5个部分组成。作业条件研判组件通过展示自动化研判区域作业条件精准识别并分析特定需求区域，为作业计划提供数据支撑:实时感知与判别地面作业点条件，确保作业环境符合安全标准；当作业条件达到临界值时，系统自动触发预警机制，及时通知相关人员:组件还具备历史数据分析能力，挖掘作业条件与效果间的关联;通过可视化展示技术，直观呈现作业区域状况；最后，自动生成作业条件报告，为人影作业指挥决策提供全面、详实的信息参考，提升人影作业决策的科学性与效率。
表8 作业条件研判模块技术指标
	序号
	功能名称
	性能指标

	1
	区域作业条件自动化研判
	研判结果展示延迟≤5秒;数据源接入成功率≥

	2
	地面作业点条件自动感知与判别
	98%

	3
	作业条件预警与通知
	感知数据更新频率≤5分钟;判别结果上传延迟≤3秒

	4
	作业条件历史数据分析
	预警触发响应时间≤3秒;通知送达率≥99%

	5
	作业条件可视化展示
	数据存储成功率≥99%;查询响应时间≤5秒


(1)区域作业条件自动化研判
该功能能够自动识别并分析干旱、增雨、增雪、防雹等重点作业需求区域，结合气象要素数据，为作业计划提供科学依据。通过算法模型，系统可预测作业效果，辅助作业指挥人员制定最优作业方案。
(2)地面作业点条件自动感知与判别
该功能利用物联网技术，实时感知作业点周边气象要素，如温度、湿度、风速等，自动判别作业条件是否满足要求。同时，系统可预测作业点未来气象变化，为作业时间安排提供参考。
(3)作业条件预警与通知
当作业条件达到或超过预设阈值时，系统自动发送预警信息至相关人员，确保作业人员能够迅速响应。预警信息包括作业条件概况、建议作业时间等。
(4)作业条件历史数据分析
系统存储并分析历史作业条件数据，为作业效果评估提供基础。通过数据挖掘技术，系统可发现作业条件与作业效果之间的关联规律，为未来作业计划制定提供经验支持。
(5)作业条件可视化展示
系统以图表、地图等形式直观展示作业条件信息，便于作业指挥人员快速了解作业区域整体情况。可视化展示内容可根据业务需求自定义调整。
[bookmark: _Toc2035]3.2.2人影作业综合监控组件
人影作业综合监控组件由流动作业点状态监控、物联网弹药流程信息监控、全流程业务监控、观测资料监控、人影产品监控展示5个部分组成，以确保作业的高效与精准。组件支持实时跟踪飞机作业轨迹，通过动态地图直观展示飞行路径及作业状态，便于实时监控与指挥组件可对流动作业点状态进行全天候监控，以指示灯或图标形式快速反馈作业进展，助力调度决策。同时，借助物联网技术，弹药的全生命周期可得到透明化管理，确保安全可追溯。此外，系统还具备产品监控与报警功能，保障产品按时交付。作业数据统计与分析则为作业效果评估提供了科学依据。
表9 人影作业综合监控模块技术指标
	序号
	功能名称
	性能指标

	1
	流动作业点状态监控
	状态更新频率≤5秒;状态展示准确率≥98%

	2
	物联网弹药流程信息监控
	信息更新延迟≤10秒;完整性≥98%

	3
	全流程业务监控
	监控覆盖率≥95%;告警上传延迟≤5秒

	4
	观测资料监控
	状态更新频率≤5秒;状态展示准确率≥98%

	5
	人影产品监控
	产品状态更新延迟≤5分钟;告警准确率≥98%


(1)流动作业点状态监控
系统实时监控所有流动作业点的状态，包括未作业、作业中、作业结束、信息上报中、信息上报结束等多个状态。通过状态指示灯或图标形式直观展示各作业点当前状态，便于调度人员快速了解作业进展。
(2)物联网弹药流程信息监控
系统集成物联网技术，实时监控弹药从出厂到市级弹药库、下拨到县级库，以及弹药从市县级库房中到作业点，直到弹药被使用消耗/报废的全过程的物联网的流程信息。通过流程图或列表形式展示弹药流转信息，确保弹药管理透明化、可追溯。
(3)全流程业务监控
实现人影业务信息监控，实现“横向到边，纵向到底”的人影数据流程，横向覆盖五段式数据流程，纵向覆盖市/县级指挥中心、作业站点。信息流程态势包括：上行流程、下行流程、平行流程、空地流程、空域申请流程监控。
(4)观测资料监控
实时显示基础观测资料、人影特种观测资料数据更新情况，包括雷达资料、自动站加密资料和卫星反演产品等基础资料，以及雨滴谱数据、微波辐射计探测数据、X波段雷达探测数据、全天空成像仪数据、激光云高仪数据等人影特种观测资料数据更新情况。
(5)人影产品监控
实时显示未按时生成的作业条件潜势模式预报、区域作业潜势预报等潜势预报产品，作业计划、作业方案等作业产品，市县级作业过程预报和作业计划产品、作业条件监测预警和作业方案产品、作业跟踪分析和方案修正等产品名单，并对产品完整性、及时性进行监控。设定各种业务产品生成时间阈值，自动显示产品生成时间；根据设定的时间，对超时未生成的产品进行报警提示。
[bookmark: _Toc16321]3.2.3态势综合监控组件
态势综合监控组件由决策指挥业务系统态势监控、信息流程态势监控、空域申请流程监控、跨网络域安全态势监控、AI驱动的安全威胁研判及态势可视化展示与报警6部分组成。通过决策指挥业务系统态势监控，提供实时统计分析与自定义报表设计，优化告警管理，提升决策效率。高炮/火箭业务态势监控实时追踪各作业点状态， 结合气象数据为作业提供科学支持。信息流程态势监控则确保信息传输的顺畅，通过直观展示流程路径与节点状态，强化信息管理。空域申请流程监控实现全程跟踪，提高作业计划执行效率。跨网络域安全态势监控深入分析安全威胁，提升安全运营能力。最后，态势可视化展示与报警功能以大屏形式展现整体态势，并实时报警，确保异常情况的及时响应与处理。
表10 态势综合监控模块技术指标
	序号
	功能名称
	性能指标

	1
	决策指挥业务系统态势监控
	告警归并率≥90%;报表生成时间≤5秒

	2
	信息流程态势监控
	流程图更新频率≤5秒;节点状态准确率≥98%

	3
	空域申请流程监控
	进度更新延迟≤10秒;流程跟踪准确率≥98%

	4
	跨网络域安全态势监控
	事件上传延迟≤10秒;研判结果展示延迟≤5秒

	5
	AI驱动的安全威胁研判
	攻击识别结果上传延迟≤10秒;建议生成时间≤5秒

	6
	态势可视化展示与报警
	页面加载时间≤3秒;报警触发响应时间≤3秒


(1)决策指挥业务系统态势监控
实时面向国省一体化人工影响天气综合业务系统（天工）业务主题的统计分析功能，并支持自定义报表设计。针对业务系统的上下游关联关系，合理的对由于同一故障根源造成的多项告警进行关联归并，真实反映告警根源，减少无效告警。
(2)信息流程态势监控
系统监控上行、下行、平行及空地流程等信息流程状态，确保信息传输畅通无阻。通过流程图或拓扑图形式直观展示信息流程路径和节点状态。
(3)空域申请流程监控
系统实时监控空域申请流程进度，包括申请提交、审核、批准等环节。通过流程跟踪技术确保空域申请流程高效运行，提高作业计划执行效率。
(4)跨网络域安全态势监控
对跨网络域DMZ区安全进行分析，涵盖攻击行为、攻击者意图和攻击结果等多个方面。提供专家级研判分析功能，提升安全运营效率和精确度。
(5)AI驱动的安全威胁研判
部署在DMZ区的AI分析引擎，实时解析防火墙日志、入侵检测告警及网络流量，利用知识图谱识别攻击链（如端口扫描→漏洞利用→横向渗透），自动生成处置建议（如隔离受感染主机、更新防护规则），降低对专业安全人员的依赖。
(6)态势可视化展示与报警
系统以大屏可视化方式展示整体态势信息，包括作业情况、信息流程、安全态势等。设定报警阈值，对异常情况进行实时报警提示，确保及时响应和处理。
[bookmark: _Toc22551]3.2.4 作业情况统计组件
作业情况统计组件由固定点作业统计与分析、流动点作业统计与分析、作业效果评估与对比、作业效能对比分析、装备使用效率评估、空域资源利用率统计、作业统计结果可视化展示7个部分组成。实现飞机作业、固定点作业以及流动点作业的全面统计与分析功能。利用作业次数、作业时间、作业区域、作业效果等各类人影作业数据，结合数据统计分析技术，深入挖掘作业数据中的有价值信息，以图表、地图等形式直观展现作业情况，便于作业指挥人员快速了解整体作业状况，为作业效果的评估与改进提供有力支持。
表11 作业情况统计模块功能清单
	序号
	功能名称
	性能指标

	1
	固定点作业统计与分析
	统计准确率≥99%;分析结果展示延迟≤5秒

	2
	流动点作业统计与分析
	数据更新频率≤10秒;统计准确率≥98%

	3
	作业效果评估与对比
	评估结果展示延迟≤10秒;数据源接入成功率>98%

	4
	作业效能对比分析
	分析维度≥5个;报表生成时间≤5秒

	5
	装备使用效率评估
	统计准确率≥95%;评估报告生成时间≤10秒

	6
	空域资源利用率统计
	统计准确率≥95%;报表生成时间≤5秒

	7
	作业统计结果可视化展示
	页面加载时间≤3秒;图表更新频率≤5秒


(1)固定点作业统计与分析
系统对固定点作业数据进行收集、统计和分析。通过对比不同时间段或不同作业区域的作业数据，发现作业规律和特点，为作业计划制定提供依据。
(2)流动点作业统计与分析
系统对流动点作业数据进行实时统计和分析，包括作业次数、作业时间、作业效果等。通过数据可视化技术直观展示流动点作业情况，便于调度人员了解作业进展和效果。
(3)作业效果评估与对比
系统结合气象要素数据和作业数据，对作业效果进行评估。通过对比不同作业方案或不同时间段的作业效果，发现最优作业方案和时间窗口，为未来作业计划制定提供参考。
(4)作业效能对比分析
按区域、作业类型、催化剂用量等维度统计增雨量、防雹面积等核心指标，支持同比/环比分析及多区域排名，识别低效作业点（如单位弹药增雨量低于均值80%）。
(5)装备使用效率评估
统计火箭架等设备的日均作业时长、故障率、维护周期，结合历史数据预测设备寿命，优化省级弹药与装备调配策略。
(6)空域资源利用率统计
分析空域申请通过率、平均批复时长、作业窗口利用率，识别高频冲突空域（如民航航线重叠区域），为优化空域规划提供数据支撑。
(7)作业统计结果可视化展示
以图表、地图等形式直观展示作业情况统计结果，包括作业次数、作业时间、作业区域等。可视化展示内容可根据用户需求自定义调整，便于作业指挥人员快速了解作业整体情况。
[bookmark: _Toc15749]3.2.5 人影业务资源综合监视组件
人影业务资源综合监视组件由资源池综合监视、电子围栏智能报警、电子围栏火点检测、安全入侵检测、电子围栏门禁事件监控、加解密设备状态监控、RS232接口与网口状态监控、电源开关与指示灯状态监控等8个功能项组成。对人影业务整体运行情况、资源使用情况等进行集中监视，通过综合运行状态监视工作平面进行关键业务运行状态、全系统故障信息、综合业务流程、系统资源等实时运行状态的展示。
表12 人影业务资源综合监视模块功能清单
	序号
	功能名称
	性能指标

	1
	资源池综合监视
	监控指标覆盖率≥95%;告警上传延迟≤10秒

	2
	电子围栏智能报警
	报警触发响应时间≤3秒;报警上传成功率≥95%

	3
	电子围栏火点检测
	检测结果上传延迟≤5秒;报警准确率≥90%

	4
	安全入侵检测
	检测结果上传延迟≤5秒;报警准确率≥90%

	5
	电子围栏门禁事件监控
	门禁状态更新频率≤3秒;记录查询响应时间≤3秒

	6
	加解密设备状态监控
	状态更新频率≤10秒;异常报警响应时间≤5秒

	7
	RS232接口与网口状态监控
	状态更新频率≤10秒;异常报警响应时间≤5秒

	8
	电源开关与指示灯状态监控
	状态更新频率≤10秒;异常报警响应时间≤5秒


(1)资源池综合监视
对人影业务系统对计算资源、存储资源池的使用情况进行综合监视，所有资源均以业务名称体现，而非IP、主机名等方式。同一类型的资源监视同样的指标，可根据用户实际要求选取指标展示。
(2)电子围栏智能报警
系统可以联动相关摄像机，采用电子围栏技术对作业点、库房、门禁等进行异常事件智能监控，产生智能报警信息，可以调取报警视频查看具体异常状况，并提供报警信息推送功能，进行异常报警标记及日志记录，以便其他组件进行调取。提供按时间段、按接入场所对人工影响天气电子围栏报警历史查询功能，查询结果以列表或九宫格形式进行展示。提供报警历史统计功能，以时间条件、空间条件、监测类型对报警历史情况进行统计分析，统计分析结果以表格或特定专题图表形式进行展示。
(3)电子围栏火点检测
通过电子围栏技术，实现烟雾火点检测、区域测温监测、火点抓拍、人员吸烟行为分析功能，并提供人员吸烟行为和火点检测统计，火点检测、统计分析结果以表格或特定专题图表形式进行展示。
(4)安全入侵检测
根据设置的电子围栏检测区域，展示各网络环境中网络设备的运行情况：网络设备树、端口状态监视、资源使用状况监视、告警列表，实现区域入侵检测、人员聚集检测、人员意外检测、通道占用检测、安全帽佩戴检测，并提供入侵检测统计分析功能，以时间条件、空间条件、监测类型对入侵监测情况进行统计分析。
(5)电子围栏门禁事件监控
根据设置的电子围栏门禁活动区域，展示门禁活动区域、门禁状态、门禁告警信息，并提供门禁未关闭信息推送、门禁出入记录查询、门禁开门指令发送、门禁开门响应查询、门禁紧急开门发送、门禁响应记录统计分析功能。
(6)加解密设备状态监控
监控加密盒的运行状态，确保其内部集成的加密芯片（支持 SM1、SM2、SM3、SM4等加密算法）正常工作。作业安全监控终端定期检查加密盒的状态，并在发现异常时及时报警，确保数据加密和解密过程的可靠性。
(7)RS232接口与网口状态监控
监控RS232接口和RJ45网口的状态，确保数据传输的稳定性。作业安全监控终端通过这些接口与外部设备进行通信，定期检测接口状态，确保数据传输的连续性和可靠性，避免因接口故障导致的数据丢失或延迟。
(8)电源开关与指示灯状态监控
监控电源开关的状态以及工作状态指示灯，确保设备正常供电和运行。作业安全监控终端通过电源开关控制设备的启停，并通过指示灯显示设备的工作状态，方便现场人员快速判断设备是否正常运行，及时处理故障。
[bookmark: _Toc30938]3.3任务调度大屏可视化组件
任务调度大屏可视化组件通过可视化大屏技术，实时展示人工影响天气作业的任务调度情况，旨在提高作业的科学性、精准性和效率。依托国省一体化人工影响天气综合业务系统（天工）平台，系统集成了资源调度监控、作业预案可视化、作业指令可视化、音视频调度及应急会商支持等组件，为各级指挥中心提供了直观、全面的作业调度信息，支持快速科学决策。
[bookmark: _Toc24371]3.3.1资源调度监控组件
资源调度监控组件由地面固定点作业资源调度监控、地面流动点作业资源调度监控、智能化烟炉资源调度监控、资源关系结构展示及自动化布局与呈现5部分组成。能够实现飞机作业资源、地面固定点作业资源、地面流动点作业资源、智能化烟炉、弹药、炮手等资源端到端调度资源监控，直观展示资源间的关系结构，提供多种样式的自动化布局，支持对业务系统的各个资源关系的呈现。
表13 资源调度监控模块技术指标
	序号
	功能名称
	性能指标

	1
	地面固定点作业资源调度监控
	信息更新频率≤10秒;远程控制响应时间≤3秒

	2
	地面流动点作业资源调度监控
	定位更新频率≤10秒;任务分配响应时间≤5秒

	3
	智能化烟炉资源调度监控
	状态更新频率≤10秒;远程控制成功率≥95%

	4
	资源关系结构展示
	图形化展示加载时间≤3秒;关系准确率≥98%

	5
	自动化布局与呈现
	布局切换响应时间≤2秒;布局样式≥3种


(1)地面固定点作业资源调度监控
该功能负责对地面固定点作业资源进行监控和调度，包括作业点的位置、装备类型、作业能力等信息。通过实时对接和展示作业点的气象要素和作业状态，为作业指挥提供准确的信息支持。同时，支持对作业点的远程控制和参数设置，提高作业效率和准确性。
(2)地面流动点作业资源调度监控
该功能实现对地面流动点作业资源的实时监控和调度，包括流动点的位置、移动轨迹、作业能力等信息。通过无线通信技术，实时传输流动点的作业数据和状态信息，为作业指挥提供及时的信息支持。同时，支持对流动点的任务分配和路径规划，优化作业资源的配置和利用。
(3)智能化烟炉资源调度监控
该功能负责对智能化烟炉资源进行监控和调度，包括烟炉的位置、状态、作业效果等信息。通过物联网技术，实现烟炉的远程控制和智能化管理，提高作业效率和安全性。同时，提供烟炉作业效果的实时评估和反馈功能，为作业指挥提供科学依据。
(4)资源关系结构展示
该功能直观展示各类作业资源间的关系结构，包括资源之间的依赖关系、协同关系等。通过图形化界面，使用户能够清晰了解资源之间的关联性和互动性，为作业指挥提供全局视角的信息支持。
(5)自动化布局与呈现
该功能提供多种样式的自动化布局方式，支持对业务系统的各个资源关系进行呈现。用户可以根据需求选择合适的布局方式，快速生成资源关系图，提高作业指挥的效率和准确性。
[bookmark: _Toc4492]3.3.2 业务指导产品展示组件
省级人影业务中心制作并滚动订正作业条件监测预警和作业方案，并向实施作业的单位及时发布。区县级人影业务单位根据省级发布的潜力预报和作业预案，设计本辖区内未来24小时增雨/防雹作业预案，包括作业区域、作业时段、作业目的、适宜的作业方式等并对达到作业条件的作业点/作业区域实时提醒告警。
表14 业务指导产品展示模块技术指标
	序号
	功能名称
	性能指标

	1
	地面固定点作业预案可视化
	预案加载时间≤3秒;模拟演练响应时间≤5秒

	2
	地面流动点预案可视化
	预案加载时间≤3秒;模拟演练响应时间≤5秒

	3
	市级作业预案展示
	预案更新延迟≤30分钟;展示准确率≥98%

	4
	区县级作业预案设计
	预案保存成功率≥99%;设计界面响应时间≤2秒

	5
	作业点/区域预警提醒
	提醒响应时间≤3秒;提醒送达率≥99%


(1)地面固定点作业预案可视化
直观展示地面固定作业点的位置、作业方式、作业参数等信息，支持对预案的模拟演练和效果评估。同时，提供预案的滚动订正和实时更新功能，确保预案的针对性和可行性。
(2)地面流动点预案可视化
该功能实现地面流动点作业预案的可视化展示功能，实时展示流动点的作业数据和状态信息，为预案的制定和调整提供及时的信息支持。同时，提供预案的模拟演练和效果评估功能，确保预案的有效性和可靠性。
(3)市级作业预案展示
对接国省一体化人工影响天气综合业务系统（天工）平台，获取并展示市人影中心制作的作业条件监测预警和作业方案产品，为下级单位提供准确的作业指导。
(4)区县级作业预案设计
区县级人影业务单位根据市人影中心发布的潜力预报和作业预案，结合本辖区的实际情况，设计未来 24 小时的增雨/防雹作业预案，明确作业区域、作业时段、作业目的、适宜的作业方式等关键信息，为本地的作业任务提供详细的执行计划。
(5)作业点/区域预警提醒
当地市县级作业预案中的作业点/作业区域达到作业条件时，系统能够实时进行提醒告警，通过声音、弹窗等方式通知相关作业人员，确保作业人员能够及时响应，抓住最佳的作业时机。
[bookmark: _Toc32512]3.3.3 作业指令可视化组件
作业指令可视化组件由地面固定点作业预案可视化、地面流动点预案可视化、市级作业预案展示、区县级作业预案设计、作业点/区域预警提醒5个部分组成。实现了飞机与地面作业指令的可视化发布、下达与管理，通过图形化界面和GIS 技术，直观展示作业信息，支持模拟演练和效果评估，确保指令的时效性和准确性。同时，组件根据实时数据滚动制作和下达作业参数，提高作业效果和安全性。此外， 它还负责将指令及时告知作业点，并通过声光电等方式进行提醒，确保作业人员及时响应。实时监控作业实施情况，为作业评估和改进提供科学依据。最后，通过模拟演练和效果评估，不断优化指令，提升作业指挥水平。
表15 作业指令可视化模块技术指标
	序号
	功能名称
	性能指标

	1
	地面作业指令可视化
	指令生成时间≤5秒;指令下发成功率≥98%

	2
	手机APP交互指令可视化
	信息更新频率≤5秒;展示准确率≥98%

	3
	作业指令下发与反馈
	指令下发成功率≥98%;反馈更新频率≤5秒

	4
	作业指令模拟演练与效果评估
	模拟演练响应时间≤5秒;评估报告生成时间≤10秒


(1)地面作业指令可视化
根据雷达回波测算出所有申请作业站点的作业参数，滚动制作并下达地面增雨/防雹作业指令，包括作业目的、作业站点、装备类型、作业方式和作业参数（给出方位、仰角和参考用弹量），作业指令告知作业点。该功能负责对地面作业指令进行可视化下达和管理，包括指令的制定、审核、下达等环节。通过GIS技术，直观展示作业点的位置、作业方式、作业参数等信息，支持对指令的模拟演练和效果评估。同时，提供指令的滚动订正和实时更新功能，确保指令的针对性和可行性。此外，该功能还支持与作业点的实时通信和数据传输，确保指令能够及时准确地传达给作业人员。作业点收到作业参数后，作业人员按照参数予以实施。
(2)手机APP交互指令可视化
对通过手机APP上报的作业信息进行可视化显示，包括：作业指令和作业上报信息。
(3)作业指令下发与反馈
允许在国省一体化人工影响天气综合业务系统（天工）平台上实时创建和修改作业指令，并记录其执行情况。作业安全监控终端接收并执行这些指令，然后将执行结果反馈给平台，确保指令能够准确传达给作业设备并监控其执行状态，提高作业效率和安全性。
(4)作业指令模拟演练与效果评估
该功能支持对作业指令进行模拟演练和效果评估，通过模拟实际作业过程，检验指令的可行性和有效性。同时，提供效果评估报告和分析功能，为指令的优化和改进提供科学依据。
[bookmark: _Toc19221]3.3.4 音视频调度及应急会商支持组件
音视频调度及应急会商支持组件由多源视频融合、作业会商支持、语音调度、实时视频会商录制与回放、会商资料电子化管理、远程协作与指挥调度6部分组成，依据省市县各级建设的音视频调度服务系统的有关设备和API接口实现。
多源视频融合展示功能能够整合来自固定作业点、作业平台、流动作业点以及车载监控等多源视频，通过先进的视频融合技术，实现多个视频源在同一界面的同步展示，方便了作业指挥人员的查看与管理；作业音视频调度支持功能除了可接入省、市、县级已建设的气象会商系统，更重要地是接入各级人影指挥中心新建设的音视频调度服务系统，支持远程双向视频与语音通话，确保各级指挥中心之间、各级指挥端与作业端之间的实时交流与讨论，有效提升了作业指挥的效率和准确性。其中，各级指挥端与作业端之间的“端对端”调度功能实现能力，依托于各级人影指挥中心建设的音视频调度服务系统的支撑能力；语音调度功能可以依托音视频调度服务系统建立“端对端”调度语音通话，也可以通过接入电话语音系统，支持电话会议的召开，并保存和分析语音记录，为后续的作业评估与改进提供了有力的数据支持。
表16 音视频调度及应急会商支持模块技术指标
	序号
	功能名称
	性能指标

	1
	多源视频融合
	视频融合延迟≤5秒;回放响应时间≤3秒

	2
	作业会商支持
	会商接通成功率≥95%;视频延迟≤1秒

	3
	语音调度
	语音接通成功率≥95%;语音延迟≤1秒

	4
	实时视频会商录制与回放
	录制成功率≥99%;回放响应时间≤3秒

	5
	会商资料电子化管理
	资料上传成功率≥99%;检索响应时间≤3秒

	6
	远程协作与指挥调度
	协作工具响应时间≤2秒;指令下发成功率≥98%


(1)多源视频融合
实现多源视频的融合展示，包括固定作业点值班室摄像头、作业平台摄像头、流动作业点摄像头、车载监控（包括车内摄像机、车外摄像机）等视频源。通过视频融合技术，将多个视频源整合到一个界面中，方便用户同时查看和管理。同时，提供视频的回放、快进、慢放等功能，满足用户不同的查看需求。
(2)作业会商支持
提供作业会商的支持功能，包括接入国家、省、市、县级指挥中心会商系统，实现远程视频会商和语音通话。通过会商系统，各级指挥中心可以实时交流和讨论作业计划和方案，提高作业指挥的效率和准确性。同时，提供会商记录的保存和分析功能，为后续的作业评估和改进提供科学依据。
(3)语音调度
接入电话语音系统，在电话环境中添加或删除多个固定电话和手机用户，实现电话会议。通过语音调度功能，用户可以方便地进行远程沟通和协作，提高作业指挥的灵活性和效率。同时，提供语音记录的保存和分析功能，为后续的作业评估和改进提供科学依据。
(4)实时视频会商录制与回放
支持实时视频会商的录制，确保所有会商内容得以完整保存。录制内容包括会商过程中的视频画面、语音交流及共享的文档资料。会商结束后，用户可随时进行回放，以便深入分析讨论内容，为后续决策提供依据。此功能有助于提升会商效率，确保信息准确传达。
(5)会商资料电子化管理
实现会商资料的电子化管理，包括会商前的预案资料、会商中的讨论记录及会商后的决策文件等。所有资料均以电子形式存储，便于快速检索和共享。通过此功能，用户可轻松管理会商相关资料，提高工作效率，同时减少纸质文件的使用，符合环保理念。
(6)远程协作与指挥调度
该功能支持在会商过程中进行远程协作与指挥调度，通过集成视频会议、即时通讯等工具，实现跨地域、跨部门的实时沟通与协作；会商系统可无缝接入指挥调度平台，确保会商结果能够迅速转化为实际的作业指令，下发至各作业点。此功能有助于提升人工影响天气作业的协同效率和响应速度。
[bookmark: _Toc948]3.4勤务执行大屏可视化组件
勤务执行大屏可视化组件系统负责实时展示和监控人影作业的全过程，通过集成指挥中心、作业实施监控、运维工单可视化和人影知识库显示等多个组件，实现作业信息的实时接收、监控、处理和展示，为人影作业的高效、安全执行提供有力保障。
[bookmark: _Toc13487]3.4.1指挥中心执行信息显示组件
指挥中心执行信息显示组件由市级作业执行显示、区县作业执行显示、实时作业信息监控与显示、作业指令下发与执行情况跟踪、作业信息统计与分析，及应急指挥与协调6部分组成。负责省级和地市县级作业执行的显示和指挥，通过实时接收作业站点回传的作业信息，组件实现对作业情况的全过程监控，并及时上报作业信息至省级指挥中心，确保作业信息的准确传递和指挥的高效性。
表17 指挥中心执行信息显示模块技术指标
	序号
	功能名称
	性能指标

	1
	市级作业执行显示
	信息更新频率≤5秒;展示准确率≥98%

	2
	区县作业执行显示
	信息更新频率≤5秒;展示准确率>98%

	3
	实时作业信息监控与显示
	信息更新频率≤3秒;展示准确率>98%

	4
	作业指令下发与执行情况跟踪
	指令下发成功率≥98%;执行反馈延迟≤5秒

	5
	作业信息统计与分析
	统计准确率≥99%;分析结果展示延迟≤5秒

	6
	应急指挥与协调
	应急响应时间≤10秒;方案下发成功率≥98%


(1)市级作业执行显示
实时接收并显示市作业站点的作业信息，包括作业区域、作业时间、作业类型等；提供作业信息的统计和分析功能，为本级指挥中心提供决策支持；支持作业信息的导出和打印，便于存档和备查。
(2)区县作业执行显示
区县级实时接收作业站点回传的作业信息，实现对作业情况的全过程监控。按照市级关于地面作业信息的相关要求，及时上报作业信息到省级指挥中心。
(3)实时作业信息监控与显示
指挥中心组件需具备实时接收并显示来自各作业站点的作业信息能力。包括但不限于展示作业区域的天气状况、作业设备的状态、作业人员的位置以及作业进度等关键信息。通过大屏幕可视化展示，作业指挥人员可以直观地了解当前作业的全局情况，为决策提供即时、准确的信息支持。此功能要求系统具备高度的实时性和稳定性，确保信息的准确传递和显示。
(4)作业指令下发与执行情况跟踪
指挥中心需能够根据作业计划和实际需求，向各作业站点下发作业指令。指令内容应明确、具体，包括作业目标、作业方式、作业时间等要素。同时，系统还需跟踪指令的执行情况，实时反馈作业进度和结果，确保指令得到有效执行。此功能对于保障作业的统一性和协调性具有重要意义。
(5)作业信息统计与分析
指挥中心组件应具备对作业信息进行统计和分析的能力。通过对历史作业数据的挖掘和分析，可以揭示作业效率、作业效果与天气条件、作业方式等因素之间的关联关系，为优化作业计划和提高作业效果提供科学依据。此外，统计和分析结果还可以用于评估作业人员的绩效，为人员管理提供支持。
(6)应急指挥与协调
在人工影响天气作业过程中，可能会遇到各种突发情况，如设备故障、天气突变等。指挥中心组件需具备应急指挥和协调能力，能够迅速响应突发情况，制定应急方案，并指挥各作业站点按照方案执行。通过有效的应急指挥和协调，可以最大程度地减少突发情况对作业的影响，保障作业的安全和顺利进行。
[bookmark: _Toc15592]3.4.2作业外场执行监控组件
作业外场执行监控组件由火箭作业外场执行信息显示、飞机作业外场执行信息显示、作业设备状态监控、作业现场视频监控4部分组成，作业实施监控组件负责飞机、高炮和火箭等作业方式的实施监控，确保作业过程的安全和高效。通过实时接收作业信息、监控作业指令和通讯状态，组件实现对作业现场的全面掌控，并及时上报作业后的信息，为作业效果的评估提供数据支持。
表18 作业外场执行监控模块技术指标
	序号
	功能名称
	性能指标

	1
	火箭作业外场执行信息显示
	信息更新频率≤5秒;告警响应时间≤3秒

	2
	飞机作业外场执行信息显示
	信息更新频率≤5秒;展示准确率≥98%

	3
	作业设备状态监控
	状态更新频率≤10秒;异常报警响应时间≤5秒

	4
	作业现场视频监控
	视频延迟≤3秒;接入成功率≥98%


(1)火箭作业外场执行信息显示
火箭作业信息（发射仰角、方位、发射数量及弹药属性）；布控球设备，对作业现场全景进行呈现，把握现场整体情况，对作业现场区域进行布控，对周界入侵、侧方位装弹、作业区弹药箱残留、未戴安全帽、未穿反光衣等违规行进行识别并告警。完成人影作业任务，上报作业后的作业信息。对作业点装备和弹药入库、出库、使用、回存等进行全程监控，并将监测信息实时上传至县级。
(2)飞机作业外场执行信息显示
根据作业指令和空域批复结果，安全、迅速开展作业，及时填报作业信息，开展飞机跟踪指挥和作业实施。
(3)作业设备状态监控
实时监控作业外场各种设备的状态，包括设备的运行状态、工作参数等。通过实时监控，可以及时发现设备故障或异常，为设备维护和维修提供即时信息支持。此外，对设备状态的监控还有助于评估设备的性能和使用寿命，为设备更新和升级提供依据。
(4)作业现场视频监控
为了更直观地了解作业现场的情况，通过在作业现场安装摄像头等监控设备，可以实时获取作业现场的视频图像，并在指挥中心的大屏幕上进行显示。视频监控功能有助于作业指挥人员实时了解作业现场的情况，为决策提供更直观的信息支持。
[bookmark: _Toc4016]3.4.3运维工单可视化组件
运维工单可视化组件由事件工单显示、问题工单显示、变更工单显示、工单执行跟踪、工单统计与分析5部分组成，通过事件工单、问题工单和变更工单等运维工单记录、处理和跟踪人影业务流程。组件提供工单的显示、查询和统计功能，为运维人员提供直观、便捷的 运维管理工具。
表19 运维工单可视化模块技术指标
	序号
	功能名称
	性能指标

	1
	事件工单显示
	工单更新频率≤10秒;查询响应时间≤3秒

	2
	问题工单显示
	工单更新频率≤10秒;查询响应时间≤3秒

	3
	变更工单显示
	工单更新频率≤10秒;查询响应时间≤3秒

	4
	工单执行跟踪
	状态更新频率≤10秒;执行反馈延迟≤5秒

	5
	工单统计与分析
	统计准确率≥99%;分析结果展示延迟≤5秒


(1)事件工单显示
实时显示事件工单的信息，包括事件类型、发生时间、处理状态等；提供事件工单的查询和检索功能，便于运维人员快速定位和处理事件；支持事件工单的导出和打印，便于存档和备查。
(2)问题工单显示
实时显示问题工单的信息，包括问题描述、提交时间、处理进度等；提供问题工单的跟踪和催办功能，确保问题得到及时解决；支持问题工单的分类和统计，为运维管理提供决策支持。
(3)变更工单显示
实时显示变更工单的信息，包括变更内容、变更时间、影响范围等；提供变更工单的评审和批准功能，确保变更的合理性和安全性；支持变更工单的执行和跟踪，确保变更得到顺利实施。
(4)工单执行跟踪
支持工单的执行跟踪，能够实时显示工单的执行状态和进度。通过执行和跟踪功能，可以确保工单得到有效执行，并及时发现问题并进行处理。
(5)工单统计与分析
通过对历史工单不同类型、不同时间段数据的挖掘和分析，可以揭示工单数量、类型、处理时间等关键指标的变化趋势和规律，为优化运维流程和提高运维效率提供科学依据。
[bookmark: _Toc24118]3.5人影作业调度监控综合管理组件
提供对人影作业调度监控系统对接数据源和大屏显示要素进行管理和配置功能，各级用户可以根据实际情况进行数据源配置以及大屏可视化剪裁。
[bookmark: _Toc17016]3.5.1 人影业务监控管理组件
人影业务监控管理组件由业务流程配置、数据源管理、特种观测设备管理、装备信息管理、物联网弹药流程信息配置、作业点信息管理、视频设备接入管理、安全监管数据源配置、可视化界面配置、菜单管理、数据字典管理、统计分析策略配置、实时统计配置、统计算法配置、报表配置、实时告警管理、历史告警管理16部分组成。以可视化形式提供人影业务流程、数据源、设备、界面、菜单、统计策略等人影业务综合监控管理功能，为人影作业指挥监控信息展示提供系统信息支撑。
表20 人影业务监控管理模块技术指标
	序号
	功能名称
	技术指标

	1
	业务流程配置
	1. 流程配置后调度执行响应时延≤2秒，流程触发成功率≥99.9%；
2. 支持同时在线配置运行流程实例数≥100个，无卡顿或执行失败情况。

	2
	数据源管理
	1. 支持主流数据连接协议，单任务数据提取速率≥100MB/s，数据提取准确率100%；
2. 同时支持并发连接数据源数≥10个，多源数据提取无冲突、无丢失。

	3
	特种观测设备管理
	1. 设备接入配置操作响应时延≤2秒，设备网络配置成功率≥99%；
2. 支持同时管理设备数≥50台，定时服务执行偏差≤2秒。

	4
	装备信息管理
	1. 装备信息增删改查操作响应时延≤2秒，信息上传至平台成功率≥99%；
2. 支持存储装备信息条目数≥1000条，照片等附件上传无损坏、加载无卡顿。

	5
	物联网弹药流程信息配置
	1. 弹药流程信息配置生效时延≤2秒，全流程状态监控数据更新频率≤5秒/次；
2. 支持同时监控弹药装备管理流程数≥200条，状态采集准确率100%。

	6
	作业点信息管理
	1. 作业点信息实时更新上传时延≤3秒，信息同步准确率100%；
2. 支持管理作业点信息条目数≥500个，多终端同步操作无数据冲突。

	7
	视频设备接入管理
	1. 摄像头添加/配置操作响应时延≤2秒，视频流启停操作生效时延≤2秒；
2. 支持同时接入管理摄像头数≥50路，实时监控视频流无卡顿、延迟≤2秒。

	8
	安全监管数据源配置
	1. 跨平台数据对接同步时延≤5分钟，数据同步准确率100%；
2. 支持高并发数据拉取，单次数据同步量≥10万条，无数据重复或丢失。

	9
	可视化界面配置
	1. 组件拖拽/配置操作响应时延≤0.5秒，可视化大屏数据实时刷新频率≤3秒/次；
2. 支持同时设计可视化界面数≥50个，大屏展示无卡顿，多维度数据加载完整率100%。

	10
	菜单管理
	1. 菜单增删改查操作响应时延≤0.5秒，操作生效后全终端同步时延≤2秒 

	11
	数据字典管理
	1. 数据字典增删改查操作响应时延≤1秒，数据保存准确率100%；

	12
	统计分析策略配置
	1. 统计分析任务定时执行偏差≤1分钟，报表生成成功率≥99.9%；
2. 单条统计策略支持数据量≥50万条，报表下载/打印响应时延≤2秒。

	13
	实时统计配置
	1. 输入统计条件后，数据实时生成时延≤3秒，统计结果准确率100%；
2. 统计结果导出（Excel/PDF）响应时延≤2秒，导出文件无格式错乱、数据缺失。

	14
	统计算法配置
	1. 统计算法新增/修改后自动加载生效时延≤2秒，算法执行计算准确率100%

	15
	报表配置
	1. 报表指标/时间粒度配置生效时延≤2秒，按粒度自动生成报表成功率≥99.9%

	16
	实时告警管理
	1. 异常情况检测后告警生成时延≤2秒，短信提醒发送时延≤3秒

	17
	历史告警管理
	1. 历史告警多条件组合查询响应时延≤2秒，查询结果准确率100%


（1）业务流程配置
提供业务流程配置功能，通过选择已注册的配置界面节点，调度执行本地服务程序，实现实时业务流程控制。其功能包括生成配置流程启动时间、流程实例程序、触发方式等配置。
（2）数据源管理
提供可视化ETL工具，支持多种数据连接协议和接口，能够根据配置灵活地连接到不同的数据源，并以高效、稳定的方式提取数据。
（3）特种观测设备管理
特种观测设备管理主要用于管理设备的基础情况是否接入平台、定时服务、配置网络等操作。
（4）装备信息管理
管理装备的基本信息，包括装备ID、名称、编码、照片、分类、型号、生产厂家等，确保信息的准确性和完整性。作业安全监控终端将这些信息存储在本地数据库中，并定期上传至国省一体化人工影响天气综合业务系统（天工）平台，便于后续的管理和维护，确保装备信息的及时更新。
（5）物联网弹药流程信息配置
配置物联网弹药流程的功能，监控基于物联网的弹药装备管理实现从弹药出入库、在途、仓储、流转、消耗掉的弹药装备的全流程全生命周期的管理。
（6）作业点信息管理
管理作业点的基本信息，包括作业点ID、名称、编号、类型、地址、所属区域等，确保信息的准确性和完整性。作业安全监控终端将这些信息实时更新并上传至国省一体化人工影响天气综合业务系统（天工）平台，确保各级管理部门能够及时掌握各作业点的状态，优化资源分配和调度。
（7）视频设备接入管理
用于添加的摄像头视频及摄像头的管理，包括实时监控、历史监控、摄像头管理等组件。对摄像头进行添加、修改、删除并可对已经添加摄像头的视频流进行停止与开始操作。
（8）安全监管数据源配置
与人工影响天气安全管理平台进行数据对接，获取人员、装备、作业点等全国性数据作为唯一数据源，确保全国天擎人影专题库中的人影安全监管数据上下一致、准确唯一。
（9）可视化界面配置
提供可视化的开发界面，用户可以通过拖拽、配置等方式设计应用程序的界面和流程。包含各种预制的组件，如数据展示组件、表单组件、图表组件等。这些组件可以直接在可视化设计器中使用，提高开发效率。通过对作业态势、资源调度、勤务协同的多维度数据实时展现。形成可视化大屏或看板，让人影指挥中心实时了解作业态势，更好的做指挥决策。提供多种样式的自动化布局，便于资源关系呈现，利用作业安全监控终端的位置信息。通过灵活的布局方式，系统能够直观展示各类资源的关系结构，帮助管理人员快速了解当前资源的分布情况，优化调度方案。
（10）菜单管理
提供对左侧菜单栏的菜单资源管理功能，包括二级菜单内容增加、删除、修改、查询数据的操作。
（11）数据字典管理
实现数据字典表资源增加、删除、修改、查询数据的管理功能。
（12）统计分析策略配置
基于业务统计分析数据库，根据业务管理的需求，预先定义好统计分析策略，生成统计分析任务，并由业务监控定时执行统计分析任务，在后台生成统计分析报表。报表产品发布是通过人机交互界面将生成的报表向用户发布，用户可根据自身的需求查询、下载、打印和订阅感兴趣的报表。
（13）实时统计配置
根据不同主题提供在线统计界面，交互输入统计条件，实时生成统计数据。统计结果可用列表或图形方式展示，并能提供打印、Excel导出和PDF导出等功能。
（14）统计算法配置
提供基于主题的统计算法管理工具，对业务指标的统计算法进行统一维护管理，支持算法定制与自动加载，确保有新的统计指标能够快速加入系统。
（15）报表配置
支持灵活的报表定制，可以根据主题配置报表所需的各项指标，定义报表生成时间粒度（时报、日报、周报、旬报、月报、半年报、年报、任意时段）。支持输出模板的定制与管理功能。
（16）实时告警管理
实时展示业务系统的所有或指定过滤条件的告警信息，当出现符合告警规则的情况时，自动触发告警机制并通过界面或短信提醒用户处理。作业安全监控终端根据实际需求定义告警条件，并在检测到异常情况时立即生成告警信息，确保及时响应和处理问题。长时间未处理的告警将自动升级，在感官等方面有更为明显的标识，整条告警加以颜色标示，并且可以根据需求频繁通知相关人员。对于不需要关注的告警信息可以进行告警屏蔽。
（17）历史告警管理
为用户提供对不同级别、类型告警进行查询，并可进行历史告警的删除管理，同时，用户可以直接打印告警信息或者以Excel文件的形式导出告警信息。
[bookmark: _Toc30947]3.5.2 用户安全管理组件
提供统一账号管理、用户角色权限配置管理，保证人影业务监控应用安全。
表21 用户安全管理模块技术指标
	序号
	功能名称
	技术指标

	1
	统一账号管理
	支持标准协议对接气象统一身份认证系统；
适配国产信创身份平台架构。

	2
	角色权限配置管理
	支持角色新增、修改、删除、查询、权限分配全流程可视化操作；
单条角色信息更新响应时延≤2秒


（1）统一账号管理
支持与已有气象统一身份认证系统进行对接，实现单点登录、统一身份认证。
（2）角色权限配置管理
提供包括角色名称、数据权限、操作权限、角色创建者、角色更新时间以及备注等角色信息管理功能，通过角色的新增、修改、删除、查询功能、权限分配和权限查看，实现对各业务系统内部角色的统一管理，完成特定角色与特定权限的关联。
[bookmark: _Toc29695]3.6 云水资源分析评估组件升级
对原大涡模式项目建设的云水资源分析评估模块进行升级，结合地面观测、高时空分辨率的再分析资料、卫星资料及人影中心空中云水资源产品等资源，建立全省、市县以及指定区域内空中云水资源评估技术，开展各区域内不同时间尺度的包括各水物质量、水物质更新周期及水物质转化效率等在内的云水资源特征量时空分布诊断分析，生成全省以及分区域内的精细化云水资源评估产品，实现省级、州市级、重点关注区范围内的精细化云水资源评估产品生成功能，为我省生态修复和为农服务人影作业需求输出高精度的云水评估产品。
3.6.1 数据集成与分析
负责整合地面观测、高时空分辨率的再分析资料、卫星资料及人影中心空中云水资源产品等多种数据资源，实现数据的有效融合，为空中云水资源评估提供全面、准确的数据支持。
3.6.2 空中云水资源评估技术建立
建立全省、市县以及指定区域内空中云水资源评估技术。通过研究不同区域云水资源的特点，制定相应的评估方法和技术路线，为云水资源评估提供技术保障。
3.6.3 云水资源特征量时空分布诊断分析
开展各区域内不同时间尺度的云水资源特征量时空分布诊断分析。通过对各水物质量、水物质更新周期及水物质转化效率等指标的分析，揭示云水资源的变化规律。
3.6.4 精细化云水资源评估产品生成
生成全省以及分区域内的精细化云水资源评估产品（水汽总量、水凝物总量、降水总量、云水总量、水汽更新周期、水凝物更新周期、水汽凝结效率、水汽降水效率、水凝物降水效率、总水物质降水效率）。通过高精度的评估模型，为省级、州市级、重点关注区范围内的云水资源管理提供决策依据。
3.6.5 人影作业需求输出
针对生态修复和为农服务人影作业需求，输出高精度的云水评估产品。通过为相关部门提供实时、准确的云水资源信息，助力人影作业的精准实施。
3.7 多源资料融合在作业条件识别组件
多源资料融合模块，通过对卫星、雷达、地面观测、探空、风廓线雷达、GNSS/MET等多种资料进行快速融合，并开展三维云量、云类型和水成物分析，生成高时空分辨率的三维格点实况产品（包括温度、湿度、风场、云宏微观特征量等三维格点产品），生成空间分辨率1km，时间分辨率1小时，垂直层不低于40层的三维温度、三维湿度、三维风场、云宏微观特征量等高分辨率云宏/微观产品，充分利用前期工程建设成果，丰富人工影响天气精准作业条件识别指标，提升作业预警、作业方案的精细度。
3.7.1 多源观测资料调用
从省天擎数据库调用经信息中心质量控制过的各类实况观测资料，包括全国地面自动站、探空站、雷达、FY4卫星和飞机的观测数据，以及数值预报产品。
3.7.2 综合观测资料融合分析
对多源数据进行融合分析。读取背景场数据，如GFS、EC、中国气象局GREAPS模式等，作为融合分析的初始场。对地面、风、温度、云和水汽等要素进行提取和融合分析，生成高精度的三维气象场。
3.7.3 多源融合产品智能生成
基于融合分析的结果，生成各类气象产品，包括云宏微观场卫星融合产品、雷达回波识别及外推预警产品、探空云结构产品以及过冷水机载实时判别产品。
3.8 电子沙盘智能化组件升级
在国省一体化综合业务平台基础上实现对基于政务云资源建设的高炮防雹作业安全实时视频监控系统建设成果的融入，在保证网络安全的前提下实现公网云平台与气象内网平台的对接，实现实时监控资源、作业点声音预警、作业点图像预警等信息在3D沙盘的集中调用和显示；实现物联网弹药运输、入库、作业等状态信息以及自动化前端状态信息在沙盘中的3D显示效果下的集中显示，优化升级电子沙盘综合显示功能，提升实时作业指挥的直观判断依据。
3.8.1 实时监控资源集成显示
将实时监控视频、声音预警和图像预警等多源信息在3D沙盘上实时展示，并进行集中调用和显示。这一功能提升了监控信息的直观性和可操作，实现实际飞机作业航线叠加实况雷达、卫星资料（时序和剖面）功能，使得指挥人员能够快速获取作业点的实时状态，提高应急响应能力。
3.8.2 物联网信息3D显示
针对物联网弹药运输、入库、作业等状态信息以及自动化前端状态信息，实现其在3D沙盘中的集中显示，以优化电子沙盘的综合显示效果，使得作业流程的实时状态一目了然，增强了指挥人员对作业全过程的监控和管理。
3.8.3 电子沙盘综合显示功能优化升级
优化升级电子沙盘的综合显示功能，通过提升3D显示效果，增强实时作业指挥的直观判断依据。通过技术升级，提高了3D沙盘的渲染效果和交互体验，使得沙盘能够更加清晰、直观地展示各类信息，为实时作业指挥提供了更为准确和高效的决策支持。
3.9 模式检验组件升级
实现对CMA-CPEFS模式、云宏微观预报产品、增雨潜力预报产品和CMA-MESO等主流人影模式云宏微观预报产品、增雨潜力预报产品与卫星及反演产品、雷达、探空、自动站等实况资料对比检验功能。
3.9.1 对比检验功能
基于卫星、雷达、常规气象要素等资料，实现对不同模式预报产品与实况资料之间的对比检验，包括云宏微观特征、增雨潜力等关键参数的对比分析。通过TS评分、误差分析等方法，对模式预报产品与实况资料进行定量和定性分析，评估预报产品的准确性和可靠性，为模式的改进和优化提供依据。
3.9.2 结果展示与分析
将对比检验的结果以图表、报告等形式直观展示，并提供分析工具。通过图形化界面和统计分析工具，将复杂的检验数据转换为易于理解的图表和报告，对预报检验结果进行可视化展示。
3.10 年度效果评估组件建设
根据《人工增雨作业效果检验技术指南（2022版）》，升级建设区域历史回归方法评估作业效果模块，具备关注区全年人工增雨（雪）作业信息、云水资源量、云宏微观特征、地面降水等观测数据和相关农业、生态、环境等信息收集功能，具备作业影响区与对比区的回归方程的建立和调整功能，最终实现降水增加效果的计算。建设人工防雹作业经济效益综合评价模块，实现防雹作业效果年度评估功能。
3.10.1 数据收集
通过自动化数据采集程序，实现对多源数据的调用，确保数据的完整性和准确性，为后续的作业效果评估提供可靠的数据支持数。
3.10.2 回归方程建立与调整功能
利用统计方法，根据作业区和对比区的数据差异，建立回归模型，并通过迭代优化调整模型参数，确保模型能够有效地评估人工增雨作业的降水增加效果。
3.10.3 降水增加效果计算功能
通过执行回归方程，计算出作业区相对于对比区的降水增量，从而评估人工增雨作业的实际效果，为决策者提供科学依据。
3.10.4 防雹作业效果数据收集功能
通过整合各类数据源，确保防雹作业相关数据的全面性和实时性，为进行经济效益评价提供必要的数据基础。
3.10.5 经济效益综合评价功能
通过构建经济效益评价模型，综合考虑作业成本和作业效果，对人工防雹作业的经济效益进行量化评估，为决策者提供关于作业效率和成本效益比的决策参考。
3.11 业务功能集约化组件建设
在国省一体化平台基础上完成目前在建系统“基于CMA-CPEFS模式的人影作业催化数值模拟系统”和“机载SPEC探测系统数据处理及分析应用平台”功能的集约化建设，实现飞机、火箭、高炮、地面烟炉作业的仿真数值模拟，人影作业催化效果模拟预评估和实际作业催化扩散效果模拟评估功能；实现SPEC数据的数据分析、绘图、综合显示，以及SPEC和DMT系统数据综合对比分析等功能在天工系统中的调用。
3.11.1 人影作业仿真数值模拟
能够模拟不同人影作业工具的催化过程，包括作业工具的发射、飞行轨迹、催化物质的扩散等，从而为作业人员提供作业前的模拟结果，帮助评估作业方案的有效性和可行性。
3.11.2 人影作业催化效果预评估
通过分析仿真数值模拟结果，预测人影作业的催化效果，包括预期的降水量、降雪量或降温效果，从而在作业实施前对作业效果进行初步评估，指导作业方案的优化。
3.11.3 实际作业催化扩散效果模拟评估
利用实际作业数据，结合数值模拟技术，评估催化物质的扩散情况和实际作业效果，帮助作业人员了解作业的实际影响，为改进作业技术和提高作业效果提供数据支持。
3.11.4 SPEC数据处理与分析功能
对SPEC探测系统采集的数据进行高效处理，提供直观的图表展示和综合分析。
3.11.5 SPEC与DMT系统数据综合对比分析
通过集成SPEC和DMT系统数据，进行交叉对比和分析，为用户在人工影响天气作业中提供更加丰富和准确的信息。
3.12 人影生态效益评估能力组件建设
在国省一体化综合业务平台基础上补充建设针对我省全年开展的（农田、流域、水库、生态脆弱区等人工增雨（雪）作业的长时序多元方法定量作业效果估算功能建设，并且具备围绕服务需求，结合有关效益评价模型，综合评估人工增雨（雪）作业经济效益、社会效益、生态效益等作业效果综合评估功能。
3.12.1 长时序多元方法定量作业效果估算
能够处理和解析长时间序列的作业数据，采用多种定量方法对农田、流域、水库、生态脆弱区等区域的增雨（雪）作业效果进行估算，从而为决策者提供关于作业效果长期趋势的准确信息。
3.12.2 作业经济效益综合评估
通过构建经济效益评估模型，综合考虑作业成本和作业带来的直接经济收益，为评估人工增雨（雪）作业的经济效益提供量化指标，帮助决策者了解作业的经济价值。
3.12.3 社会效益综合评估
通过收集社会调查数据和相关政策效果信息，分析作业对社会福祉的改善作用，从而全面评估人工增雨（雪）作业在社会层面的影响和效益。
3.12.4 生态效益综合评估功能
利用生态学评估方法和指标，分析作业对生态系统服务的提升作用，为保护和恢复生态环境提供科学依据，展示人工增雨（雪）作业在生态效益方面的贡献。
3.13 高时空分辨率人影数值模式迁移
基于搭建的人影算力资源扩展，迁移高时空分辨率人影数值模式，实现国产化系统运行模式的多源数据融合、数据同化，生成不同嵌套层的再分析数据集，并实现自然模拟预报、飞机和地面作业数据融合、催化模拟预报、催化后效果计算，以及自然模拟和催化模拟诊断数据的生成，为人工影响天气提供充足的数据和业务技术支撑。
3.13.1 资料预处理
主要包括各类观测数据提取及本地解算自动化、综合数据质量分析，以及在线观测资料质量评分，主要实现实时观测资料提取和资料格式标准化、观测资料质量预处理控制、观测资料筛选以及资料网格化等过程。
3.13.2 实时观测资料收集
实时收集中国气象局信息中心和卫星气象中心等的国际交换和国家标准的地面、海面、船舶、气象探空、地面自动气象站、微波辐射计、风廓线雷达等观测，气象雷达和气象卫星观测。收集人工影响天气外场试验可能提供的各种观测资料。资料包括常规地面资料、加密地面自动气象站资料、高空资料、常规业务雷达资料、卫星资料、人工影响天气外场试验观测资料。
3.13.3 全球模式资料
主要用于为地形云模拟系统提供初始场和边界条件。采用GFS资料，对接国产化数据集CMA—GFS资料。GFS资料是全球预报系统生成的资料，包括初始分析场和预报场。初始场为GSI同化（三维变分）过后的分析场，随后时次都是预报结果。每隔6小时，都有192小时，3小时间隔的高分辨率预报资料。GFS资料从地表面一直到高空，设置了34层，从1000 hpa到10 hpa。参数包括表面气压、海表面气压、位势高度、温度、海表温度、土壤状况、冰覆盖率、相对湿度、u，v风速、垂直运动、涡度以及臭氧等参数。GFS数据格式为grib2格式，有1°×1°、0.5°×0.5°和0.25°×0.25°三种分辨率的数据产品。
3.13.4 实时观测资料提取和格式标准化
运用中尺度实时四维资料同化技术，根据真实地形下具有的动力、热力特征以及气候特征，构建基于NCAR四维资料同化基础上构建适应全国范围的快速更新的实时四维资料同化数值天气分析和预报（WRF-FDDA）模式系统；该环节还包括实现WRF-FDDA模式的观测数据提取及本地解算自动化、数据质量控制以及建立WRF-FDDA模式的高精度本地化模型。因此，需要对数据进行预处理。数据预处理模块由质量控制模块、多源数据融合模块、数据插值模块组成。该模块包括观测资料资料库提取功能，模式区资料筛选和重复资料清除功能，资料时间排序整理功能和不一致观测报告整合功能。该模块的输出产品必须满足WRF－FDDA资料同化的特有资料摄入的格式规定。
3.13.5 复杂地形资料同化模块
在国产化平台，适配采用FDDA四维资料同化技术。FDDA同化模块主要包括WRF－FDDA高精度本地化同化模块。WRF－FDDA模块覆盖全国的时间、空间高分辨模式网格区，可以同化全国的各类实时气象观测数据和人工影响天气外场试验和作业观测资料。同化的资料包括6类：常规（C波段和S波段）气象雷达资料；风云系列卫星资料；常规气象资料和自动气象站资料；外场试验温、湿、风观测资料及加密气象站资料；（Ka波段）云雷达、双偏振雷达、微波辐射计、GNSS/MET站、气象探测火箭系统和降水天气现象仪观测资料；移动观测平台（气球探空、飞机、火箭等）资料。
（二）省市县作业端综合指挥调度系统和省级人影专用模块建设需达到如下性能要求
（1）系统接口设计需至少满足100个并发访问量。
（2）数据对接接口数据响应时间小于2s。
（3）系统显示响应速度不超过3秒，前端交互操作响应时间不超过1秒；
（4）整体架构满足中国气象局要求的基于气象大数据云平台下的“云+端”架构要求。
（5）提供一系列符合国省一体化人工影响天气综合业务系统（天工）组件化要求的功能组件，具备可复用性和扩展性。
（6）省市县调度监控页面具有个性化定制能力，可以满足常用业务端界面使用要求。
（7）云水资源分析评估组件升级，输出的评估要素≥5种；具有良好图形操作界面和易用性、稳定性；保证7*24h不间断连续运行。
（8）多源资料融合在作业条件识别组件，可融合的资料类型不少于5种；实况融合产品空间分辨率≤1km；实况融合产品时间分辨率≤1小时。
（9）电子沙盘智能化组件升级，实时监控、作业点声音预警、作业点图像预警可正常 在天工页面显示；保证7*24h不间断连续运行，平均故障恢复时间小于24h。
（10）模式检验组件升级，具备检验主流人影数值模式产品的功能，保证7*24h不间断连续运行，平均故障恢复时间小于12h。
（11）年度效果评估组件建设，实现的年度效益评估种类包括增雨和防雹两种；保证7*24h不间断连续运行，平均故障恢复时间小于24h。
（12）业务功能集约化组件建设，支撑的可仿真模拟的作业装备不少于2类；保证7*24h不间断连续运行，平均故障恢复时间小于24h。
（13）人影生态效益评估能力组件建设，提供的定量作业效果估算方法不少于2种；具有良好图形操作界面和易用性、稳定性；保证7*24h不间断连续运行。
（14）高时空分辨率人影数值模式迁移，可成功迁移至国产服务器，数值模式产品可在天工显示，支持7×24小时连续运行，具备任务断点续算能力。具备异常自动检测与恢复机制，催化模拟效果评估结果应具备可解释性与业务可参考性，支持模块化扩展，便于后续新增同化源、物理方案或催化模块，兼容“天擎”系统数据注册与调度机制，支持WRFFDDA等模块与WRF框架一体化注册。
四．采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点
采购标的：青海省人工影响天气水资源保障工程-省市县作业端综合指挥调度系统和省级人影专用模块建设
数量：1套
实施地点：青海省西宁市五四大街19号青海省人工影响天气中心3楼业务平台
交付时间：合同签订后12个月内。
五．采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
1.服务团队
具备综合资源调度系统软件和人工影响天气作业业务系统相关经验的服务团队，团队组织结构清晰，项目实施团队人员不少于9人。项目技术经理1人，开发人员不得少于6人（高级软件类开发人员1名，软件设计师1名，软件测评师1名），运维人员不得少于1人，系统部署、测试、试运行阶段2人以上驻场，完成相关任务。
2.培训方案
制定详细培训方案，针对系统应用和运维开展相关功能培训，核心开发人员作为讲师面向业务人员进行现场培训，培训覆盖全部功能模块、系统展示技术和系统对接内容，培训课时不少于12课时（3天整）、人数要求不少于100人，需制定功能培训方案和维护培训方案。
3.售后服务：
专项服务保障：（1）缺陷修复响应，保修期内，对于用户报告的软件缺陷或故障，开发方应在2小时内响应，8小时内提供解决方案或临时规避措施，24小时内完成一般缺陷修复，严重缺陷（导致系统瘫痪或核心功能不可用）应在4小时内解决；（2）技术支持服务，保修期内提供7×24小时电话、邮件或远程协助等技术支持服务，解答用户在软件使用、运维过程中的疑问。（3）系统运行维护，包括但不限于数据库日常维护、日志分析、性能监控与优化建议、系统补丁更新等支持服务。
4.服务期限：
自项目最终验收合格之日起计算，整体保修期为36个月。
5.服务标准：
软件功能模块：所有合同约定开发、定制或集成的软件功能模块，包括但不限于用户管理、数据处理、业务逻辑、接口交互等，保证其符合需求规格说明书及相关技术文档中明确的功能描述和性能指标。
软件性能表现：软件在正常运行环境下的响应速度、并发处理能力、数据吞吐量、系统稳定性等性能指标，需达到合同及技术文档规定的标准。
数据准确性与完整性：软件对数据的采集、存储、处理、传输和展示的准确性，以及数据在各种操作场景下的完整性保障，包括数据备份与恢复功能的有效性。
兼容性保障：软件与合同约定的操作系统、数据库管理系统、中间件、浏览器及其他相关软硬件的兼容性，确保在指定环境组合下能够正常运行。
安全性保障：软件应具备合同及相关安全规范要求的安全防护能力，包括用户认证与授权、数据加密、防SQL注入、防XSS攻击、日志审计等，保障系统及数据不被非法访问、篡改或泄露。
接口规范性：软件提供的内部接口及与外部系统的接口，其设计、实现应符合相关接口规范文档，保证接口调用的正确性、稳定性及数据交互的准确性。
文档完整性与准确性：包括但不限于用户手册、安装部署手册、运维手册、技术规格说明书等项目相关文档，需完整、准确、清晰，并符合合同约定。
安装部署与交付：按照合同及项目计划要求完成的软件安装、部署、环境配置及系统交付工作，确保交付的系统可正常运行，满足交付标准。
六．采购标的的验收标准
1.验收方式：
由项目甲方单位组织5名或以上专家进行会议验收，乙方作如下内容汇报：
（1）功能验证：对照软件项目建设合同技术要求，逐项测试软件功能模块，确保核心业务流程完整实现，功能点无遗漏，操作逻辑符合设计要求。
（2）性能测试：通过压力测试、负载测试等手段，验证系统响应速度、并发处理能力、数据吞吐量是否达标，关键指标需满足合同技术要求。
（3）文档审查：检查需求文档、设计文档、测试报告、用户手册等交付物的完整性、规范性及一致性，确保技术文档与实际系统匹配。
（4）用户验收情况：反应用户进行实际场景操作测试及试运行情况，收集使用反馈，确认软件易用性、兼容性及业务适配性，形成用户验收报告。
（5）问题整改情况：针对测试与审查中发现的缺陷，跟踪开发方整改过程，验证修复效果，确保所有问题闭环解决后签署验收合格文件。
2.技术标准：
（1）功能完整性与准确性标准
功能覆盖度：软件需实现合同及需求规格说明书中规定的全部功能模块，包括核心业务流程、辅助功能及用户界面交互逻辑，无功能模块缺失或未实现情况。
功能准确性：各功能模块的运行结果需与需求规格说明书中的预期结果一致，数据处理逻辑准确无误，无逻辑错误或计算偏差。
用户界面与交互便捷性：软件用户界面需符合合同约定的界面设计规范，界面元素布局合理、风格统一，操作流程简便流畅。
（2）性能与稳定性标准
响应时间：在合同规定的硬件环境和并发用户数条件下，软件关键业务操作的平均响应时间需满足需求规格说明书中的要求，例如页面加载时间不超过5秒，数据查询响应时间不超过10秒。
系统稳定性：软件需在连续72小时满负荷运行测试中保持稳定，无系统崩溃、死锁等异常情况发生。
并发与负载能力：软件需支持合同规定的最大并发用户数访问，在并发用户数达到峰值时，系统各项性能指标仍能满足验收要求，数据处理准确无误，无数据丢失或错乱现象。
3.文档完整性标准
交付文档完整性：开发方需提交完整的交付文档，包括但不限于需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、用户手册、安装部署手册、测试报告、源代码及注释、数据库脚本、第三方组件清单等。
文档规范性与可用性：交付文档需语言表达清晰、准确，逻辑结构合理，图表规范。用户手册需详细描述软件的安装配置步骤、操作流程、常见问题及解决方法等内容，确保用户能够独立完成软件的安装、配置和日常操作。

7． 采购标的的其他技术、服务等要求。
无。
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[bookmark: 投标被拒绝条款专用部分_JJTK]第八章  投标被拒绝条款专用部分
本项目投标被拒绝专用条款详见下表。除下表及第三章投标被拒绝条款通用部分以外，其它内容均不得在评审中作为拒绝投标的条件。下表具体内容以采购中心编制的招标文件为准。投标人若不符合下表任何要求之一的，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。
	序号
	对应
条款号
	内 容

	第五章 投标人须知专用部分

	1. 
	
	

	第七章  采购需求

	2. 
	
	


注：根据项目具体情况，对投标人有具体要求，且投标人必须遵守的，逐条列出。
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第三分册：采购合同

[bookmark: 采购公告合同部分_ZBGGHT]第三分册：采购合同

第9章  采购合同
必须明确合同金额支付条件及支付比例

中国气象局气象业务软件开发合同


合同编号：

技术开发（委托）合同


项目名称：    青海省人工影响天气水资源保障工程-省市县作业端综合指挥调度系统和省级人影专用模块建设          
委托方（甲方）：                青海省气象灾害防御技术中心                       
 
受托方（乙方）：                                                           
                   
签订时间：                         2026年 月 日                                     
签订地点：                   青海省西宁市城西区五四大街19号                                              
有效期限：                       2026年 月-2027年 月                                      

技术开发（委托）合同

委托方（甲方）：                青海省气象灾害防御技术中心                  
住  所  地：                         青海省西宁市                         
法定代表人：                          王黎俊                              
项目联系人：                      张博越  王启花                           
联系方式：                         18097206370                            
通讯地址：                 青海省西宁市城西区五四大街19号                
电    话：         09716114398   传    真：         09716166105           
电子信箱：                       3357378@qq.com                           
受托方（乙方）：                                                            
住  所  地：                                                               
法定代表人：                                                              
项目联系人：                                                              
联系方式：                                                                
通讯地址：                                                                
电    话：                          传    真：                            
电子信箱：                                                                
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使 用 说 明

1. 本合同标准文本适用于气象部门需要供应商定制开发的气象业务软件采购项目。
2. 本合同标准文本为气象部门采购气象业务软件定制开发合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、多种采购标的等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》以及法律法规和行业标准，甲方通过公开招标，选定乙方为 青海省人工影响天气水资源保障工程-省市县作业端综合指挥调度系统和省级人影专用模块建设 项目的中标供应商。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第1条 [bookmark: _Toc150439537]项目内容及概况 
	名称
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	省市县作业端综合指挥调度系统和省级人影专用模块建设
	1
	套
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计总价（人民币）：￥元（大写：             ）


项目简要介绍：本项目建设内容包括省市县作业端综合指挥调度系统和省级人影专用模块建设共计十三个组件。
根据中国气象局人工影响天气中心发布的《省级及以下人工影响天气能力建设指南》中“省-市-县作业端一体化指挥调度应用软件”的具体要求，针对青海省人工影响天气指挥调度监控和升级人影专用模块软件实际建设需求，在青海省气象大数据云平台、国省一体化人工影响天气综合业务系统（天工）基础上以集约化、融入式、组件化方式建设和升级统一调度监控系统和省级人影专用模块，部署于省市县各级的国省一体化人工影响天气综合业务系统（天工）功能端，以实现端到端的省-市-县-作业点指挥调度全覆盖和提升青海省人工影响天气精准作业指挥能力的目标。
乙方承担的研究内容：
省市县作业端综合指挥调度系统和省级人影专用模块建设项目共建设十三个组件，分别为人影作业指挥监控信息对接组件、作业态势大屏可视化组件、任务调度大屏可视化组件、勤务执行大屏可视化组件、人影作业调度监控综合管理组件、云水资源分析评估组件、多源资料融合在作业条件识别组件、电子沙盘智能化组件、模式检验组件、年度效果评估组件、业务功能集约化组件、人影生态效益评估能力组件和高时空分辨率人影数值模式迁移组件。
人影作业指挥监控信息对接组件通过对接人影作业相关的各种数据，包括物联感知信息对接组件即作业流程信息、智能管控流程信息对接组件即人影作业监控信息、其它人影业务监控信息及监控数据四大部分，形成对相关信息的分类和管理，为后续的数据分析、作业预警和决策支持提供基础数据支撑。
作业态势大屏可视化组件是省市县作业端综合指挥调度系统组件的核心组成部分，通过实时、直观的方式展示作业态势，为决策指挥提供有力支持。组件集成区域作业条件研判、人影作业综合监控、态势综合监控及作业情况统计和人影业务资源综合监控模块五大部分实现对作业全过程的全方位、多维度监控与分析，提高作业效率和效果。
任务调度大屏可视化组件结合大屏技术，通过资源调度监控、业务指导产品展示、作业指令可视化组件可视化、音视频调度及应急会商支持四大部分实现对人工影响天气作业的任务调度情况的实时展示，为各级指挥中心提供了直观、全面的作业调度信息，支持快速科学决策。
勤务执行大屏可视化组件通过指挥中心执行信息显示组件、作业外场执行监控组件、运维工单可视化组件三大部分，集成指挥中心、作业实施监控、运维工单可视化和人影知识库显示等多个组件，实现作业信息的实时接收、监控、处理和展示，为人影作业的高效、安全执行提供有力保障。
人影作业调度监控综合管理组件通过人影业务监控管理和用户安全管理两大部分功能，对人影作业调度监控系统对接数据源和大屏显示要素进行管理和配置功能，各级用户可以根据实际情况进行数据源配置以及大屏可视化剪裁。
云水资源分析评估组件升级是对原大涡模式项目建设的云水资源分析评估组件进行升级，结合地面观测、高时空分辨率的再分析资料、卫星资料及人影中心空中云水资源产品等资源，建立全省、市县以及指定区域内空中云水资源评估技术，开展各区域内不同时间尺度的包括各水物质量、水物质更新周期及水物质转化效率等在内的云水资源特征量时空分布诊断分析，生成全省以及分区域内的精细化云水资源评估产品，实现省级、州市级、重点关注区范围内的精细化云水资源评估产品生成功能。
多源资料融合在作业条件识别组件是通过对卫星、雷达、地面观测、探空、风廓线雷达、GNSS/MET等多种资料进行快速融合，并开展三维云量、云类型和水成物分析，生成高时空分辨率的三维格点实况产品（包括温度、湿度、风场、云宏微观特征量等三维格点产品），充分利用前期工程建设成果，丰富人工影响天气精准作业条件识别指标，提升作业预警、作业方案的精细度。
电子沙盘智能化组件升级，在国省一体化综合业务平台基础上实现对基于政务云资源建设的高炮防雹作业安全实时视频监控系统建设成果的融入，在保证网络安全的前提下实现公网云平台与气象内网平台的对接，实现实时监控资源、作业点声音预警、作业点图像预警等信息在3D沙盘的集中调用和显示；实现物联网弹药运输、入库、作业等状态信息以及自动化前端状态信息在沙盘中的3D显示效果下的集中显示，优化升级电子沙盘综合显示功能，提升实时作业指挥的直观判断依据。
模式检验组件升级，实现对CMA-CPEFS模式、云宏微观预报产品、增雨潜力预报产品和CMA-MESO等主流人影模式云宏微观预报产品、增雨潜力预报产品与卫星及反演产品、雷达、探空、自动站等实况资料对比检验功能。
年度效果评估组件建设根据《人工增雨（雪）作业效果评估业务指南（2022版）》，升级建设区域历史回归方法评估作业效果组件，具备关注区全年人工增雨（雪）作业信息、云水资源量、云宏微观特征、地面降水等观测数据和相关农业、生态、环境等信息收集功能，具备作业影响区与对比区的回归方程的建立和调整功能，最终实现降水增加效果的计算。建设人工防雹作业经济效益综合评价组件，实现防雹作业效果年度评估功能。
业务功能集约化组件建设，在国省一体化平台基础上完成目前在建系统“基于CMA-CPEFS模式的人影作业催化数值模拟系统”和“机载SPEC探测系统数据处理及分析应用平台”功能的集约化建设，实现飞机、火箭、高炮、地面烟炉作业的仿真数值模拟，人影作业催化效果模拟预评估和实际作业催化扩散效果模拟评估功能；实现SPEC数据的数据分析、绘图、综合显示，以及SPEC和DMT系统数据综合对比分析等功能在天工系统中的调用。
人影生态效益评估能力组件建设，根据“播雨”减灾行动计划要求，在国省一体化综合业务平台基础上补充建设针对我省全年开展的农田、流域、水库、生态脆弱区等人工增雨（雪）作业的长时序多元方法定量作业效果估算功能建设，并且具备围绕服务需求，结合有关效益评价模型，综合评估人工增雨（雪）作业经济效益、社会效益、生态效益等作业效果综合评估功能。
高时空分辨率人影数值模式迁移，基于搭建的人影算力资源扩展，迁移高时空分辨率人影数值模式，实现国产化系统运行模式的多源数据融合、数据同化，生成不同嵌套层的再分析数据集，并实现自然模拟预报、飞机和地面作业数据融合、催化模拟预报、催化后效果计算，以及自然模拟和催化模拟诊断数据的生成，为人工影响天气提供充足的数据和业务技术支撑。
乙方主要研究人员
具备综合资源调度系统软件和人工影响天气作业业务系统相关经验的服务团队，团队组织结构清晰，团队负责人具有计算机类专业背景，团队人员中至少10人，项目经理1人、技术负责人1人、软件架构师1人、其他人员分别要求；团队其他成员中具有3年以上同类项目工作经验，系统部署、测试、试运行阶段2人以上驻场，完成相关任务。
第2条 [bookmark: _Toc150439540]项目相关标准
1. 技术标准
1) 国家政策文件
1 《XXX功能规格需求书》
2                      
2) 省厅政策文件
1   《青海省气象业务软件统筹集约建设实施方案（2025—2027年）》（青气测函〔2025〕136号）                  
2   《青海省气象局观测与网络处关于开展自建气象业务软件(系统)备份工作的通知》（青气测函〔2025〕49号）                 
3 《青海省气象局网络安全管理业务规定（试行）》（青气测函〔2024〕51号）
3) 地区政策文件
1                     
2                     
2. 标准规范
1)  GB/T 1526-2023《软件开发规范》                  
2)  GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》                
3. 国家法律法规
1) 《中华人民共和国政府采购法》            
2) 《中华人民共和国民法典》                
3)  《中华人民共和国数据安全法》                                       
4. 气象部门管理制度
1) 《气象业务软件外包风险监管办法（试行）》（气办发〔2023〕37号） 
2) 《气象软件工程规范》（气办发〔2023〕38号）                    
3) 《关于统筹集约建设气象业务软件的指导意见》（气发〔2024〕8号） 
4) 《气象业务软件组件化开发指南（2025版）》（气预函〔2025〕30号）
5) 《气象数据管理办法（试行）》（气发〔2020〕92号）               
6) 《气象数据共享服务与安全管理办法（试行）》（气发〔2022〕59号） 
7) 《中国气象局网络安全管理办法（试行）》（气发〔2020〕41号）     
8)                                                               
注：上述气象部门管理制度应根据本合同签订时的实际情况进行更新和补充。
第3条 [bookmark: _Toc150439542]组成本合同的文件
1. 本合同；
2. 中标通知书、招标文件、投标文件等；
3. 与履行本合同有关、经双方依法签字盖章确认后的下列技术文件：
1) 技术背景资料；
2) 可行性论证报告；
3) 技术评价报告；
4) 技术标准和规范；
5) ……
4. 安全保密承诺书（签字盖章）；
5. 乙方就该项目实施情况接受甲方监督检查的承诺书（签字盖章）；
6. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）均为本合同的有效组成部分。
第4条 [bookmark: _Toc150439545]合同履行地点、合同服务期
1. 服务地点：依据服务内容及服务方式确定，实际要求在 青海省西宁市五四大街19号青海省人工影响天气中心业务平台  进行。
2. 合同服务期： 2026年 x月-2027年x月            。
第5条 [bookmark: _Toc150439547]服务范围及内容
本合同研究开发项目的要求如下：
1. 服务范围：甲方委托乙方开发  青海省人工影响天气水资源保障工程-省市县作业端综合指挥调度系统和省级人影专用模块建设 项目软件，该项目属于 信息网络  （公共服务、预报预测、综合观测、信息网络等）气象业务领域的开发定制类软件，同时属于 一般外包） （重要外包、一般外包）项目。
2. 技术目标：
表1 系统建设技术目标
	1.系统接口设计
	支持≥100个并发访问量

	2.数据对接接口
	数据响应时间≤2秒

	3.系统显示
	响应速度≤3秒

	4.前端交互
	操作响应时间≤1秒

	5.整体架构
	满足中国气象局要求的基于气象大数据云平台下的“云+端”架构要求

	6.功能组件符合国省一体化人工影响天气综合业务系统（天工）组件化要求
	具备可复用性和拓展性

	7.页面个性化可定制
	满足常用业务端界面使用要求

	8.系统可用性
	可用性≥99.5%

	9.数据接入完整性
	主要数据源接入率100%



1、技术内容：
省市县作业端综合指挥调度系统和省级人影专用模块建设主要包括八项建设内容。（1）人影作业指挥监控信息对接所需的数据，包括作业流程信息、人影作业监控信息、其它人影业务监控信息及监控数据的处理与缓存操作。（2）作业态势大屏可视化包括对作业条件研判、人影作业综合监控、态势综合监控、作业情况统计及人影业务资源综合监视。（3）任务调度大屏可视化以资源调度监控、业务指导产品展示、作业指令可视化、音视频及会商支持为组件业务体系。（4）勤务执行大屏可视化对指挥中心执行信息显示、作业外场执行监控、运维工单可视化进行展示。（5）省市县综合指挥调度综合管理组件提供对人影作业调度监控系统对接数据源和大屏显示要素进行管理和配置功能，各级用户可以根据实际情况进行数据源配置以及大屏可视化剪裁。(6)云水资源分析评估组件升级:对原大涡模式项目建设的云水资源分析评估组件进行升级，结合地面观测、高时空分辨率的再分析资料、卫星资料及人影中心空中云水资源产品等资源，建立全省、市县以及指定区域内空中云水资源评估技术，开展各区域内不同时间尺度的包括各水物质量、水物质更新周期及水物质转化效率等在内的云水资源特征量时空分布诊断分析，生成全省以及分区域内的精细化云水资源评估产品，实现省级、州市级、重点关注区范围内的精细化云水资源评估产品生成功能。(7)多源资料融合在作业条件识别组件:通过对卫星、雷达、地面观测、探空、风廓线雷达、GNSS/MET等多种资料进行快速融合，并开展三维云量、云类型和水成物分析，生成高时空分辨率的三维格点实况产品（包括温度、湿度、风场、云宏微观特征量等三维格点产品），充分利用前期工程建设成果，丰富人工影响天气精准作业条件识别指标，提升作业预警、作业方案的精细度。(8)电子沙盘智能化组件升级:在国省一体化综合业务平台基础上实现对基于政务云资源建设的高炮防雹作业安全实时视频监控系统建设成果的融入，在保证网络安全的前提下实现公网云平台与气象内网平台的对接，实现实时监控资源、作业点声音预警、作业点图像预警等信息在3D沙盘的集中调用和显示；实现物联网弹药运输、入库、作业等状态信息以及自动化前端状态信息在沙盘中的3D显示效果下的集中显示，优化升级电子沙盘综合显示功能，提升实时作业指挥的直观判断依据。(9)模式检验组件升级，实现对CMA-CPEFS模式、云宏微观预报产品、增雨潜力预报产品和CMA-MESO等主流人影模式云宏微观预报产品、增雨潜力预报产品与卫星及反演产品、雷达、探空、自动站等实况资料对比检验功能。(10)年度效果评估组件建设:根据《人工增雨（雪）作业效果评估业务指南（2022版）》，升级建设区域历史回归方法评估作业效果组件，具备关注区全年人工增雨（雪）作业信息、云水资源量、云宏微观特征、地面降水等观测数据和相关农业、生态、环境等信息收集功能，具备作业影响区与对比区的回归方程的建立和调整功能，最终实现降水增加效果的计算。建设人工防雹作业经济效益综合评价组件，实现防雹作业效果年度评估功能。(11)业务功能集约化组件建设:在国省一体化平台基础上完成目前在建系统“基于CMA-CPEFS模式的人影作业催化数值模拟系统”和“机载SPEC探测系统数据处理及分析应用平台”功能的集约化建设，实现飞机、火箭、高炮、地面烟炉作业的仿真数值模拟，人影作业催化效果模拟预评估和实际作业催化扩散效果模拟评估功能；实现SPEC数据的数据分析、绘图、综合显示，以及SPEC和DMT系统数据综合对比分析等功能在天工系统中的调用。(12)人影生态效益评估能力组件建设:根据“播雨”减灾行动计划要求，在国省一体化综合业务平台基础上补充建设针对我省全年开展的农田、流域、水库、生态脆弱区等人工增雨（雪）作业的长时序多元方法定量作业效果估算功能建设，并且具备围绕服务需求，结合有关效益评价模型，综合评估人工增雨（雪）作业经济效益、社会效益、生态效益等作业效果综合评估功能。(13)高时空分辨率人影数值模式迁移:基于搭建的人影算力资源扩展，迁移高时空分辨率人影数值模式，实现国产化系统运行模式的多源数据融合、数据同化，生成不同嵌套层的再分析数据集，并实现自然模拟预报、飞机和地面作业数据融合、催化模拟预报、催化后效果计算，以及自然模拟和催化模拟诊断数据的生成，为人工影响天气提供充足的数据和业务技术支撑。
2.服务内容：
服务要求：（1）服务团队。具备综合资源调度系统软件和人工影响天气作业业务系统相关经验的服务团队，团队组织结构清晰，团队负责人具有计算机类专业背景，团队人员中至少10人，项目经理1人、技术负责人1人、软件架构师1人、其他人员分别要求；团队其他成员中具有3年以上同类项目工作经验，系统部署、测试、试运行阶段2人以上驻场，完成相关任务。
(2)培训方案。制定详细培训方案，针对系统应用和运维开展相关功能培训，核心开发人员作为讲师面向业务人员进行现场培训，培训覆盖全部功能模块、系统展示技术和系统对接内容，培训课时不少于12课时（3天整）、人数要求不少于100人，需制定功能培训方案和维护培训方案。
（3）售后服务：专项服务保障：①缺陷修复响应，保修期内，对于用户报告的软件缺陷或故障，开发方应在2小时内响应，8小时内提供解决方案或临时规避措施，24小时内完成一般缺陷修复，严重缺陷（导致系统瘫痪或核心功能不可用）应在4小时内解决；②技术支持服务，保修期内提供7×24小时电话、邮件或远程协助等技术支持服务，解答用户在软件使用、运维过程中的疑问。③系统运行维护，包括但不限于数据库日常维护、日志分析、性能监控与优化建议、系统补丁更新等支持服务。
（4）服务期限：自项目最终验收合格之日起计算，整体保修期为36个月。
（5）服务标准：软件功能模块：所有合同约定开发、定制或集成的软件功能模块，包括但不限于用户管理、数据处理、业务逻辑、接口交互等，保证其符合需求规格说明书及相关技术文档中明确的功能描述和性能指标。软件性能表现：软件在正常运行环境下的响应速度、并发处理能力、数据吞吐量、系统稳定性等性能指标，需达到合同及技术文档规定的标准。数据准确性与完整性：软件对数据的采集、存储、处理、传输和展示的准确性，以及数据在各种操作场景下的完整性保障，包括数据备份与恢复功能的有效性。兼容性保障：软件与合同约定的操作系统、数据库管理系统、中间件、浏览器及其他相关软硬件的兼容性，确保在指定环境组合下能够正常运行。安全性保障：软件应具备合同及相关安全规范要求的安全防护能力，包括用户认证与授权、数据加密、防SQL注入、防XSS攻击、日志审计等，保障系统及数据不被非法访问、篡改或泄露。接口规范性：软件提供的内部接口及与外部系统的接口，其设计、实现应符合相关接口规范文档，保证接口调用的正确性、稳定性及数据交互的准确性。文档完整性与准确性：包括但不限于用户手册、安装部署手册、运维手册、技术规格说明书等项目相关文档，需完整、准确、清晰，并符合合同约定。安装部署与交付：按照合同及项目计划要求完成的软件安装、部署、环境配置及系统交付工作，确保交付的系统可正常运行，满足交付标准。
3.进度安排：
乙方应按下列进度完成研究开发工作：
1) 软件开发周期为 12 个月，自本合同生效之日起算, 2026 年 x月  x 日至 2027 年x 月 x 完成；
2) 项目详细进度表
	项目执行阶段
	项目执行时间

	 软件需求分析、概要设计、详细设计
	2026年 8 月  31  日前完成

	 软件代码开发
	2026年  10 月  30 日前完成

	安装、培训
	2026年12 月10 日前完成

	软件测试、试运行
	2027年1月1日至2027年6月1日前完成

	项目验收
	2027 年  6月  30  日前完成


第6条 [bookmark: _Toc150439549]乙方的权利与义务
1. 为保证履行合同，乙方承诺以下事项：
1) 组成10人的开发团队，项目技术经理1人，开发人员不得少于8人（高级软件类开发人员1名，软件设计师1名，软件测评师1名），运维人员不得少于1人。                  
2) 开发团队中2人需驻场开发，驻场地址为  青海省西宁市五四大街19号青海省人工影响天气中心业务平台；
3) 投入所必需的 高性能开发终端 、千兆网络设备、数据备份存储设备、开发工具、数据加密软件、防火墙软件 等软硬件设施资源及乙方自有符合安全等级的开发场地；                         
4) 制定针对本项目的备份恢复措施和应急预案；                             
5) 具有项目保密管理制度、数据安全管理制度、开发过程内控管理制度、人员保密协议签署制度、涉密资料归档与销毁制度、访问权限管控制度、项目进度与质量管控制度等内控、保密和管理制度；                                     
6)  每阶段开发完成后（如需求分析、概要设计、编码测试阶段），及时向甲方提交阶段成果（含文档、可运行版本等），配合甲方完成阶段验收。                                                                    
2. 对非驻场软件开发，乙方承诺以下事项：
1) 用于本项目的设施、系统和数据与其他项目有明确、清晰的边界；            
2) 对用于本项目的乙方服务器、存储、网络设备、操作系统、数据库、中间件等软硬件设施具有最高管理权限；                                                  
3) 不存在规避监管的情形。                                                
3. 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
4. 乙方应在本合同生效后 15 个工作日内向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括以下主要内容：
1) 项目功能清单；
2) 项目实施方案。
5. 乙方在软件开发实施中，应在招标文件范围内，根据甲方需求持续改进，直到最终用户确认满意。
1) 乙方必须对甲方的需求进行充分详细的调研，及时整理需求调研记录，请甲方签字确认，并据此开发软件系统原型。甲方可以随时补充或更正需求的细节，乙方应及时满足。
2) 乙方在需求分析的基础上，根据本系统的功能、性能和使用目标，按照进度完成软件的详细设计方案。在实际执行过程中出现任何与乙方设计相关的技术问题或技术调整，由乙方负责解决。
3) 甲方对详细设计方案的认可，并不代表对据此开发出的应用系统的认可。甲方在正式试用了本项目开发的软件后，可根据实际情况提出具体改进意见。
6. 乙方应及时以项目周报、月报和专题报告的方式报告日常进度，包括有无项目变更及变更情况或其他与本项目有关的甲方应该知道或甲方要求知道的情况。项目执行过程中，如遇突发事件，乙方应及时向甲方进行书面汇报，若因此导致项目延期，乙方承担所有责任。
7. 乙方承诺接受甲方对本项目执行工作的监督、检查和评价。
8. 乙方须选派参与软件建设的人员为甲方提供技术培训，培训内容包括但不限于系统的工作原理、使用操作、保养维修技术等，使受训人员达到独立使用、熟练操作的程度。
9. 乙方交付甲方的研发成果不侵犯任何第三方的合法权益，如有发生，乙方承担所有责任，并向甲方承担违约责任。由此造成甲方业务连续性中断或其他损失的，乙方应当予以全部赔偿。本款规定的损失，包括但不限于甲方直接的经济投入、甲方由此遭受第三方的处罚、因调查取证或提请仲裁而产生的包括律师费、仲裁费、差旅费在内的仲裁诉讼费用。
10. 乙方必须遵守国家法律法规及气象部门管理制度的要求。乙方在本项目执行过程中如接触到气象数据，应遵守气象数据安全相关管理制度，不得将所获取的气象数据以转发、转让、出售等方式对外披露，或用于本项目以外的其他用途。
11. 乙方在履行合同过程中，不得擅自调整项目经理、技术负责人和软件开发人员。如出现相关人员离职、调动、生病等特殊情况，乙方应通知甲方，并与甲方协商一致后重新委派。重新委派的人员能力、资质、软件开发经历等应与原人员相当。如甲方认为需要调整项目经理、技术负责人和软件开发人员的，应与乙方协商一致后调整。
第7条 [bookmark: _Toc150439565]甲方的权利与义务
1. 提供基础资料数据（现有的资料和数据），及协作事项如下：
1) 技术资料清单：
2) 提供时间和方式：  本合同生效后 10 个工作日内，甲方通过加密邮件或甲方内部安全文件传输平台，将全部技术资料一次性交付乙方。
3) 其他协作事项：     甲方应配合乙方完成数据接口调试、协助乙方完成与项目相关的第三方协调工作。
本合同履行完毕后，上述技术资料按以下方式处理：  乙方应将全部技术资料（含原始资料、乙方整理的衍生资料）通过原交付渠道返还甲方，或按甲方要求进行永久删除（需提供删除确认报告及日志）；乙方不得留存任何形式的备份（包括但不限于电子档、纸质档、缓存数据），未经甲方书面同意，不得将资料用于本合同以外的任何用途；甲方有权对乙方资料处理情况进行核查，乙方需予以配合    。
2. 对于满足合同约定支付条件的，甲方应当按照合同约定期限将资金支付到合同约定的乙方账户，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。
3. 本合同的研究开发经费由乙方以研发支出的方式使用。甲方对乙方进行研究开发工作和使用研究开发经费的情况具有监督、检查和评价的权利，有权要求乙方向甲方定期汇报，但不得妨碍乙方的正常工作。
4. 甲方必须遵守国家法律法规及气象部门管理制度的要求。
第8条 知识产权归属
1. 因履行本合同所产生的研究开发成果（包括阶段性成果和总成果，包括但不限于软件源代码、可执行文件及相关开发文档资料）的知识产权（包括但不限于著作权、专利权、技术秘密等）归甲方所有,乙方不享有上述权利，并且甲方在决定行使上述权利时，乙方应无条件予以协助。未经甲方书面同意，乙方不得主张任何权利，不得自行使用或许可他人使用，也不得提供或泄露给任何第三方。
2. 甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权属，由甲方享有。
3. 平台运行采集、收集、分析的所有数据都归甲方所有，以上数据仅限于本项目使用，如由于乙方原因发生数据丢失、泄露，由乙方承担事故责任。
4. 乙方利用研究开发经费所购置与研究开发工作有关的设备、器材、资料等财产，归甲方所有。
5. 乙方违反上述规定的，应承担相应的违约责任并及时采取补救措施。因乙方违约行为给甲方造成经济损失的（包括但不限于给对方造成名誉信誉或物质利益的损失），应赔偿甲方全部经济损失。
第9条 项目联系人及相关约定
1. 联系人及职责
双方确定，在本合同有效期内，甲方指定 张博越 为甲方项目联系人，乙方指定     
为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任： 
1)   作为项目日常沟通第一责任人，接收、传达双方的项目需求、通知、反馈等各类信息，确保信息传递及时（响应时间≤24 小时）、准确无偏差                   ；
2)     组织或参与双方项目沟通会议（如月进度会、阶段评审会），记录会议纪要并同步给双方相关人员，跟踪会议决议的落实情况       ； 
3)      协调己方资源推进项目实施，及时向对方同步项目进度、技术风险、问题瓶颈等情况，提出解决方案并协商确认     ；
4)    负责项目文档（如需求变更单、阶段验收报告、问题处理记录）的对接、流转与归档，配合对方完成项目验收、资料交接等工作                          
2. 联系人变更约定
1) 一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。
2) 一方变更项目联系人的，须保证业务连续性及后续运行维护要求，由于人员变动影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。
3) 乙方须定期向甲方通报汇总的项目参与人员并及时更新，严格审核参与人员背景，不得超出应有的系统访问权限授权，严格执行日志管理等。
第10条 [bookmark: _Toc150439567]项目交付
1. 乙方应当按以下方式向甲方交付研究开发成果：
1) 研究开发成果交付内容：
需求分析、需求规格说明书、系统原型；    
概要设计、详细设计方案；                
运行正常的系统；                        
完整的软件源代码、可执行程序、安装程序；
软件使用手册；                          
软件技术说明；                          
软件测试大纲、测试报告；                
其他按照《气象软件工程规范》要求的文档；
                                        。
（以上文档提供电子版1套，硬拷贝1套）。
2) 研究开发成果交付的时间及地点：  2027年6月30日前  在    青海省西宁市五四大街19号青海省人工影响天气中心业务平台    交付。
3) 乙方应向甲方交付的其他文档资料及协作事项如下：
资料清单:___ 系统升级日志及版本说明； 第三方组件（如数据库、中间件）授权证书及使用许可文件； 培训课件（含操作视频、PPT 教材）； 需求变更单及确认回执； 阶段验收报告及签字确认文件。___________________
协作事项：   配合甲方完成系统部署调试，提供远程或现场技术指导，确保系统正常运行；按合同约定提供用户操作培训，培训后确保甲方相关人员掌握系统操作及基础运维技能； 验收过程中，配合甲方及第三方机构完成功能测试、性能测试、安全测试，及时响应并整改验收提出的问题。                    
2. 安装调试
乙方负责项目系统的安装及调试，内容如下：
1) 确保达到系统正常运行条件和相关技术标准及业务要求；
2) 系统数据达到规范要求，运行正常；
3) 系统运行保证安全稳定；
4) 平台业务运行机制要完整。a
3. 培训
双方确定，乙方应在向甲方交付研究开发成果后，根据甲方的要求，为甲方指定的人员提供无偿的技术指导和培训，或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。
技术服务和指导内容：  系统架构解析、核心功能操作、常见故障排查及二次开发指导，并针对实际运行中的典型场景进行模拟演练，强化操作熟练度。培训结束后提供录屏资料与速查指南，便于后续查阅。                                
地点和方式： 青海省西宁市五四大街19号青海省人工影响天气中心业务平台，现场培训 
第11条 支付方式
甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬：
1) 研究开发经费和报酬总额为（含税）￥   元（大写：人民币  ）。
1. 研究开发经费由甲方分期支付给乙方。具体支付方式和时间如下： 
甲方通过电汇或银行转账方式向乙方指定银行账户付款。在甲方每一笔款项支付前，乙方向甲方提交付款申请及出具同等金额的增值税发票，否则甲方有权拒绝付款并不承担违约责任。
第一阶段：本合同签订生效及提交研究开发计划且项目开工后3个工作日内，甲方向乙方支付本合同首付款至乙方指定账户，首付款为合同总额 40% ，即：￥   元（大写：）；
第二阶段：乙方完成 项目详细设计并通过评审后3日内，甲方向乙方支付本合同总额的30% ，即：￥  元（大写： ）；
第三阶段：乙方完成 系统部署并完成相关培训 ，甲方向乙方支付本合同总额的  20% ，即：￥   元（大写： ）；
第四阶段：乙方完成  功能测试、业务试运行并通过项目验收   ，甲方向乙方支付本合同总额的 10%，即：￥  元（大写： ）；
2. 履约保证金
1) 合同签订5个工作日内，乙方以现金的形式向甲方支付合同总金额5%的履约保证金，即￥  元（大写： ）。
2) 合同签订后30个工作日内，乙方向甲方提交合同总金额5%的银行履约保函（原件），保函有效截止日期为项目合同验收日，甲方退回乙方支付的履约保证金。
3) 乙方按本条第二款约定提交合规有效的银行履约保函后，甲方在10个工作日内，将原收取的履约保证金无息退还至乙方。自甲方收到银行履约保函之日起，该保函替代履约保证金作为乙方履行本合同义务的担保。
4) 履约保证金不予退还情形：合同生效后，如乙方不按合同规定履约，则没收其全部履约保证金，造成甲方损失时履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。履约保证金应用本合同货币。
3. 双方银行账户信息
	甲方开户银行名称、地址和账号为：
	乙方开户银行名称、地址和账号为：

	开户银行：
	开户银行：

	地址：
	地址：

	账号：
	账号：


4. 拒付条件
凡构成下列条件之一，甲方均有权拒付相应后续服务报酬：
1) 乙方丧失继续完成本合同的基本条件或能力时；
2) 乙方开展技术服务的进度严重后拖，已使合同规定的总进度及对应的条款失去执行意义时；
3) 乙方出现严重违约行为时（如擅自更改甲方所规定的技术要求等）；
4) 如乙方因自身原因未按节点完成任务或存在重大技术服务质量问题，甲方有权暂缓下期应付款项，待问题解决后再进行支付。
第12条 税务条款
本合同所列价款为含税价，乙方应当按照国家税收法规提供合法税票。在合同履行过程中乙方应承担其未按中华人民共和国相关税务法规足额缴纳税款而产生的全部责任。在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，本合同所列含税价款不予调整。
第13条 [bookmark: _Toc150439569]项目验收
1.系统测试
乙方应在完成全部软件模块的开发、安装、集成后，以书面形式向甲方递交测试申请，同时提交包括但不限于以下材料：
1) 需求说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、测试计划、测试报告、用户手册、项目计划书、用户培训计划、会议记录和开发进度月报等；       
2) 按照合同和招标文件中所标明的软件系统及相关的技术维护文档、培训教材、使用说明书等；                                                                     
3) 全部源代码（电子版）；                                                      
4)  所有本项目支撑发展的地理信息、软件算法、技术报告文档。                                                                          
在本项目开发的软件如归属于已有的完成网络安全等级保护定级的系统，应按照相应的等级保护要求完成测评；如不归属于已有的完成网络安全等级保护定级的系统，需对所开发的软件完成网络安全等级保护定级和备案。
甲方应在审核通过测试申请后的【 5  】个工作日内组织由甲方或甲方委托的第三方主持的软件测试，乙方参加，对软件进行测试。测试时应有甲方现场确认交付的全部源代码通过编译获得可执行程序的环节。
确认其符合甲方要求的测试标准后，甲方签字确认。
2.项目初验
乙方开发的软件通过测试，并达到了系统初验的条件后，应以书面形式向甲方递交初步验收申请。甲方审核通过后，组织系统初验，并在验收通过后签署初验报告。
3.系统试运行
自甲方出具初验报告日起，甲方拥有  3  个月的试运行权利。试运行期间，乙方应进行全程跟踪，提供全面技术支持服务，及时修改、完善、补充系统功能，确保试运行的顺利进行。   
乙方在试运行期间，必须保证开发队伍的稳定，根据甲方要求，不断修改和完善软件的功能和性能，直至甲方满意。乙方在试运行期间，应在  2小时   时间内响应故障处理，排除故障的时间一般不超过 24小时 。如由于乙方原因，发生影响甲方业务工作的重大故障，试运行期从故障排除后重新计算。
4.项目终验
软件试运行期满合格后，乙方应以书面形式向甲方递交最终验收申请，并更新提交全部相关文档，甲方审核通过后，组织系统终验，并在终验通过后签署终验报告。
如果系统在试运行和验收工作进行期间发现未能满足合同和招标文件中列举的全部要求、未能实现合同和招标文件中列举的全部功能和非功能要求、未能达到合同和招标文件中列举的全部指标、文档不齐全或者与甲方其他要求的内容不符，甲方有权推迟系统验收时间并要求乙方在甲方规定的期间内整改至符合本项目要求，乙方承担因此导致的项目系统迟延交付的责任。系统通过终验后，所有文档资料、软件和资产由甲方统一归档保管。
第14条 [bookmark: _Toc150439566]质量保证
项目通过终验后，软件进入质量保证期。软件质量标准按照国标的软件工程化和质量保证要求执行。
1. 乙方应对提交的软件产品提供为期 36个月 的质量保证期。
2. 在质量保证期内，乙方应提供 7×24小时 不间断的无偿服务响应，至少保留 1 名工程师常驻甲方现场或随叫随到且要在 2 小时之内赶到现场，予以技术支持。
3. 乙方在质量保证期内提供技术支持的内容包括但不限于：故障（事件）诊断与排除、系统运行安全支持、软件修改完善与升级、基础数据管理与维护等；乙方应提供时间间隔为 3个月 的定期走访甲方或时间间隔为 6个月 的定期巡检服务。
4. 在本期内乙方对由于设计、开发、配置、部署等缺陷而发生的任何不足负责，并提供免费的必要的升级和缺陷修改，直至甲方满意。对由此造成甲方业务连续性中断或其他损失，乙方应当根据甲方核定的情况予以全部赔偿。
第15条 [bookmark: _Toc150439612]保密条款（保密协议）
甲方因履行本合同应遵守的保密义务如下：
1. [bookmark: _Hlk150343297]保密内容（包括技术信息和经营信息）:  任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量等；任何对方的技术秘密或专有知识、文件、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密；
2. 涉密人员范围:直接和间接涉及合同的所有相关人员，如研究开发人员和与技术成果相关的人员；
3. 保密期限： 自本合同签订之日起两年；
4. 泄密责任： 由于甲方泄密给乙方造成损失的，乙方可依据我国法律相关规定，选择移送司法机关依法办理。甲方应赔偿甲方的全部损失并向乙方承担违约责任。                                                。
乙方因履行本合同应遵守的保密义务如下：
1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）：
1) 乙方必须实施防止数据泄露的措施。乙方在对甲方进行系统实施服务过程中，对所取得的甲方资料、数据等应严格保密，不得外泄。                                                                     
2) 乙方按照投标承诺严格执行内控、保密管理制度。在本项目实施过程中产生的任何文档资料，包括但不限于来往信函、邮件、产品信息，均应保密，乙方应采取严格的保密措施，未经甲方书面许可，不得向第三方透露。                                         
3) 涉及国家秘密和安全的 ，依照有关保密规定执行。                          
2. 涉密人员范围:所有参与本项目人员。                                      
3. [bookmark: _Hlk150343509]保密期限：                                                             
4. 泄密责任：由于乙方泄密给甲方造成损失的，甲方可依据我国法律相关规定，选择移送司法机关依法办理。乙方应赔偿甲方的全部损失并向甲方承担违约责任。           
本合同的解除或终止不免除甲乙双方应承担的保密义务。
第16条 [bookmark: _Toc150439618]违约责任及赔偿
任何一方违反本合同约定，造成研究开发工作停滞、延误或失败的，按以下约定承担违约责任：
1. 如乙方未能按期交付符合本合同约定的开发成果（包括测试版本及正式版本）的，每逾期一日，乙方应支付本合同开发费用总额【 0.2 】%的违约金，并继续履行本合同规定的义务；逾期【 30 】日以上的，甲方有权单方解除本合同，且乙方全额返还甲方已付款，并按合同总额的【 10 】%向甲方承担违约责任。因甲方原因造成乙方不能按期完成的，经甲方确认后，乙方开发期限可以相应顺延。
2. 乙方未按确认的计划进度实施研究开发工作的，甲方有权要求其实施研究开发计划并采取补救措施。乙方逾期【 1 】个月不实施研究开发计划的，甲方有权解除本合同。乙方应当支付数额为本项目开发费用总额【 8 】％的违约金。
3. 本系统软件的研究开发成果经甲方或者甲方聘请的第三方验收确认为部分或者全部不符合本合同约定条件标准的，乙方应当返还部分或者全部研究开发经费，并支付数额为本项目开发费用总额【 15 】%的违约金。
4. 如乙方交付的软件系统，经甲方试运行【 30 】天内不能通过交工验收的，视为乙方不能交付符合本合同约定的技术成果，甲方有权单方解除本合同，乙方除全额返还甲方已付款外，并按合同金额的【 12 】%向甲方承担违约责任。
5. 在执行本合同过程中，乙方违反本合同之约定，均为违约。除本合同另有约定外，经甲方书面催告后【 15 】日内仍拒绝履行或拒绝改正完毕的，甲方有权单方解除本合同，乙方除向甲方支付相当于合同金额的【10  】%的违约金，还须承担甲方为取得此等赔偿而支出的所有费用损失，包括但不限于甲方直接的经济投入、甲方由此遭受第三方的处罚、因调查取证或提请仲裁而产生的仲裁费、诉讼费、律师费、差旅费等仲裁诉讼费用。
6. 乙方执行本合同过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞或管理缺陷产生的对气象部门的伤害或损失，不包含资金风险，乙方承担相应的法律责任。
7. 乙方有关资质在合同执行完毕之前到期的，应确保该资质有效期得到延长至合同执行完毕之后，或者取得有效期至执行合同完毕之后的更高等级的该资质，否则甲方有权中止合同，并追究乙方的责任。
第17条 [bookmark: _Toc150439619]争议的解决
双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第      种方式处理：
1. 提交      北京       仲裁委员会仲裁；
2. 依法向甲方所在地人民法院起诉。
第18条 [bookmark: _Toc150439621]不可抗力
1. 在本合同履行中，因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，双方确定，本合同项目的技术风险按    双方共同组织技术专家（或委托第三方专业技术评估机构）联合评估           的方式认定。认定技术风险的基本内容应当包括技术风险的存在、范围、程度及损失大小等。认定技术风险的基本条件是：
1) 本合同项目在现有技术水平条件下具有足够的难度；
2) 乙方在主观上无过错且经认定研究开发失败为合理的失败。
一方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部分失败的情形时，应当在    3   
日内通知另一方并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担赔偿责任。
2. 在本合同履行中，因作为研究开发标的技术已经由他人公开（包括以专利权方式公开），一方应在   3   日内通知另一方解除合同。逾期未通知并致使另一方产生损失的，另一方有权要求予以赔偿。
3. 双方确定出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同；
1) 因发生不可抗力或技术风险；
2) 因一方未按约定履行合同义务支付款项的；
3) 因一方未按期完成合同约定的项目开发任务。
第19条 [bookmark: _Toc150439624]本合同的变更
1. 合同一经签订，不得随意变更、调整、中止或终止。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。
2. 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在  3  日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意。
                                                              
第20条 [bookmark: _Toc150439623]其它
本合同未尽事宜，由双方协商后按有关程序办理，并以书面形式进行确定。
第21条 [bookmark: _Toc150439626]合同生效
1. 本合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效，至质保期结束终止。
2. 本合同一式  4  份，双方各执  2  份，具有同等法律效力。
甲方：             (盖章） 
经办人：          （签名）
法定代表人/授权代理人：                             （签名）
                                          年     月     日
乙方：             （盖章）
经办人：          （签名）
法定代表人/授权代理人：                            （签名）
                                          年     月     日
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