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第一章  投标人须知通用部分
一、总则
1.1适用范围
本招标文件适用于本文件第七章采购需求中所述软件开发、相关服务及货物的招标投标。本项目属性确定为服务类（软件开发类）采购。
1.2定义
1.2.1“采购人”是指本项目的具体采购单位，具体名称详见第五章投标人须知专用部分。
1.2.2“采购内容”指本招标文件中第七章采购需求所述软件开发及相关服务内容、货物。
1.2.3“软件开发”指本招标文件第七章采购需求所述投标人应该完成软件各功能模块、系统的开发、完善和应用部署等；“服务”指本招标文件第七章采购需求所述投标人应该履行的承诺和义务。“货物”指本招标文件第七章采购需求所述所有货物（含不需要二次开发的软件），不包括投标人为提供相关服务而购置的所有权属于投标人的货物。
1.2.4“第三方”指采购人和投标人之外的其他机构或个人。“第三方软件”指计算机软件著作权（以下简称著作权）涉及“第三方”的软件(不含源代码开放，使用、修改和分发不受许可限制的软件)，包括“第三方”单独拥有或“第三方”与采购人、投标人共同拥有著作权的软件。
1.2.5“潜在投标人”指符合本招标文件各项规定的供应商。
1.2.6“投标人”，如无特殊说明，指符合本招标文件规定并参加投标的供应商。
1.2.7本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。
1.2.8本招标文件所称的复印件，包括原件经扫描或照相后的打印件、影印件等。复印件应清晰。
1.2.9盖章及签字。
1.2.9.1盖章。在本招标文件中，要求相关方在投标文件及相关文件上盖章的，均应使用与相关方名称全称相一致的公章，不得使用“投标专用章”等代替。其中要求投标人（投标人为联合体的，指联合体的牵头方）盖章的，投标人应使用符合《中华人民共和国电子签名法》规定且与投标人名称全称相一致的电子签章，或者在加盖公章后扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，并进行电子签章。
1.2.9.2签字。本招标文件中，要求投标人法定代表人或授权代表人或投标人代表等在投标文件及相关文件、材料上签字的，可使用符合《中华人民共和国电子签名法》的相关人员本人的电子签字，或由相关人员本人签字，或使用本人的名章或手签章。
1.3合格投标人的条件
1.3.1具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的境内供应商均可参加投标。但有下列情况之一的，不得参加投标：
（1）凡为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；
（2）凡未在中国气象局政府采购中心（以下简称采购中心）登记并领取或购买招标文件的；
1.3.2投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规，并符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，否则投标将被拒绝。
1.3.3具有第五章投标人须知专用部分5.2条规定的且至投标截止日仍有效的特殊资质条件，否则投标将被拒绝。
1.3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一分包的政府采购活动，否则投标将被拒绝。
1.3.5本次招标是否允许由两个或两个以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同投标，详见第五章投标人须知专用部分。如果不允许联合体投标，则联合体投标将被拒绝。如果允许联合体投标，联合体各方除符合上述规定外，还应符合下列要求：
（1）联合体应提供“联合体协议”，该协议书对联合体各方均具有法律约束力。联合体文件未附联合体协议的，其投标将被拒绝。
（2）联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。否则，其提交的联合投标将被拒绝。
（3）联合体必须确定其中一方为全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。
（4）由同一专业的单位组成的联合体，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件，并按照资质等级较低的单位确定资质等级；由不同专业的单位组成的联合体，每一专业至少有一方具备相应的资格条件。否则，其提交的联合投标将被拒绝。
（5）联合体中标后，合同应由各成员的合法的法定代表人或授权代表共同签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购中心与采购人承担连带责任。
（6）联合体或其成员通过协议、控股或分支机构或其它方式就供货或服务等与任何独立或非独立的他方构成联合、分属或其它关系、相关责任义务等，均由联合体或其成员与该他方自行协商约定，联合体或其成员与该他方之间的约定均仅属于其间分担权利义务与责任的办法，对采购中心与采购人均不具有任何约束或效力，且一旦发生与本招标、投标、协议及其履行相关的责任，均仅应由联合体或其成员与该他方各自或承担连带责任，而联合体或其成员依据本次招标、投标原所应承担的对采购中心与采购人的责任均并不因此被减免。
（7）联合体或其成员未经采购人事先书面同意，不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得采购人书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次招标的全部相关规定。
（8）联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独投标，也不得再同时参加其他的联合体。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被一并拒绝。
1.3.6以投标截止日为基准日，投标人之前三年存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。
（1）不良信用记录指存在下列情形之一：
①被列入失信的被执行人；
②被列入重大税收违法案件当事人名单；
③被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
④因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。其中较大数额罚款是指认定为200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200 万元的，从其规定。
（2）联合体投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（3）信用记录查询：采购中心或采购人通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标截止日投标人的信用记录，将查询结果打印后存档备查。投标人信用记录以采购中心或采购人查询结果为准，投标人自行提供的有关信用证明材料与采购中心或采购人查询结果不一致的，不作为评标依据。采购中心或采购人查询之后，投标人的信用记录如发生变更，将不再作为评标依据，也不影响评审结果。
1.3.7投标人在投标过程中不得向采购人和采购中心提供、给予任何有价值的物品，一经发现，按照投标无效处理。
1.3.8投标人没有其他不符合国家法律法规的不合格投标人的情况，以及本招标文件所规定的不合格投标人的情况。否则投标将被拒绝。
1.3.9如投标人授权代表不是法定代表人，须在投标函中具有法定代表人的授权，否则投标将被拒绝。
1.3.10 关于知识产权
（1）在本项目软件开发中，所产生的源代码、执行文件和相关开发文档等知识产权为采购人所有，应按采购人要求及时交付采购人。投标人未经采购人授权不得留存或提供他用。如投标人不同意，则投标将被拒绝。
（2）投标人在本项目软件开发中使用第三方软件进行移植、修改和再开发的，应获得第三方软件著作权所有人的授权；如未使用第三方软件进行移植、修改和再开发的，投标人应作出承诺，否则投标将被拒绝。
1.3.11 关于软件再开发的授权投标
（1）投标人开发本项目招标的软件时，若对其拥有全部著作权的软件进行移植、修改、再开发的，则不得再授权他人对该软件进行移植、修改、再开发并参加本项目的投标。否则仅接受该投标人的投标，被授权人的投标将被拒绝。
（2）除第五章投标人须知专用部分另有约定外，拥有第三方软件著作权的所有第三方，只能授权同一个投标人在开发本项目招标的软件时，对该第三方软件进行移植、修改、再开发，否则被授权的所有投标人的投标将全部被拒绝。
1.3.12 投标人应具备完成本项目软件开发的所必需的软件、硬件设施资源及场地，完善的备份恢复措施和应急管理体系，健全的内部控制、保密和管理制度。否则投标将被拒绝。
1.3.13本项目如不需要驻场服务，则投标人应符合以下条件，否则投标将被拒绝：①用于本项目的设施、系统和数据与其他项目有明确、清晰的边界；②用于本项目的服务器、存储、网络设备、操作系统、数据库、中间件等软、硬件设施具有最高管理权限；③具有防止数据泄露的管理和技术措施；④不存在规避监管的情形。
1.4服务团队及驻场规定
1.4.1是否需要投标人组成专门的服务团队完成本项目所采购服务，见第五章投标人须知专用部分。如需要组成专门的服务团队，投标人应按采购人要求的人数、人员能力及资质等条件，委派若干名专职或兼职的项目管理及专业人员组成服务团队，并指定其中1-2名能力较强、对本次招标项目较熟悉的人员为团队的项目负责人（项目经理）。如投标人不能组成服务团队的，投标将被拒绝；如服务团队人数以及人员的能力、资质等不符合采购文件要求的，将可能导致评审时被扣除相关分数直至投标被拒绝（被拒绝投标的情形见第八章投标被拒绝条款专用部分）。
1.4.2投标人获得本项目采购合同后，在本项目实施过程中应保持团队人员特别是项目负责人（项目经理）的稳定。在本项目实施过程中如需要对团队人员调整，按以下规则执行：
（1）如采购人认为有必要调整团队有关人员，投标人应及时进行调整，并与采购人协商一致后，重新委派相关人员；
（2）投标人未经采购人同意，不得自行调整团队人员；
（3）如团队相关人员因离职、伤病等不能继续实施本项目时，投标人应及时通知采购人，并与采购人协商一致后，重新委派相关人员；
（4）投标人重新委派的人员，其能力、资质、有关工作经历等应不低于原人员。
1.4.3服务团队是否需要驻场服务见第五章投标人须知专用部分。如需要驻场服务，但投标人不能提供驻场服务的，投标将被拒绝；如驻场服务人数、专业水平等不符合采购文件要求的，将可能导致评审时被扣除相关分数直至投标被拒绝（被拒绝投标的情形见第八章投标被拒绝条款专用部分）。
1.5采购货物的规定
本次采购内容是否包括货物见第五章投标人须知专用部分。如本次采购内容包括货物，按以下规则执行：
1.5.1投标人所投标的货物如是国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物，或者投标人所投标的货物使用了国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物作为零件，投标将被拒绝。
1.5.2如投标货物必须取得《气象专用技术装备使用许可证》，投标货物应具有至投标截止日仍有效的《气象专用技术装备使用许可证》，且所载产品名称、规格型号应与投标货物的名称、规格型号一致，否则投标将被拒绝。投标的货物是否必须取得《气象专用技术装备使用许可证》，见第五章投标人须知专用部分。
1.5.3如允许进口货物投标，应当遵守《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》（财库〔2007〕119 号）、财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的相关规定。本项目是否允许进口产品投标，见第五章投标人须知专用部分。不符合第五章投标人须知专用部分5.7条有关进口产品投标要求的，投标将被拒绝。
1.5.4本次招标是否允许代理商（指投标人提供的货物不是自己制造的，下同）投标，以及进口产品代理商投标应提交资料详见第五章投标人须知专用部分。不符合第五章投标人须知专用部分5.7条有关代理商投标要求，以及进口产品代理商未按第五章投标人须知专用部分5.8条提交有关资料的，投标将被拒绝。
1.5.5节能及环保产品。根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效；本次投标产品类别属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。如投标产品属于上述政府优先采购产品类别的，将在评标时将视情况予以优先采购，具体优先采购办法如有详见第六章评标方法和评标标准。
1.6中小企业
1.6.1本次采购活动所称中小企业（中型、小型和微型企业简称，下同）是指：在中华人民共和国境内依法设立，按照工信部等部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的中小企业划分标准以及本次采购标的所属行业（具体所属行业见第五章投标人须知专用部分）确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外；符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。
1.6.2以联合体形式参加本次采购活动的，如联合体各方均为中小企业，则联合体视同中小企业，其中联合体各方均为小微企业（小型和微型企业的简称，下同）的，则联合体视同小微企业。
1.6.3本项目是否预留采购份额面向中小企业采购见第五章投标人须知专用部分。如是预留采购份额面向中小企业采购，投标人应按照第二章投标文件格式的要求提供《中小企业声明函》（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业），否则投标将被拒绝。如是预留采购份额面向中小企业采购，且接受中小企业以联合体或者合同分包方式参加的，其联合体协议或者分包意向协议（格式可参考第二章投标文件格式）还应明确中小企业合同金额，且应达到合同总金额的30%以上（小微企业的比例不低于中小企业合同金额的60%），否则投标将被拒绝。
1.6.4 如本项目不是预留采购份额面向中小企业采购，则价格优惠政策如下：
（1）对小微企业的报价，将给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；
（2）允许联合体投标的情况下，如投标人是大中型企业与小微企业组成的联合体，且联合体协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，将对其投标报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审；
（3）在允许分包的情况下，如投标人是大中型企业并承诺向一家或者多家小微企业分包，且分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，将对其投标报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
1.6.5符合《财政部 司法部<关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>》（财库〔2014〕68号）规定的监狱和戒毒企业，能提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的其为监狱企业或戒毒企业的证明文件，在本次采购活动中视同小微企业（小型和微型企业简称，下同）；符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会<关于促进残疾人就业政府采购政策的通知>》（财库〔2017〕141号）规定的享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，能按照第二章投标文件格式的要求提供《残疾人福利性单位声明函》并对其真实性负责，在本次采购活动中视同小微企业。
1.6.6享受中小企业扶持政策获得本项目政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
1.7串通投标
1.7.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，按照投标无效处理：
（1）法定代表人为同一人的投标人，同时参与本次招标相同包的投标；
（2）投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
（3）投标人之间约定中标人；
（4）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
（5）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
（6）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
1.7.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，按照投标无效处理：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员、联系人为同一人。联系电话、传真、电子邮箱等相同的视同为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者同一个人的账户转出；
（7）不同投标人的投标文件为同一人签字。
1.7.3采购人、采购中心、评标委员会在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝并不予退还其投标保证金，并视情况依法追究责任。
1.8采购预算
招标公告或投标邀请书中所述的采购人已经落实本次采购标的物的采购预算。
1.9投标费用
1.9.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论结果如何，采购人和采购中心均无义务和责任承担这些费用。
1.9.2中标人是否交纳代理服务费见第五章投标人须知专用部分。
（1）如中标人无须交纳代理服务费，请投标人勿将此项计入报价。
（2）如中标人须交纳代理服务费，中标人收到中标通知书后，请在7个工作日内将代理服务费汇款至中国气象局气象发展与规划院（中国气象局政府采购中心为中国气象局气象发展与规划院所属单位）的银行账号，汇款时备注上项目编号，如备注：代理服务费（ZQC-22001），同时邮件提供汇款凭证照片或截图等、增值税专用发票信息（单位名称，纳税人识别号，地址、电话，开户行及账号），如需快递发票，请提供快递地址及收件人、手机号，采购中心发票联系方式：钮女士010-68409602。
（3）代理服务收费标准：按差额定率累进法计算（50（含）万以下按固定值1万，50—100（含）万费率1%，100—500（含）万费率0.8%，500—1000（含）万费率0.45% ，1000—5000（含）万费率0.25%，5000—10000（含）万费率0.1%，10000—50000（含）万费率0.05%，50000—100000（含）万费率0.04%，100000万以上费率0.01%），再根据项目技术复杂程度、组织项目采购的难易程度上下浮动20%。
（4）收款单位和银行账户：
收款单位：中国气象局气象发展与规划院
开 户 行：中国建设银行北京白石桥支行
银行账号：11001028600059261048
1.10通知
1.10.1对与本项目有关的通知，采购中心将以书面（包括书面材料、信函、传真、电子邮件、短信等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式向投标人或潜在投标人发出（通讯地址、邮件地址、传真和手机号码等以潜在投标人的登记为准）。收到通知的投标人或潜在投标人应以书面方式立即予以回复确认，但未回复或采购中心未收到回复时，并不应当被理解为采购中心知道、应当知道或不应当被理解为采购中心应当推定其是否收到通知。因登记有误、通讯线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人或潜在投标人，除非有适当的证据表明采购中心已经明知该项应当通知的事项并未实际有效到达且采购中心认为仍有条件和必要及时地再次补发通知而故意拖延或不予补发通知，采购中心不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。
1.10.2本项目招标公告的公告期限为5个工作日，中标公告的公告期限为1个工作日。
二、招标文件
1.11招标文件的组成
招标文件由通用部分、专用部分和采购合同构成，具体包括：
第一分册  通用部分
第一章  投标人须知通用部分
第二章  投标文件格式
第三章  投标被拒绝条款通用部分
第二分册  专用部分
第四章  投标邀请书
第五章  投标人须知专用部分
第六章  评标方法和评标标准
第七章  采购需求
第八章  投标被拒绝条款专用部分
第三分册  采购合同
第九章  采购合同
1.12投标前招标文件的澄清和修改
1.12.1任何已登记备案并领取了招标文件的潜在投标人，均可要求对招标文件进行澄清、修改。
1.12.2潜在投标人的相关澄清、修改，应向采购中心提出，由采购中心商采购人就相关澄清、修改进行解释，并视情况作出澄清或修改的决定。所有解释及澄清或修改的决定，均由采购中心向投标人答复或公布补充文件。
1.12.3采购中心收到潜在投标人的澄清、修改要求后，认为或商采购人后认为不必要进行澄清或修改，也不需要进行其它答复的，可以不予答复。若采购中心决定给予澄清、修改或进行其它答复的，应当用补充文件的方式进行，且应当以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，统一向全体，或分别向每一位(但不可以只向其中一部分)潜在投标人发出澄清、修改或进行其它答复的补充文件，补充文件中可以包括原提出的问题，但不包括问题的来源。
1.12.4采购中心无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清或修改。补充文件应当以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，统一向全体，或分别向每一位(但不可以只向其中一部分)潜在投标人发出。
1.12.5澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购中心在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购中心顺延提交投标文件的截止时间。可能影响投标文件编制的情况包括但不限于投标人需要重新考虑报价、重新编制投标方案、提供原未要求的文件资料等。
1.12.6采购中心一旦对招标文件作出了澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，采购中心有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有现实的或潜在的投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到该澄清或修改文件。同时，采购中心和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。
1.12.7本次招标是否组织现场考察或开标前答疑会见第五章投标人须知专用部分，如组织，按第五章投标人须知专用部分的规定时间、地点进行。而无论采购中心或采购人是否安排现场考察或开标前答疑会，投标人均应当将相关的因素作为投标所应当考虑或依据的因素。未参加现场考察或开标前答疑会的投标人不影响其投标。
三、投标文件
1.13投标文件的语言和计量单位
1.13.1投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。
1.13.2投标人提交的原版为外文的证书类文件、由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章、以及相关支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章，在解释投标文件时以中文为准。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。
    原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其它实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。
1.13.3投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。
1.13.4对不符合上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应文件或认定该文件无效。
1.14投标文件的组成及要求
1.14.1投标文件分为商务部分和技术部分。商务部分指投标人提交的能够证明投标人有资格参加投标的文件。技术部分指投标人提交的能够证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定和中标后有能力履行合同的文件。
1.14.2投标人应提交以下商务文件，且不允许在投标截止后补正。其中加*项除特别说明外，若缺失或无效，会导致投标被拒绝。
（1）*法定代表人身份证明或授权委托书
（2）*投标函
（3）投标人基本情况
（4）商务条款偏离表
（5）投标人计算机软件著作权或使用权情况表
（6）资格、资信证明文件：
①*投标人法人资格证明文件
②*以投标截止日为基准日，近一年内任何完税凭证或税务部门出具的税收减免证明
③*以投标截止日为基准日，近一年内任何一期社会保障资金缴纳凭证
④*财务状况证明
⑤*近三年内参加政府采购活动中没有重大违法记录声明
⑥投标人信用查询记录（“信用中国”网站相关截图，网址：www.creditchina.gov.cn）
⑦*不使用第三方软件移植承诺书或*软件移植授权书（开发本项目招标的软件，如不使用第三方软件进行移植、修改和再开发的，应提供《不使用第三方软件移植承诺书》，如使用则应提供《软件移植授权书》）
⑧*投标货物的《气象专用技术装备使用许可证》（如本次采购内容不包括货物，或者投标货物不必须取得《气象专用技术装备使用许可证》的，可以不提供）
⑨*进口产品制造商授权书（投标货物不是进口产品的，不提供）
⑩*中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件（不是预留采购份额面向中小企业采购的项目，可以不提供，但不能享受可能的价格扣除优惠）
*联合体协议（如有）
*分包意向协议（如有）
*按照第五章投标人须知专用部分5.2条规定应提交的特殊资质条件证明文件
（7）*银行保函或投标保证金说明函（本项目不要求提交投标保证金不提供）
（8）*按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的其他商务文件
（9）投标人自行编制的商务文件
1.14.3投标人应提交以下技术文件，且不允许在投标截止后补正。其中加*项除特别说明外，若缺失或无效，会导致投标被拒绝。
（1）*开标一览表
（2）*分项报价表
（3）*服务团队人员基本情况表（如未要求组成专门的服务团队的，不提供）
（4）*技术要求偏离表
（5）主要标的信息表
（6）*按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的其他技术文件
（7）投标人项目实施和售后服务方案
（8）投标人自行编写的技术文件
1.14.4投标文件对于上述商务和技术内容要有具体应答。有关文件的具体格式、填写要求及有关说明详见招标文件第二章投标文件格式。
1.15投标文件签署及相关要求
1.15.1组成投标文件的各项文件均应遵守本条。
1.15.2投标文件的盖章、签字等签署要求见1.2.9条。其中“投标函”及“法定代表人授权委托书”既需要投标人（投标人为联合体的，指联合体的牵头方）盖章又需要投标人法定代表人或授权代表人或投标人代表签字的，可由相关人员本人签字（或使用本人的名章或手签章）后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，投标人再进行电子签章。不符合规定的文件将被拒绝。
1.15.3投标文件其他地方没有注明要求盖章签字的，可以不用盖章签字。
1.15.4为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表和其它偏离文件中(若本次招标文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，投标人亦应当自制偏离表)，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。
1.15.5投标文件应字迹清楚、内容齐全。因投标文件字迹潦草或表达不清，或相关复印件（包括扫描件、影印件等）不清晰，导致在资格性审查、符合性审查和详细评审中发生误判，其责任应当由投标人承担。
1.16投标保证金
1.16.1本项目是否要求投标人提供投标保证金以及应提供的投标保证金金额详见第五章投标人须知专用部分。
1.16.2如本项目要求投标人提供投标保证金，则收取投标保证金的要求如下：
（1）投标人应选择银行汇款等非现金方式提交投标保证金。
（2）使用银行汇款方式提交投标保证金的，请在汇款单上注明采购项目编号及“投标保证金”字样，并办理向采购中心指定账户汇款的手续。如在投标截止前一工作日，采购中心指定的账户未收到款项，无论投标人是否办理了向采购中心指定账户汇款手续，均视为未提交投标保证金。采购中心指定的账户是否收到款项，以银行在有关票据上的收款签章时间或指定账户的银行对账单为准。
指定账户的收款单位和银行账户信息见1.9.2条。
（3）投标保证金为银行保函的，请在投标截止时间前将银行保函原件按投标邀请书中的地址要求送至或邮寄至采购中心（采取邮寄方式的，以签收时间为准，投标人应合理估计邮寄时间以确保在投标截止时间前寄达），否则将视为未提交投标保证金。
（4）联合体投标的，可由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均有约束能力。
1.16.3如本项目要求投标人提供投标保证金，投标人未提供，或者提交的投标保证金的有效期限少于投标有效期，或所提交保证金金额小于本项目应提供投标保证金额的投标人，其投标将被拒绝。
1.16.4 投标保证金的退还按以下规定办理：
（1）中标供应商。中标供应商应当在采购合同签订后5个工作日内，向采购中心提交采购合同副本以及合同电子文档，采购中心确认后将投标保证金退还中标供应商。
（2）未中标供应商。采购中心在中标通知书发出后5个工作日内，将投标保证金退还未中标的供应商。
（3）废标和因故取消项目。采购中心在废标或取消招标的公告发布后5个工作日内，将投标保证金退还所有供应商。
（4）暂停招标的项目。由采购中心和供应商协商退还投标保证金事宜。
（5）在投标截止日前撤回投标的，对于已递交投标保证金的，采购中心在收到投标人书面撤回投标通知之日起5个工作日内退还。
（6）投标保证金按原收取方式退还。
1.16.5投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还，并被列入不良记录名单，投标人今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：
（1）开标后在投标有效期内，投标人撤销其投标；
（2）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；
（3）中标人将项目转让给他人；
（4）中标人无正当理由，不与采购人签订合同的；
（5）中标人不按本招标文件的规定提交履约保证金的；
（6）中标人不按本招标文件的规定缴纳代理服务费的；
（7）以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；
（8）投标人其它未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为；
（9）其他违反法律法规规定的。
1.17投标报价
1.17.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含但不限于各项软件开发及服务总价、购买货物及其运送、安装、调试、验收费用和相关保险以及所有税、费。上述所有价格内容及其他应包括在总价中的价格内容应在分项报价表中分别逐项列出，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。
1.17.2本项目的采购预算（或最高限价）详见第五章投标人须知专用部分。投标人应有明确报价，不接受无报价投标和有选择的报价以及有条件的优惠报价，且报价未超过采购预算（或最高限价），否则投标将被拒绝。
1.17.3投标人要按分项报价表的内容填写单价（包括软件开发清单及费用，服务清单、方式及费用，货物报价及品牌、型号、产地、装箱、包装、包装物料、运输和保险费用等）、总价及其他事项。
1.17.4开标一览表中报价应填写总价的大小写金额，如大小写金额不一致的，以大写金额为准。其中投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填写开标一览表。开标一览表有以下情况之一的，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正：
（1）投标人投报多包时，未按包分别填写开标一览表的；
（2）未填写投标总价的；
（3）未填写投标总价大写金额的。
1.17.5投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处注明,只有开标时唱出的报价才会在评审时予以考虑。
1.17.6投标的报价优惠应对应开标一览表、分项报价表等提供相应的明细清单。除报价优惠外，任何超出招标文件要求而额外赠送的货物、免费服务等其他形式的优惠，在评审时将不具有竞争优势。
1.17.7对于有配件、耗材、选件、工具、备件等的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件和工具、备件等清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评审，但在任何情况下并不限制采购中心或采购人以其他条款签订合同的权利。
1.17.8最低报价不能作为中标的保证。
1.18分包
1.18.1本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成详见第五章投标人须知专用部分。
1.18.2投标人根据采购项目的实际情况,拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
1.18.3不符合招标文件中有关分包规定的，其投标将被拒绝。
1.19投标内容填写说明
1.19.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将被视为投标文件完整性有缺陷。
1.19.2投标文件应按照招标文件的格式逐项填写，不得有空项。无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为投标文件完整性有缺陷。
1.19.3开标一览表为在开标现场上唱标所需的材料，按内容要求统一填写，不得自行增减内容。
1.19.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购中心或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。
1.20投标有效期
1.20.1本项目投标有效期见第五章投标人须知专用部分。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。
1.20.2在特殊情况下，采购中心可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被不予退还保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购中心要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。
四、投标截止时间及投标文件的递交
1.21投标截止时间
投标截止时间是投标邀请书中规定的投标截止时间。如采购中心按本须知的规定，因修改招标文件导致投标截止时间延长，投标截止时间为延长后新的截止时间。在此情况下，采购中心和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的截止时间。
1.22投标文件递交方式
本项目使用中国气象局政府采购中心电子采购系统进行招投标。投标人应登陆中国气象局政府采购中心电子采购系统（网址：http：//cmagp.cmaidp.cma.cn/portalweb），下载电子采购系统的投标（响应）工具，制作并于投标截止时间前上传加密的电子投标文件，文件上传成功后，将获得系统回执。该系统的上传通道将在投标截止时间自动关闭，请投标人充分考虑上传时可能会遇到的各种问题，确保投标截止时间前能上传成功。
1.23投标文件的补充、修改和撤回
1.23.1投标人可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。在投标截止时间之后，投标人不得对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
1.23.2重新提交的电子投标文件应按照1.15条要求重新签署并按1.22条要求重新上传。
五、开标
1.24开标
1.24.1采购中心按照招标文件规定的时间、地点主持开标。
1.24.2投标人不足3家，不进入解密程序。
1.24.3进入解密程序后，由采购中心对所有完成上传的加密电子投标文件进行解密。所有投标人加密电子投标文件解密完成后，进行电子唱标。
1.24.4投标人、采购人可通过中国气象局政府采购中心电子采购系统参加开标，其授权代表也可至开标现场参加开标。
六、评审步骤和要求
1.25组建评标委员会
1.25.1采购中心根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会。评标委员会由五人以上（含）单数组成，包括评审专家和采购人代表，其中评审专家不少于三分之二。
1.25.2采购人只能以采购人代表的身份参与评审，采购中心工作人员不得参加评审。
1.26初审
1.26.1投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。
（1）资格性审查由采购人或采购中心负责。主要是指依据法律法规和招标文件对投标人的资格材料等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。通过资格性审查的投标人不足3家的，不再进行下一步评审。
资格性审查内容是指投标人是否符合相关法律法规及招标文件规定的投标人资格条件，包括：①投标人法人资格证明文件，②以投标截止日为基准日，近一年内任何完税凭证或税务部门出具的税收减免证明，③以投标截止日为基准日，近一年内任何一期的社会保障资金缴纳凭证，④财务状况证明，⑤近三年内参加政府采购活动中没有重大违法记录声明，⑥投标货物的《气象专用技术装备使用许可证》（如有），⑦投标人信用，⑧开标一览表，⑨按照第五章投标人须知专用部分5.2条规定应提交的特殊资质条件证明文件。
（2）符合性审查由评标委员会负责。主要是指依据招标文件的规定，审查投标人法定代表人身份证明或授权委托书、投标函、不使用第三方软件移植承诺书或软件移植授权书、进口产品制造商授权书（如有）、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件（如有）、联合体协议（如有）、分包意向协议（如有）、分项报价表、服务团队人员基本情况表（如有）、技术要求偏离表、按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的其他商务文件和技术文件、实质性*号条款响应等进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。没有通过初审的投标人不再进行详细评审。
1.26.2本项目在详细评审之前，是否允许投标人述标及述标方式、时间，见第五章投标人须知专用部分。述标的规则如下：
（1）代表投标人进行述标的述标人应是投标人的正式员工，如需要投标人组成专门服务团队的，则述标人应是服务团队的人员。如采取现场方式述标，述标人应持有委托其述标的委托书（见第二章投标文件格式）、身份证复印件、能证明其为投标人正式员工的材料（如劳动合同、社保缴纳证明）复印件，并于述标开始前提交采购中心工作人员。否则述标人不能进行述标，视同投标人放弃述标。
（2）投标人按投标倒序依次述标，某一投标人述标时，其余投标人应回避；
（3）投标人的述标仅限于介绍投标人自身情况和投标方案，不得进行与投标文件内容不符的陈述，或对投标文件进行修改，或对招标文件提出任何质疑、修改，或任何针对其他投标人的陈述。
（4）述标过程中，评标委员会可以向述标人员提出质询，但质询仅限对述标内容含义不明确、对同类问题陈述前后不一致等，不得引导述标人员的述标，不得发表倾向性、引导性意见。
（5）投标人的述标内容不作为对投标文件的任何补充、修改，不能因此拒绝投标人的投标，或者作为评分依据。
（6）投标人放弃述标不影响其投标的有效性。
1.26.3在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。
1.26.4实质性响应是指与招标文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指投标文件明显不能满足招标文件的要求，实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响，包括第三章投标被拒绝条款通用部分及第八章投标被拒绝条款专用部分内容。
1.26.5如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标，但是未被列入第三章投标被拒绝条款通用部分及第八章投标被拒绝条款专用部分的内容不得在评审中作为拒绝投标人的条件。
1.26.6重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
1.26.7投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。
1.26.8开标后，开标一览表不得做任何修正。除此之外，对投标文件中存在明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：
（1）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。
（2）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。
（3）调整后的数据应对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。
1.26.9如发现下列情况之一的，其投标属于非实质响应招标文件要求，其投标将被拒绝：
（1）投标人以明显低于成本价的价格恶意参与投标的；
（2）未提供分项报价的；
（3）投标人提供产品或服务的数量与本招标文件不一致的；
（4）根据1.26.8条修正后的分项报价表总价金额小于开标一览表总价金额；
（5）根据1.26.8条修正后的分项报价表总价金额大于开标一览表总价金额，评标委员会按1.27条规定的程序要求其对单价进行调整，并使其分项报价表总价金额等于开标一览表总价金额时，投标人拒绝调整的；
（6）投标人提供产品或服务的交货（工）时间及地点、质保期不满足本招标文件要求的。
1.26.10评标委员会对投标文件的判定,只依据投标文件内容本身,不依据任何外来证明。
1.26.11如投标文件电子文档以及投标文件包括的电子文档、音频、视频等，需要在评审时现场查阅、播放的，以及投标人述标时使用的电子文档，应使用投标人提供的电脑设备。如投标人未提供电脑设备，可向采购中心提出申请使用采购中心提供的电脑设备，但采购中心不承担任何可能由此引起对投标人不利的后果，包括但不限于：不能正常读取或打开有关电子文档，不能正常播放音频和视频文件等。
1.27投标的澄清
1.27.1评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。
1.27.2投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或投标人授权代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。
1.27.3 评审中出现下列情形之一的，评标委员会将启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即：投标报价 <全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即：投标报价 < 通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即：投标报价 < 采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人根据本项目实际情况，可以提高上述1项至3项中启动异常低价投标审查的数值标准，但最高不超过65%。如提高，具体比例见第五章投标人须知专用部分。如第五章投标人须知专用部分未约定，视同不提高相关数值标准。
    1.27.4评标委员会启动异常低价投标审查程序后，将要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于前述第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。
如相关供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
1.28对投标文件的详细评审
1.28.1评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法、评审因素及评审标准详见第六章评标方法和评标标准。
1.28.2投标文件的技术评分应当以投标人提供的检测报告、相关认证文件（证书）、公开宣传的印刷资料为准，若无上述资料的，投标人应做出相应承诺。未提供相关资料或承诺书的，不作为评审依据。
1.28.3除第六章评标方法和评标标准另有规定外，本次评审采用综合评分法，将投标人资质条件、软件开发及服务标准、质量，投标产品及售后服务、价格等各项因素作为评价的基础，综合评选出最佳投标方案。每一投标人的最终得分为评标委员会所有成员给其评分的算数平均值。其中：
（1）业绩。投标人类似项目的业绩等；
（2）软件开发及服务标准、质量，投标产品的技术性能及质量。包括对招标文件应答情况，软件开发及服务标准、质量，产品技术规格有无偏离，产品的性能、标准，产品的先进性、可靠性、稳定性及质量保证等；
（3）售后服务。包括投标人在项目所在地所能提供的售后服务、技术支持机构的情况、售后服务承诺及售后服务人员情况等；
（4）评审价格。开标一览表中该投标人的投标总价。如本项目不是专门或部分面向中小企业采购的项目，小微企业享受价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。具体见1.6.4及第六章评标方法和评标标准。
1.29确定中标人
1.29.1评标委员会根据详细评审的结果确定中标候选人推荐名单，并按投标人综合得分标明排列顺序，综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。
1.29.2采购人应在中标候选人推荐名单中按顺序确定中标人。如采购人在收到中标候选人推荐名单5个工作日内不能按顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按中标候选人推荐名单中排名第一的中标候选人为中标人。
1.29.3采购人也可授权评标委员会按本条规定直接确定中标人。
1.29.4采购人在规定时间内按前款规定确定中标人后，采购中心发布中标公告。
1.30评审过程要求
1.30.1在评审期间，投标人企图影响采购人、采购中心、评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。
1.30.2评标委员会应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。
1.31关于重新评审及投标人瑕疵滞后发现的处理规则
1.31.1评审结果汇总完成后，采购人、采购中心和评标委员会均不得修改评审结果，但分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高畸低的情形除外。如以上情形之一在签署评审报告前发现，评标委员会应当场修改评审结果，并在评审报告中记载；如以上情形之一在签署评审报告后发现，采购中心将组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，采购中心将书面报告政府采购监管部门。
1.31.2无论基于何种原因，本应作拒绝处理的情形在评审时未被发现，包括已经签约的情形。一旦在任何时间被发现存在上述情形，则向政府采购监督管理机构反映。
1.32采购项目废标
有下列情形之一的，采购项目予以废标，采购中心应当将废标结果通知所有投标人。
（1）至投标截止时间，递交投标文件的投标人不足3家；
（2）通过资格审查的投标人不足3家；
（3）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
七、中标通知及合同
1.33中标通知
1.33.1中标人确定后,采购中心将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，公告期限为１个工作日。中标公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标或者成交金额，主要中标标的的名称、软件开发内容和要求、服务标准和要求、产品规格型号、数量、单价以及评审专家名单。采购中心以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当承担相应的法律责任。
1.33.2采购中心对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
1.33.3中标通知书是合同的组成部分。
1.34合同
1.34.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件确定的事项与中标人签订中标合同。合同文本应包括法定必备条款和标的名称、软件开发和服务以及产品的标准、质量、数量（规模），履约时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任及解决争议的方法等。中标合同将在财政部门指定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
1.34.2中标合同应按照招标文件、投标文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容签订。中标人与采购人不得背离上述文件的实质性内容签订中标合同，也不得背离中标合同的实质性内容签订其他协议或发表声明。
1.34.3中标人签订中标合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。
1.34.4中标人有关资质在合同执行完毕之前到期的，应确保该资质有效期得到延长至合同执行完毕之后，或者取得有效期至执行合同完毕之后的更高等级的该资质，否则采购人有权终止合同，并追究中标人的责任。
1.34.5若在合同履行过程中，发现中标人提供的货物和服务与投标文件中提供的技术指标不符，采购人有权终止合同，并有权反映至政府采购监督管理部门或财政部。
1.34.6违反1.34.4、1.34.5条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。
[bookmark: _Toc89569872]1.34.7中标人应当自合同或补充合同签订之日起5个工作日内，将合同副本及电子版报采购中心备案。
1.35履约保证金
中标供应商应向采购人提交不超过中标金额10%的履约保证金，具体见第九章采购合同。
八、询问、质疑、投诉
1.36询问
投标人或潜在投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购中心应当在3个工作日内对投标人或潜在投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
1.37质疑
1.37.1若投标人或潜在投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。应知其权益受到损害之日是指：
（1）对招标文件提出质疑且在公告期满之后获得招标文件的，为公告期满之日；
（2）对招标文件提出质疑且在公告期满之前获得招标文件的，为获得招标文件之日；
（3）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；
（4）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期满之日。
投标人或潜在投标人针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出。
1.37.2提出质疑的投标人或潜在投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
1.37.3投标人已经参与投标，并于开标后对招标文件提出质疑的，其质疑应当被视为无效质疑。
1.37.4质疑应以书面形式向采购人、采购中心提出。提出质疑时应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
　（1）质疑人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
　（2）质疑项目的名称、编号、包号；
　（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
　（4）事实依据；
　（5）必要的法律依据；
　（6）提出质疑的日期。
投标人或潜在投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人或潜在投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
质疑函范本可在中国政府采购网下载。
1.37.5采购人或采购中心将在收到书面质疑后，将在7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知提出质疑的投标人或潜在投标人，以及其他当事方。但答复的内容不涉及商业秘密。
1.37.6有下列情形之一的，属于无效质疑，采购中心可不予受理：
（1）未在有效期限内提出质疑的；
（2）质疑未以书面形式提出的；
（3）质疑函不符合1.37.4要求或财政部规章要求，内容不完整的；
（4）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；
（5）质疑缺乏事实和法律依据的；
（6）质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；
（7）质疑已处理并答复后，质疑人就已处理并答复的质疑内容再次质疑，且未提供新的有效证据的；
    （8）其它不符合受理条件的情形。
1.37.7质疑人进行虚假和恶意质疑的，采购中心可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。
1.37.8 询问和质疑函接收联系方式详见第四章投标邀请书-采购中心联系方式。
1.38投诉
[bookmark: _Toc520356167]提出质疑的投标人或潜在投标人对采购人、采购中心的答复不满意，或者采购人、采购中心未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内依法向政府采购监督管理部门提起投诉。
投诉书范本可在中国政府采购网下载。
九、保密和披露
1.39保密和披露
1.39.1投标人自领取招标文件之日起，须履行本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。
[bookmark: _Toc89569864]1.39.2开标之后，直到授予中标人合同为止，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，除1.39.3条和1.39.4条规定的情况外，均不得向投标人或其他无关的人员透露。
1.39.3采购中心有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评标委员会披露。
1.39.4在采购人或采购中心认为适当时、国家机关有关部门调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购中心无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。
十、 供应商诚信评价
1.40供应商诚信评价
供应商参加本项目招标采购应遵守相关法律法规,如存在违反法律法规的行为和其他不良行为，采购中心将予以记录并作为供应商诚信评价的重要依据。不诚信行为可能会对供应商未来的采购活动产生不良影响。


第二章  投标文件格式

一、投标人提交文件须知
2.1本部分内容仅提供格式和填写要求，并不代表所有列出格式的文件全部必须提交。本项目需提交的商务、技术文件应以第一章投标人须知通用部分1.14条和第五章投标人须知专用部分为准。全部文件应按第一章投标人须知通用部分以及第五章投标人须知专用部分中的规定提交。
2.2本部分所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。
2.3投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。
2.4评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。
2.5投标人应使用投标（响应）工具完成投标文件编制后于投标截止时间前上传加密的投标文件。

[bookmark: _Toc175294337]二、投标文件商务部分
[bookmark: 插入_投标文件商务部分]2.6法定代表人身份证明或授权委托书
在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。
2.6.1如法定代表人直接办理此项目投标事务，按如下格式提供：

法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：              
姓名：              性别：             	职务：               	
系               （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
投标人（电子签章）：              
日期：                       
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。 
注：投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

2.6.2如法定代表人授权他人办理此项目投标事务，按如下格式提供：

法定代表人（单位负责人）授权委托书
中国气象局政府采购中心：
本授权书声明：                     (投标人全称)的法定代表人（单位负责人）        （法定代表人姓名、职务）授权          (投标人授权代表姓名)        （职务、职称)为本公司合法代理人，就贵方组织的          项目（项目编号：         ）         （包号），并以本公司名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由本公司承担。
授权期限：即日起至本项目投标有效期结束之日止。
代理人无转委托权。

投标人(电子签章)：                      
法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：              
投标人授权代表(签字或盖章)：                         
日　期：                                            
[bookmark: _Toc495992626]附：授权代表身份证复印件
注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和授权代表签字或盖章。可由相关人员本人签字（或使用本人的名章或手签章）后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，投标人再进行电子签章。

2.7投标函
在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。
投标函
中国气象局政府采购中心：
我方参加贵方组织的          项目（项目编号：         ）        （包号）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此，我方承诺如下：
1.我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
2.提供招标文件规定的全部投标文件。
3.我方有健全的内部控制、保密和管理制度以及完善的备份恢复措施和应急管理体系，具备完成本项目所必需的软件、硬件设施资源及场地。
4.如我方中标，在非驻场完成本项目时，我方将确保用于本项目的设施、系统和数据与其他项目有明确、清晰的边界，确保用于本项目的服务器、存储、网络设备、操作系统、数据库、中间件等软、硬件设施具有最高管理权限，确保具有防止数据泄露的管理和技术措施，确保不存在规避监管的情形。
5.如我方中标，在本项目软件开发中所产生的源代码、执行文件和相关开发文档等的知识产权为采购人所有，未经采购人授权，我方不留存或提供他用。
6.截止到投标截止日，所投货物中无国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物，也未使用国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物作为零件。
7.按招标文件要求提供和交付的软件、服务和货物的投标报价详见开标一览表。
8.完全理解投标报价超过预算金额或最高限价时，投标无效。
9.开标一览表或投标文件中未注明出处的优惠金额可由采购人按用户利益最大化原则分摊到软件开发费用中，折算后的价格作为运维和追加开发的计费依据。
10.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
11.完全理解招标文件中的各项商务和服务、技术要求，若有偏差，已在投标文件商务条款和技术要求偏离表中予以明确特别说明。
12.完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
13.愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
14.我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。
15.采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。
16.接受招标文件中合同条款的全部条款且无任何异议。
17.本次投标没有与其他投标人相互串通，没有组织或参与陪标、围标、串标等法律禁止行为。
18.严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1）	提供虚假材料谋取中标、成交的；
（2）	采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）	与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
（4）	向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）	未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）	拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。
 
投标人(电子签章)：                                    
法定代表人或投标人授权代表（签字或盖章）: ________ 
地址：                                           
网址：                                           
电话：                                           
传真：                                           
邮编：                                           
授权代表联系电话（手机、座机）                   
授权代表e-mail:                                   
日期：                                           
注：可由相关人员本人签字（或使用本人的名章或手签章）后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，投标人再进行电子签章。

2.8投标人基本情况
投标人基本情况
	单位名称
	

	统一社会信用代码
	

	详细地址
	

	主管部门
	
	法定代表人（单位负责人）
	
	授权代表
	

	组织形式
	
	企业类型
	
	所属行业
	

	单位简介及机构情况
	

	单位优势及特长
	

	单位概况
	职工总数
	       人
	管理人员     人

	
	
	
	技术人员     人

	
	员工情况
	高级职称
	中级职称
	初级职称
	技工

	
	人数
	
	
	
	

	
	流动资金
	万元
	资金来源
	自有资金
	万元

	
	
	
	
	银行贷款
	万元

	
	固定资产
	原值
	万元
	净值
	万元

	企业财务状况
	近一年
	收入总额
	利润总额
	税后利润
	负债总额

	
	    年
	
	
	
	



[bookmark: OLE_LINK46]备注：“组织形式”按照投标人实际情况对应填写“法人”、“其他组织”、“自然人”。“企业类型”参照《中小企业划型标准规定》对应填写“大型企业”、“中型企业”、“小型企业”、“微型企业”。属于监狱企业的应填写为“监狱企业”，属于残疾人福利性单位的应填写为“残疾人福利性单位”。
“所属行业”对应填写“农林牧渔业”、“工业”、“建筑业”、“批发业”、“零售业”、“交通运输业”、“仓储业”、“邮政业”、“住宿业”、“餐饮业”、“信息传输业”、“软件和信息技术服务业”、“房地产业”、“物业管理”、“租赁和商务服务业”、“其他未列明行业”。

2.9商务条款偏离表
如投标人提交的投标文件商务条款及合同条款与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写；如投标人完全满足招标文件的要求，则需应答“完全满足招标文件的全部要求”；如项目分包的，应以包为单位分别填写；如未逐包分别填写，可能导致的不利后果由投标人承担。

商务条款偏离表
项目名称：              项目编号：          包号：    （如项目不分包，不填写包号）
	序号
	招标文件条目号
	招标文件商务文件要求
	投标文件的应答
	投标文件中的对应页码
	说  明

	
	
	
	偏离/无偏离
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、本表格式可自制，若无商务偏离，请注明。
2、“投标文件的页码范围”填写应答内容所在电子文档的文件名称及对应页码。
示例：如某应答内容在投标人自行编制的商务文件10-13页，则填列“投标人自行编制的商务文件10-13页”。

2.10 投标人计算机软件著作权或使用权情况表
投标人按其拥有的计算机软件著作权或使用权填列，并后附著作权证书、授权使用文件等证明材料（证明材料为有关证书、文件的复印件）。

投标人计算机软件著作权情况表
项目名称：                  项目编号：          包号：    （如项目不分包，不填写包号）
	软件名称
	软件版本号
	计算机软件著作权证书编号
	授权方名称
	授权文件号
	备注

	一、拥有计算机软件著作权情况
	X
	X
	X
	X
	　

	1、自主开发
	X
	X
	X
	X
	　

	（1）
	　
	　
	X
	X
	　

	（2）
	　
	　
	X
	X
	　

	……
	　
	　
	X
	X
	　

	　
	　
	　
	X
	X
	　

	2、外购
	X
	X
	X
	X
	　

	（1）
	　
	　
	X
	X
	　

	（2）
	　
	　
	X
	X
	　

	……
	　
	　
	X
	X
	　

	　
	　
	　
	X
	X
	　

	二、计算机软件授权使用情况
	X
	X
	X
	X
	　

	（1）
	　
	　
	　
	　
	　

	（2）
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　




2.11资格、资信证明文件
2.11.1投标人法人资格证明文件
截止至投标截止日仍有效的投标人法人资格的证明文件（法人营业执照、事业单位法人证书等）的复印件。
2.11.2近一年内任何完税凭证或税务部门出具的税收减免证明
以投标截止日为基准日，投标人开标前一年内，作为纳税义务人任意一次缴纳任何税种的税款后取得的完税凭证。税收减免证明是指有权减免税的税务部门出具的税收减免审批书面决定文件，且减免期限应全部覆盖投标截止日前的1个月。
2.11.3近一年内任何一期社会保障资金缴纳凭证
以投标截止日为基准日，投标人开标前一年内任何一期缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件证明其不需要缴纳社会保障资金。
2.11.4财务状况证明
指经过第三方审计的上年度财务报告（含审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）；如投标人没有经过第三方审计的上年度财务报告，应当提供基本开户银行出具的资信证明（截止至投标截止日前一年内有效，复印件，加盖投标人公章）。
2.11.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明
在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。
近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明
致：中国气象局政府采购中心
我单位就贵方组织的          项目，项目编号：         进行了投标，在此郑重声明：
我单位在该项目投标截止日前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。若在本项目的采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的采购，并承担因此引起的一切后果。
投标人(电子签章)：             
日　期：____________
注：投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

[bookmark: _Hlt509739007]2.11.6投标人信用查询记录。
投标人提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询记录截图，查询时间为招标文件发出之日后。

2.11.7不使用第三方软件移植承诺书
在本项目的软件开发中，不使用第三方软件进行移植、修改、再开发的投标人提供。在格式文本中，除可填报内容外，对本投标函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

不使用第三方软件移植承诺书
中国气象局政府采购中心：
    注册于                  （投标人住址）的                      (投标人全称)就贵方组织的          项目（项目编号：         ）        （包号）进行投标。为此我方郑重承诺：
如我方中标，则在该项目的软件开发中，不使用第三方软件进行移植、修改或再开发。如有违反，我方将承担由此导致的一切法律责任，并赔偿由此给采购人造成损失。
投标人(电子签章)：             
日　期：____________
注：投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

2.11.8软件移植授权书
在本项目的软件开发中，涉及使用第三方软件进行移植、修改、再开发的投标人提供。在格式文本中，除可填报内容外，对本投标函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

软件移植授权书
致：中国气象局政府采购中心
作为设在            （第三方软件商地址）的拥有的                 （被移植、修改和再开发的软件名称）版权的         （第三方软件商名称），在此授权               （投标人名称和地址）在                        项目（项目编号：        ）         （包号）中标后，在该项目软件开发中，可对我方拥有版权的上述软件进行移植、修改和再开发。
第三方软件商名称：            （公章）
第三方软件商授权人签字（或盖章）：                        
日期：                        

2.11.9投标货物的《气象专用技术装备使用许可证》。
如本次采购内容包括货物，且投标货物必须取得《气象专用技术装备使用许可证》的，应提供气象行业主管部门颁发的且至投标截止日仍有效的《气象专用技术装备使用许可证》的复印件，且所载产品名称、规格型号应与投标货物的名称、规格型号一致。
2.11.10进口产品制造商授权书
第五章投标人须知专用部分如对进口产品代理商有专门要求时提供（以下为参考格式，可自拟）。

进口产品制造商授权书
致：中国气象局政府采购中心
我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：
（1）代表我方办理贵方 （项目编号、项目名称、包号） 投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。
（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。
（3）我方兹授予 （投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认 （投标人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。
（4）我方于 年 月 日签署本文件， （投标人名称）于     年   月    日接受此件，以此为证。

制造商名称（制造商公章）：               
制造商签字人职务和部门：                         
制造商签字人（签字或盖章）：                      
日期：                                     
（以上格式仅供参考，投标人就以上内容自拟格式，但必须体现出制造商名称及地址、被授权单位名称及地址，授权事项中要求明确体现出制造商同意对投标人提供其制造的货物及相关伴随服务等内容）
[bookmark: _Toc86202647]2.11.11中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件
属于预留采购份额面向中小企业采购的项目，必须提供；不属于预留采购份额面向中小企业采购的项目，可以不提供，但不能享受可能的价格扣除优惠。在《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式文本中，除可填报内容外，对内容的任何实质性修改将被视为相关要求未得到响应，从而导致该投标被拒绝或者不能享受可能的价格扣除优惠。
（1）中小企业声明函。本声明适用于符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定划分标准的中小企业以及符合中小企业划分标准视同中小企业的个体工商户。本声明由投标人提供，并对其真实性负责。投标人为非企业单位的，无需提供此声明，提供此声明的，声明无效。

中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接；如有货物，所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；
承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	 万元，资产总额为 	 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；
承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	 万元，资产总额为 	 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

投标人名称（电子签章）：         
日期：                    
注：投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。
（2）《残疾人福利性单位声明函》。本声明适用于符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会<关于促进残疾人就业政府采购政策的通知>》（财库〔2017〕141号）规定的享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位。本声明由投标人提供，并对其真实性负责。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：         
日期：                    
注：投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

    （3）监狱企业证明文件。该文件适用于符合《财政部 司法部<关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>》（财库〔2014〕68号）规定的监狱和戒毒企业，由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，投标人提供。

2.11.12联合体协议
    投标人为联合体的提供。

联合体协议
中国气象局政府采购中心：
经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加(项目名称、项目编号、包号)项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
一、联合体成员：
[bookmark: _Toc23749_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15561_WPSOffice_Level2]1.                  
[bookmark: _Toc405_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc22173_WPSOffice_Level2]2.                  
[bookmark: _Toc7084_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23482_WPSOffice_Level2]3.                  
二、(某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人。
三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。
五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：                  。
按照本条上述分工，中小企业合同金额为：       ，占到合同总金额的比例为：        ，其中小微企业的合同金额为：     ，占到合同总金额的比例为：       。我公司（联合体）保证组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间不存在直接控股、管理关系。（专门面向中小企业的采购项目接受联合体投标的，需增加此内容）
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
七、本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执   份。

牵头人名称(电子签章)：                            
成员名称(加盖单位公章)：                              
日期：               

注：1、联合体其他成员可直接加盖公章，不需要电子签章。
2、牵头投标人可加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

2.11.13分包意向协议
分包意向协议（如有）
甲方：（分包单位）
乙方：（承包单位）   
经甲、乙双方协商，甲方拟在中标后将成交项目（项目编号、项目名称、包号）中的非主体、非关键性工作交由乙方承包。具体分包协议待签订政府采购合同后详细拟定并报采购人批准。双方约定中小企业合同金额为：       ，占到合同总金额的比例为：      ，其中小微企业的合同金额为：       ，占到合同总金额的比例为：       。
甲乙双方保证，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

甲方名称（盖章）：                乙方名称（盖章）：
日期：                            日期： 

注：1、乙方可直接加盖公章，不需要电子签章。
2、投标人（甲方）可加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

2.11.14其他资格证明文件
按照第五章投标人须知专用部分5.2条规定应提交的特殊资质条件证明文件。
2.12银行保函或投标保证金说明函
2.12.1银行保函
需用带银行抬头的格式纸出具，使用银行保函提交投标保证金的投标人提供。本项目不要求提交投标保证金的，不提供。

银行保函
开具日期：__________________
致：中国气象局政府采购中心：
本保函作为            （投标人全称）（以下简称“投标人”）对中国气象局政府采购中心的投标邀请提供的银行保函。投标项目名称为：       （项目编号：     ）分包号：     
         （保函开具银行名称）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人，一旦收到贵方提出的就下述任何一种事实的书面通知，立即无追索地向贵方支付金额为人民币(大写)      元的保证金：
1、在开标之日后到投标有效期满前，投标人撤销投标；
2、投标人不接受按照招标文件规定的方法对其投标价格算术错误更正的；
3、投标人有违法违规行为给招标人造成损失的；
4、在收到中标通知后30天内，投标人未能与买方签订合同；
5、在收到中标通知后，投标人未能按规定的时间交纳代理服务费。
本保函自开标之日起        个日历日内有效，并在贵方和投标人同意延长的有效期内保持有效。延长的有效期只需通知本行即可。贵方有权提前终止或解除本保函。
出具保函银行名称：_____________________
签字：_____________________
    （印刷字体姓名和职务）
银行公章： _____________________
联系人姓名：____________
银行地址：____________
邮编：____________
电话：____________
传真：____________

2.12.2投标保证金说明函
使用银行信汇、电汇、银行汇票缴纳投标保证金的投标人提供。汇款凭证复印件应作为附件。本项目不要求提交投标保证金的，不提供。

致：中国气象局政府采购中心
项目名称：             项目编号：     分包号：（如无分包，请填写“无”）
l、投标保证金金额人民币(大写)             元，以     （填写：信汇或电汇）方式支付。
2、在担保期内，贵方根据下列事实中的任何一点，即可无条件地扣留保证金。
(1)在开标之日后到投标有效期满前，投标人撤销投标的；
(2)投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；
(3)中标人不按本招标文件规定与采购人签订合同的；
(4)中标人不按本招标文件的规定提交履约保证金的；
(5)中标人不按本招标文件的规定缴纳代理服务费的。
3、保证金自开标之日起生效，至少到投标有效期结束时有效。
投标人(电子签章)：____________
日期：       年     月     日
附件：银行汇款凭证
注：投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

2.13述标委托书
    本项目需要现场述标时，由代表投标人进行述标的述标人提供。

述标委托书
中国气象局政府采购中心：
          (述标人姓名)        （身份证号)是                      (投标人全称)正式员工，现委托其代表本公司就贵方组织的          项目（项目编号：         ）         （包号）进行述标，由此产生的法律后果由本公司承担。
授权期限：即日起至本项目投标有效期结束之日止。
被委托人无转委托权。

投标人(公章或电子签章)：                                      
日　期：                                            
附：述标人身份证复印件、能证明述标人为投标人正式员工的材料（如有关劳动合同、社保缴纳证明等）复印件
注：投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

2.14其他商务文件
按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的各种商务文件。

2.15投标人自行编写的商务文件
投标人认为需要进行介绍、说明的其他事项，由投标人自行设计格式。
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三、投标文件技术部分
[bookmark: 插入_投标文件技术部分]2.16开标一览表
开标一览表
项目名称：              项目编号：          包号：    （如项目不分包，不填写包号）
	投标总价
	备注

	人民币大写：
	

	人民币小写：
	



投标人（电子签章）：                  
日期：         

注:  1、投标人同时投递多包的，此表应分包填报。
2、投标人对每种货物/软件开发/服务只允许有一个报价，不得有任何选择性报价和有条件的优惠报价。
3、在投标总价栏未填写总价，或者未填写总价大写金额，为不合格的投标文件。
4、有多个采购人合并采购的项目，投标人须根据采购人清单另行提供针对每个采购人的报价表格。
5、投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

2.17分项报价表
说明：1、采购内容不含服务的不提供表二，不含货物购置的不提供表三。表一、二、三总价之和应等于开标一览表投标总价。
2.投标人认为分项报价表格式不符合自身要求，格式可以自拟。
3.投标人如认为还有需要提供的内容可另列表说明，格式自拟。

表一、分项报价表——软件开发
项目名称：                项目编号：           包号：    （如项目不分包，不填写包号）
	名称
	计量单位
	数量(人月)
	单价(万元/人月)
	合价(万元)

	系统总体设计和需求分析
	项
	
	
	

	系统开发
（详细到任务书中的功能项）
	功能1
	概要设计
	项
	
	
	

	
	
	详细设计
	项
	
	
	

	
	
	编码和单元测试
	项
	
	
	

	
	功能2
	概要设计
	项
	
	
	

	
	
	详细设计
	项
	
	
	

	
	
	编码和单元测试
	项
	
	
	

	
	……
	概要设计
	项
	
	
	

	
	
	详细设计
	项
	
	
	

	
	
	编码和单元测试
	项
	
	
	

	合计（万元）
	
	
	
	
	



表二、分项报价表——服务内容
项目名称：                项目编号：           包号：    （如项目不分包，不填写包号）
	序号
	服务项目
	提供方式
	服务标准
	服务费用
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	合计人民币大写
	小写











表三、分项报价表——货物购置
项目名称：                项目编号：           包号：    （如项目不分包，不填写包号）
	序号
	名称
	品牌、型号、规格或软件版本号
	数量
	原产地和
制造商名称
	单   价
	小计

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	至最终目的地的运费和保险费
	
	
	
	

	合计人民币大写
	小写



2.18服务团队人员基本情况表

表一、服务团队人员基本情况表（汇总）
项目名称：               项目编号：           包号：    （如项目不分包，不填写包号）
	序号
	姓名
	性别
	职称资质
	在本项目中的职务
	在本项目专职/兼职
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：如本项目要求驻场服务，请在备注中说明该人员是否驻场

表二、服务团队人员基本情况表（个人）
项目名称：              项目编号：            包号：    （如项目不分包，不填写包号）
	姓  名
	
	性 别
	
	出生日期
	年    月

	毕业院校及专业
	
	毕业时间
	年    月

	从事本专业时间
	
	为投标人服务时间
	

	职称及执业资质
	
	拟在本项目中担任职务
	按项目管理和技术人员填写，注明在本项目专职还是兼职，以及在本项目工作专业

	类似项目实施经验

	时   间
	参加过类似项目名称及规模
	该项目中任职
	联系电话

	

	

	

	



注：1、按服务团队人员填列，每个人员填一张表。
2、须后附相关人员职称及资质证书，社保证明（如无社保证明，应提供截止开标之日仍有效的劳动合同），否则该人员不被认为是针对本项目的委派人员。

2.19技术要求偏离表
技术要求偏离表
项目名称：               项目编号：           包号：    （如项目不分包，不填写包号）
	序号
	招标文件条目号
	招标文件软件开发和服务标准、时间、范围及货物的技术等要求
	投标文件应答
	偏差
	投标文件的页码范围
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	除以上内容，我司对招标文件的其他技术要求完全响应，无偏离。
	


注：1、投标人所提供的服务，应符合招标文件中采购需求提出的服务标准、服务范围、服务时间、服务质量、服务方式等要求，投标人所提供的货物，应符合招标文件中采购需求提出的质量、技术要求。如有合理建议或更改，应在本表中注明。此部分不能简单填写“满足”，必须按要求附上相应证明材料，只填写“满足”而不能提供相关证明材料的或相关材料不符合要求的，不作为评审依据。
2、采购需求标注为*的实质性条款应逐条应答，其余可填写完全满足招标文件的全部要求；
3、“偏差”栏只能填写“正”、“无”或“负”。
4、“投标文件的页码范围”填写应答内容所在电子文档的文件名称及对应页码。
示例：如某应答内容在投标人自行编制的技术文件10-13页，则填列“投标人自行编制的技术文件10-13页”。

[bookmark: _Ref462505472]2.20主要标的信息表

主要标的信息表（一）
	序号
	软件名称
	主要功能
	软件开发维护要求
	项目完成时间
	软件开发维护标准

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	




主要标的信息表（二）
	序号
	服务名称
	服务范围
	服务要求
	服务时间
	服务标准

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	



主要标的信息表（三）
	序号
	货物名称
	货物品牌
	货物型号
	货物数量
	货物单价（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	


注：1、必须按此格式填写，用途是用来发布中标公告时按照中国政府采购网格式公布供应商的主要标的信息。
    2、采购内容不含服务的不提供表二，不含货物购置的不提供表三。

2.21投标人项目实施和售后服务方案
服务方案包括但不限于可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购，以及其他相关情况。格式由投标人自拟。


2.22其他技术文件
按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的各种技术文件。如招标文件第七章采购需求等章节中有专门格式要求，按专门格式编写。如无专门格式要求，由投标人自拟格式编写。


2.23投标人自行编写的技术文件。
投标人按第一章投标人须知通用部分以及第五章投标人须知专用部分的规定以及招标文件第七章采购需求中的要求自行编写，包括投标人认为需要提供的其它说明和资料。详尽、易于理解、评审和富于建设性的技术方案将在评审时具有优势。




第三章  投标被拒绝条款通用部分
本项目投标被拒绝通用条款详见下表。除下表及第八章投标被拒绝条款专用部分以外，其它内容均不得在评审中作为拒绝投标的条件。投标人若符合下表任何要求之一的，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。
	序号
	对应
条款号
	内 容

	第一章 投标人须知通用部分

	1. 
	1.3.1
	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，或者未在中国气象局政府采购中心登记并领取或购买招标文件的投标人将被拒绝。

	2. 
	1.3.2
	不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人将被拒绝。

	3. 
	1.3.3
	具有第五章投标人须知专用部分5.2条规定的且至投标截止日仍有效的特殊资质条件，否则投
标将被拒绝。

	4. 
	1.3.4
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一分包的政府采购活动，否则投标将被拒绝。

	5. 
	1.3.5
	如果不允许联合体投标，则联合体投标将被拒绝。如果允许联合体投标，其投标被拒绝的情形如下：（1）联合体投标文件未附联合体协议的，其投标将被拒绝。（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。否则，其提交的联合投标将被拒绝。（3）由同一专业的单位组成的联合体，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件，并按照资质等级较低的单位确定资质等级；由不同专业的单位组成的联合体，每一专业至少有一方具备相应的资格条件。否则，其提交的联合投标将被拒绝。（4）联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独投标，也不得再同时参加其他的联合体。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被一并拒绝。

	6. 
	1.3.6
	以投标截止日为基准日，投标人之前三年存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

	7. 
	1.3.7
	投标人在投标过程中向采购人和采购中心提供、给予任何有价值的物品。

	8. 
	1.3.8
	投标人没有其他不符合国家法律法规的不合格投标人的情况，以及本招标文件所规定的不合格投标人的情况。否则投标将被拒绝。

	9. 
	1.3.9
	如投标人授权代表不是法定代表人，须在投标函中具有法定代表人的授权，否则投标将被拒绝。

	10. 
	1.3.10
	关于知识产权：（1）在本项目软件开发中，所产生的源代码、执行文件和相关开发文档等知识产权为采购人所有，应按采购人要求及时交付采购人。投标人未经采购人授权不得留存或提供他用。如投标人不同意，则投标将被拒绝。（2）投标人在本项目软件开发中使用第三方软件进行移植、修改和再开发的，应获得第三方软件著作权所有人的授权；如未使用第三方软件进行移植、修改和再开发的，投标人应作出承诺，否则投标将被拒绝。

	11. 
	1.3.11
	关于软件再开发的授权投标：（1）投标人开发本项目招标的软件时，若对其拥有全部著作权的软件进行移植、修改、再开发的，则不得再授权他人对该软件进行移植、修改、再开发并参加本项目的投标。否则仅接受该投标人的投标，被授权人的投标将被拒绝。（2）除第五章投标人须知专用部分另有约定外，拥有第三方软件著作权的所有第三方，只能授权同一个投标人在开发本项目招标的软件时，对该第三方软件进行移植、修改、再开发，否则被授权的所有投标人的投标将全部被拒绝。

	12. 
	1.3.12
	投标人应具备完成本项目软件开发的所必需的软件、硬件设施资源及场地，完善的备份恢复措施和应急管理体系，健全的内部控制、保密和管理制度。否则投标将被拒绝。

	13. 
	1.3.13
	本项目如不需要驻场服务，则投标人应符合以下条件，否则投标将被拒绝：①用于本项目的设施、系统和数据与其他项目有明确、清晰的边界；②用于本项目的服务器、存储、网络设备、操作系统、数据库、中间件等软、硬件设施具有最高管理权限；③具有防止数据泄露的管理和技术措施；④不存在规避监管的情形。

	14. 
	1.4.1
	如需要组成专门的服务团队，投标人不能组成服务团队的，投标将被拒绝；如服务团队人数以及人员的能力、资质等不符合采购文件要求的，将可能导致评审时被扣除相关分数直至投标被拒绝（被拒绝投标的情形见第八章投标被拒绝条款专用部分）。

	15. 
	1.4.3
	如需要驻场服务，但投标人不能提供驻场服务的，投标将被拒绝；如驻场服务人数、专业水平等不符合采购文件要求的，将可能导致评审时被扣除相关分数直至投标被拒绝（被拒绝投标的情形见第八章投标被拒绝条款专用部分）。

	16. 
	1.5.1
	如本次采购内容包括货物，且投标人所投标的货物如是国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物，或者投标人所投标的货物使用了国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物作为零件，投标将被拒绝。

	17. 
	1.5.2
	如本次采购内容包括货物，且投标货物必须取得《气象专用技术装备使用许可证》，投标货物应具有至投标截止日仍有效的《气象专用技术装备使用许可证》，且所载产品名称、规格型号应与投标货物的名称、规格型号一致，否则投标将被拒绝。

	18. 
	1.5.3
	如本次采购内容包括货物，是否允许进口产品投标，见第五章投标人须知专用部分。不符合第五章投标人须知专用部分5.7条有关进口产品投标要求的，投标将被拒绝。

	19. 
	1.5.4
	如本次采购内容包括货物，是否允许代理商（指投标人提供的货物不是自己制造的，下同）投标，以及进口产品代理商投标应提交的资料详见第五章投标人须知专用部分。不符合第五章投标人须知专用部分5.7条有关代理商投标要求，以及进口产品代理商未按第五章投标人须知专用部分5.8条提交有关资料的，投标将被拒绝。

	20. 
	1.5.5
	严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效。

	21. 
	1.6.3
	本项目如是预留采购份额面向中小企业采购，投标人应按照第二章投标文件格式的要求提供《中小企业声明函》（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业），否则投标将被拒绝。如是预留采购份额面向中小企业采购，且接受中小企业以联合体或者合同分包方式参加的，其联合体协议或者分包意向协议（格式可参考第二章投标文件格式）还应明确中小企业合同金额，且应达到合同总金额的30%以上（小微企业的比例不低于中小企业合同金额的60%），否则投标将被拒绝。

	22. 
	1.7.1
	投标人有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，按照投标无效处理：（1）法定代表人为同一人的投标人，同时参与本次招标相同包的投标；（2）投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件的实质性内容；（3）投标人之间约定中标人；（4）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（5）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（6）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

	23. 
	1.7.2
	投标人有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，按照投标无效处理：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员、联系人为同一人。联系电话、传真、电子邮箱等相同的视同为同一人；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（5）不同投标人的投标文件相互混装；（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者同一个人的账户转出；（7）不同投标人的投标文件为同一人签字。

	24. 
	1.7.3
	采购人、采购中心、评标委员会在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝并不予退还其投标保证金，并视情况依法追究责任。

	25. 
	1.14.2
	投标人未提交全以下商务文件（特别说明除外）：（1）法定代表人身份证明或授权委托书；（2）投标函；（3）资格、资信证明文件：①投标人法人资格证明文件；②以投标截止日为基准日，近一年内任何完税凭证或税务部门出具的税收减免证明；③以投标截止日为基准日，近一年内的任何一期社会保障资金缴纳凭证；④财务状况证明；⑤近三年内参加政府采购活动中没有重大违法记录声明；⑥不使用第三方软件移植承诺书或软件移植授权书（开发本项目招标的软件，如不使用第三方软件进行移植、修改和再开发的，应提供《不使用第三方软件移植承诺书》，如使用则应提供《软件移植授权书》）；⑦投标货物的《气象专用技术装备使用许可证》（如本次采购内容不包括货物，或者投标货物不必须取得《气象专用技术装备使用许可证》的，可以不提供）；⑧进口产品制造商授权书（投标货物不是进口产品的，不提供）；⑨中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件（不是预留采购份额面向中小企业采购的项目，可以不提供，但不能享受可能的价格扣除优惠）；⑩联合体协议（如有）；分包意向协议（如有）；按照第五章投标人须知专用部分5.2条规定应提交的特殊资质条件证明文件。（4）银行保函或投标保证金说明函（本项目不要求提交投标保证金的不提供）。（5）按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的其他商务文件。

	26. 
	1.14.3
	投标人未提交全以下技术文件（特别说明除外）：1、开标一览表；2、分项报价表；3、服务团队人员基本情况表（如未要求组成专门的服务团队的，不提供）；4、技术要求偏离表；5、按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的其他技术文件。

	27. 
	1.15.2
	投标文件的盖章、签字等签署要求见1.2.9条。其中“投标函”及“法定代表人授权委托书”既需要投标人（投标人为联合体的，指联合体的牵头方）盖章又需要投标人法定代表人或授权代表人或投标人代表签字的，可由相关人员本人签字（或使用本人的名章或手签章）后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，投标人再进行电子签章。不符合规定的文件将被拒绝。

	28. 
	1.16.3
	如本项目要求投标人提供投标保证金，投标人未提供，或者提交的投标保证金的有效期限少于投标有效期，或所提交保证金金额小于本项目应提供投标保证金额的投标人，其投标将被拒绝。

	29. 
	1.17.2
	本项目的采购预算（或最高限价）详见第五章投标人须知专用部分。投标人应有明确报价，不接受无报价投标和有选择的报价以及有条件的优惠报价，且报价未超过采购预算（或最高限价），否则投标将被拒绝。

	30. 
	1.17.4
	开标一览表有以下情况之一的，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正：（1）投标人投报多包时，未按包分别填写开标一览表的；（2）未填写投标总价的；（3）未填写投标总价大写金额的。

	31. 
	1.18
	本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成详见第五章投标人须知专用部分。投标人根据采购项目的实际情况,拟在中标后将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。不符合招标文件中有关分包规定的，其投标将被拒绝。

	32. 
	1.20.1
	本项目投标有效期详见第五章投标人须知专用部分。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。

	33. 
	1.26.5
	投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。

	34. 
	1.26.8
	开标后，开标一览表不得做任何修正。对投标文件中存在明显的文字和计算错误按1.26.8规定进行调整，调整后的数据应对投标人具有约束力，如投标人不同意，其投标将被拒绝。

	35. 
	1.26.9
	如发现下列情况之一的，其投标属于非实质响应招标文件要求，其投标将被拒绝：（1）投标人以明显低于成本价的价格恶意参与投标的；（2）未提供分项报价的；（3）投标人提供产品或服务的数量与本招标文件不一致的；（4）根据1.26.8条修正后的分项报价表总价金额小于开标一览表总价金额；（5）根据1.26.8条修正后的分项报价表总价金额大于开标一览表总价金额，评标委员会按1.27条规定的程序要求其对单价进行调整，并使其分项报价表总价金额等于开标一览表总价金额时，投标人拒绝调整的；（6）投标人提供产品或服务的交货（工）时间及地点、质保期不满足本招标文件要求的。

	36. 
	1.27.2
	投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或投标人授权代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

	37. 
	1.27.4
	评标委员会启动异常低价投标审查后，如相关供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	38. 
	1.30.1
	在评审期间，投标人企图影响采购人、采购中心、评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

	第二章 投标文件格式

	39. 
	2.6
	法定代表人身份证明或授权委托书。在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

	40. 
	2.7
	投标函。在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

	41. 
	2.11.5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明。在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

	42. 
	2.11.7
	不使用第三方软件移植承诺书。在本项目的软件开发中，不使用第三方软件进行移植、修改、再开发的投标人提供。在格式文本中，除可填报内容外，对本投标函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

	43. 
	2.11.8
	软件移植授权书。在本项目的软件开发中，涉及使用第三方软件进行移植、修改、再开发的投标人提供。在格式文本中，除可填报内容外，对本投标函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

	44. 
	2.11.11
	中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函。在《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式文本中，除可填报内容外，对内容的任何实质性修改将被视为相关要求未得到响应，从而导致该投标被拒绝或者不能享受可能的价格扣除优惠。





第二分册：专用部分
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第四章  投标邀请书
[bookmark: 采购人_recorderOrgName]中国气象局政府采购中心受国家气候中心委托，对本项目的相关货物和有关服务采购进行境内公开招标，邀请合格投标人参与投标。
[bookmark: 项目名称_taskName]一、项目名称： 气候极端事件风险应对业务能力提升软件项目。
[bookmark: 封面_projectNo_2]二、项目编号： ZQCD-26220。
三、招标内容
[bookmark: 包数量_packageCount]1、本次招标共 1 包。
2、采购清单：（详见第七章采购需求）
3、招标范围包括：上述服务产品及设备、系统软件的供应、运输、安装调试、培训及售后服务。
具体采购范围及所应达到的具体要求，以本采购文件中商务、技术和服务的相应规定为准。投标人的投标文件必须满足本次采购的实质目的，完全实现所应有的全部要求。投标人若存在任何理解上无法正确确定之处，均应当按照招标文件所规定的投标前的澄清等程序提出，否则，可能导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。
[bookmark: 合同履约期限_contractPerformancePeriod]4、履约时间：合同签订后12个月内完成并具备验收条件。具体见第七章“采购需求”。
[bookmark: 合同履约期限_performanceAddress]5、履约地点：北京。
四、招标文件获取
1、潜在供应商按以下步骤获取招标文件：
第一步：网上注册（如已在中国气象局政府采购中心电子采购系统注册的供应商可忽略此步骤）。未在中国气象局政府采购中心电子采购系统注册的，应首先阅读中国气象局政府采购中心电子采购系统“供应商专栏”中的《供应商注册地址及流程手册》并进行注册。
第二步：网上报名。登录中国气象局政府采购中心电子采购系统（网址：https://cmagp.cmaidp.cma.cn/portalweb）,点击供应商登录访问中国气象局政府采购中心电子采购系统供应商端，针对拟参加的项目按包号进行报名。
[bookmark: 项目公告_signUpFirstTime][bookmark: 项目公告_signUpLastTime]网上报名时间：2026年10月01日 00:00:00至2026年10月13日 23:59:59（北京时间）。请潜在供应商务必在网上报名截止时间前进行报名并按包号下载招标文件，超过报名截止时间的将无法报名。
第三步：下载招标文件。潜在供应商报名成功后即可下载拟参加项目对应包号的招标文件。
2、为使更多供应商能参加投标，对报名成功的供应商，在本项目招标文件公告期限届满（即报名截止时间）后仍允许下载招标文件参加投标，但为提高采购效率，在公告期限届满之后下载招标文件的，对招标文件的质疑期限从公告期限届满之日起计算；在公告期限届满之前下载招标文件的，对招标文件的质疑期限从下载之日起计算。
潜在供应商在报名及下载招标文件的过程中，涉及系统平台操作的技术问题，可致电采购中心技术支持电话。
五、投标截止时间、投标方式及开标时间
[bookmark: 项目公告_openBidTime]1、投标文件提交截止时间及开标时间：2026年10月22日 09:00:00（北京时间）。
2、本项目采用中国气象局政府采购中心电子采购系统进行在线投标。供应商投标前需安装投标（响应）终端，具体可登陆中国气象局政府采购中心电子采购系统，在供应商专栏下载投标（响应）工具及驱动程序安装包。
3、请符合投标条件的投标人安装投标（相应）工具，完成投标文件编制后于投标文件提交截止时间前上传加密的投标文件，文件上传成功后，将获得系统回执。该系统的上传通道将在投标截止时间自动关闭，请投标人充分考虑上传时可能会遇到的各种问题，确保投标截止时间前能上传成功。
供应商在投标过程中，涉及系统平台操作的技术问题，可致电采购中心技术支持电话。
六、投标地点及开标地点：
[bookmark: 开标地点_openArddress]北京市海淀区中关村南大街46号中国气象局北区7号楼2层小会议室（科技大楼前草坪西侧），届时投标人的法定代表人或其授权的投标人授权代表可到场参加。
七、信息发布
本项目采购公告已在“中国政府采购网”等媒体上发布。
八、联系方式
采购中心联系方式
地址：北京市海淀区中关村南大街46号中国气象局北区7号楼301室（中国气象局政府采购中心），
邮政编码： 100081
[bookmark: contactName]项目联系人：杜建君
[bookmark: contactPhone]         联系电话：01058995155
         
采购人联系方式
[bookmark: 采购人1_recorderOrgName]采购人名称：国家气候中心
[bookmark: 采购项目负责人_contactsName]         联系人：刘北
[bookmark: 采购项目负责人办公电话_contactsTel]	联系电话：010-58991536
[bookmark: 采购单位所在地址_recorderOrgAddress]         采购人地址：北京市海淀区中关村南大街46号
    
[bookmark: 技术电话_technicalSupportPhoneNumber]采购中心技术支持电话：010-68406701
[bookmark: 投标人须知专用部分_TBXZ]
第五章  投标人须知专用部分
    
投标人须知专用部分表格中要求事项且已列入第三章、第八章投标被拒绝条款的，若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。投标人须知通用部分或招标文件其余部分与本表不一致的，以本表要求为准。

	序号
	对应投标人须知通用部分的条款
	内容
	说明与要求

	5.1
	1.2.1
	采购人名称
	[bookmark: 采购人2_recorderOrgName]国家气候中心

	5.2
	1.3.3、1.14.2
	投标人特殊资质条件
	[bookmark: 资_bidderQualificationValidBeyondDeadline]投标人应具有以下有效期超过投标截止日的资质：无

	5.3
	1.3.5
	是否允许联合体投标
	[bookmark: 联合体投标_jointFlagText]不允许

	5.4
	1.3.11
	本次采购是否包含软件开发相关的授权要求
	[bookmark: 软_includesSoftwareDevelopmentLicenseText]本次采购是否包含软件开发授权：是

	5.5
	1.4.1
	是否需要组成专门服务团队以及相关要求
	[bookmark: 服务团队_isMakeSpecializedServiceFlagText]需要，组成不少于 20 人的服务团队，具体要求详见第七章采购需求。

	5.6
	1.4.3
	是否驻场服务
	[bookmark: 驻场服务_residentServiceFlagText]是，驻场服务人员不少于 15 人，其相关要求详见第七章采购需求。

	5.7
	1.5、1.5.2、1.5.3、1.5.4
	本次采购是否包括货物
	[bookmark: 选择是否为货物_includingGoodsFlagText]否

	5.8
	1.5.4
	进口产品代理商应提交资料
	[bookmark: 进口产品_agentMaterials]

	5.9
	1.6.1
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	所属行业划分标准为：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）
[bookmark: 行业_smeIndustryClassification]（1）标的：气候极端事件风险应对业务能力提升软件项目，属于 软件和信息技术服务业；

	5.10
	1.6.3
	是否预留采购份额面向中小企业采购
	[bookmark: 中小企业_minorEnterprisesFlagText]否

	5.11
	1.9.2
	中标人是否交纳代理服务费
	[bookmark: 代理服务费_agentAmountText]是，代理服务费：8.9万元。

	5.12
	1.12.7
	是否组织现场考察或开标前答疑会
	[bookmark: 答疑会_answeringQuestionFlagText]否

	5.13
	1.14.2、1.14.3
	投标人应提交其他商务文件和技术文件
	除通用册投标人须知要求提交的商务和技术文件外，投标人还应提交下列商务和技术文件：
无

	5.14
	1.16.1
	本次招标是否需要提交投标保证金
	[bookmark: 标保证金_bailFlagText]否

	5.15
	1.18.1
	是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成
	[bookmark: 关键性工作_entrustingOthersFlagText]不允许

	5.16
	1.17.2
	项目预算
	[bookmark: 预算金额_budgetAmount][bookmark: 预算明细_packMoneyDetail]本项目采购预算（或最高限价）为人民币  1,792.550000万元,包 1 采购预算(或最高限价)为人民币 1,792.550000 万元。

	5.17
	1.20.1
	投标有效期
	[bookmark: 投标有效期_bidExpirationDate]120日历天

	5.18
	1.22
	投标文件递交
	[bookmark: _GoBack]通过系统上传加密的电子投标文件

	5.19
	1.26.2
	是否进行述标
	[bookmark: 进行述标_describeStandardFlagText]否

	5.20
	
	采购资金的支付方式、时间、条件
	详见第九章采购合同

	5.21
	
	其他事项
	[bookmark: 其他事项_ottherReemarks]根据本项目实际情况，招标文件1.27.3第1项至第3项启动异常低价投标审查的数值标准为65%。





第六章  评标方法和评标标准
一、评标方法： 
   本次评标采用综合评分法，将投标人资质条件、投标产品质量、售后服务、价格等各项因素作为评价的基础，综合评选出最佳投标方案。每一投标人的最终得分为所有评标委员会成员给其评分的算数平均值。其中，客观分评审部分，需评标委员会成员共同认定、独立打分，存在不同意见的，评标委员会成员分别作出书面说明。
二、评分标准：
评分标准见下表。

[bookmark: 插入_评审标准]      
	序号
	评审因素 
	最高分值
	评分标准

	1
	价格分
	客观分
	区间打分(10)
	评审标准：
采用低价优先法计算，公式：投标人得分=评标基准价/评标价×价格分值
评审标准说明：
1、评标基准价：满足招标文件要求，且经过价格扣除后的最低投标价。
2、评标价：经过价格扣除的投标价。
3、价格分值：价格分满分。
4、投标产品满足招标文件小微企业有关政策优惠条件，投标价格将给予扣除。
5、按上述公式计算出每个投标单位的投标报价得分，保留小数点后二位，小数点后第三位四舍五入。
6、经评审委员会确认，报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人提供的书面说明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。


	2
	商务部分
	投标人非强制资质要求（客观分）
	勾选打分(4)
	评审标准：
1、投标人具有 ISO9000系列质量管理体系认证；
2、投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证；
3、投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证；
4、投标人具有CCRC信息安全服务资质认证证书；
以上每有一个证书得1分，满分4分。否则不得分。
评审标准说明：
须提供投标截止日仍有效的相关证书复印件，并加盖投标人公章。


	3
	商务部分
	投标人业绩（客观分）
	勾选打分(8)
	评审标准：
服务合同必须包括与本项目类似的软件开发，每提供1份合同得2分，最多得8分。否则不得分。
评审标准说明：
1、需提供投标人的软件开发合同（必须包括合同首页、金额页、标的页、签字盖章页）复印件并加盖投标人公章。
2、合同签署日期为投标截止日前三年内。如合同无签署日期无效。
3、合同标的必须包括与本项目类似的软件开发。
4、合同签字盖章页必须有甲乙双方的签字和盖章。
5、所有复印件应清晰，不得有任何涂改、遮挡。
提供的材料不符合以上1-5要求的无效。


	4
	商务部分
	用户满意度证明（客观分）
	勾选打分(3)
	评审标准：
每提供 1份用户满意度证明得1分，最多得3分。
评审标准说明：
投标人提供投标截止日前三年内用户出具的与本项目类似的软件开发项目评价良好的证明文件（包括用户单位联系人及联系方式），并加盖投标人公章。


	5
	商务部分
	投标人实力（客观分）
	勾选打分(5)
	评审标准：
每提供1份投标人原始取得的软件著作权证书或专利证书得1分，最多得5分。否则不得分。
评审标准说明：
投标人提供原始取得的软件著作权证书或专利证书复印件，并加盖投标人公章。


	6
	商务部分
	项目团队（客观分）
	区间打分(15)
	评审标准：
投标人为本项目组建专门的项目实施团队，团队组织结构清晰，人员资质齐全、分工明确，设立项目经理、技术负责人各1人。具体按如下评分：
1、项目经理同时具有信息系统项目管理师（高级）和 CISP（注册信息安全专业人员）证书得4分，否则不得分；
2、技术负责人具有中级或以上系统集成项目管理工程师证书得2分，有类似项目软件开发经验得2分，满分4分；
3、除项目经理和技术负责人外，团队成员中至少2人具有2年以上软件开发经验，在此基础上，每增加1名具有2年以上软件开发经验的人员得1分，最高5分；
4、除项目经理和技术负责人外，团队成员至少2人有气象类专业背景得1分，至少2人具有地理信息类专业背景得1分，本项目满分2分；
评审标准说明：
须提供人员名单、相关证书复印件、 工作经历背景，投标人为相关人员缴纳的近6个月内任一期社保清单（投标人为新成立的公司，可提供劳动合同），并加盖投标人公章。


	7
	服务部分
	培训方案（主观分）
	勾选打分(2)
	评审标准：
一档0分
二档0.5分
三档1分
四档2分
评审标准说明：
投标人应提供该项评审标准中要求的培训课时及培训人数的承诺，以及培训方案。承诺的培训课时及培训人数达不到要求，或者培训课时与培训方案中课表的课时不符，视同未承诺。具体标准评分如下：
一档：未同时提供承诺和培训方案；
二档：同时提供承诺和培训方案，但培训方案不完整（指缺失培训计划、培训材料（讲义）、培训课表、主要授课教师介绍任意一项）；
三档：同时提供承诺和培训方案，培训方案完整，但课程设计重点不突出或针对性不强，基本满足采购文件需求；
四档：同时提供承诺和培训方案，培训方案完整，课程设计重点突出、针对性强，完全满足采购文件需求。


	8
	服务部分
	免费质保期（客观分）
	勾选打分(6)
	评审标准：
一档0分
二档2分
三档4分
四档6分
评审标准说明：
质保期自项目最终验收合格之日起计算；免费质保期内，投标人须免费提供故障修复、补丁升级及技术支持，不得另行收费；承诺年限以投标文件中的书面承诺为准，无需提供其他证明材料。
具体标准评分如下：
一档：承诺免费质保期 < 1年或无承诺；
二档：承诺免费质保期 = 1年；
三档：承诺免费质保期 = 2年；
四档：承诺免费质保期 ≥ 3年。


	9
	服务部分
	开发期内需求变更（客观分）
	区间打分(3)
	评审标准：
提供书面承诺得3分。
评审标准说明：
书面承诺软件开发期内采购人免费拥有20%的软件需求变更权利。


	10
	技术部分
	项目总体需求分析（主观分）
	勾选打分(4)
	评审标准：
一档0分
二档1分
三档2分
四档4分
评审标准说明：
根据投标人提供的软件开发需求分析报告评分。分析报告应包括软件系统各模块功能需求分析、软件系统的非功能及性能需求分析、数据需求分析、接口需求分析。具体评分标准如下： 
一档：未提交需求分析； 
二档：提交的需求分析不完整（指缺失软件系统各模块功能需求分析、软件系统的非功能及性能需求分析、数据需求分析、接口需求分析任一部分），或者未对软件系统各模块进行功能需求拆分； 
三档：需求分析完整、全面，但不具体、不详细、不充分，合理性、针对性一般； 
四档：需求分析完整全面，且详细具体充分，合理性、针对性强，完全契合项目需求。


	11
	技术部分
	系统整体架构技术方案（主观分）
	勾选打分(4)
	评审标准：
一档0分
二档1分
三档2分
四档4分
评审标准说明：
根据提交的系统整体架构设计技术方案（包括总体架构设计、技术架构与技术路线设计、数据架构设计、接口设计、部署设计、非功能性设计）评分：
一档：未提供；
二档：系统整体架构设计不完整（指缺失总体架构设计、技术架构与技术路线设计、数据架构设计、接口设计、部署设计、非功能性设计任意一项），或者不合理，无针对性；
三档：系统整体架构设计完整，图文规范，有一定合理性、针对性；
四档：系统整体架构设计完整，图文规范，合理可行，技术先进，针对性强。


	12
	技术部分
	详细设计技术方案（主观分）
	区间打分(36)
	评审标准：
提交以下子系统详细设计技术方案：
（1）基于多模式的全球多尺度智能网格预测子系统
（2）次季节重要过程预测与检验子系统
（3）极端气候事件预测子系统
（4）春季北方沙尘预测子系统
（5）气候变化与极端事件预估子系统
（6）次季节-季节极端水文事件风险预警子系统
（7）次季节至季节风能太阳能资源精细化预测子系统
（8）行业灾害风险预警能力提升与服务子系统
（9）气候综合业务协同支撑平台
以上每个子系统
一档0分
二档1分
三档2分
四档4分
以上共计9个子系统，满分36分。
评审标准说明：
根据提交的详细设计技术方案评分。具体标准如下：
一档：未提供 
二档：技术方案不完整，未覆盖项目的功能和非功能需求，描述不清楚、缺乏针对关建技术的分析，可行性针对性差。
三档：技术方案内容较完整，覆盖项目的功能和非功能需求，描述基本清楚；技术思路较合理、关建技术的分析较清晰，解决措施有一定可行性针对性，基本满足采购需求。 
四档：技术方案内容完整、详实，覆盖项目的功能和非功能需求，描述清楚，逻辑性强，图文规范；技术先进，针对关建技术的分析详细，解决措施切实可行，针对性强，完全满足采购需求。
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第七章  采购需求

7.1 项目建设背景及必要性
7.1.1 建设背景
当前，全球气候变暖趋势持续加剧，我国作为全球气候变化的敏感区与影响显著区，极端高温、强降水、干旱、沙尘等天气气候事件呈现出频发重发、并发广发的严峻态势，对国民经济运行和人民生命财产安全构成了严重威胁。在此背景下，提升极端事件风险防范能力，已成为保障国家气候安全、支撑经济社会高质量发展的关键一环。
国家气候中心作为我国气候业务的核心部门，虽已建成气候监测预测分析系统（CIPAS）、7个气候预测模式系统等12个业务软件，初步支撑了国省两级气候业务运行，但随着新形势发展，现有软件体系已难以满足“监测精准、预测前瞻、预警及时、服务有效”的闭环业务需求，主要存在以下突出矛盾：
1.核心预测能力存在短板。次季节尺度强降水、强降温等关键过程缺乏客观化识别技术，预测依赖人工，检验体系不完善；沙尘预测仍以定性分析为主，缺乏动力模式支撑的定量预测模型；气候变化预估数据异构繁杂，产品精细化程度不足，难以支撑行业级的深度应用。
2.业务协同与智能化水平滞后。现有系统呈“烟囱式”分布，数据基座分散未有效整合，国省协同的产品下发、订正与上传流程尚未完全打通；“预测-检验-优化”的自动化闭环尚未形成，且缺乏AI智能分析与柔性化服务组件，难以应对海量数据的自动化处理与个性化服务定制需求。
3.行业服务支撑能力不足。面向农业、能源、水利等重点行业的灾害风险预警缺乏标准化对接机制，极端水文事件预警覆盖不全，风能太阳能资源精细化预测产品缺失，无法精准满足行业对气候风险超前感知与科学调控的迫切需求。
7.1.2 建设目标
基于当前我国气候安全面临的严峻形势及现有业务能力的突出短板，本项目的建设不仅是技术层面的迭代升级，更是保障国家重大战略实施、支撑经济社会高质量发展的迫切需要，其目标主要体现在以下四个方面：
1. 落实国家重大战略部署，履行气象职责的必然要求
当前，《气象高质量发展纲要（2022—2035年）》明确提出要“提高气候预测和气候风险评估能力”。《提升极端事件风险防范能力，保障气候适应型社会建设行动方案（2025-2030年）》更是将“提升极端天气气候事件无缝隙预报预警水平”列为重点任务。国家气候中心作为国家级业务单位，亟需通过本项目建设，将政策要求转化为实实在在的业务能力，填补极端气候事件预测预警的业务空白，这是落实国家防灾减灾救灾体制改革、保障国家气候安全的政治责任和使命担当。
2. 应对极端天气气候事件频发重发的现实需要
在全球变暖背景下，我国极端天气气候事件呈现“出现频率增高、影响范围扩大、致灾损失加重”的特征。现有业务软件在次季节关键过程（如强降水、强降温）预测上依赖人工、客观性差，在沙尘、极端水文事件等灾害预测上缺乏定量模型支撑，难以满足“早发现、早预警、早行动”的防灾需求。本项目建设将大幅提升预测的客观化、精细化与前瞻性，将预警窗口期由天气尺度延伸至次季节乃至季节尺度，为各级政府预留宝贵的应急准备时间，最大限度减少人民群众生命财产损失。
3. 破解现有业务系统瓶颈，实现集约化发展的内在需求
目前国家气候中心虽拥有12个业务系统，但普遍存在“烟囱林立、数据孤岛、重复建设”的问题。各系统间缺乏统一的数据基座和组件共享机制，导致国省协同流程不畅、算法复用率低、维护成本高昂。特别是在AI技术应用、行业定制化服务等方面存在明显短板。本项目建设将遵循“统筹集约”原则，依托“天擎”平台构建一体化业务架构，打破数据壁垒，实现业务软件的流程再造和能力升级，彻底解决现有系统“有系统无集成、有数据无智能、有产品无服务”的结构性矛盾。
4. 支撑重点行业提质增效，服务经济社会发展的关键举措
随着能源革命、乡村振兴等国家战略的深入实施，电力、农业、水利等行业对气候风险的敏感度和依赖性日益增强。现有系统缺乏对风能太阳能资源的精细化预测能力，难以支撑新型电力系统建设；缺乏针对农业、电力等行业的定制化风险评估模型，难以满足行业精细化服务需求。本项目建设将打通“气象-行业”的数据与服务链条，提供高精度的风光资源预测、极端水文预警及行业灾害风险评估产品，助力能源安全保供、粮食安全及水资源优化配置，将气候“软实力”转化为经济“硬效益”。
7.2 项目建设内容
依托国家级气象大数据云平台“天擎”实施，共建设9个业务子系统。其中，基于多模式的全球多尺度智能网格预测子系统集成“风顺”AI与多模式，研发多尺度集合预测技术，生成高分辨率网格及EFI指数产品，建立预测-检验闭环；次季节重要过程预测与检验子系统研发次季节过程动态识别技术，构建国省协同产品流转与实时评分体系，形成“预测-检验”闭环；极端气候事件预测子系统融合AI与多模式，研发全球及区域尺度概率预测产品，耦合多方案动力降尺度，生成高分辨率极端事件产品，形成标准化集合体系；春季北方沙尘预测子系统补足沙尘高影响要素监测，整合前兆信号与CMA-CPSv3，开发月、季尺度沙尘日数客观预测方法，建立滚动评估评分机制；气候变化与极端事件预估子系统构建多源异构数据标准化集成能力，研发偏差校正、降尺度、融合技术，形成高质量预估数据集，开展多维度诊断与风险评估，开发决策服务智能生成功能；次季节-季节极端水文事件风险预警子系统耦合分布式水文模型与气候预测数据，构建“预测-响应-预警”全链条，实现全国多空间单元时段径流量及极端丰枯概率月滚动预测；次季节至季节风能太阳能资源精细化预测子系统研发10km分辨率风光资源精细化预测技术，提供逐日至逐月滚动产品，建立多模式误差订正与集合加权机制，提升精度与行业服务能力；行业灾害风险预警能力提升与服务子系统针对农业、电力行业，构建极端灾害监测识别、分灾种风险评估、巨灾损失耦合模型，实现定量评估与定制化预警报告自动生成，100%集成至“天鉴”平台；气候综合业务协同支撑平台建设统一气候专题数据基座，开发标准化气象基础与业务应用组件，发展AI智能分析能力，构建柔性化插件服务体系，支撑国省协同与快速定制。
7.2 
7.2.1 基于多模式的全球多尺度智能网格预测子系统
集成“风顺”AI模型，研发全球次季节-季节尺度多模式集合预测技术，生成基本气候要素智能网格产品；开发AI概率预测方案，产出极端高温/湿热浪日数强度预测及EFI指数产品；完善ENSO等关键气候现象预测，建立预测-检验闭环系统。系统包含次季节智能网格预测组件、月季年智能网格和气候模态预测组件、全球智能网格预测检验组件3个核心组件，支撑多尺度气候预测业务开展。
7.2.2 次季节重要过程预测与检验子系统
该子系统聚焦次季节（15-60天）强降水、高温及强降温三类关键天气过程的预测与检验业务，基于国家气象信息中心25公里降水再分析数据构建强降水过程历史数据集，依托智能网格0-60天预测数据，经误差订正后通过客观动态识别算法，生成全国及分省尺度的强降水过程频次、时段、范围及强度预测产品；同步研发次季节高温过程预测技术，制作发布高温过程预测产品；针对强降温过程，构建涵盖气温数据预处理、过程次数/时段/强度/范围识别及对应检验评分、综合评分的全链条功能模块。系统全面实现国省两级指导产品下发、可视化展示、省级订正产品上传的交互流程，并基于业务规定建立历史与实时预测检验机制，完成强降水、高温预测-检验闭环管理及强降温过程全流程业务化运行，支撑次季节重要过程预测的标准化与自动化。
7.2.3 极端气候事件预测子系统
研发人工智能与多模式相结合的概率预测方案，形成CMME-S2S各个模式和多模式集合原始输出的概率预测产品及AI订正集合概率预测产品；研发次季节全球极端事件预测方案，形成EFI指数预测、极端高温日数、干热浪日数、湿热浪日数等多种极端事件预测产品；基于高分辨率区域气候模式，研发多方案耦合动力降尺度方法，建立次季节精细化极端事件预测系统，形成中国区域气温、降水、极端气温、极端降水以及环流等多要素高分辨率预测产品，基于动力降尺度预测进一步研发高分辨率概率预报以及AI订正产品。通过自动化流程（前处理-计算-后处理-展示），形成标准化、可持续更新的多套集合预测产品体系，支撑气象、应急、农业、能源等领域的防灾减灾与适应性决策。系统包含人工智能与多模式相结合概率预测组件、次季节全球极端事件预测组件、多方案耦合动力降尺度预测组件3个核心组件。
7.2.4 春季北方沙尘预测子系统
将沙尘预测及分析关键信息进行统一整合，并构成多来源数据提取-分类关键信息预处理-关键预测信息定量分析及预测模型-沙尘关键信息精细化监测-沙尘预测评分机制的整体工作链条，细化为多源数据提取模块、观测/再分析资料预处理模块、模式信息预处理模块、沙尘高影响信息监测模块、沙尘预报因子筛选与提取模块、月尺度沙尘影响预测模块、春季沙尘实况监测模块、沙尘预报客观评分模块，为沙尘预测业务发展需求提供支撑作用。
7.2.5 气候变化与极端事件预估子系统
旨在构建一个国家级、业务化的气候变化预估业务服务平台。其核心功能是系统性地集成多源气候模式与观测数据，通过偏差校正、统计降尺度及多源融合等关键技术，制备高时空分辨率、高质量的气候数据集。重点发展对极端高温、极端降水等极端事件的定量诊断、演变规律分析及未来情景下的风险评估能力，并融合社会经济等信息，形成对高温热浪、暴雨洪涝等关键风险的定量化、空间化综合评估。最终，平台将支撑面向政府决策与行业适应需求的定制化气候信息服务产品生成，为应对气候变化提供从科学数据到决策依据的全链条业务支撑。
7.2.6 次季节-季节极端水文事件风险预警子系统
系统汇聚来自中国气象局的陆面同化数据、次季节气候预测模式数据、季节气候预测模式数据、DEM、土地利用、土壤类型等多源异构数据，应用覆盖全国的分布式水文模型，构建“气候预测—水文响应—风险预警”全链条动态应对体系，实现覆盖全国范围的次季节-季节的1-30天、11-40天、21-50天、1-3个月、2-4个月、3-4个月、4-6个月、5-7个月的25km网格—水库—水文站—1级流域分区—2级流域分区—3级流域分区的多时空尺度的时段累计径流量、径流异常程度、极端丰水概率、极端枯水概率的月滚动更新预测，为流域和地方防洪抗旱、水库调度、农业防灾、电力调度、河道航运提供科学支撑。
7.2.7 次季节至季节风能太阳能资源精细化预测子系统
本子系统通过系统性接入、融合与治理多源观测资料、多模式集合预报、高分辨率地理信息及场站元数据，构建覆盖“数据接入–质控标准化–多模式融合–人工智能订正–能源产品派生–检验服务”全流程的一体化预测引擎。旨在实现次季节至季节时间尺度上风能、太阳能资源的高精度、高分辨率网格化预测，并驱动风电/光伏功率推导及风险预警业务，为能源电力系统规划、调度与安全运行提供可靠的数据支撑。
7.2.8 行业灾害风险预警能力提升与服务子系统
围绕极端灾害对行业的影响，选取农业、电力两个行业，建立客观化定量化精细化气象灾害监测识别和风险评估模型，实现实时监测与预警服务，全面提升针对极端灾害的行业支撑服务能力。建成“数据-系统-模型-应用”一体化的行业灾害风险预警体系，实现农业、电力行业极端灾害实时监测、精准评估、动态预警。
7.2.9 气候综合业务协同支撑平台
围绕“数据基座、组件共享、智能引擎、场景应用”四个维度，打造国省协同、智能敏捷的现代气候业务系统。
（1）构建气候专题数据基座：基于气象大数据云平台，构建统一、集成的气候专题数据基座，实现对气候监测、气候预测、气候风险与气候服务等多类别、多来源数据与产品的统一汇聚、组织与管理，通过标准化接口与服务支撑各类业务应用高效访问。
（2）建设标准化业务组件，实现共建共享：通过组件化开发模式，建设标准化、可复用、高可用的气象基础组件与业务应用组件，聚焦特色算法封装、通用产品加工流程和服务场景模块化设计，促进国家与省级气候中心在技术能力、业务模块和产品工具层面的高效协同共建与资源共享。
（3）发展AI气候智能分析能力：构建融合专业气候知识库、自然语言交互（智能问答）和智能体（Agents）的气候智能服务体系，实现对海量信息的深度挖掘、知识化关联与智能推理，为精准决策提供认知与计算支持。
（4）构建柔性化插件服务，支撑业务定制：基于组件化架构和可视化流程编排技术，允许用户根据具体需求，对业务流程、产品展现样式、系统交互界面以及行业服务场景进行全方位的自主配置与动态组合，快速响应差异化、个性化的业务需求。
7.3 项目建设标准及规范
（1）《中华人民共和国气象法》
（2）《关于印发中国气象局主要职责的通知》（气办发〔2011〕28号文）
（3）《中国气象局应对气候变化发展规划（2021-2025年）》（气发〔2021〕134号）
（4）中国气象局《气象现代化发展纲要（2021—2035年）》（气发〔2015〕59号）
（5）《国务院关于印发气象高质量发展纲要（2022—2035年）的通知》（国发〔2022〕11号）
（6）《“十五五”全国气候业务高质量发展实施方案》中“打造一体化气候业务平台”。
（7）《统筹集约建设气象业务软件工作方案（2024—2027年）》中“开展地球系统大数据平台建设及气象业务软件集约整合”。
（8）《提升极端事件风险防范能力，保障气候适应型社会建设行动方案（2025-2030年）》中“提升极端天气气候事件无缝隙预报预警水平”。
（9）《中国气象局气候变化研究型业务体系建设工作方案（2025-2030年）》。
（10）中国气象局办公室关于印发《国家级气象业务软件统筹集约实施方案（2025—2027年）》（气办发〔2025〕4号）。
（11）《中国气象局 国家发展改革委关于统筹集约建设气象业务软件的指导意见》（气发〔2024〕8号）。
（12）《中国气象局关于气候极端事件风险应对业务能力提升项目可行性研究报告的批复》（气函〔2025〕229号）。
7.4 详细技术要求
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7.4.1 功能要求
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7.4.1.1 基于多模式的全球多尺度智能网格预测子系统
集成“风顺”AI模型，研发全球次季节-季节尺度多模式集合预测技术，生成基本气候要素智能网格产品；开发AI概率预测方案，产出极端高温/湿热浪日数强度预测及EFI指数产品；完善ENSO等关键气候现象预测，建立预测-检验闭环系统。系统包含次季节智能网格预测组件、月季年智能网格和气候模态预测组件、全球智能网格预测检验组件3个核心组件，支撑多尺度气候预测业务开展。
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7.4.1.1.1 次季节智能网格预测模块
次季节智能网格预测组件包括次季节数据预处理功能、全球次季节气温误差订正功能、全球次季节降水误差订正功能、全球次季节气温多模式集合预测功能、全球次季节降水多模式集合预测功能、全球次季节气温智能降尺度功能、全球次季节降水智能降尺度功能和次季节产品生成功能等8个功能点。
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7.4.1.1.1.1 次季节数据预处理
接收并解析多元原始预报数据，进行格式标准化、质量控制和初步对齐，为后续订正环节做好准备。
7.4.1.1.1.2 全球次季节气温误差订正
利用历史观测数据和模式回报数据，针对每个独立模式（包括“风顺”AI模型）的气温预测结果进行误差订正。
7.4.1.1.1.3 全球次季节降水误差订正
利用历史观测数据和模式回报数据，针对每个独立模式（包括“风顺”AI模型）的降水预测结果进行误差订正。
7.4.1.1.1.4 全球次季节气温多模式集合预测
针对订正过的气温预报结果，基于多个模式历史预报技巧，应用动态权重集成技术，生成全球多模式集合预报结果。
7.4.1.1.1.5 全球次季节降水多模式集合预测
针对订正过的降水预报结果，基于个模式历史预报技巧，应用动态权重集成技术，生成全球多模式集合预报结果。
7.4.1.1.1.6 全球次季节气温智能降尺度
利用残差特征蒸馏网络制作全球25公里次季节气温超分模型。
7.4.1.1.1.7 全球次季节降水智能降尺度
利用残差特征蒸馏网络制作全球25公里次季节降水超分模型。
7.4.1.1.1.8 次季节产品生成
生成未来15-60天/3-12候空间分辨率为25km的覆盖全球的气温、降水网格预报结果。
7.4.1.1.2 月季年智能网格和气候模态预测模块
月季年网格和气候模态预测模块包括月季年数据获取和预处理功能、月季尺度误差订正功能、月季尺度多模式集合预测功能、月季产品生成功能、年际年代际产品生成功能、全球海洋主要海温模态月季预测功能、全球海洋主要海温指数年代际预测功能和中高纬重要环流模态预测功能等8个功能点。
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7.4.1.1.2.1 月季年数据获取和预处理
接入多模式月尺度和年尺度预测数据，进行格式标准化、质量控制和初步对齐，为后续订正环节做好准备。
7.4.1.1.2.2 月季尺度误差订正
基于国内外多个全球季节尺度动力模式，采用累积概率密度映射技术对各模式气温、降水预报进行频率匹配处理，实现对各模式气温、降水预报系统偏差的订正。
7.4.1.1.2.3 月季尺度多模式集合预测
根据各模式客观订正产品的历史预报技巧以及模式独立性，形成多模式的智能集成权重。
7.4.1.1.2.4 月季产品生成
形成未来1-6个月及对应滚动季节的全球气温距平、降水距平百分率智能网格预报产品。
7.4.1.1.2.5 年际年代际产品生成
形成未来1年、未来1-5年平均、以及未来6-10年平均的全球近地表气温、海平面气压、降水、全球海冰异常网格预测产品。
7.4.1.1.2.6 全球海洋主要海温模态月季预测
基于再分析资料、统计模型和月季尺度多模式集合预测数据，实现对全球海洋主要海温模态的未来1-6个月的预测。
7.4.1.1.2.7 全球海洋主要海温指数年代际预测
基于国内外主流的年代际尺度气候系统模式预测结果，实现对全球海温关键区指数未来1年、未来1-5年平均、以及未来6-10年平均的年代际预测。
7.4.1.1.2.8 中高纬重要环流模态预测
通过集成实时高分辨率再分析资料、全国站点降水数据、次季节模式预测数据，基于位势高度场、气温场、降水场，研发强降水型东北冷涡等中高纬重要环流模态的监测产品和概率预报产品。
7.4.1.1.3 全球智能网格预测检验模块
全球智能网格预测检验模块包括多源数据接入功能、次季节智能网格预测检验功能，月季尺度智能网格预测检验功能，年际尺度智能网格预测检验功能，气候模态预测检验功能等5个功能点。
7.4.1.1.3 
7.4.1.1.3.1 多源数据接入
资料自动化收集。具备自动接入全球次季节预测产品、月季年及气候模态预测产品和实况监测产品的能力。
7.4.1.1.3.2 次季节智能网格预测检验
根据给定的次季节网格预测产品、实况资料和相应的TS检验、PC检验、IPS检验等方法提供检验评估，并给出算法执行情况。
7.4.1.1.3.3 月季尺度智能网格预测检验
根据给定的月季网格预测产品、实况资料和TCC检验、ACC检验、MSSS检验、Ps评分等方法，提供历史的和实时检验评估，并给出算法执行情况。
7.4.1.1.3.4 年际尺度智能网格预测检验
根据给定的年际网格预测产品、实况资料和TCC检验、ACC检验、Ps评分等方法提供历史的和实时检验评估，并给出算法执行情况。
7.4.1.1.3.5 气候模态预测检验
根据给定的气候模态预测产品、实况资料和TCC检验、MSSS检验等方法提供检验评估，并给出算法执行情况。
7.4.1.2 [bookmark: _Toc16950]次季节重要过程预测与检验子系统
该子系统聚焦次季节（15-60天）强降水、高温及强降温三类关键天气过程的预测与检验业务，基于国家气象信息中心25公里降水再分析数据构建强降水过程历史数据集，依托智能网格0-60天预测数据，经误差订正后通过客观动态识别算法，生成全国及分省尺度的强降水过程频次、时段、范围及强度预测产品；同步研发次季节高温过程预测技术，制作发布高温过程预测产品；针对强降温过程，构建涵盖气温数据预处理、过程次数/时段/强度/范围识别及对应检验评分、综合评分的全链条功能模块。系统全面实现国省两级指导产品下发、可视化展示、省级订正产品上传的交互流程，并基于业务规定建立历史与实时预测检验机制，完成强降水、高温预测-检验闭环管理及强降温过程全流程业务化运行，支撑次季节重要过程预测的标准化与自动化。
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7.4.1.2.1 次季节强降水过程预测和检验模块
次季节强降水过程预测和检验模块包括强降水过程客观识别功能、强降水过程历史查询功能、国省两级强降水过程监测功能、智能网格数据订正处理功能、国省强降水过程预测功能、国省过程预测数据传输功能、预测数据交互订正功能、国省过程预测实时检验功能、历史预测评分查询统计功能等9个功能点。
7.4.1.2.1.1 强降水过程客观识别
实现基于网格数据的强降水过程客观动态识别算法。利用气象信息中心中国陆面再分析降水数据，针对不同阈值，给出全国及分省强降水过程开始（结束）日期、持续日数、影响范围和强度的历史数据集。
7.4.1.2.1.2 强降水过程历史查询
根据不同等级强降水过程阈值，实现全国及分省强降水过程历史数据的查询、统计和图形展示功能。
7.4.1.2.1.3 国省两级强降水过程监测
基于降水再分析数据，实现全国及分省强降水过程的实时动态监测和图形展示功能。
7.4.1.2.1.4 智能网格数据订正处理
利用基于物理约束的非参数概率映射订正算法，对未来60天智能网格预测数据进行订正，形成历史和实时订正预测数据。
7.4.1.2.1.5 国省强降水过程预测
针对全国和各省（区、市），基于智能网格逐日预测数据和强降水过程客观识别算法，给出未来60天强降水过程预测产品，包括发生频次、每次过程的开始、结束日期和持续日数、覆盖范围和强度，实时动态展示，并且生成相应的网格预测数据。
7.4.1.2.1.6 国省过程预测数据传输
实现国家级次季节强降水过程指导预测网格数据的下发，包括全国和分省数据两种，以及省级订正预测数据的上传功能。
7.4.1.2.1.7 预测数据交互订正
实现国省两级强降水过程预测网格数据的读取、查询、可视化、交互订正、编辑和输出功能。
7.4.1.2.1.8 国省过程预测实时检验
针对国省两级强降水过程指导预测和发布预测实时数据，按照预测检验评分业务规定，生成过程次数、时段、范围和强度单项以及综合预测评分。
7.4.1.2.1.9 历史预测评分查询统计
针对基于智能网格的强降水过程历史预测数据，以及国省两级业务单位指导和发布预测历史数据进行评分，实现历史预测评分的查询和统计分析功能。
7.4.1.2.1.10 国省预测产品交互编辑与生成
针对未来60天强降水过程预测产品，支持省级用户对国家级下发的指导落区进行可视化交互编辑。重点支持对暴雨、大暴雨等级别的过程中心强度、覆盖范围边界及影响时段进行拖拽修订；自动关联流域水系与地形特征，一键生成符合本省防汛需求的强降水过程网格数据、暴雨落区专题图及包含过程累计雨量、极端性分析的文字预测报告。
7.4.1.2.1.11 省级订正产品上传与智能评分
提供省级强降水订正产品的标准化上传接口。系统自动解析上传的网格及矢量数据，开展过程频次、起止时间、影响范围及中心强度的四维检验。
7.4.1.2.2 次季节高温过程预测和检验模块
次季节高温过程预测和检验模块包含高温过程预测识别功能、高温过程预测订正功能、高温热指数预测功能、过程预测智能输出功能、高温过程预测产品功能、高温过程时间检验功能、高温过程范围检验功能、高温过程强度功能检验、高温过程实时检验功能、高温过程检验统计功能等10个功能点。
7.4.1.2.2.1 高温过程预测识别
监测识别我国、省级主要高温过程，基于模式数据识别未来60天重要高温过程。
7.4.1.2.2.2 高温过程预测订正
对多个模式、智能网格数据等数据源的日最高气温进行统计和概率方法订正，提升高温过程次季节预测准确率。
7.4.1.2.2.3 高温热指数预测
基于模式日最高气温和相对湿度预测，计算热指数并预测未来60天热指数、高温、湿度、干热、湿热分布。
7.4.1.2.2.4 过程预测智能输出
基于高温预测数据，输出未来60天我国、省级主要高温过程的起止日期、持续时间、影响范围及主要区域、最大强度等文字产品。输出高温过程预测文字、网格数据和图形产品，下发省级。制作省级可编辑预测数据功能。输出北京地区夏季高温强度、极端最高气温、高温日数及高温过程次季节预测文字。
7.4.1.2.2.5 高温过程预测产品
输出高温日数、高温累计强度和最大强度、高温影响面积和最大面积等客观图形产品。输出北京地区夏季高温强度、极端最高气温、高温日数及高温过程次季节预测图形产品。
7.4.1.2.2.6 高温过程时间检验
对高温过程开始日期和结束日期相差天数、持续时间指标进行检验，计算评分。
7.4.1.2.2.7 高温过程范围检验
对高温过程范围指标进行检验，计算评分。
7.4.1.2.2.8 高温过程强度模块
对高温过程强度指标进行检验，计算评分。
7.4.1.2.2.9 高温过程实时检验
研发上传和收集功能，收集国家级、省级高温预测数据，对逐日起报高温过程进行检验，逐日计算单项指标和综合评分，对省级和国家级进行评分。
7.4.1.2.2.10 高温过程检验统计
对国家级、省级每个高温过程进行检验，计算不同超前时间单项指标和综合评分，对省级和国家级进行评分。
7.4.1.2.2.11 国省预测产品交互编辑与生成
针对未来60天高温过程预测产品，支持省级用户对国家级指导产品进行精细化交互编辑。重点支持对高温过程起止日期的调整、37℃/40℃等高影响温度线的范围修订，以及热指数（Heat Index）分布区的微调；结合本省承灾体分布特征，自动生成高温过程持续日数预报图、极端最高气温预报图及面向能源、健康领域的决策服务文字材料。
7.4.1.2.2.12 省级订正产品上传与智能评分
提供省级高温订正产品的上传通道。系统自动对比省级订正产品与国家级指导产品、实况数据，重点针对高温过程开始/结束日期偏差、影响范围覆盖率及极端最高气温误差进行量化检验。
7.4.1.2.3 次季节强降温过程预测和检验模块
次季节强降温过程预测和检验模块包含次季节气温网格监测预测数据预处理功能、强降温过程次数识别功能、强降温过程时段识别功能、强降温过程强度识别功能、强降温过程范围识别功能、强降温过程次数检验评分功能、强降温过程时段检验评分功能、强降温过程强度检验评分功能、强降温过程范围检验评分功能、强降温过程综合评分功能等10个功能点。
7.4.1.2.3.1 次季节气温网格监测预测数据预处理
提供多源数据（观测、数值模式和智能网格预测数据）的自动下载、接入和监控，完成NCEP向NOAA CORe再分析数据的切换，新增OIr卫星辐射数据的接入。实现数据缓存和断点续传。数据解码、格式标准化。时空匹配与重采样。对观测和模式数据进行极端值、一致性等质量控制。
7.4.1.2.3.2 强降温过程次数识别
实现强降温过程次数识别算法以及次数预测产品的输出功能。
7.4.1.2.3.3 强降温过程时段识别
实现强降温过程时段识别算法以及时段预测产品的输出功能。
7.4.1.2.3.4 强降温过程强度识别
实现强降温过程强度识别算法以及强度预测产品的输出功能。
7.4.1.2.3.5 强降温过程范围识别
实现强降温过程范围识别算法以及范围预测产品的输出功能。
7.4.1.2.3.6 强降温过程次数检验评分
实现次数评分的阈值可调节功能，输出并存储各过程的次数单项评分结果。
7.4.1.2.3.7 强降温过程时段检验评分
根据强降温过程的不同持续时间，能够自动调整评分过程中的预报与实况相差天数的阈值，输出并存储各过程的时段单项评分结果。
7.4.1.2.3.8 强降温过程强度检验评分
实现强度评分的阈值可调节功能，输出并存储各过程的强度单项评分结果。
7.4.1.2.3.9 强降温过程范围检验评分
实现强降温过程最大范围的判别功能，输出并存储各过程的范围单项评分结果。
7.4.1.2.3.10 强降温过程综合评分
实现各单项评分的加权系数的可调节功能和加权后综合评分的计算。
7.4.1.2.3.11 国省预测产品交互编辑与生成
针对未来60天强降温过程预测产品，支持省级用户对国家级指导产品进行交互式修订。重点支持对寒潮、强冷空气过程的降温幅度阈值调整、最低气温0℃/-10℃等关键等值线范围的划定，以及对过程持续日数的修正；结合地方防灾减灾需求，自动生成强降温过程幅度预报图、低温冻害风险预估图及农业防御建议文字产品。
7.4.1.2.3.12 省级订正产品上传与智能评分
提供省级强降温订正产品的上传接口。系统基于预处理后的多源观测数据，对省级上传的产品进行全要素检验。重点评估过程次数吻合度、降温时段匹配度及极端低温范围准确率，支持根据过程持续时间自动调节检验阈值。
7.4.1.2.4 海气关键指数监测模块
提供相对Nino3.4指数（RONI）及关键海温指数的自动采集、解析与动态监测。实现指数的实时计算、历史序列管理、距平分析及趋势可视化。支持指数产品与次季节强降水、高温过程的关联展示，为预报员研判海气相互作用及预测信号衰减提供定量化决策依据。
7.4.1.2.5 北上台风指数监测与预测模块
本模块作为次季节关键环流监测与预测的专项扩展，聚焦于西北太平洋台风活动，特别是影响我国华东、华北及东北地区的“北上型”台风的实时监测、历史规律挖掘及次季节尺度预测。模块通过构建定量化的“北上台风指数”，打通从热带气旋活动到中高纬极端天气事件的预测链条，为强降水等灾害性天气的超前研判提供关键的环流背景依据。
7.4.1.2.6 全球关键环流系统监测与诊断
聚焦于全球范围内对东亚及“一带一路”沿线气候具有重要影响的低频环流系统的实时监测与诊断。重点针对非洲季风系统、南亚高压、索马里越赤道气流及副热带高压等关键系统，基于高分辨率再分析资料和模式预测数据，开展多尺度动态监测、指数计算及异常特征分析，生成标准化的监测诊断产品，为研判全球气候异常成因及预测信号衰减提供定量化依据。
7.4.1.2.7 年代际尺度预测模块
本模块基于模式产品，形成未来1年、未来2-5年平均、以及未来6-10年平均等全球地表气温、海表气温、海平面气压、降水、全球海冰异常网格预测产品和重要气候模态指数预测产品。
7.4.1.3 [bookmark: _Toc15988]极端气候事件预测子系统
研发人工智能与多模式相结合的概率预测方案，形成CMME-S2S各个模式和多模式集合原始输出的概率预测产品及AI订正集合概率预测产品；研发次季节全球极端事件预测方案，形成EFI指数预测、极端高温日数、干热浪日数、湿热浪日数等多种极端事件预测产品；基于高分辨率区域气候模式，研发多方案耦合动力降尺度方法，建立次季节精细化极端事件预测系统，形成中国区域气温、降水、极端气温、极端降水以及环流等多要素高分辨率预测产品，基于动力降尺度预测进一步研发高分辨率概率预报以及AI订正产品。通过自动化流程（前处理-计算-后处理-展示），形成标准化、可持续更新的多套集合预测产品体系，支撑气象、应急、农业、能源等领域的防灾减灾与适应性决策。系统包含人工智能与多模式相结合概率预测组件、次季节全球极端事件预测组件、多方案耦合动力降尺度预测组件3个核心组件。
7.4.1.3 
7.4.1.3.1 人工智能与多模式相结合概率预测组件
人工智能与多模式相结合全球概率预测模块包括全球多模式集合气温概率预测功能、全球多模式集合降水概率预测功能、AI订正集合全球气温概率预测功能、AI订正集合全球降水概率预测功能、全球概率预测历史检验功能、全球概率预测实时检验功能等6个模块。
7.4.1.3.1.1 全球多模式集合气温概率预测模块
本模块以CMME-S2S多模式多成员的历史回报数据和实时预报数据为输入，其中多模式包括CMA-CPSv3、ECMWF、NCEP-CFSv2、Fgoals-f2等S2S尺度预测系统；首先基于各模式在历史回算期的逐日2米日平均气温（T2M）数据，按候、旬、月时间尺度分别计算全球格点上的气温三分位阈值（即33.3%和66.7%分位数），将气温分布划分为“偏低”、“正常”和“偏高”三个区间；随后，利用各模式当前发布的实时集合预报成员数据，统计每个格点上所有预报成员落在上述三个三分位区间的比例，从而生成对应时间尺度（候、旬、月）的全球气温三分位概率预测产品，输出为NetCDF格式的概率分布格点数据产品，包含三个类别各自的概率值，用于表征不同类别气温状态的可能性。
7.4.1.3.1.2 全球多模式集合降水概率预测模块
本模块以CMME-S2S多模式多成员的历史回报数据和实时预报数据为输入，其中多模式包括CMA-CPSv3、ECMWF、NCEP-CFSv2、Fgoals-f2等S2S尺度预测系统；首先基于各模式在历史回算期的逐日累积降水数据，按候、旬、月时间尺度分别计算全球格点上的降水三分位阈值（即33.3%和66.7%分位数），将降水分布划分为“偏低”、“正常”和“偏高”三个区间；随后，利用各模式当前发布的实时集合预报成员数据，统计每个格点上所有预报成员落在上述三个三分位区间的比例，从而生成对应时间尺度（候、旬、月）的全球降水三分位概率预测产品，输出为NetCDF格式的概率分布格点数据产品，包含三个类别各自的概率值，用于表征不同类别降水状态的可能性。
7.4.1.3.1.3  AI订正集合全球气温概率预测模块
本模块以多个由数据驱动的次季节预测AI模型（如FuXi-S2S、FengShun1.5等）和ECMWF数值模式的原始周尺度全球2米气温预报场、环流场为输入，首先针对每个模型/模式分别构建基于深度学习算法（如SwinUNet架构）的误差订正网络：利用其层次化窗口注意力机制，有效捕捉气温场的空间非均匀偏差特征以及环流场对气温的影响，并结合历史同期观测/再分析（如ERA5再分析数据）进行训练，对各模型输出进行系统性偏差订正。随后，将所有订正后的预报场输入一个基于Transformer架构的多源融合模型，该模型通过动态学习不同模型在不同区域和时间下的权重，实现智能加权集合。最终，基于集合结果在历史回报样本中计算五分位阈值（20%、40%、60%、80%），统计实时预报成员落入“显著偏低”“偏低”“正常”“偏高”“显著偏高”五个区间的比例，生成周尺度全球气温五分位概率预测产品。
7.4.1.3.1.4 AI订正集合全球降水概率预测模块
本模块以多个由数据驱动的次季节预测AI模型（如FuXi-S2S、FengShun1.5等）和ECMWF数值模式的原始周尺度全球降水预报场、环流场为输入，首先针对每个模型/模式分别构建基于深度学习算法（如SwinUNet架构）的误差订正网络：利用其层次化窗口注意力机制，有效捕捉降水的空间非均匀偏差特征以及环流场对降水的影响，并结合历史同期观测/再分析（如ERA5再分析数据）进行训练，对各模型输出进行系统性偏差订正。随后，将所有订正后的预报场输入一个基于Transformer架构的多源融合模型，该模型通过动态学习不同模型在不同区域和时间下的权重，实现智能加权集合。最终，基于集合结果在历史回报样本中计算五分位阈值（20%、40%、60%、80%），统计实时预报成员落入“显著偏低”“偏低”“正常”“偏高”“显著偏高”五个区间的比例，生成周尺度全球降水五分位概率预测产品。
7.4.1.3.1.5 全球概率预测历史检验模块
本模块基于多模式集合气温与降水多年历史回报数据，以及经AI方法生成的订正后集合预测产品，构建系统性历史检验评估体系。针对两类概率预测产品：原始多模式集合（包括CMA-CPSv3、ECMWF、NCEP-CFSv2、Fgoals-f2等）与AI订正集合，分别计算其在候、旬、月及周尺度上的可靠性与预测技巧。主要采用相对作用特征曲线（ROC）评估不同阈值（如三分位、五分位）下“偏高”或“偏低”事件的判别能力，通过ROC曲线下面积量化整体分辨技巧；同时利用Ranked Probability Skill Score（RPSS）衡量概率预测相对于气候基准（如等概率参考）的综合改进程度，反映模型预测的准确性。评估结果按不同时间尺度进行统计分析，并生成相应图形产品或者NetCDF格式的全球格点化的历史回报检验数据产品，为概率预测产品的业务应用提供科学依据。
7.4.1.3.1.6 全球概率预测实时检验模块
本模块基于多模式集合气温与降水实时预测数据，以及经AI方法生成的订正后集合预测产品，构建实时检验评估体系。针对两类概率预测产品：原始多模式集合（包括CMA-CPSv3、ECMWF、NCEP-CFSv2、Fgoals-f2等）与AI订正集合，分别计算其在候、旬、月及周尺度上的可靠性与预测技巧。主要采用相对作用特征曲线（ROC）评估不同阈值（如三分位、五分位）下“偏高”或“偏低”事件的判别能力，通过ROC曲线下面积量化整体分辨技巧；同时利用Ranked Probability Skill Score（RPSS）衡量概率预测相对于气候基准（如等概率参考）的综合改进程度，反映模型预测的准确性。评估结果按不同时间尺度进行统计分析，并生成相应图形产品或者NetCDF格式的全球格点化的实时预测检验数据产品。
7.4.1.3.2 次季节全球极端事件预测组件
次季节全球极端事件预测模块包括极端事件预测误差订正功能、EFI指数预测功能、极端高温预测功能、干热浪预测功能、湿热浪预测功能、极端事件预测历史检验功能、极端事件预测实时检验功能等7个模块。
7.4.1.3.2.1 极端事件预测误差订正模块
本模块以CRA40再分析数据、CMME-S2S多模式多成员的历史回报和实时预报数据为输入，其中多模式包括CMA-CPSv3、ECMWF、NCEP-CFSv2、Fgoals-f2等S2S尺度预测系统；首先基于各模式在历史回算期的逐日2米日平均气温（T2M）数据、日最高气温（Tmax）、相对湿度（RH），采用线性回归、概率映射等方法对再分析和模式数据进行预报偏差订正模型训练；然后，基于偏差订正模型对实时预报数据进行偏差订正，输出为NetCDF格式的各个变量的逐日网格数据产品，包括T2M、Tmax和RH。
7.4.1.3.2.2 EFI指数预测模块
本模块以CMME-S2S多模式多成员的历史回报和实时预报数据为输入，其中多模式包括CMA-CPSv3、ECMWF、NCEP-CFSv2、Fgoals-f2等S2S尺度预测系统；首先基于各模式在历史回算期的逐日2米日平均气温（T2M）数据和降水数据（PREC），计算各变量在格点上的气候累积概率分布函数（CDF）；其次，基于实时预报数据计算CDF异常，并在此基础上计算得到逐日EFI指数；最后，基于逐日EFI指数，形成候、周、旬尺度全球气温、降水的EFI指数，输出为NetCDF格式的网格数据产品。
7.4.1.3.2.3 极端高温预测模块
本模块以CMME-S2S多模式多成员的经误差订正后的数据为输入，其中多模式包括CMA-CPSv3、ECMWF、NCEP-CFSv2、Fgoals-f2等S2S尺度预测系统；首先基于各模式各个成员的逐日最高气温（Tmax），分别采用35℃相对阈值和95%百分位法，判断某格点气温是否属于高温，若为高温，则记为1，否则记为0，由此识别出某日的全球高温分布；然后，在候、周、旬尺度上统计各个格点的高温发生日数，形成候、周、旬尺度上的高温日数网格数据产品，输出为NetCDF格式。
7.4.1.3.2.4 干热浪预测模块
本模块以CMME-S2S多模式多成员的经误差订正后的数据为输入，其中多模式包括CMA-CPSv3、ECMWF、NCEP-CFSv2、Fgoals-f2等S2S尺度预测系统；首先基于各模式各个成员的逐日最高气温（Tmax）和相对湿度（RH），若某格点气温高于35℃或超出90%百分位，同时相对湿度低于60%，则记为干热浪（用1表征），否则记为0，由此识别出某日的全球干热浪分布；然后，在候、周、旬尺度上统计各个格点的干热浪发生日数，形成候、周、旬尺度上的干热浪日数网格数据产品，输出为NetCDF格式。
7.4.1.3.2.5 湿热浪预测模块
本模块以CMME-S2S多模式多成员的经误差订正后的数据为输入，其中多模式包括CMA-CPSv3、ECMWF、NCEP-CFSv2、Fgoals-f2等S2S尺度预测系统；首先基于各模式各个成员的逐日最高气温（Tmax）和相对湿度（RH），若某格点气温高于35℃或超出90%百分位，同时相对湿度>60%，则记为湿热浪（用1表征），否则记为0，由此识别出某日的全球湿热浪分布；然后，在候、周、旬尺度上统计各个格点的湿热浪发生日数，形成候、周、旬尺度上的湿热浪日数网格数据产品，输出为NetCDF格式。
7.4.1.3.2.6 极端事件预测历史检验模块
本模块以CRA40再分析数据、基于CMME-S2S多模式多成员形成的候、周、旬尺度上的EFI指数、高温日数、干热浪、湿热浪日数历史回报时期的预报产品为输入，其中多模式包括CMA-CPSv3、ECMWF、NCEP-CFSv2、Fgoals-f2等S2S尺度预测系统；首先基于CRA40再分析数据，分别计算得到历史回报时期观测中的候、周、旬尺度上的EFI指数、高温日数、干热浪、湿热浪日数；然后，基于观测和模式数据，计算以上极端事件的TCC、MSSS、TS、HR、FAR、ROC等历史检验评分，输出为NetCDF格式的网格数据产品，包括候、周和旬尺度上的EFI指数、高温日数、干热浪、湿热浪日数的历史检验数据产品。
7.4.1.3.2.7 极端事件预测实时检验模块
本模块以CRA40再分析数据、基于CMME-S2S多模式多成员形成的候、周、旬尺度上的EFI指数、高温日数、干热浪、湿热浪日数实时预报产品为输入，其中多模式包括CMA-CPSv3、ECMWF、NCEP-CFSv2、Fgoals-f2等S2S尺度预测系统；首先基于CRA40再分析数据，分别计算得到实时预报时期观测中的候、周、旬尺度上的EFI指数、高温日数、干热浪、湿热浪日数；然后，基于观测和模式数据，计算以上极端事件的Ps、ACC、TS、HR、FAR、ROC等实时预报检验评分，输出为NetCDF格式的网格数据产品，包括候、周和旬尺度上的EFI指数、高温日数、干热浪、湿热浪日数的实时检验数据产品。
7.4.1.3.3 多方案耦合动力降尺度预测组件
多方案耦合动力降尺度预测组件包括动力降尺度初值条件处理功能、动力降尺度边值条件处理功能、动力降尺度侧边界条件处理功能、动力降尺度预测两步法积分功能、动力降尺度预测三步法积分功能、动力降尺度预测海气耦合积分功能、动力降尺度后处理功能、动力降尺度多方案环流集合预测功能、动力降尺度降水AI订正功能、动力降尺度多方案气温集合预测功能、动力降尺度多方案降水集合预测功能、动力降尺度极端高温预测功能、动力降尺度极端降水预测功能、动力降尺度预测历史检验功能、动力降尺度预测实时检验功能等15个功能点。
7.4.1.3.3.1 动力降尺度初值条件处理模块
本模块以全球模式输出后的数据为输入，三维气象场变量包括风场、大气温度、云微物理变量、三维气压场，二维地表和土壤变量包括海表温度、地表温度、土壤温度、土壤湿度、雪水当量、雪深、海冰，地表类型和地形变量包括陆地海洋网格、植被类型、土壤类型、地形高度、叶面积指数，通过CWRF自带的 WPS (WRF Preprocessing System) 和预处理程序进行水平插值到CWRF网格，并垂直插值到CWRF的sigma层上，最终输出CWRF可读的二进制输入文件。
7.4.1.3.3.2 动力降尺度边值条件处理模块
本模块以全球模式输出后的数据为输入，包括海表温度、海冰，周期性更新的深层土壤温湿度、植被和地表状态，通过WPS和real.exe 等预处理程序进行水平和时间插值，最终输出CWRF可读的下边界条件文件。
7.4.1.3.3.3 动力降尺度侧边界条件处理模块
本模块以全球模式输出后的数据为输入，三维大气变量包括三维风场、大气温度、湿度和三维气压场，通过WPS和real.exe 等预处理程序进行水平和时间插值，最终输出CWRF可读的下边界条件文件。
7.4.1.3.3.4 动力降尺度预测两步法积分模块
本模块采用全球海气耦合的CMA-CPSv3模式进行预测得到大气环流预测结果提供大气三维场和地表场作为驱动场，使用上述大气环流结果以及高分辨率的地形、土地利用/植被类型、土壤类型等数据，使用 WRF预处理系统（WPS） 对上述数据进行处理和插值，将提取出的气象变量水平和垂直插值到CWRF网格上，驱动区域气候模式CWRF主模块进行动力降尺度计算，输出动力降尺度结果。
7.4.1.3.3.5 动力降尺度预测三步法积分模块
本模块选取国际上预测水平较好的次季节耦合模式预测的海温，利用观测和预测的海温气候态进行统计订正，移除海温预测集的系统性偏差。插值至BCC_AGCM的T266空间网格。然后利用海温场驱动大气环流模式得到预测结果记为BCC_AGCM，最后使用该预测结果驱动区域模式CWRF，输出CWRF/TIER3预测结果。
7.4.1.3.3.6 动力降尺度预测海气耦合积分模块
本模块为WRF+ROMS耦合控制系统，主要包括静态数据库、前处理模块和流程控制模块。静态数据库：中国区域的地形、土地利用、线性规划优化后的海洋水深文件及耦合器插值参数文件等。WRF+ROMS系统前处理模块：系统初始条件和边界条件生成模块。流程控制模块：总控WRF+ROMS回报及预测运行流程，通过文本配置文件 (config.ini) 即可实现WRF+ROMS系统的配置调度。
7.4.1.3.3.7 动力降尺度后处理模块
本模块使用NCL、Python（xarray, wrf-python库）、R等工具读取CWRF输出的NetCDF文件，提取关心的变量（如2米气温、降水、10米风、辐射通量等）。输出时间平均（如月平均、季节平均）、空间分析、剖面图等结果。
7.4.1.3.3.8 动力降尺度多方案环流集合预测模块
本模块为微物理、积云对流（对粗分辨率网格至关重要）、行星边界层、陆面过程、辐射等选择或配置最适合研究区域气候特征的不同方案动力降尺度结果。
7.4.1.3.3.9 动力降尺度降水AI订正模块
UNET深度学习框架由卷积层、池化层、转置卷积层和跳过连接组成。本模块训练过程中设定初始学习率为0.01，并引入余弦退火调度策略动态调整学习率，以优化模型训练过程并增强其收敛稳定性。输入的变量为CWRF模式动力降尺度得到的降水量（pre），经筛选得到的4个气压层的风场、温度、位势高度、比湿环流变量（u850 u200 v850 q850 q700 z850 z500 t850 t500 t200）以及CWRF模式地形高度数据，共计12个通道数据，通过UNET网络下采样、上采样和跳跃连接过程，输出订正后的降水结果。
7.4.1.3.3.10 动力降尺度多方案气温概率预测模块
本模块以区域模式动力降尺度多成员的历史回报数据和实时预报数据为输入；首先基于各物理过程方案结果在历史回算期的逐日2米日平均气温（T2M）数据，按候、旬、月时间尺度分别分别计算在区域格点上的气温三分位阈值（即33.3%和66.7%分位数），将气温分布划分为“偏低”、“正常”和“偏高”三个区间；随后，利用当前发布的实时集合预报成员数据，统计每个格点上所有预报成员落在上述三个三分位区间的比例，从而生成对应时间尺度（候、旬、月）的全球气温三分位概率预测产品，输出为NETCDF格式的概率分布网格数据产品，包含三个类别各自的概率值，用于表征不同类别气温异常状态的可能性。
7.4.1.3.3.11 动力降尺度多方案降水概率预测模块
本模块以区域模式动力降尺度多成员的历史回报数据和实时预报数据为输入；首先基于各模式在历史回算期的逐日累积降水数据，按候、旬、月时间尺度分别计算在区域格点上的降水三分位阈值（即33.3%和66.7%分位数），将降水分布划分为“偏低”、“正常”和“偏高”三个区间；随后，利用各模式当前发布的实时集合预报成员数据，统计每个格点上所有预报成员落在上述三个三分位区间的比例，从而生成对应时间尺度（候、旬、月）的全球降水三分位概率预测产品，输出为NetCDF格式的概率分布格点数据产品，包含三个类别各自的概率值，用于表征不同类别降水状态的可能性。
7.4.1.3.3.12 动力降尺度极端高温预测模块
本模块以动力降尺度预测数据为输入，首先基于各个成员的逐日最高气温（Tmax），分别采用35℃相对阈值和95%百分位法，判断某格点气温是否属于高温，若为高温，则记为1，否则记为0，由此识别出某日的高温分布；然后，在候、周、旬尺度上统计各个格点的高温发生日数，形成候、周、旬尺度上的高温日数网格数据产品，输出为NetCDF格式。
7.4.1.3.3.13 动力降尺度极端降水预测模块
本模块以动力降尺度预测数据为输入，首先基于各个成员的逐日降水数据，分别采用日降水量 ≥ 50 mm（暴雨日）相对阈值和95%百分位法，判断某格点降水是否属于极端降水，若为极端降水，则记为1，否则记为0，由此识别出某日的极端降水分布；然后，在候、周、旬尺度上统计各个格点的极端降水发生日数，形成候、周、旬尺度上的极端降水日数网格数据产品，输出为NetCDF格式。
7.4.1.3.3.14 动力降尺度预测历史检验模块
本模块以CRA40再分析数据、基于区域模式的候、周、旬尺度上的EFI指数、高温日数、干热浪、湿热浪日数历史回报时期的预报产品为输入；首先基于CRA40再分析数据，分别计算得到历史回报时期观测中的候、周、旬尺度上的EFI指数、高温日数、干热浪、湿热浪日数；然后，基于观测和模式数据，计算以上极端事件的TCC、MSSS、TS、HR、FAR、ROC等历史检验评分，输出为NetCDF格式的网格数据产品，包括候、周和旬尺度上的EFI指数、高温日数、干热浪、湿热浪日数的历史检验数据产品。
7.4.1.3.3.15 动力降尺度预测实时检验模块
本模块以CRA40再分析数据、基于区域模式的候、周、旬尺度上的EFI指数、高温日数、干热浪、湿热浪日数实时预报产品为输入；首先基于CRA40再分析数据，分别计算得到实时预报时期观测中的候、周、旬尺度上的EFI指数、高温日数、干热浪、湿热浪日数；然后，基于观测和模式数据，计算以上极端事件的PS、ACC、TS、HR、FAR、ROC等实时预报检验评分，输出为NETCDF格式的网格数据产品，包括候、周和旬尺度上的EFI指数、高温日数、干热浪、湿热浪日数的实时检验数据产品。
7.4.1.4 [bookmark: _Toc28020]春季北方沙尘预测子系统
将沙尘预测及分析关键信息进行统一整合，并构成多来源数据提取-分类关键信息预处理-关键预测信息定量分析及预测模型-沙尘关键信息精细化监测-沙尘预测评分机制的整体工作链条，细化为多源数据提取模块、观测/再分析资料预处理模块、模式信息预处理模块、沙尘高影响信息监测模块、沙尘预报因子筛选与提取模块、月尺度沙尘影响预测模块、春季沙尘实况监测模块、沙尘预报客观评分模块，为沙尘预测业务发展需求提供支撑作用。
7.4.1.4 
7.4.1.4.1 多源数据提取模块
接入中国气象局模式预测数据、天擎大数据云平台数据、2400站场站监测数据等多源数据，由文件源提取所需变量、层次，并区分时空信息，进行分类原始数据存储，用于后续多个模块快速调用及历史反查。
7.4.1.4.2 观测/再分析资料预处理模块
主要涵盖沙尘场站监测信息、沙尘过程纪要记录、CRA40及NCEP等国内外主要海洋、大气再分析资料，统一整合分辨率、数据格式及头文件代码，进行数据规整，根据站点信息、区域边界信息分别处理为影响监测模块及预报模型模块所需的距平场、区域平均值等形式。
7.4.1.4.3 模式信息预处理模块
根据后续模块应用需求，对提取的CMACPSv3等模式原始数据进行预处理，包括分辨率对齐、数据格式统一、网格空间插值、集合平均预报、生成距平场等形式的预处理。
7.4.1.4.4 沙尘高影响信息监测模块
建立天气高影响气象要素的多元监测历史/实时分析，包括关键环流配置、北方/区域/省等近地面风速、UV风分量等监测图形产品。
7.4.1.4.5 沙尘预报因子筛选与提取模块
基于观测/再分析/模式未来月尺度预测结果，基于前期研发分析及进一步论证，识别筛选重要影响因子，形成月尺度预测所需的实时预报因子集，提供重要因子异常特征并为预测建模提供数据来源。
7.4.1.4.6 月尺度沙尘影响预测模块
基于前兆信号及动力模式预测结果关键因子提取，通过机器学习算法，建立超前1个月的我国北方沙尘影响日数预测模型，固化模型算法形成稳定预测，产品于2、3、4月下旬固定时间生成，输出定量预测产品。
7.4.1.4.7 春季沙尘实况监测模块
北方地区及五大沙尘重点关注区域、省份根代表性站点计算获取对应沙尘影响日数监测信息；更新沙尘过程频次，用于实况监测动态分析及客观评分基础数据来源。
7.4.1.4.8 沙尘预报客观评分模块
根据春季及逐月发布的北方沙尘过程频次、重点区域沙尘日数预测结果，实现预报数据的上传接口，建立分区域及综合预测检验评估方案，实现月季尺度预测定量评分实时滚动更新。
7.4.1.4.9 基于南信大模型的空气质量智能预测模块
模块通过标准化接口直接接入南京信息大学研发的空气质量智能预测模型的输出结果，兼容GRIB2、NetCDF等格式。功能上实现模型输出数据的自动解析、格式标准化与时空匹配，直接生成与现有沙尘预测产品在时空分辨率、发布频次上完全平行的一套空气质量预测产品。产品涵盖沙尘天气下PM10、PM2.5等关键污染物的浓度分布及演变趋势，输出标准化的网格数据、专题图形及决策摘要，并自动汇入子系统统一的产品库与发布流程，为业务人员提供多模型对比参考。
7.4.1.5 [bookmark: _Toc15163]气候变化与极端事件预估子系统
旨在构建一个国家级、业务化的气候变化预估业务服务平台。其核心功能是系统性地集成多源气候模式与观测数据，通过偏差校正、统计降尺度及多源融合等关键技术，制备高时空分辨率、高质量的气候数据集。重点发展对极端高温、极端降水等极端事件的定量诊断、演变规律分析及未来情景下的风险评估能力，并融合社会经济等信息，形成对高温热浪、暴雨洪涝等关键风险的定量化、空间化综合评估。最终，平台将支撑面向政府决策与行业适应需求的定制化气候信息服务产品生成，为应对气候变化提供从科学数据到决策依据的全链条业务支撑。
7.4.1.5 
7.4.1.5.1 中国区域气候变化预估数据集成模块
该模块是系统的数据入口与标准化基础，负责将外部多源异构数据转化为系统内部统一、规范的格式。其输入为来自不同来源的原始气候数据，主要包括中国格点化观测数据集、CMIP系列全球气候模式输出、区域气候模式动力降尺度产品及联合降尺度数据集。模块的核心处理功能是对这些数据进行自动化的接入、解析与标准化规整，具体包括数据格式转换、时空网格重采样至统一标准（如0.5°×0.5°），以及对变量名称和物理单位进行规范化。最终，模块输出一套时空基准严格对齐、数据结构一致、附带完整元数据的标准化高质量基础数据集，为后续所有处理与分析环节提供可靠的数据原料。
7.4.1.5.1.1 多源数据接入与解析
（1）格点化观测数据接入
处理来自国家气候中心等权威机构的高质量中国格点化观测数据集（如CN05.1），数据格式通常为特定二进制或NetCDF。功能涵盖对输入数据文件的自动解析、关键气象要素的读取，并进行初步的质量校验（如范围检查、缺测值识别）。通过校验的历史观测数据将存入系统指定存储区，为后续的模式偏差评估提供基准。
（2）全球与区域模式数据接入
主要接入CMIP5/CMIP6等系列的全球气候模式原始输出、区域气候模式数据及动力-统计联合降尺度数据集，这些数据多为NetCDF或GRIB格式。通过建立自动化数据采集通道，解析复杂数据文件的内部结构，提取其时空维度、变量及元数据信息，形成包含完整元数据描述的数据对象，供后续处理。
7.4.1.5.1.2 数据标准化与重构
（1）数据格式与网格标准化
针对已接入的多源观测与模式数据在空间网格和投影上的差异，将所有数据统一转换至标准数据格式（如NetCDF）。通过插值或重映射算法，将数据规整到一套预设的统一时空网格上（如0.5°×0.5°），最终输出时空基准对齐的标准化格点数据集，以提升不同来源数据间的空间可比性。
（2）数据变量与单位规整
在网格标准化的基础上，对数据中的气候变量名称进行语义对齐和标准化命名，同时将物理单位统一转换为国际单位制或业务约定单位。在此过程中生成规范、可追溯的元数据记录，最终输出变量定义清晰、单位一致且元数据完备的数据集，为深度分析奠定基础。
7.4.1.5.2 中国区域气候变化预估数据处理模块
该模块在标准化数据基础上，执行核心的数据增值加工，旨在提升数据的质量与可用性。其输入为数据集成模块产出的标准化基础数据集。模块对气候模式数据进行系统性偏差的识别与定量评估，并应用统计校正算法进行偏差订正；通过统计降尺度方法提升数据的空间分辨率；进而采用最优集成技术，对观测、不同降尺度及校正后的数据进行智能融合，以降低不确定性。此外，模块还批量计算符合国际标准的极端气候指数。该模块的输出是一系列经过偏差控制、分辨率提升和融合优化的核心数据产品，包括偏差校正后数据集、统计降尺度数据集、多源融合最优数据集以及标准化的极端气候指数数据集，为深度诊断与风险评估奠定坚实的数据基础。
7.4.1.5.2.1 数据质量控制与偏差校正
（1）系统性偏差识别与评估
通过应用统计方法，系统性地比较气候模式模拟数据与同期观测数据在均值、方差及极端值分布等方面的差异，从而量化模式的系统性偏差，产出详细的评估报告及量化指标，为后续校正提供依据。
（2）气候数据定量偏差校正
基于偏差评估的结论，选用适宜的统计校正方法对原始气候模式数据进行定量订正，有效减少数据中存在的系统性偏差，生成更接近真实气候态、可信度更高的数据产品。
7.4.1.5.2.2 统计降尺度与数据融合
（1）统计降尺度
针对大尺度全球模式分辨率不足的问题，采用适宜的降尺度模型和技术，建立大尺度气候信息与局地要素的关系，从而将低分辨率数据转化为更高空间分辨率的气候要素时间序列，满足精细化分析的需求。
（2）多源数据融合与最优集成
综合利用观测数据、不同降尺度产品及校正后数据等多源信息，通过客观分析方法进行融合，旨在生成一套在空间上完整、物理上一致性更优的格点化集成数据产品。
7.4.1.5.2.3 衍生变量与极端指数
（1）核心气候衍生变量计算
基于处理后的基本气象变量场（如温度、气压、湿度、风），依据物理公式和统计模型，计算如相对湿度、潜在蒸散量、热指数等一系列衍生气候变量，从而输出维度更丰富的数据集，支持更全面的影响分析。
（2）极端气候指数批量计算
根据世界气象组织（WMO）和ETCCDI的定义，对经过质量控制的日值气候变量时间序列进行并行化批量处理，计算极端气候指数（如TXx、TNn、R95p、CDD），产出标准化的极端气候指数数据集，作为风险评估的关键输入。
7.4.1.5.3 中国区域气候变化预估数据分析模块
该模块是系统进行科学诊断与综合评估的核心，负责从加工后的数据中提取气候变化的信号与风险信息。其输入主要来自数据处理模块产出的各级高质量数据产品。模块的处理功能涵盖多维度、多层次的深度分析，包括对气温和降水长期变化趋势的统计诊断、不同温室气体排放情景的对比分析、对极端高温、极端低温、极端降水及干旱等各类极端事件未来演变特征的专项评估、以及对风能和太阳能资源潜力的预估。模块集成了基于“危险性-暴露度-脆弱性”框架的综合风险评估模型，能够对高温热浪和暴雨洪涝进行定量化、空间化的风险预估。模块的输出形式多样，包括揭示变化规律的统计图表、展现空间分布特征的专题地图以及定量化的风险区划图与评估报告，构成服务于决策的核心信息产品集合。
7.4.1.5.3.1 中国区域气温变化预估
（1）气温长期趋势与空间格局分析
计算中国区域年、季平均气温的线性变化趋势，并进行统计显著性检验（如Mann-Kendall检验），分析其空间分布特征以识别增温关键区，产出相应的空间分布图及报告。
（2）不同情景下气温预估对比
对比分析不同排放情景（如RCP4.5/8.5，SSP2-4.5/5-8.5）下未来各时期中国区域气温变化的差异，计算多模式集合平均及不确定性范围，形成对比图表及评估结论。
（3）季节性与区域差异深化分析
深入分析气温变化的季节性特征，例如评估冬季增暖与夏季增暖的幅度差异；同时分析不同地理区域（如华北、青藏高原、东南沿海）气温变化特征，生成区域平均序列和空间异质性分析结果，产出季节性变化和区域差异特征专题报告。
7.4.1.5.3.2 中国区域降水变化预估
（1）降水总量与强度变化分析
分析未来中国区域年、季降水总量的时空变化趋势，并评估降水强度的变化，生成全国降水变化百分率空间分布图及相关结论。
（2）降水日数与干湿格局演变分析
基于降水的日值序列数据，计算不同阈值下的降水日数变化，分析中国干湿区域的长期演变趋势，形成干湿格局演变分析报告及图表。
（3）降水变率与不确定性分析
评估未来降水年际和年代际变率的变化，并量化不同气候模式预估结果间的差异，产出降水变率及模式间不确定性分析产品。
7.4.1.5.3.3 中国区域极端气温变化预估
（1）极端高温指数计算与评估
基于高温相关极端指数数据集，分析高温日数、暖昼日数、日最高气温极大值（TXx）等指数的频率、强度在未来可能的变化趋势，形成极端高温事件变化评估报告。
（2）极端低温指数计算与评估
分析冷夜日数、霜冻日数、最低气温极小值（TNn）等低温相关指数的变化趋势和空间特征，评估极端低温事件未来的演变。
（3）复合极端温度事件识别
定义并识别如高温高湿、持续低温等复合型极端温度事件，分析其发生频率、强度等的变化特征，产出相关事件清单及分析报告。
7.4.1.5.3.4 中国区域极端降水变化预估
（1）强降水指数与暴雨日数分析
基于Rx1day、Rx5day、R95p等极端降水指数，分析未来极端降水事件的频率和强度变化，形成极端降水事件未来变化评估报告。
（2）干旱指数与持续干期分析
利用标准化降水指数（SPI）及持续干期（CDD）等数据，评估未来干旱风险的变化趋势及其空间分布，产出干旱风险评估产品。
（3）极端降水事件时空动态分析
针对精细化降水事件序列数据，分析极端降水事件的开始时间、持续时间及空间移动等演变特征，形成事件动态特征分析报告。
7.4.1.5.3.5 中国区域风光资源的未来预估
（1）太阳能资源预估
基于未来地表辐射数据，计算总辐射量、日照时数等参数，评估中国太阳能资源的未来变化趋势及稳定性，输出太阳能资源潜力预估图表。
（2）风能资源预估
利用未来风速、风向预估数据，计算风功率密度、有效风速小时数等关键参数，评估中国风能资源潜力的未来变化，输出风能资源潜力预估图表。
（3）风光互补性与稳定性评估
结合同一区域的风能和太阳能资源时序数据，分析两者在时间上的互补特性，并评估联合发电出力的稳定性，产出风光互补性分析报告及图表。
7.4.1.5.3.6 中国区域未来高温风险预估
（1）高温致灾因子危险性评估
基于未来气温预估结果，计算高温日数、热浪频率、强度等核心气象指标，分析其时空演变特征，并界定不同等级（如轻度、中度、重度）高温过程，生成未来高温危险性等级区划图。
（2）承灾体暴露度评估
结合上述危险性区划以及可获取的基础社会经济与地理数据，定量评估暴露在不同等级风险下的人口与资产规模，输出相应的量化评估结果。
（3）高温综合风险预估
集成高温危险性和承灾体暴露度数据，通过构建风险模型进行综合评估，生成高温热浪综合风险区划图及相应的评估报告。
7.4.1.5.3.7 中国区域未来暴雨洪涝风险预估
（1）洪涝致灾因子危险性评估
综合利用极端降水预估数据及地形等信息，通过模型构建评估暴雨洪涝灾害的危险性等级，产出暴雨洪涝危险性等级空间分布图。
（2）承灾体暴露性与脆弱性评估
结合上述危险性区划以及可获取的基础社会经济与地理数据，定量评估暴露在不同等级风险下的人口与资产规模，并基于简化关系评估脆弱性，输出相应的量化评估结果。
（3）暴雨洪涝综合风险预估
集成致灾因子危险性、承灾体暴露度及脆弱性分析结果，构建综合风险指数，生成未来风险的空间分布与等级划分产品，最终输出综合风险区划图及风险评估报告。
7.4.1.5.4 决策服务功能模块
该模块是系统价值实现的最终环节，负责将结构化的分析成果转化为面向用户的、易于理解和使用的决策知识产品。其输入主要为数据分析模块产出的各类图表、数据结论及风险评估结果。模块内部的处理机制依托于构建好的多行业报告模板库和关键结论知识库，通过智能引擎对输入的分析结果进行自动解读，并将其与从知识库中提取的权威表述、相关图表进行智能融合与编排。模块的输出是高度定制化的决策服务产品，可根据用户选定的行业、区域、情景等参数，一键生成结构完整、图文并茂的专业分析报告、决策摘要或简讯，并通过多种格式（PDF、Word等）进行发布与定向推送，直接支撑政府、行业及科研用户的决策制定与规划工作。
7.4.1.5.4.1 报告模板与知识库管理
（1）多行业报告模板库
设计并管理一套面向不同行业（如农业、水利、能源、交通、健康、生态）和不同领域（如风险评估、规划制定）的专业报告模板，每个模板包含固定的分析框架、核心指标、结论章节和标准化描述语句库。
（2）关键结论知识库
整合领域专家的权威结论与历史报告精华，构建一个结构化的知识库，用于存储和管理针对特定气候现象或影响的结论性描述文本，为报告生成提供权威素材。
7.4.1.5.4.2 智能报告内容生成
（1）数据分析结果自动解读
过内置智能引擎，将数据分析产出的结构化图表和量化结果（如趋势系数、风险等级）自动转换为自然语言描述片段，形成标准化的、可读的分析结论文本。
（2）多源内容融合与报告合成
根据选定的报告模板，自动将智能解读的结论、从知识库调用的权威洞察以及对应的数据图表进行智能整合、编排与格式化，最终合成结构完整、图文并茂的专业报告草稿（支持Word/PDF等格式）。
（3）报告摘要自动生成
利用文本摘要技术，对生成的完整报告全文进行自动提炼，提取核心结论、关键数据与行动建议，形成一份供决策者快速审阅的报告摘要。
7.4.1.5.4.3 报告定制与产品分发
（1）行业定制化报告生成
用户可通过界面选定目标行业、关注区域、排放情景等参数，系统依据这些参数自动匹配模板库和知识库中的相关内容，驱动报告合成引擎，产出高度定制化的行业分析报告。
（2）报告审核与版本管理
支持专家对系统生成的报告草稿进行修改、批复，并对报告版本的创建、更新与发布进行全生命周期管理，保留完整的版本历史记录。
7.4.1.5.5 气候变化舆情监测与智能响应模块
本模块通过接入合规的外网舆情数据源，实时监测国内外关于气候异常、极端天气影响及气候政策的舆论动态。利用AI大模型技术对舆情数据进行情感分析、热点聚类与趋势研判，自动识别潜在的风险点与公众关切，并为业务人员提供针对性的回应建议或决策参考，实现“预测-发布-反馈-优化”的业务闭环。
7.4.1.6 [bookmark: _Toc12228]次季节-季节极端水文事件风险预警子系统
系统汇聚来自中国气象局的陆面同化数据、次季节气候预测模式数据、季节气候预测模式数据、DEM、土地利用、土壤类型等多源异构数据，应用覆盖全国的分布式水文模型，构建“气候预测—水文响应—风险预警”全链条动态应对体系，实现覆盖全国范围的次季节-季节的1-30天、11-40天、21-50天、1-3个月、2-4个月、3-4个月、4-6个月、5-7个月的25km网格—水库—水文站—1级流域分区—2级流域分区—3级流域分区的多时空尺度的时段累计径流量、径流异常程度、极端丰水概率、极端枯水概率的月滚动更新预测，为流域和地方防洪抗旱、水库调度、农业防灾、电力调度、河道航运提供科学支撑。
7.4.1.6.1 次季节气候预测数据后处理模块
基于次季节气候预测产品提供的未来1-60天多起报时次、多成员的日尺度原始预报场及历史回报数据，对逐日降水、最高气温、最低气温、平均气温、平均风速等要素进行空间插值至指定分辨率水文网格；将时空一致的逐日格点数据，批量转换为标准数据格式文件。
7.4.1.6.2 季节气候预测数据后处理模块
以季节气候预测系统提供的未来1-7个月逐日降水、最高气温、最低气温、平均气温、平均风速的原始格点预报场及历史回报数据为输入数据，采用空间插值技术，将数据降尺度至水文模型所需的分辨率格网；将校正后的长时间序列逐日气象数据标准化处理，生成为标准数据格式文件。
7.4.1.6.3 水文预测初始场构建模块
以陆面同化气候数据为核心，完成同化数据的实时获取，整合不同来源、不同分辨率的气候要素数据集，覆盖水文模拟所需的各类要素，对数据进行质控，通过异常值剔除、缺失值插补等方式，消除数据偏差与冗余，保障原始数据的准确性和可靠性，同时按数据统一标准对数据进行规范化转换，使其匹配水文模型的输入要求，最终形成水文预测初始场的构建。
7.4.1.6.4 次季节径流模拟模块
拼接S2S尺度气候预测数据和回报后处理数据与陆面同化后处理数据，结合DEM、土地利用、土壤类型等多源异构数据，采用分布式水文模型，对径流进行实时模拟，并模拟生成未来1-60天的全国网格尺度逐日产流过程，对全国范围内网格的径流结果进行解析及统计。
7.4.1.6.5 季节径流模拟模块
拼接季节气候预测数据和回报后处理数据与陆面同化后处理数据，结合DEM、土地利用、土壤类型等多源异构数据，采用分布式水文模型，对径流进行实时模拟，并模拟生成未来1-6个月的全国网格尺度逐日产流过程，对全国范围内网格的径流结果进行解析及统计。
7.4.1.6.6 未来1-60天的次季节的典型水库、水文站径流模拟模块
基于次季节全国网格产流模拟结果，对S2S尺度集水区进行识别，采用水库、水文站汇流模型实现水库、水文站汇流结果的计算，并模拟生成未来1-60天的典型水库逐日产流过程，对水库和水文站径流结果进行解析及统计。
7.4.1.6.7 未来1-60天1级、2级、3级流域水文分区的径流模拟模块
基于次季节全国网格产流模拟结果，对S2S尺度1级、3级流域分区分别进行识别，采用流域汇流模型实现流域分区的汇流结果计算，并模拟生成未来1-60天的的1级、2级、3级流域水文分区的逐日产流过程，对流域产流结果进行解析及统计。
7.4.1.6.8 未来1-7个月的典型水库、水文站径流模拟模块
基于季节全国格网产流模拟结果，对季节尺度集水区进行识别，采用水库、水文站汇流模型实现水库、水文站汇流结果的计算，并模拟生成未来1-7个月的典型水库逐日产流过程，对水库和水文站径流结果进行解析及统计。
7.4.1.6.9 未来1-7个月1级、2级、3级流域水文分区的径流模拟模块
基于季节全国网格产流模拟结果，对季节尺度流域分区进行识别，采用流域汇流模型模型实现流域分区的汇流结果计算，并模拟生成未来1-7个月的的1级、2级、3级流域水文分区的逐日产流过程，对流域产流结果进行解析及统计。
7.4.1.6.10 次季节全国网格尺度的产流极端水文事件预测模块
基于次季节全国网格产流模拟结果，通过对原始数据进行标准化格式转换与预处理，并耦合网格尺度的极端水文事件预测模型，实时预测未来1-30天、11-40天、21-50天三个时段极端丰水或极端枯水危险性，包括S2S尺度极端枯水阈值及概率预测、极端丰水阈值及概率预测，通过危险性数据的计算和分析，实现次季节全国网格尺度的产流极端水文事件预测。
7.4.1.6.11 次季节典型水库、水文站来水量极端水文事件预测模块
基于次季节典型水库、水文站径流模拟结果，通过标准化格式转换与预处理，应用典型水库、水文站极端水文事件预测模型，实时预测未来1-30天、11-40天、21-50天三个时段典型水库极端丰水或极端枯水风险，包括S2S尺度极端枯水阈值及概率预测、极端丰水阈值及概率预测，通过危险性数据的计算和分析，实现次季节典型水库、水文站来水量极端水文事件预测。
7.4.1.6.12 次季节格点产水异常预测模块
基于次季节全国网格产流模拟结果，通过标准化格式转换与时空一致性预处理，构建包含S2S尺度格点累计产水量、多年平均产水量、产水量距平百分率、产水量三分位概率的标准化数据集，耦合水资源异常预测模型，实时预测未来1-30天、11-40天、21-50天三个时段全国格网水资源异常，输出异常数据。
7.4.1.6.13 次季节水库、水文站产水异常预测模块
基于次季节水库、水文站径流模拟结果，通过标准化格式转换与数据一致性预处理，构建包含集水区累计产水量、多年平均产水量、产水量距平百分率及三分位概率的标准化数据集，耦合水资源异常预测模型，实时预测未来1-30天、11-40天、21-50天三个时段水库、水文站水资源异常，输出异常数据。
7.4.1.6.14 次季节1级、2级、3级流域水文分区的来水异常预测模块
基于次季节格网径流模拟结果，通过标准化格式转换与数据一致性预处理，构建S2S尺度1级、2级、3级流域分区累计产水量、多年平均产水量、产水量距平百分率、产水量三分位概率标准化数据集，利用流域水资源异常预测模型，实时预测未来1-30天、11-40天、21-50天三个时段1级、2级、3级流域水资源异常，输出1级、2级、3级流域水文分区的来水异常数据。
7.4.1.6.15 滚动季节格点径流异常预测模块
基于未来1-7个月内5个滚动季节的全国网格产水量模拟结果,，通过标准化格式转换与数据一致性预处理，构建滚动季节尺度格点累计产水量、多年平均产水量、产水量距平百分率、产水量三分位概率标准化数据集，利用产水异常预测模型，实时预测未来1-7个月滚动季节的全国产水异常，输出滚动季节格点径流异常数据。
7.4.1.6.16 滚动季节典型水库、水文站来水异常预测模块
基于未来1-7个月内5个滚动季节的典型水库、水文站来水量模拟结果，通过标准化格式转换与数据一致性预处理，构建滚动季节尺度典型水库、水文站累计产水量、多年平均产水量、产水量距平百分率、产水量三分位概率标准化数据集，利用水库极端水文事件预测模型，实时预测未来1-7个月滚动季节的典型水库、水文站来水量异常，输出滚动季节典型水库、水文站来水异常数据。
7.4.1.6.17 滚动季节典型1级、2级、3级流域水文分区来水异常预测模块
基于未来1-7个月内5个滚动季节的典型1级、2级、3级流域水文分区来水量模拟结果,，通过标准化格式转换与数据一致性预处理，构建滚动季节尺度典型1级、2级、3级流域水文分区累计产水量、多年平均产水量、产水量距平百分率、产水量三分位概率标准化数据集，利用典型分级流域极端水文事件预测模型，实时预测未来1-7个月滚动季节的典型1级、2级、3级流域水文分区来水量异常，输出滚动季节典型1级、2级、3级流域水文分区来水异常数据。
7.4.1.6.18 次季节全国格点极端水文事件预测产品制作输出与发布模块
本模块以次季节模式预报网格数据与基础地理信息数据作为输入，通过标准化接口实现多源、多格式数据的自动接入与时空一致性校验。基于可灵活设定的极端事件阈值，对1-30天、11-40天、21-50天的格点预测结果进行同步判识与等级划分，采用高性能GIS渲染引擎，将分级结果与行政区划、水系等地理图层叠加，批量生成符合制图规范的空间分布图产品。整个过程由统一的监控日志组件进行追踪与记录，确保流程的稳定与可回溯。
7.4.1.6.19 次季节典型水库、水文站极端水文事件预测产品制作输出与发布模块
次季节典型水库、水文站极端水文事件预测产品制作输出与发布模块以未来1-50天的次季节典型水库、水文站来水量预测数据作为输入数据，基于预设的极端阈值，对1-30天、11-40天、21-50天的来水量预测序列进行自动判识，生成极端事件等级，通过高性能GIS渲染引擎，将分级结果与底图图层叠加，生成符合制图规范的空间分布图产品，从所有站点提取预测信息，汇总生成结构化数据表格。
7.4.1.6.20 次季节1级、2级、3级流域水文分区来水预测产品制作输出与发布模块
本模块以次季节模式输出的1级、2级、3级流域水文分区网格预测数据作为输入数据，通过统一数据接口接入。基于预设的极端阈值标准，对覆盖未来1-30天、11-40天、21-50天的流域分区预测结果进行统计与极端事件判识，同步计算出各分区在不同预见期的预测特征值。通过GIS空间渲染与统计图表引擎，自动生成展现各级流域空间分布特征的专题图，以及反映其时间演变趋势的统计图表。
7.4.1.6.21 季节全国格点地表产水产品制作输出与发布模块
本模块基于滚动季节模式输出的全国格点地表产水预测数据，通过标准接口自动获取未来1-7个月内五个滚动时段（如未来第1-3月、2-4月等）的预测场。基于长序列历史气候态计算各网格点不同季节的产水气候均值，进而自动计算各滚动期的预测异常百分比或距平值，并依据预设阈值划分异常等级。通过高性能空间渲染引擎，将五个滚动期的异常格点数据分别与地理要素叠加，生成标准化的全国来水异常空间分布专题图。全过程由统一的监控日志系统保障其运行的稳定性与可追溯性。
7.4.1.6.22 季节典型水库、水文站来水预测产品制作输出与发布模块
季节典型水库、水文站来水预测产品制作输出与发布模块基于滚动季节模式输出的典型水库、水文站格点或站点来水预测数据，通过标准化数据接口接入未来1-7个月内五个滚动季节的预测结果，并同步关联水库的名称、位置、设计库容等基础属性信息。基于各站点长序列历史气候数据计算季节性气候均值，计算各滚动季节的来水预测异常百分比或距平值，并依据预设的异常等级阈值进行判识与分类。调用图表渲染引擎，生成五个滚动季节来水异常演变趋势的折线图或柱状图，将站点的关键预测数据（如预测值、异常等级、气候均值）进行提取与汇总，生成结构化的预测结果总表。
7.4.1.6.23 季节典型1级、2级、3级流域水文分区来水预测产品制作输出与发布模块
针对滚动季节模式输出的1级、2级、3级流域水文分区预测数据，通过标准数据接口自动获取未来1-7个月内五个连续滚动季节的网格预测场。基于各流域分区历史气候态，计算各滚动季节的面平均来水预测值及其相对于气候态的异常百分比或距平，并依据业务规则进行异常等级划分，生成不同层级流域空间异常格局的专题图。同时，收集汇总各级流域在五个滚动季节的预测结果，生成多层级的来水异常预测总表。
7.4.1.7 [bookmark: _Toc11774]次季节至季节风能太阳能资源精细化预测子系统
本子系统通过系统性接入、融合与治理多源观测资料、多模式集合预报、高分辨率地理信息及场站元数据，构建覆盖“数据接入–质控标准化–多模式融合–人工智能订正–能源产品派生–检验服务”全流程的一体化预测引擎。旨在实现次季节至季节时间尺度上风能、太阳能资源的高精度、高分辨率网格化预测，并驱动风电/光伏功率推导及风险预警业务，为能源电力系统规划、调度与安全运行提供可靠的数据支撑。
7.4.1.7.1 多源观测接入与编目模块
该模块负责系统性接入、登记与管理来自地面、卫星及再分析产品的多源异构观测数据，构建统一、可追溯的观测数据资产目录。
7.4.1.7.1.1 多源数据接入
对接国内外各类气象观测与再分析数据源，支持多种传输协议与数据格式，实现数据的自动、稳定接入。包括气象大数据平台引接、国际再分析数据引接、风云卫星产品引接及引接任务监控功能。
（1）气象大数据平台引接功能
对接国家级气象大数据云平台（如“天擎”），开发定时任务，按要素、区域、时效筛选并引接地面自动站观测、雷达产品等数据，完成数据的标准化解析与本地入库。
（2）国际再分析数据引接功能
配置标准化的数据接口，支持自动从ECMWF、NCEP等国际机构引接ERA、CRA、CLDAS等再分析产品数据，兼容GRIB、NetCDF等格式，并完成数据格式解析与质量初检。
（3）风云卫星产品引接功能
建立与风云卫星数据中心的专线连接或API接口，定时引接太阳辐射、云、气溶胶等卫星反演产品，并进行数据格式解析与空间投影转换预处理。
（4）引接任务监控功能
对所有数据接入任务进行统一调度与全流程监控，实时展示各数据源的连接状态、传输速率、数据延迟与任务成功率，对传输失败或数据异常触发多级告警。
7.4.1.7.1.2 数据编目与版本管理
对成功接入的各类观测数据产品进行自动化元数据提取、标准化登记与版本化管理，形成可查询、可追溯的数据资产清单。
（1）元数据自动化提取与登记
自动解析数据文件，提取其数据源、要素、时空范围、分辨率、生成时间等核心元数据，并按照统一规范登记至数据资产目录，生成全局唯一的数据标识符。
（2）数据版本化与历史追溯
建立数据版本控制机制，对同一数据源的不同批次、不同处理版本的数据进行区分和关联存储。支持按时间、版本号查询历史数据，实现数据变化的完整追溯。
（3）数据到达监测与报告
实时监测各数据源的预期到达时间与实际到达情况，对数据延迟、缺失或版本异常进行标记和告警，并自动生成每日/每周的数据接入状态报告。
7.4.1.7.2 模式预测接入与统一命名模块
该模块负责对接国内外主流次季节至季节预测模式，对模式数据及集合成员进行规范化接入、解析与统一命名，为后续多模式融合提供标准化的输入。
7.4.1.7.2.1 多模式数据引接
支持从不同渠道接入CMA-CPSv3、ECMWF SEAS5、NCEP-CFSv2等核心业务模式（含所有集合成员）的预报数据。
（1）模式数据自动拉取与解析
配置定时任务，通过FTP、API或专线等方式自动获取各模式发布的GRIB2或NetCDF格式原始预报数据。开发统一的解析引擎，准确提取预报场、起报时间、预报时效、集合成员编号等关键信息。
（2）集合成员识别与管理
自动识别和区分模式输出中的控制预报和扰动预报（集合成员），为每个成员分配系统内部唯一标识，并管理其元数据（如扰动方法、权重等）。
（3）数据完整性校验
对接入的模式数据进行即时校验，检查其时空维度、要素字段、数据值的完整性与合理性，对缺失或异常数据文件进行记录与告警。
7.4.1.7.2.2 统一命名与标准化
建立并实施一套覆盖模式、成员、时效的全局统一命名规范，消除数据歧义，确保系统内部数据标识的一致性。
（1）统一命名规范制定与实施
设计并强制执行一套包含“模式来源_起报时间_预报时效_集合成员ID_要素”等维度的命名规范，对所有接入的原始数据文件及解析后的数据对象进行重命名。
（2）元数据关联与索引构建
将标准化命名后的数据对象与其完整的元数据（原始来源、处理过程、物理单位等）进行强关联，并构建高效索引，支持根据模式、起报时间、区域等多种条件进行快速检索与调用。
7.4.1.7.3 质量控制与异常检测模块
该模块对原始观测及预报数据进行自动化质量控制和异常检测，确保输入下游流程的数据可靠可用。
7.4.1.7.3.1 数据质控处理
采用多种统计与物理方法对数据进行检验和修复。
（1）缺测检测与智能插补
识别数据中的缺失值（NaN），综合运用时间序列插值、空间克里金插值及基于再分析数据的背景场融合等方法进行智能插补。
（2）离群值检测与处理
利用箱线图、标准差阈值、时空一致性检查等方法自动检测离群异常值。对确认的异常值进行剔除、修正或标记，并记录处理日志。
（3）物理一致性校验
检查数据是否符合基本物理规律（如辐射值非负、风速合理范围、地形与风速的粗糙度关系等），对不合理的值进行标记。
7.4.1.7.3.2 质控报告生成
自动生成详细的数据质量控制报告，为数据质量评估和问题溯源提供依据。
（1）质控标识附加
在数据流经质控流程后，自动为每个数据格点或站点附加质控标识码（如：0-正确，1-可疑，2-错误，3-插补等）。
（2）质控统计报告生成
定期（如每日、每周）生成质控报告，汇总展示各类数据源的缺测率、异常率、插补比例等统计信息，并以图表形式呈现问题数据的时空分布。
7.4.1.7.4 统一网格与时间轴标准化模块
该模块将多源、多分辨率、多时空参考的数据统一转换至标准的空间网格和时间轴上，为数据融合与比较奠定基础。
7.4.1.7.4.1 空间标准化
实现所有数据向统一空间框架的转换。
（1）空间网格重采样
将不同空间分辨率的观测和预报数据，通过双线性插值、保守插值等方法，统一重采样至10km×10km的标准经纬度网格。
（2）坐标系与投影统一
支持将数据从原始投影（如兰伯特、麦卡托）统一转换至WGS84经纬度坐标系，确保所有数据具有一致的空间参考。
7.4.1.7.4.2 时间标准化
实现所有数据在时间维度上的对齐。
（1）预报时间轴对齐
统一“起报时间”、“预报时效（lead-time）”和“验证时间（Valid Time）”的定义和表达，将不同模式的预报数据对齐到标准的气候日（UTC 00时起报）和逐日/逐小时时间轴上。
（2）时间插值处理
对非标准时间频率的数据（如3小时、6小时）进行时间插值，生成标准时效（如逐日）的数据序列，满足产品生成的需求。
7.4.1.7.5 地形与地表参数库模块
该模块负责构建和维护一套高分辨率、多要素的静态与半静态地理信息参数库，为风能和太阳能资源的物理派生与订正提供关键输入。
7.4.1.7.5.1 静态参数管理
维护不随时间变化或变化极慢的地理参数。
（1）基础地形参数库
集成并维护10km分辨率的高程、坡度、坡向、地形粗糙度长度等数字化数据。
（2）土地利用与植被参数库
维护全球或区域尺度的土地利用类型、归一化植被指数（NDVI）气候态等数据，支持季节性更新。
7.4.1.7.5.2 半静态参数与场站元数据管理
维护变化缓慢或需要定期更新的参数。
（1）新能源场站元数据库
建立风电机场和光伏电站的专题数据库，包含场站坐标、装机容量、轮毂高度、光伏板型号、逆变器参数、功率曲线等关键元数据，并提供编辑与更新接口。
（2）参数空间化服务
提供参数查询与调用接口，支持根据预报网格或指定区域，快速提取并返回对应格点的地形、地表及场站参数，供派生与订正模块实时调用。
7.4.1.7.6 元数据治理与数据资产目录模块
该模块对系统内全链路数据资产进行元数据治理，构建可追溯、可审计的数据资产目录，满足规范化生产与管理需求。
7.4.1.7.6.1 全链路数据血缘管理
追踪数据从源头到最终产品的完整加工历程。
（1）数据处理血缘图谱构建
自动记录每个数据产品所使用的原始数据源、经过的处理模块（质控、订正、融合等）及关键参数，形成可视化的数据处理血缘图谱。
（2）版本与变更审计
记录数据及其衍生品每次处理、更新的版本号、操作时间、操作人员及变更内容，实现全生命周期的可审计。
7.4.1.7.6.2 数据资产目录服务
提供面向用户的数据资产检索与管理视图。
（1）结构化资产目录构建
基于元数据，构建涵盖观测、预报、中间产品、最终产品等所有数据资产的分类目录，支持按时间、区域、要素、数据源等多维度浏览。
（2）面向生产与验收的报告生成
自动生成符合业务规范和项目验收要求的数据资产清单报告、数据质量报告和生产流程合规性报告。
7.4.1.7.7 统计偏差订正模块（QM/PDF）
该模块利用历史观测与预报数据，建立统计关系，对模式的系统性偏差进行订正。
7.4.1.7.7.1 分位数映射订正
基于累积分布函数开展分位数映射订正。
（1）训练期数据配对与CDF计算
针对每个格点、不同季节和预报时效，将历史模式预报与对应观测进行配对，分别计算其累积分布函数。
（2）分位数映射函数建立与订正
建立从模式预报CDF到观测CDF的映射函数。对于实时预报，根据其预报值在模式CDF中的分位数，映射到观测CDF的对应分位数，得到订正值。
（3）区域化参数库生成
将计算得到的CDF函数或映射关系参数按区域、季节、要素分类存储，形成可动态调用的订正参数库。
7.4.1.7.7.2 概率密度函数匹配订正
采用更灵活的PDF匹配方法进行订正。
（1）动态PDF估计与匹配
使用滑动训练期，动态估计预报和观测数据的概率密度函数，通过调整预报值的分布形态使其与观测分布匹配。
（2）订正结果输出与评估
输出经QM或PDF订正后的网格场，并与独立样本的观测进行对比，自动生成订正技巧评估报告。
7.4.1.7.8 机器学习订正模块（LGBM/GBDT）
该模块融合多维度特征，利用机器学习算法建立非线性订正模型，进一步提升预报精度。
7.4.1.7.8.1 特征工程与数据集构建
从多源数据中构造有效的预测因子。
（1）多维度特征提取
提取模式原始预报场、大尺度环流型指数、局地地形参数（高程、粗糙度）、下垫面类型、邻近格点空间特征等作为模型输入特征。
（2）训练-验证数据集构建
以历史观测为预测目标，将对应的多维度特征组织成结构化的表格数据集，并划分训练集、验证集和测试集。
7.4.1.7.8.2 机器学习模型训练与应用
利用集成学习算法进行模型训练和实时订正。
（1）LGBM/GBDT模型训练与优化
使用LightGBM或梯度提升树算法训练订正模型，通过交叉验证和超参数调优获取最优模型。
（2）实时预报订正与结果输出
将实时模式预报及其关联特征输入训练好的模型，得到机器学习订正结果，并输出为标准网格产品。
（3）特征重要性分析报告
模型训练后，自动分析并输出各输入特征的重要性排序报告，为理解模型决策和特征优化提供依据。
7.4.1.7.9 多模式集合加权模块
该模块基于各成员历史表现，计算动态权重，实现多模式集合预报的智能融合，降低单一模式的不确定性。
7.4.1.7.9.1 集合成员技巧评估
定量评估每个模式或成员的历史预报技巧。
（1）技巧分数计算
针对不同要素和预报时效，批量计算各成员相对于气候态或简单基准预报的技巧分数，如时间相关系数、均方根误差技巧评分、连续概率技巧评分等。
（2）权重计算策略
基于技巧分数，采用逆误差方差加权、基于排名概率评分的最优权重分配等方法，计算各成员的动态权重。权重可随季节、区域和起报时间变化。
7.4.1.7.9.2 集合融合与产品生成
应用权重进行多模式融合，并量化集合不确定性。
（1）加权平均与BMA融合
采用计算出的权重进行简单的加权平均融合，或应用更复杂的贝叶斯模型平均方法，生成最终的集合平均预报和概率分布。
（2）集合产品输出
输出集合平均场、集合离散度（不确定性）、以及不同分位数（如10%， 50%， 90%）的预报产品。
7.4.1.7.10 基于AI的中国风光资源客观化预测
依托深度学习框架，构建面向中国区域的风光资源客观化预测模型。该模块以多源模式预报场（环流场、海温场）、下垫面参数及历史再分析数据为输入，利用Transformer或U-Net等深度学习架构，挖掘大尺度环流与局地风光资源之间的非线性映射关系。实现未来1-60天全国10km分辨率风速、太阳辐射量的直接客观预测，有效克服传统动力降尺度在复杂地形区的偏差问题。
7.4.1.7.11 AI降尺度模块（U-Net/Transformer）
该模块利用深度学习技术，将融合后的集合平均场（相对低分辨率）降尺度至高分辨率（10km）格点，捕捉局地细节。
7.4.1.7.11.1 深度学习模型构建与训练
以高分辨率再分析数据为“真值”训练降尺度模型。
（1）“教师-学生”数据对准备
将低分辨率模式预报场（输入）与同期高分辨率再分析场（如CERES辐射、ERAS风场，或CLDAS分析场）作为“教师”数据（目标输出），构成训练数据对。
（2）U-Net/Transformer模型训练
构建基于U-Net或Transformer架构的深度学习模型进行训练，学习从大尺度环流信息到局地精细气象要素的映射关系。
7.4.1.7.11.2 业务化降尺度应用
将训练好的模型应用于实时业务预报。
（1）实时预报降尺度处理
将实时生成的集合平均预报场输入训练好的AI模型，直接输出10km分辨率的精细化风场和辐射场预报。
（2）降尺度结果验证与不确定性估计
将降尺度结果与独立的高分辨率观测进行对比验证。探索利用生成对抗网络或集合方法，为降尺度结果提供不确定性估计。
7.4.1.7.12 风与辐射物理派生与校正模块
该模块基于气象学原理，将标准气象要素转化为能源行业所需的专业参数。
7.4.1.7.12.1 风能参数派生
将标准高度风速转换为风机轮毂高度风速及相关湍流参数。
（1）风速垂直外推
采用对数风廓线律或幂律公式，利用地表粗糙度等参数，将10m风速换算至100m、150m等风机轮毂高度风速。
（2）风切变与湍流强度计算
根据不同高度层的风速计算风切变指数。基于风速脉动参数化方案或模式输出，估算湍流强度。
7.4.1.7.12.2 太阳能参数派生与校正
计算不同种类的太阳辐射并校正大气衰减影响。
（1）太阳辐射分量推导
基于模式输出的短波辐射、云量、水汽等，利用物理模型（如INC模型）或经验公式，分解计算总水平辐射、直接法向辐射和散射辐射。
（2）云与气溶胶影响精细化校正
引入高分辨率的气溶胶光学厚度和云微观物理参数，对辐射传输过程进行更精细的校正，提升复杂天气下辐射预报精度。
7.4.1.7.13 情景自适应与阈值自校准模块
该模块引入大尺度气候信号，使系统能够根据当前和预期的气候背景自适应调整预报策略和预警阈值。
7.4.1.7.13.1 外强迫因子融合
实时接入并分析大尺度气候指数。
（1）气候指数接入与诊断
实时接入ENSO（Nino3.4指数）、MJO、北极涛动、季节内振荡等关键气候指数的监测和预测信息。
（2）影响关系配置与触发
根据预设的专家知识库（如“强El Nino年冬季，东亚风能资源偏强概率大”），配置气候指数与区域风/光资源异常间的关联规则。当指数达到阈值时，触发系统自适应调整。
7.4.1.7.13.2 系统参数自适应调整
根据气候情景动态优化系统内部参数。
（1）集合权重动态调制
基于当前气候相位，动态调整5.4.7.9 多模式集合加权模块中不同模式的权重。例如，在某种ENSO位相下，提高对该位相预报技巧更优模式的权重。
（2）预警阈值滚动校准
根据气候指数和近期观测，动态调整“低出力事件”、“极端大风”等业务预警阈值的判别标准，使其更具气候适应性。
7.4.1.7.14 逐日产品生成与目录模块（1–30天）
该模块负责将前序流程生成的精细化网格预报，加工、包装成面向业务的逐日预报产品，并进行规范化管理和发布。
7.4.1.7.14.1 网格与站点产品生成
生产不同空间形式的产品。
（1）网格产品标准化输出
按日循环，自动生成未来1-30天，10km分辨率的网格产品，包括：100m/10m风速、风向、辐射三分量、风功率密度、光伏发电潜力指数等。
（2）站点产品提取与生成
根据新能源场站元数据库中的坐标，从网格产品中双线性插值提取各场站未来1-30天的逐日预报序列，生成站点预报产品文件。
7.4.1.7.14.2 产品目录与版本管理
对海量产品进行有序组织。
（1）自动化产品编目
产品生成后，自动提取其起报时间、预报时效、要素、区域等元信息，在产品目录数据库中登记，形成结构化的产品清单。
（2）产品版本控制与发布
对每次运行产生的产品集进行版本标记。通过5.4.7.18 接口与数据服务模块，将指定版本的产品对外发布，并提供产品更新通知。
7.4.1.7.15 逐月产品生成与展望模块（1–5个月）
该模块聚焦月尺度，制作服务于能源中长期规划的概率展望与异常产品。
7.4.1.7.15.1 月尺度展望产品制作
基于次季节至季节预报制作月平均产品。
（1）月平均与距平产品计算
对未来1-5个月的逐月平均风速、辐射总量进行预报，并计算其相对于气候平均态的距平百分比。
（2）概率预报产品生成
利用集合预报信息，生成“月平均风速偏高/偏低的概率”、“月总辐射偏多/偏少的概率”等概率型产品。
7.4.1.7.15.2 中长期能源支持报告
将气象预报转化为能源语言。
（1）资源趋势分析报告
自动生成面向能源企业的月度资源展望报告，图文并茂地展示未来数月风能太阳能资源的时空变化趋势及不确定性。
（2）产品可视化封装
制作适合嵌入能源企业业务系统的标准化月尺度产品图表（如距平分布图、概率饼图）和数据接口。
7.4.1.7.16 风电/光伏功率推导模块
该模块将气象资源预报直接转换为场站及区域的发电功率预测，是连接气象与电力业务的核心环节。
7.4.1.7.16.1 场站级功率预测
为单个风电场或光伏电站预测发电功率。
（1）风电功率曲线建模与预测
读取风电场元数据中的功率曲线，将预报的轮毂高度风速输入，考虑空气密度修正，计算理论发电功率。进一步结合场内损耗、限电等因素进行修正。
（2）光伏发电性能模拟与预测
基于预报的辐射、温度，利用光伏组件物理模型或经验性能比模型，计算光伏电站的发电功率，并考虑逆变器效率、灰尘损失等。
7.4.1.7.16.2 区域聚合与可发电量评估
从更大尺度评估发电潜力。
（1）区域功率聚合
对某个行政区划、电网调度区域内的所有场站预报功率进行聚合，得到区域总发电功率预测曲线。
（2）可发电小时数估算
统计预测时段内（如未来一周、一月）场站或区域发电功率大于某个阈值（如额定功率的5%）的小时数，评估可发电潜力。
7.4.1.7.17 低出力与极端事件风险模块
该模块识别对电网运行有高风险的气象事件，并提供风险预警。
7.4.1.7.17.1 低出力事件识别与诊断
识别“无风无光”的复合型低发电事件。
（1）时空事件检测算法
基于风电和光伏功率预报，定义低出力阈值（如低于装机容量的10%），利用时空聚类算法，识别出在时间和空间上连续成片的低出力事件。
（2）事件特征提取与清单生成
提取每个低出力事件的开始时间、持续时间、影响空间范围、最低出力水平等特征，生成结构化的事件清单。
7.4.1.7.17.2 极端事件风险制图
评估极端气象事件对新能源发电的冲击风险。
（1）极端大风/低温风险
识别预报中可能超过风机切出风速或对光伏板造成覆冰损伤的极端天气格点。
（2）风险产品输出
输出未来1-30天的低出力事件风险时空分布图（格点产品）和受极端事件威胁的场站清单，为电网调度和应急响应提供提前量。
7.4.1.7.18 实时检验与评分模块
该模块对系统输出的所有预报产品进行自动化、定量化的检验评估，持续监控预报性能。
7.4.1.7.18.1 多维度自动化检验
针对不同产品类型设计检验方案。
（1）确定性预报检验
针对集合平均预报，自动计算并入库针对站点和网格的均方根误差、平均绝对误差、时间相关系数等指标。
（2）概率预报与集合预报检验
针对集合和概率产品，自动计算连续概率技巧评分、Brier评分、Brier技巧评分、可靠性图表、ROC曲线面积等。
（3）分层统计检验
支持按全国、七大区域、重点省区、重点能源基地等不同空间层级进行分层统计检验，评估区域性能差异。
7.4.1.7.18.2 检验结果管理与分析
对海量检验结果进行管理和深度分析。
（1）检验结果结构化入库
所有检验指标结果均带有时效、区域、起报时间、要素等标签，存入时间序列数据库，便于长期追踪。
（2）预报性能趋势报告
定期（如月度、季度）生成预报性能分析报告，展示各项评分随时间的变化趋势，并与历史同期或基准方法进行对比。
7.4.1.7.19 评分仪表盘与可视化模块
该模块以交互式图形界面的方式，直观展示预报产品、检验结果和极端事件复盘信息。
7.4.1.7.19.1 多维数据交互可视化
提供丰富的可视化图表。
（1）空间分布热力图
在地图上动态渲染风速、辐射、预报技巧评分等要素的空间分布，支持图层叠加和时空滑动。
（2）时间序列对比工具
提供站点或区域平均预报与实况的时序对比曲线图，支持概率预报以“概率带”形式展示。
（3）集合预报离散度展示
以箱线图或分位数填充图的形式，展示集合预报成员的范围，直观表达预报不确定性。
7.4.1.7.19.2 极端事件交互复盘
对历史事件进行深度可视化分析。
（1）事件过程动态回放
对已发生的低出力或极端事件，提供从预报到实况的时空动画回放功能，直观对比预报与实况的演变。
（2）个例检验深度分析
在复盘模式下，可一键调取该事件对应时段、区域的详细检验评分和诊断报告。
7.4.1.7.20 接口与数据服务模块
该模块作为系统对外的统一服务门户，为电网、能源企业等用户提供规范、安全、高效的数据访问能力。
7.4.1.7.20.1 统一数据服务接口
提供多样化的数据获取方式。
（1）RESTful API 服务
提供标准的HTTP/HTTPS API接口，支持用户按产品类型、时间、区域等条件查询和下载网格或站点预报产品、概率产品、检验结果等。
（2）数据订阅与推送服务
支持用户订阅特定的产品（如“某风电场未来7天风速预报”）。当新产品生成时，系统通过消息队列或文件服务（如SFTP）主动推送给用户。
7.4.1.7.20.2 服务管理与安全控制
保障服务的安全与可控。
（1）用户认证与权限管理
集成OAuth2.0、API Key等认证机制。实现细粒度的权限控制，不同用户可访问的产品范围、区域范围和接口权限可配置。
（2）服务审计与用量统计
记录所有API调用日志，包括用户、时间、请求参数、数据量等，用于安全审计和服务用量分析。
7.4.1.7.21 生产调度与运行监控模块
该模块是系统的“中枢神经”，负责自动化作业流程的调度、系统资源的监控以及运行状态的保障。
7.4.1.7.21.1 智能化作业调度
以有向无环图形式编排复杂的预报流程。
（1）DAG工作流编排与调度
将数据接入、质控、融合、订正、产品生成、检验等任务编排成依赖关系明确的DAG。调度器根据依赖和数据就绪情况自动触发任务执行。
（2）弹性资源管理与容错
任务调度与计算资源（CPU/GPU/内存）管理联动，根据任务队列负载动态申请和释放云资源。任务失败时自动重试，并具备断点续跑能力。
7.4.1.7.21.2 全链路运行监控
对系统各个组件的运行状态进行全方位监控。
（1）实时运行状态看板
提供可视化仪表盘，实时展示作业流执行进度、各模块处理耗时、数据流延迟、服务器资源使用率等关键指标。
（2）智能告警与自愈
对作业失败、数据延迟超限、服务接口异常、资源过载等设置多级告警（邮件、短信、钉钉）。对常见故障（如进程僵死）设计自动恢复脚本。
（3）运行报告生成
自动生成系统运行日报、月报，汇总SLO（服务水平目标）达成情况（如产品按时生成率、接口可用性）、资源消耗情况、故障统计等，为运维决策提供支持。
7.4.1.8 [bookmark: _Toc32643]行业灾害风险预警能力提升与服务子系统
围绕极端灾害对行业的影响，选取农业、电力两个行业，建立客观化定量化精细化气象灾害监测识别和风险评估模型，实现实时监测与预警服务，全面提升针对极端灾害的行业支撑服务能力。建成“数据-系统-模型-应用”一体化的行业灾害风险预警体系，实现农业、电力行业极端灾害实时监测、精准评估、动态预警。
7.4.1.8.1 极端灾害监测识别模块
依托国家气候中心客观化气象灾害监测识别技术，融合大数据与AI算法，构建农业、电力配送行业极端灾害实时监测识别系统，实现灾害“早发现、早识别、早定位”。
7.4.1.8.1.1 AI驱动的灾害识别算法研发
基于气象历史监测数据、气候模式数据、历史灾害数据，采用卷积神经网络模型等深度学习模型，针对小麦、玉米等农作物及输电线路、电站等电力配送设施，建立农业、电力灾害事件监测识别模型。实现农业、电力灾害事件的自动化分析。
7.4.1.8.1.2 极端气象要素识别
基于实时监测数据，结合灾害识别算法，自动识别农业、电力的各类气象灾害极端气象事件，输出灾害区域、等级与面积等信息。
7.4.1.8.1.3 极端事件预估
基于气候模式数据，结合灾害识别算法，自动识别未来1-60天的农业、电力的各类气象灾害极端气象事件，输出灾害区域、等级与面积等信息。
7.4.1.8.1.4 灾害事件空间分布
基于气候模式数据，结合灾害识别算法确定的灾害事件信息，自动识别极端气象灾害事件的致灾因子、空间分布等数据信息，输出专题图产品，支持评估报告等产品制作。
7.4.1.8.1.5 灾害特征提取
基于极端气象要素、极端事件、灾害事件空间分布等数据，构建灾害特征提取算法，自动化提取各灾害时间、范围、强度等关键信息并展示分析。
7.4.1.8.1.6 相似事件分析
基于历史灾害监测事件库，通过相似事件对比分析算法，输出历史灾害相似事件清单和对应数据，支持根据空间和时间条件检索历史灾害事件。
7.4.1.8.1.7 过程灾情关联
基于气象灾情历史分析库，实现过程灾情与事件的关联分析，支持查询灾害损失等信息。
7.4.1.8.1.8 灾害事件影响分析
利用WebGIS技术，基于国家气候中心气象灾害风险管理系统开发可视化监测界面，展示全国/区域灾害事件时间、空间、强度、致灾因子等信息，实现灾害事件对农业和电力等不同类型承灾体的影响评估分析。
7.4.1.8.2 行业影响评估模块
在国家气候中心客观化灾害风险预估技术基础上，构建分行业、分灾种、分时效的影响评估系统，实现农业、电力配送灾害风险的定量化、精细化评估与动态预警。
针对小麦、玉米，在国家气候中心客观化灾害风险预估技术基础上，引入“生育期敏感度系数”、“地块脆弱性指数”，构建“气象条件-作物生长-产量损失”关联模型。开发干旱、暴雨、低温冻害等单一灾种评估模型，以及“干旱+高温”“暴雨+内涝”等复合灾害评估模型，量化多灾种叠加效应。
结合电力线路抗风等级、覆冰承载力等参数，电力配送风险预警模型。整合负荷数据与电网拓扑结构，评估灾害对区域供电可靠性的影响。
自动生成包含灾害类型、影响区域、风险等级、预估损失、应对建议的标准化预警文本与图形产品；未来延伸期、月尺度风险预警，满足不同行业决策需求。
7.4.1.8.2.1 农业干旱风险评估模型模块
针对小麦、玉米等农作物，结合气象灾害、农作物分布等数据，建立干旱风险评估模型，实现干旱对农业影响风险评估。
7.4.1.8.2.2 农业低温风险评估模型模块
针对小麦、玉米等农作物，结合气象灾害、农作物分布等数据，建立低温雨雪冰冻风险评估模型，实现低温雨雪冰冻对农作物周期影响分析。
7.4.1.8.2.3 农业暴雨风险评估模型模块
建立农业暴雨风险评估模型，结合气象灾害、农作物分布等数据，实现暴雨洪涝等对农作物影响评估分析。
7.4.1.8.2.4 电力高温风险评估模型模块
建立电力行业高温风险评估模型，结合电力设施分布等数据，实现高温对电力运输影响评估。
7.4.1.8.2.5 电力低温风险评估模型模块
建立电力行业低温风险评估模型，结合电力设施分布等数据，实现低温雨雪冰冻对电力运输影响评估。
7.4.1.8.2.6 电力暴雨风险评估模型模块
建立电力暴雨风险评估模型，结合电力设施分布等数据，实现暴雨洪涝对电力运输影响评估。
7.4.1.8.2.7 风险普查数据接入模块
针对单灾种气象要素风险评估产品，开发风险普查数据接入功能，实现在线数据的自动化接入和入库存储，支撑评估分析应用。
7.4.1.8.2.8 复合灾害评估模块
基于气象监测、气候模式、单灾种灾害评估数据，引入复合灾害因子，修正单一灾种模型，形成复合灾害评估模型，实现多灾害叠加风险评估。
7.4.1.8.2.9 标准化预警产品生成功能开发
结合灾害风险监测、预估、预警结果，开发预警文本自动生成、预警图形绘制、产品格式标准化处理等功能，实现标准化预警产品自动生成。
7.4.1.8.2.10 延伸期预警功能实现
基于延伸期预报模式和灾害风险预估算法，进行未来延伸期灾害趋势预测逻辑编写，开发延伸期风险等级判定算法，实现延伸期灾害风险预警。
7.4.1.8.2.11 月尺度预警功能实现
基于月度预报模式和灾害风险预估算法，开发月尺度灾害数据统计算法、月尺度风险评估算法，实现月度灾害风险预警和预警结果输出。
7.4.1.8.2.12 产品分发与存储功能开发
基于行业气象灾害风险预警产品，开发预警产品自动分发接口、产品历史库存储入库功能，实现预警产品的对外数据和自动存档。
7.4.1.8.2.13 用户需求适配功能开发
面向系统中的各类行业风险预警算法，实现农业/电力行业差异化需求对接、预警参数自定义等功能开发，支撑未来业务动态调整和算法优化需求。
7.4.1.8.2.14 产品校验与更新功能开发
针对各类风险预警产品，开发预警结果准确性校验算法，形成产品动态更新逻辑，实现预警结果的高效校验并结合校验结果实现预警产品动态更新。
7.4.1.8.3 巨灾与损失评估模型模块
针对小麦、玉米，构建“巨灾强度-作物受灾面积-产量损失-经济损失”耦合模型，引入作物抗灾性参数（如品种耐旱性、抗倒伏性）与区域农业经济参数（如单位面积产值、生产成本），计算不同巨灾情景下损失的概率分布，输出损失超越概率曲线，并利用历史巨灾损失数据对模型进行校验。
7.4.1.8.3.1 作物损失耦合模型构建
基于气象监测、气候模式等数据，构建作物损失耦合模型，完成“巨灾强度-受灾面积”关联算法开发、“受灾面积-产量损失”计算逻辑编写、“产量损失-经济损失”映射模型开发，实现作物损失的综合评估。
7.4.1.8.3.2 抗灾性与经济参数整合
面向作物抗灾性和经济参数数据，实现作物品种耐旱性/抗倒伏性参数导入、区域单位面积产值/生产成本数据对接、参数动态调整功能开发，支撑作物损失分析。
7.4.1.8.3.3 损失概率与曲线输出功能开发
基于系统评估作物损失数据和真实监测的作物损失数据，实现不同情景损失概率计算算法编写、损失超越概率曲线绘制功能开发、曲线精度校验逻辑开发。
7.4.1.8.3.4 模型校验功能实现
完成历史巨灾损失数据导入，构建模型校验算法，结合模型计算结果与历史数据比对实现模型的校验，开发校验报告生成功能，实现模型校验结果的呈现。
7.4.1.8.3.5 损失空间分布展示功能
基于损失数据，结合地理位置信息，实现巨灾损失空间渲染模块、区域损失对比展示功能开发，支撑巨灾损失空间的实时查看。
7.4.1.8.3.6 参数敏感性分析功能
基于模型运行数据结果，实现模型关键参数筛选算法开发、参数变动影响模拟功能开发，支撑模型参数敏感性分析。
7.4.1.8.3.7 损失可视化与分析工具
基于国家气候中心气象灾害风险管理系统，展示巨灾损失的空间分布，支持对模型参数进行敏感性分析，识别关键影响因子。生成巨灾损失评估报告。
7.4.1.8.4 推广应用模块
开发小麦、玉米、电力配送分灾种预警报告模板，包含实况、趋势、风险等级、影响评估及应对建议；支持重大灾害事件触发时，自动调用模板生成标准化报告，实现业务化快速响应。
7.4.1.8.4.1 小麦灾害模板
基于小麦灾害实况、小麦灾害趋势、小麦灾害风险等级、小麦灾害影响评估、小麦灾害应对建议等数据，形成小麦灾害分析模板，支持小麦重大灾害事件产品自动生成。
7.4.1.8.4.2 玉米灾害模板
基于玉米灾害实况、玉米灾害趋势、玉米灾害风险等级、玉米灾害影响评估、玉米灾害应对建议等数据，形成玉米灾害分析模板，支持玉米重大灾害事件产品自动生成。
7.4.1.8.4.3 电力配送分灾种预警报告模板
基于电力配送灾害实况、电力配送灾害趋势、电力配送灾害风险等级、电力配送灾害影响评估、电力配送灾害应对建议等数据，形成电力配送灾害分析模板，支持电力配送重大灾害事件产品自动生成。
7.4.1.8.4.4 重大灾害事件自动生成功能
基于实时气象监测和模式预测数据，开发实现灾害事件触发条件设定功能，支持调整灾害识别的相关指标、要素等信息，结合动态数据和相关报告的标准化模板，实现报告模板自动调用与实时在线生成。
7.4.1.9 [bookmark: _Toc18249]气候综合业务协同支撑平台
围绕“数据基座、组件共享、智能引擎、场景应用”四个维度，打造国省协同、智能敏捷的现代气候业务系统。
（1）构建气候专题数据基座：基于气象大数据云平台，构建统一、集成的气候专题数据基座，实现对气候监测、气候预测、气候风险与气候服务等多类别、多来源数据与产品的统一汇聚、组织与管理，通过标准化接口与服务支撑各类业务应用高效访问。
（2）建设标准化业务组件，实现共建共享：通过组件化开发模式，建设标准化、可复用、高可用的气象基础组件与业务应用组件，聚焦特色算法封装、通用产品加工流程和服务场景模块化设计，促进国家与省级气候中心在技术能力、业务模块和产品工具层面的高效协同共建与资源共享。
（3）发展AI气候智能分析能力：构建融合专业气候知识库、自然语言交互（智能问答）和智能体（Agents）的气候智能服务体系，实现对海量信息的深度挖掘、知识化关联与智能推理，为精准决策提供认知与计算支持。
（4）构建柔性化插件服务，支撑业务定制：基于组件化架构和可视化流程编排技术，允许用户根据具体需求，对业务流程、产品展现样式、系统交互界面以及行业服务场景进行全方位的自主配置与动态组合，快速响应差异化、个性化的业务需求。
7.4.1.9.1 一体化气候专题数据基座
基于天擎专题库技术构建气候监测产品库、气候预测产品库、检验评估产品库、气象灾害风险库、气候服务产品库、历史个例库，并基于产品特征发布标准化数据服务接口，实现一体化气候专题产品的统一管理、动态更新与高效应用。
7.4.1.9.1.1 气候监测产品库
（1）气候监测产品专题库构建功能
基于要素监测、季风监测、环流监测等多类原始数据与图形产品，采用元数据注册与分类存储管理策略，构建并输出了一个遵循统一规范、便于检索和管理的气候监测产品专题库。
（2）气候监测产品加工功能
基于气象大数据云平台的加工流水线与原始数据，采用定时触发与自动化处理流程，持续加工生成标准化的要素、季风、环流等监测数据及图形产品，并输出至专题库，确保产品的及时更新与统一存储。
（3）气候监测产品专题接口服务功能
基于气候监测产品专题库中的数据及业务端的定制化需求，采用标准化接口封装技术与多维度聚合、复杂统计分析等算法，输出标准数据服务与支持自定义计算的众创服务接口，以满足精细化、场景化的数据应用需求。
7.4.1.9.1.2 气候预测产品库
（1）气候预测产品专题库构建功能
基于次季节、月、季、年等不同时间尺度的原始气候预测数据与图形产品，采用元数据注册与分级存储管理策略，构建并输出了一个符合统一平台规范、分类清晰的气候预测产品专题库。
（2）气候预测产品加工功能
基于气象大数据云平台的加工流水线与待处理的预测数据，采用定时调度与自动化加工流程，持续生成不同时间尺度的标准化气候预测数据及图形化产品，并输出至专题库，确保产品的及时更新与集中管理。
（3）气候预测产品专题接口服务功能
基于气候预测产品专题库中的数据及业务端的应用需求，采用标准化服务封装技术与复杂统计分析、自定义计算等算法，输出标准数据服务与灵活的众创服务接口，以满足针对气候预测产品的精细化与场景化数据应用需求。
7.4.1.9.1.3 检验评估产品库
（1）检验评估产品专题库构建功能
基于主客观预测检验、指数检验及气候事件预测检验等原始数据与图形产品，采用元数据注册与分类存储管理策略，构建并输出了一个符合统一平台规范、分类有序的检验评估产品专题库。
（2）检验评估产品加工功能
基于气象大数据云平台的加工流水线与待处理的检验评估数据，采用定时调度与自动化加工流程，持续生成各类检验评估的标准化数据及图形化产品，并输出至专题库，确保产品的及时更新与统一管理。
（3）检验评估产品专题接口服务功能
基于检验评估产品专题库中的数据及业务分析需求，采用标准化服务封装技术与复杂统计分析、自定义计算等算法，输出标准数据服务与灵活的分析服务接口，以满足对检验评估产品的深度分析与应用需求。
7.4.1.9.1.4 气象灾害风险库
（1）气象灾害风险专题库构建功能
基于气象灾害实时监测、综合影响评估与风险预评估等原始数据与图形产品，采用元数据注册与分类存储管理策略，构建并输出了一个符合统一平台规范、分类清晰的气象灾害风险专题库。
（2）气象灾害风险专题接口服务功能
基于气象灾害风险专题库中的数据，采用标准化服务封装技术，输出标准化的数据服务接口，以满足对灾害风险产品的查询与应用需求。
7.4.1.9.1.5 气候服务产品库
（1）气候服务产品专题库构建功能
基于水利、新能源、农业、电力等各行业的气候服务原始产品，采用元数据注册与分类存储管理策略，构建并输出了一个符合统一平台规范、按行业分类管理的气候服务产品专题库。
（2）气候服务产品专题接口服务功能
基于气候服务产品专题库中的数据，采用标准化服务封装技术，输出标准化的数据服务接口，以满足各行业对气候服务产品的便捷访问与应用需求。
7.4.1.9.1.6 历史个例库
（1）历史个例专题库构建功能
基于历史个例相关的原始数据，采用元数据注册与分类存储管理策略，构建并输出了一个符合统一平台规范、分类管理的历史个例专题库。
（2）历史个例归档功能
基于历史典型气候事件个例及其相关的多源监测数据、预测产品、评估报告等资料，采用标准化处理与自动归档流程，将规范化的个例数据集输出并存储至专题库中。
（3）历史个例专题接口服务功能
基于历史个例专题库中的归档数据及业务研究需求，采用标准化服务封装技术与复杂统计分析、自定义计算等算法，输出标准数据服务与灵活的分析服务接口，以满足对历史个例数据的深度挖掘与研究应用需求。
7.4.1.9.1.7 数据源注册与管理
（1）多源数据源注册功能
支持注册气象观测、生态观测、模式预报、地理信息及专题产品等多种数据源类型。完善管理数据源的标识符、接口地址、格式、更新频率、时空范围及分辨率等元数据。
（2）数据源可用性监控功能
实施数据源可用性实时监控，自动检测服务连通性，异常时主动告警，保障数据供给的稳定性与可靠性。
7.4.1.9.1.8 数据治理与质控服务
（1）多源数据接入与预处理
支持NetCDF、GRIB、HDF5、Micaps等多源数据格式的自动识别与解析。基于地球系统大数据平台统一网关，将多源数据转换为标准数据模型。提供数据格式校验、异常检测、时空一致性检查等自动化治理能力。
（2）全流程数据质量控制
构建严格的数据质控体系，依据气候学范围进行气候极值检查以剔除异常值；开展时空一致性检查，验证数据在时间序列与空间分布上的连续性及合理性；执行内部一致性检查，验证温度露点、风速风向等要素间的物理逻辑关系。为每份数据添加质控标识（正确/可疑/错误），支持自定义规则。
（3）高性能数据处理与存储
基于“天擎”构建PB级生态气象专题数据资源池，支持长序列历史数据与实时数据的统一汇聚与调度。研发可插拔、支持分布式并行的格点算子体系。支持卫星数据解码、定标及COG TIFF渲染文件生成。基于Zarr V3格式实现多源数据分块压缩与数算一体处理。
7.4.1.9.1.9 数据血缘与资产管理
（1）数据血缘全生命周期追溯
记录从采集到产品的全加工链路，支持质量回溯与影响分析。提供数据产品多版本共存与历史版本回滚机制。
（2）数据服务接口优化
深度集成“天擎”数据服务能力，通过标准API支持按时间、空间、要素查询。支持NetCDF、GRIB、HDF、Shapefile等主流格式的解析与元数据提取。通过内存缓存与本地索引优化频繁访问数据的加载速度，支持数据预取策略。
（3）空间分析服务
提供专业的空间分析算法服务，支持矢量/栅格图层的相交、合并、擦除等布尔运算叠加分析。支持以点、线、面为中心生成缓冲区多边形。支持栅格代数运算、函数变换（如坡度、坡向计算）及几何量算。
7.4.1.9.2 集约化组件共享平台
基于天擎专题库技术，构建涵盖气候监测、气候预测、检验评估、气象灾害风险、气候服务及历史个例等专业库，并通过发布标准化数据服务接口，实现气候专题产品的统一管理、动态更新和高效应用。为支撑业务运行，设计三类核心组件：标准化气象基础组件（涵盖数据处理分析、图表制作、多维展示与流程管理，强调灵活复用）、高可用业务应用组件（覆盖气候监测、预测、诊断、检验及产品制作等典型业务场景，注重功能完整与高性能）、特色气候业务应用组件（聚焦气候变化评估、第三极气候监测、灾害风险管理及卫星遥感应用等定制化需求），共同构成集约共享、层次分明的气候业务技术支撑体系。
7.4.1.9.2.1 标准化气象基础组件
（1）数据处理与挖掘分析类组件功能
基于各类业务数据及分析需求，采用标准化、组件化的设计与开发规范，构建了统计分析、数据插值、智能推荐等一系列算法模型组件，为上层应用输出通用的数据处理与智能分析能力。集成反距离权重（IDW）、克里金、ANUSPLIN、Cressman及样条函数等多种空间插值算法，支持站点到格点及格点到站点的双向插值。集成统计降尺度与动力降尺度接口。内置高效算法引擎，支持均值、方差、标准差、极值、分位数及累积和等基本统计量的快速计算。
（2）图表制作类组件功能
基于业务产品制作需求，采用标准化、组件化的设计与开发规范，研发涵盖专业绘图、专题制作与通用图表等功能的可视化组件，为各类气候业务产品输出高效、灵活的图形化生成能力。集成二维数据渲染服务，基于Marching Squares算法提供等值线/面生成，采用Runge-Kutta方法生成流线。支持风矢图、风羽图及动态流线图渲染，支持调节粒子密度与速度。
（3）数据多维展示类组件功能
基于多维气候数据及产品展示需求，采用标准化、组件化的设计与开发规范，研发二维与三维数据可视化组件，为业务分析与应用输出更直观、更全面的数据呈现与交互体验。集成专业垂直廓线可视化工具，支持单站及多站廓线叠加对比。支持不同高度层次的数据对比绘图，揭示垂直演变特征。
（4）流程管理类组件功能
基于标准化业务流程管理需求，采用组件化设计开发规范，研发产品分发、后台管理及预报制作流程等管理组件，为业务运行输出规范化、可配置的流程控制与协作支撑能力。集成可视化工作流建模画布，支持“拖拽-连接-配置”构建复杂分析流程。支持工作流模板保存、版本回溯及事件驱动触发。
7.4.1.9.2.2 高可用业务应用组件
（1）气候监测类组件功能
基于气候监测业务需求，采用组件化设计开发规范，研发针对要素、季风、圈层、气候事件及海洋等监测指标计算与分析组件，为实时气候监测业务输出标准化的数据处理与产品生成能力。集成基于阈值的过滤显示分析功能，支持对超过或低于阈值的数据进行高亮渲染，便于快速识别极端天气气候事件。
（2）气候预测类组件功能
基于气候预测业务需求，采用组件化设计开发规范，研发涵盖模式预测、指数预测、事件与灾害预测等分析与制作组件，为不同时间尺度的气候预测业务输出专业化的算法支持。集成时序变化分析工具，支持多类型时序图表绘制与多序列对比，内置线性/非线性趋势线拟合算法，可计算倾向率。
（3）气候诊断类组件功能
基于气候诊断分析需求，采用组件化设计开发规范，研发合成分析、相关分析、EOF分解、小波分析等统计诊断组件，为气候规律研究输出强大的数据挖掘与分析工具。
（4）综合检验类组件功能
基于预测效果评估需求，采用组件化设计开发规范，研发覆盖主观预测、客观模式、指数及气候事件预测等多维度的检验评估组件，为预测业务的质量控制与技巧评估输出标准化的检验算法与指标。
（5）预测产品制作类组件功能
基于预报产品制作业务，采用组件化设计开发规范，研发针对要素预报与灾害预报的专业化产品加工与制作组件，为预报业务的产品输出提供标准化的封装与生成工具。集成智能专题图制作能力，根据数据类型智能推荐色标方案，自动提取元数据生成图例与标题。支持批量生成与自动归档。
7.4.1.9.2.3 特色气候业务应用组件
（1）气候变化监测与生态影响评估类组件功能
基于气候变化与生态评估的交叉研究需求，采用组件化设计开发规范，研发极端事件监测、生态要素气候预测等专业组件，为气候变化的影响评估业务输出关键的分析方法与模型支撑。
（2）第三极地区气候监测与预估类组件功能
基于第三极地区特殊需求，采用组件化设计开发规范，研发积雪、冻土、冰川等关键要素的监测与预估组件，为该区域的专项气候业务输出定制化的数据处理与分析能力。
（3）气象灾害风险管理类组件功能
基于灾害风险管理业务链条，采用组件化设计开发规范，研发灾害识别、影响评估、过程监测与风险评估等模型组件，为灾害风险的全流程管理输出核心的算法与模型工具。
（4）卫星遥感气候应用类组件功能
基于卫星遥感数据的气候应用需求，采用组件化设计开发规范，研发气候要素遥感反演与气候变化影响评估等专业组件，为拓展气候监测数据源与评估手段输出重要的技术方法。
7.4.1.9.2.4 组件全生命周期管理
（1）组件注册与元数据管理
支持业务组件的模块化开发、标准化注册与统一纳管。提供组件元数据维护、多维度分类（监测、预测、评估、算法、数据、UI等）及关键词管理。
（2）版本管理与发布
强制执行语义化版本规则。提供组件版本的发布、快速回滚功能，支持版本差异对比。实现版本全生命周期管理，可标记版本状态（开发中、已发布、已废弃）。支持将准入审核通过的组件发布至国家级仓库，供全国气象部门共享。
（3）组件运行监控与门户
提供组件运行时状态采集与可视化运维功能，异常时自动告警。集成调用链追踪与集中日志中心。构建组件市场门户，支持多维度检索、详情展示及多语言调用示例下载，打造一站式组件发现与获取平台。
7.4.1.9.3 智能化分析决策系统
基于天擎专题库技术，构建涵盖气候监测、预测、检验评估、风险、服务及历史个例的专业产品库，并通过标准化数据服务接口，实现气候专题产品的统一管理与高效应用。为支撑智能化业务发展，同步建设三大核心能力：专业气候知识库整合多源权威数据，构建结构化知识图谱，提供全球-区域-本地三级知识体系；气候知识智能问答深度融合专业知识库与气候专用NLP模型，实现精准、可解释的业务咨询；气候智能体依托大模型与知识图谱，具备自主任务规划与闭环执行能力，支撑从数据查询到自动化决策的全流程智能服务。
7.4.1.9.3.1 专业气候知识库
（1）数据采集与知识处理功能
基于CMIP6、CORDEX等权威气候模式数据源及全球关键气候变量，采用标准化采集流水线与质量控制流程，实现多源数据的自动化汇聚与清洗，为知识库构建输出高质量、标准化的原始数据。
（2）多模态知识整合功能
基于模式数据、观测资料、灾害案例、预测产品等多模态异构数据，采用时空编码与语义对齐技术，构建跨模态关联的“气候因子-影响链”语义网络，为气候推理与应用输出深度融合、逻辑关联的集成知识体系。
（3）知识存储与表示功能
基于结构化关系与非结构化文档等多类型知识，采用“知识图谱+向量数据库”的双引擎混合存储架构，结合动态更新机制，实现气候知识的体系化存储、语义化表示与时效性维护，为上层应用输出高效、灵活的知识组织与检索基础。
（4）知识检索服务
基于用户提交的自然语言、关键词或图像等多样化查询请求，采用意图识别、实体提取及多模态特征匹配等技术，融合结构化与向量化检索路径，并通过重排序优化结果，最终输出精准、相关、排序合理的候选知识集合。
7.4.1.9.3.2 气候知识智能问答
（1）问句解析与知识检索功能
基于用户的自然语言提问，采用意图识别、实体提取与领域分类技术解析查询意图，并智能构造结构化或向量化检索请求，通过调用知识库接口获取并预处理候选知识，为答案生成环节输出经过筛选与优化的精准检索结果。
（2）答案生成功能
基于用户问题与检索模块提供的候选知识，采用大语言模型（LLM）进行专业化内容整合与推理，结合多轮对话管理确保连贯性，并经过精细化后处理，最终输出格式规范、语义准确、可读性强的自然语言答案。
（3）多模态问答功能
基于用户上传的气候图像与伴随的文本提问，采用图像识别技术提取结构化描述，并与文本问题进行语义对齐与上下文重构，利用大语言模型（LLM）进行多模态推理与答案生成，最终输出图文语义深度绑定的专业化解答。
7.4.1.9.3.3 气候智能体
（1）任务规划与工作流编排功能
基于用户提出的复杂气候业务问题，采用分层任务拆解技术与内置业务模板库，进行智能解析与规划，自动生成符合业务规范、可动态调整并嵌入校验机制的标准分析工作流，为自动化业务执行输出清晰、可靠的任务蓝图。
（2）工具库调用功能
基于国家级气候业务的复杂分析需求，集成CMIP6模式数据调用、极端气候指数计算、专报生成等核心业务专用工具链，通过提供标准化的接口进行调用。工具库严格遵循业务权限管理规则，并对关键模块（如极端事件归因算法）采用黑盒封装，确保计算过程的规范性和结果与人工研判的一致性。基于用户任务或智能解析出的分析目标（例如“分析IOD指数与中国降水异常的关联”），系统支持对工具链进行智能组合与调度（如“调取IOD指数→关联中国降水距平→生成诊断图”），从而输出标准、可靠且可复用的自动化气候分析流程与结果产品。
（3）交互管理功能
该功能基于决策者、科研人员等不同角色的差异化服务需求与交互历史，采用角色感知的摘要生成、分析链路定制以及长程上下文管理技术，构建了多级智能交互机制。系统输出差异化的服务内容：面向决策场景自动压缩技术细节生成高度凝练的执行摘要；为满足科研需求则保留并提供完整的分析过程与数据链路。同时，交互全程输出连贯的对话体验，可支持超过20轮次的深度追问与上下文关联应答。
7.4.1.9.3.4 AI决策材料辅助生成
基于大语言模型（LLM）技术，构建“数据洞察-智能撰稿-人工精修”的一站式决策材料生产流水线。模块通过标准化接口接收来自数据分析、舆情监测及其他业务子系统的结构化数据，依托气候专业知识库进行检索增强生成（RAG），自动起草各类决策报告、服务材料及科普文案。
7.4.1.9.3.5 智能分析与生成组件
（1）自然语言处理
集成优化的气象分词与关键词提取工具，自动识别文本中的地名、时间及气象要素。支持文本分类及自动摘要生成。构建语义库与向量知识库，支持语义检索与RAG增强生成。
（2）机器学习训练
基于历史产品库，训练模板匹配模型以学习图表与文本的关联关系，实现新图表的自动配文。
（3）智能报告生成
支持Word、PPT模板的上传与标签定义，实现数据、图表、表格的一体化联动填充。基于解译结果自动触发分析，智能关联全时序气象服务信息，自动生成监测、预报、评估、风险等文本产品。
7.4.1.9.4 柔性化多场景应用平台
柔性化多场景应用平台包含业务流程管理控件、产品样式管理控件、页面管理控件、服务场景定制控件等4个功能点。
7.4.1.9.4.1 业务流程管理控件
（1）可视化流程设计功能
基于气候核心业务任务，提供图形化拖拽界面，允许用户对监测、预测、检验等环节进行可视化组装与编排，最终输出符合业务逻辑的可执行流程定义。
（2）规则逻辑配置功能
基于已设计的业务流程，提供对每个节点的数据输入、算法调用、加工逻辑及触发条件进行可视化配置的能力，最终输出一套包含完整执行规则与驱动条件的自动化流程配置方案。
（3）流程执行引擎功能
基于配置好的流程规则与触发条件，自动驱动流程按序执行，协调跨区域、跨岗位的业务协作，最终输出流程执行的结果产品与状态报告，实现业务生产的标准化与自动化。
7.4.1.9.4.2 产品样式管理控件
（1）可视化样式设计功能
基于标准化的产品模板库，提供可视化的设计工具，允许业务人员灵活定制产品的版式、色彩与标识等视觉元素，最终输出可复用的专业产品样式模板。支持自定义色标文件、颜色插值及分段设置；可配置等值线的线宽、颜色及虚线样式；支持自定义站点符号及上传SVG/PNG图标。
（2）数据动态绑定引擎功能
基于设计好的产品样式模板，定义模板与底层数据源之间的关联规则，实现数据变化驱动内容的自动更新与渲染，最终输出一套数据与表现分离的、可动态生成内容的绑定关系配置。支持输出文件自动命名规则的定义功能，实现产出物的规范化存储。（3）多样化产品生成功能
基于绑定好数据的样式模板，提供“一键式”生成能力，将数据自动注入模板，快速合成并输出符合业务规范的图片、文档、表格等多种格式的最终产品文件。支持设置PNG、JPG、SVG、PDF等多种图形格式及其分辨率与尺寸；支持配置NetCDF、GRIB、CSV、Shapefile等数据输出格式及压缩选项。
7.4.1.9.4.3 页面管理控件
（1）页面模板管理功能
基于不同岗位与业务场景的规范要求，预置标准化的界面模板库，支持管理员进行模板的集中管理，为用户快速初始化工作环境输出可直接应用的页面框架。
（2）个性化页面定制功能
基于用户个人工作习惯与特定任务需求，提供图形化的界面编辑能力，允许用户通过拖拽组件自由布局，最终输出并保存个性化的专属工作台配置，实现工作界面的灵活适配。
7.4.1.9.4.4 服务场景定制控件
（1）气候业务场景构建功能
面向多尺度预测、极端事件预测等典型气候业务，通过灵活调用产品样式与页面管理等控件，集成模块化服务组件，构建定制化的专题分析应用场景，最终输出满足深度业务分析需求的集成化解决方案。
（2）行业服务场景构建功能
面向水利、新能源等重点行业，基于其特定业务逻辑与服务需求，通过可配置的策略框架与模块化组件，实现气候产品与行业系统的精准适配与深度嵌入，最终输出场景化、定制化的行业气候服务能力。
7.4.1.9.5 平台运行支撑体系
7.4.1.9.5.1 技术底座与配置管理
基于Spring Cloud/Kubernetes构建微服务技术底座，提供服务自动注册、发现及负载均衡能力。通过配置中心实现多环境配置的统管与动态刷新。提供统一API网关，支持动态路由与限流。实现系统参数的统一管理，维护色标库与气象符号库的导入、导出、预览及编辑。
7.4.1.9.5.2 运行监控与日志
集成Fluentd/Logstash实现多服务日志的集中采集与索引。基于Prometheus + Grafana实现核心指标的监控展示。集成SkyWalking/Jaeger实现全链路调用链分析。构建全流程日志与异常防护体系，具备前后端异常统一捕获机制。
7.4.1.9.5.3 任务调度与数据访问
基于Quartz/XXL-JOB构建分布式任务调度中心，支持Cron表达式、任务依赖及失败重试。封装通用数据访问对象（DAO），支持多元数据库。基于Redis构建分布式缓存体系。集成Kafka/RocketMQ消息队列，实现系统间异步解耦。
7.4.1.9.5.4 安全风控与运营
集成CAS/OAuth2/SAML2等协议，实现统一身份认证与单点登录（SSO）。对接统一身份认证体系，实现用户角色与权限的精细化管理。封装数据服务、AI能力及组件调用的标准化API，提供注册、密钥管理与限流配置。
7.4.1.9.5.5 证书认证与安全准入
基于国密SM2/SM3/SM4算法与PKI体系，对接气象局CA数字证书认证中心，实现客户端证书双向SSL/TLS握手验证。支持证书链校验、CRL/OCSP在线状态查询及证书吊销检测。通过解析证书中的序列号、颁发者、主题DN等信息，自动映射至内部用户账号体系，完成无密码单点登录。提供证书登录入口、证书更新提醒、未授权证书阻断及审计日志记录，满足气象行业高安全等级的身份认证要求。
7.4.1.9.5.6 多语言国际化与中英切换
基于i18n国际化框架，实现前端UI组件的语言包动态加载与即时切换。后端统一管理多语言资源文件，覆盖菜单导航、操作提示、表单标签、报表表头及异常信息等全部文本元素。支持根据浏览器语言首选项自动匹配，也允许用户在系统内手动选择中文或英文，并将语言偏好持久化至用户配置。同步适配日期格式、数字千分位、货币符号及时区显示规则，确保气象业务系统在国内外协作场景下的无障碍使用。
7.4.2 关键指标要求
	序号
	关键指标项
	子系统名称
	指标描述

	1
	＃
	基于多模式的全球多尺度智能网格预测子系统
	全球智能网格预测检验模块
全球智能网格预测检验模块包括多源数据接入功能、次季节智能网格预测检验功能，月季尺度智能网格预测检验功能，年际尺度智能网格预测检验功能，气候模态预测检验功能等5个功能点。

	2
	＃
	次季节重要过程预测与检验子系统
	次季节强降水过程预测和检验模块
次季节强降水过程预测和检验模块包括强降水过程客观识别功能、强降水过程历史查询功能、国省两级强降水过程监测功能、智能网格数据订正处理功能、国省强降水过程预测功能、国省过程预测数据传输功能、预测数据交互订正功能、国省过程预测实时检验功能、历史预测评分查询统计功能等9个功能点。

	3
	＃
	极端气候事件预测子系统
	次季节全球极端事件预测模块
次季节全球极端事件预测模块包括极端事件预测误差订正功能、EFI指数预测功能、极端高温预测功能、干热浪预测功能、湿热浪预测功能、极端事件预测历史检验功能、极端事件预测实时检验功能等7个功能点。

	4
	＃
	春季北方沙尘预测子系统
	模式信息预处理模块
根据后续模块应用需求，对提取的CMACPSv3等模式原始数据进行预处理，包括分辨率对齐、数据格式统一、网格空间插值、集合平均预报、生成距平场等形式的预处理。

	5
	＃
	春季北方沙尘预测子系统
	春季沙尘实况监测模块
北方地区及五大沙尘重点关注区域、省份根代表性站点计算获取对应沙尘影响日数监测信息；更新沙尘过程频次，用于实况监测动态分析及客观评分基础数据来源。

	6
	＃
	气候变化与极端事件预估子系统
	中国区域气候变化预估数据集成模块
该模块是系统的数据入口与标准化基础，负责将外部多源异构数据转化为系统内部统一、规范的格式。其输入为来自不同来源的原始气候数据，主要包括中国格点化观测数据集、CMIP系列全球气候模式输出、区域气候模式动力降尺度产品及联合降尺度数据集。模块的核心处理功能是对这些数据进行自动化的接入、解析与标准化规整，具体包括数据格式转换、时空网格重采样至统一标准（如0.5°×0.5°），以及对变量名称和物理单位进行规范化。最终，模块输出一套时空基准严格对齐、数据结构一致、附带完整元数据的标准化高质量基础数据集，为后续所有处理与分析环节提供可靠的数据原料。

	7
	＃
	气候变化与极端事件预估子系统
	决策服务功能模块
该模块是系统价值实现的最终环节，负责将结构化的分析成果转化为面向用户的、易于理解和使用的决策知识产品。其输入主要为数据分析模块产出的各类图表、数据结论及风险评估结果。模块内部的处理机制依托于构建好的多行业报告模板库和关键结论知识库，通过智能引擎对输入的分析结果进行自动解读，并将其与从知识库中提取的权威表述、相关图表进行智能融合与编排。模块的输出是高度定制化的决策服务产品，可根据用户选定的行业、区域、情景等参数，一键生成结构完整、图文并茂的专业分析报告、决策摘要或简讯，并通过多种格式（PDF、Word等）进行发布与定向推送，直接支撑政府、行业及科研用户的决策制定与规划工作。

	8
	＃
	行业灾害风险预警能力提升与服务子系统
	极端灾害监测识别模块
依托国家气候中心客观化气象灾害监测识别技术，融合大数据与AI算法，构建农业、电力配送行业极端灾害实时监测识别系统，实现灾害“早发现、早识别、早定位”。

	9
	＃
	综合业务协同支撑平台和基础设施建设分系统
	一体化气候专题数据基座
基于天擎专题库技术构建气候监测产品库、气候预测产品库、检验评估产品库、气象灾害风险库、气候服务产品库、历史个例库，并基于产品特征发布标准化数据服务接口，实现一体化气候专题产品的统一管理、动态更新与高效应用。

	10
	＃
	综合业务协同支撑平台和基础设施建设分系统
	集约化组件共享平台
基于天擎专题库技术，构建涵盖气候监测、气候预测、检验评估、气象灾害风险、气候服务及历史个例等专业库，并通过发布标准化数据服务接口，实现气候专题产品的统一管理、动态更新和高效应用。为支撑业务运行，设计三类核心组件：标准化气象基础组件（涵盖数据处理分析、图表制作、多维展示与流程管理，强调灵活复用）、高可用业务应用组件（覆盖气候监测、预测、诊断、检验及产品制作等典型业务场景，注重功能完整与高性能）、特色气候业务应用组件（聚焦气候变化评估、第三极气候监测、灾害风险管理及卫星遥感应用等定制化需求），共同构成集约共享、层次分明的气候业务技术支撑体系。
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7.4.3.1 总体性能目标
本项目需构建高性能气候业务算力平台，确保在规定时限内完成海量数据处理与复杂模型运算。
1.作业时效：实现全流程自动化作业，从基础数据下载、模型构建至最终产品生成的端到端时延严格控制在10分钟以内；日作业成功率不低于99%。
2.并发能力：系统需支撑每秒不低于1000个有效请求的气象基础组件处理能力；数据应用服务接口并发数不低于100次/秒，支持100名用户同时在线操作，并在典型业务高峰期稳定承载50个以上并发数据请求与产品生成任务。
3.响应速度：
服务接口平均响应时间不超过2秒。
网页端及可视化仪表盘页面加载时间分别不超过2秒和3秒。
普通应用查询响应时间不超过800毫秒，复杂业务流程响应时间不超过1.5秒。
系统交互响应时间不超过3秒，模型运行与报告生成端到端延迟均不超过30秒。
知识检索响应时间小于1.5秒，结构化查询响应时间不超过5秒。
7.4.3.2 [bookmark: _Toc27043]系统稳定性与高可用要求
确保业务连续性与数据安全，系统需具备极高的容错与恢复能力。
1.可用性指标：核心业务系统年可用性不低于99.9%；行业灾害风险预警子系统年可用性不低于95%。
2.故障恢复：核心服务发生故障后须在5分钟内自动恢复；关键高可用业务系统须在30分钟内恢复运行状态。计划内维护窗口外，无故障运行时间不低于8000小时/年。
3.可靠性：整体系统事务失败率严格控制在0.5%以内，数据服务业务成功率不低于99.9%。
7.4.3.3 [bookmark: _Toc23245]预测精度与产品产出标准
系统输出产品须满足既定精度要求，并按规范频次发布。
1.精度要求：
次季节重要过程预测综合评分较CMA-CPSv3模式原始输出提升2%。
风能及太阳能资源网格化预测产品时间相关系数：次季节尺度第1至第4周不低于0.6，季节尺度第1至第3个月不低于0.5。
风电及光伏功率推导误差较现有业务基准降低10%。
气候知识智能问答核心业务问题F1值不低于0.87。
2.更新频次：
次季节重要过程预测与检验产品逐日更新。
全球气温及降水三分位概率预测每月1日、6日、11日、16日、21日、26日起报。
AI订正集合概率预测每周四起报。
动力降尺度产品全年滚动一周两次起报。
7.4.3.4 [bookmark: _Toc26701]数据安全与合规性
构建全方位的安全防护体系，保障数据与系统安全。
1.数据防护：严格执行数据传输与存储加密机制，敏感数据需加密传输与存储。
2.审计追溯：操作日志全留存且不可篡改，支持对任意数据操作行为进行溯源。
3.合规标准：网络安全设计符合网络安全等级保护2.0国家标准，系统安全严格遵循天擎平台整体安全框架与规范。
4.访问控制：实施基于角色的基础访问控制策略。
7.4.3.5 [bookmark: _Toc17351]技术兼容与扩展能力
系统架构需具备良好的开放性与前瞻性，适应未来业务发展。
1.兼容环境：兼容分布式关系型数据库及分布式文件系统，支持Docker容器化部署。
2.扩展接口：提供标准数据接口与开发工具包，支持第三方模式或算法以插件形式快速接入。
3.算法解耦：关键算法模块（如AI订正、集合加权）需支持参数化配置与独立升级，系统各模块间保持松耦合。
7.4.3.6 [bookmark: _Toc28830]运维保障与可维护性
建立完善的运维管理体系，降低系统维护复杂度。
1.升级维护：支持在线无缝升级及离线补丁包升级，无需对软件架构进行大幅调整。
2.监控预警：对作业状态、资源使用、接口性能、数据流健康度等200项以上指标进行实时监控与预警，支持日志集中分析与智能诊断。
3.可视化管理：提供简明业务管理界面，用于监控数据处理流水线状态；服务产品样式与业务界面动态加载时间不超过1秒，行业场景构建响应时间不超过2秒。
7.4.3.7 [bookmark: _Toc2746]数据质量管控
建立全生命周期的数据质量控制流程，确保产品科学规范。
1.算法校验：集成领域内广泛验证的成熟算法作为偏差校正基础，设计清晰的算法版本与参数管理机制，确保处理过程可追溯、可复现。
2.检验评估：建立关键产品统计检验流程，对校正前后数据对比及极端指数进行持续监控与评估。
3.标准化：产品分辨率基于可靠源数据与稳定降尺度或插值算法，预报产品、数据接口、元数据描述需统一标准化，确保与上级预警中心、下级能源企业及电力调度系统间的数据互通。
7.4.3.8 [bookmark: _Toc32561]资源保障与算力支撑
依托天擎平台，合理配置计算与存储资源，满足业务峰值需求。
1.资源配额：总数据管理容量不低于1PB，支持3年以上历史网格预报数据在线存储与快速检索。
2.算力调度：支持分布式并行计算，依据负载动态调度CPU及GPU资源，集群资源综合利用率不低于70%。
3.专项算力：气候智能体并行推演需支持2个情景组合，计算时间不超过3分钟（硬件环境：NVIDIA RTX 4090显卡及24GB显存，CUDA版本11.7）
7.4.3.9 [bookmark: _Toc11098]集约化与国产化
依托中国气象局地球系统大数据平台（天擎）的硬件环境、数据资源、算力设施与监控体系，采用“云+端”业务模式，实现资源整合与流程再造。
基础硬件环境完全依托于国家级“天擎”系统、气象局本地计算资源以及政务云统一提供。所有服务器、计算、存储及网络设备均纳入云平台的统一管理与调度，实现硬件资源的池化、弹性扩展与高效利用。平台所需的各类中间件软件（数据库、消息服务、GIS服务等）直接复用“天擎”和政务云已提供的成熟组件，避免重复建设，确保技术栈的统一性与可靠性。
加强业务软件国产化建设，实现以风云卫星遥感、国家分析实况、国产再分析、气候模式等资料为代表的国产数据业务应用替换，全面适配国产软硬件产品，同时保证数据处理与业务应用效率的全面提升。

7.5 技术团队要求
由于项目规模较大，专业性和技术性强，供应商应具有一定的专业技术资质资格和业绩条件，有能力完成项目的建设并保证后续的运行维护和系统升级服务。
由于本项目建设内容复杂且建设周期相对较长，需要有一定实力的团队驻场服务并在建设期专职负责本项目建设，因此需要一定的技术团队实力，项目经理和团队人员都需要具有一定的经验和技术能力。
投标人必须成立合理的组织机构，建立健全保障设计、开发工作顺利实施的各项管理制度和质量保证体系，安排好足够的高素质人才参加本项目工作。
在组织机构中应明确各岗位的职责、任职资格及成果，确保项目顺利实施，应分别配备有项目经理、技术负责人承担本项目工作。
投标人应确保服务于本项目的核心技术人员及主要开发人员稳定，提供不少于20人的实施团队，其中软件开发人员不少于15名，并提供上述团队的重大活动（任务）驻场服务，软件项目终验前，驻场开发团队不少于15人。 
7.6 布局与部署要求
本项目遵循“集约化建设、云原生架构、分层协同”的总体原则。各子系统优先依托国家气候中心气候业务核心平台及气象大数据云平台“天擎”进行部署，充分利用现有高性能计算（HPC）、智算资源及容器化编排能力，避免重复建设，保障全流程自动化与业务化稳定运行。 
7.7 安全保密要求
1、安全保密基本要求
实施方必须对项目技术文件以及由甲方提供的所有内部材料、技术文档和信息予以保密。
实施方必须对项目开发和运行维护期间的任何资料予以保密，包括并不限于数据，用户访问记录和操作日志等。
实施方必须遵守与甲方签订的保密协议，未经甲方书面许可，投标人不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。
2、实施和维护过程涉密管理要求
本项目平台在开发、调测、运行过程中存在接触保密信息环境，有接触敏感信息与资料风险。实施方及相关人员需履行安全备案，建立安全保密制度，并需按安全保密管理规程操作实施。
最终提交的系统要满足信息系统安全二级保护的基本要求，重点在身份鉴别、访问控制、安全审计、软件容错、数据安全性和保密性等方面，并配合用户完成第三方安全等保评测机构针对所交付系统的评审。  

7.8 软件交付物要求
1.交付文档
	序号
	阶段任务
	工作内容
	交付物

	1
	开发规划
	根据业务需求和目标，对系统的功能模块、技术架构、开发周期、资源分配、风险控制等进行统筹设计和安排。
	

	2
	需求分析
	提交软件需求阶段应提交的各类文档，通过评审。需求分析包括所有软件功能的分析。
	《用户需求说明书》、《软件需求规格说明书》

	3
	体系结构设计
	提交体系结构设计阶段应提交的各类文档，通过评审。
	《体系设计说明书》

	4
	详细设计
	提交软件详细设计阶段应提交的各类文档，通过评审。
	《详细设计说明书》

	5
	编码和调试
	完成程序编码、调试和单元测试，提交系统阶段测试版本。
	

	6
	集成测试
	完成系统功能应用集成、测试方案、测试报告。
	《软件测试方案》、《软件测试报告》

	7
	项目初验与试运行
	通过软件初验评审，提交系统试运行版本，进入试运行。
	《故障报告处理表》

	8
	项目终验
	试运行通过后，提交合同规定材料，对系统进行参数调优，系统正式上线运行
	《项目开发总结报告》、《用户验收报告单》

	9
	售后运维服务
	合同验收完成后提供不少于1 年质保。


2.培训
本项目建设过程中及建成运行中，需要进行多方面、大范围、深层次的技术培训工作。投标人需提供针对本项目的详细培训方案，对甲方的技术人员进行现场培训和集中培训，并应在进行培训之前向甲方提交一份详细的培训计划。培训的时间和地点由甲方共同确认。相关培训费用由投标人承担。投标人需要提供培训时相关的培训资料，如 PPT、产品资料等，均需要中文版本。确保每一位软件系统使用人员能够独立、熟练地完成操作，保证系统用户能够独立处理软件系统故障和进行简单的功能调整。确保培训次数不少于3次，每次培训时间不少于2天，培训总人次不少于100人次。
3.软件系统变更承诺
系统开发及维保阶段，甲方拥有10%的软件需求增加及变更权利。
7.9 知识产权要求
1.	投标人应保证，甲方在中华人民共和国使用该开发成果的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的索赔或诉讼。如果第三方提出侵权指控，投标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 
2.	如果甲方在使用该开发成果的任何一部分时被任何第三方诉称侵犯了该第三方知识产权或任何其它权利，甲方应立即通知投标人。投标人应负责处理这一指控并应以各自的名义自负费用向起诉方提出抗辩。由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人、承担。甲方将尽可能地对投标人、抗辩给予协助，由此发生的费用由投标人承担。 
3.	如果甲方发现任何第三方在甲方被许可的范围内非法使用甲方获得的知识产权，甲方应通知投标人。投标人应在收到甲方通知后 14 日内采取适当行动以制止非法使用行为；否则，如果甲方要求，投标人应授权甲方根据中国法律规定对该第三方提起诉讼，并给甲方尽可能的协助。甲方应负担诉讼中发生的全部费用，并有权获得判决给付的全部赔偿。 
4.	本项目实施完成新产生的所有技术成果（包括但不限于软件、源代码、技术资料及数字化成果）的所有知识产权（包括但不限于软件著作权、专利权、商标权、专有技术等权利）的所有权、使用权、转让权以及收益等一切权利归甲方享有，本项目实施完成的发明创造的专利申请权、非专利技术的使用权、转让权归甲方享有，投标人未经授权不得留存或提供他用，投标人有责任对本项目相关知识产权进行保护，并及时通报知识产权权属变化等情况。 
5.	项目中由甲方提供或改进算法和方法的成果和产权归甲方所有，投标人未经甲方同意不得转移或使用。 
6.	项目的学术成果归甲方所有，多方合作发表学术论文，投标人不能单独发表学术论文，提交发明专利技术交底书不少于3项，软件著作权不少于3项且受托方持续提供服务至取得专利授权。发表论文不少于3篇，论文应至少发表至中文核心期刊及以上等级专业刊物。 
7.10 实施进度要求
本工程项目施工期 12 个月，以自然月为计量进度单位。项目自合同签订时间（T0）起，实施进度计划安排如下： 
T0+1月，估计和制定管理项目的计划，为开发过程和过程管理做好必要的准备；
T0+2月，根据批准的可行性研究报告或初步设计、软件开发计划等，详细调研用户需求，并对用户需求进行分析，转变为软件需求，提交《用户需求说明书》、《软件需求规格说明书》；
T0+3月，把需求分析得到的软件需求转变为体系结构，提交《体系设计说明书》；
T0+4月，为体系设计阶段确定的每个软件部件进行逻辑设计，提交《详细设计说明书》；
T0+10月，根据详细设计用编程语言和合适的编码规范产生源代码、可执行代码和数据库；
T0+11月，根据《用户需求说明书》、《体系设计说明书》、《详细设计说明书》等文档，编写和执行测试用例、进行缺陷跟踪和测试分析，提交《软件测试方案》、《软件测试报告》、；
T0+12月，现场安装调试，确认软件产品能够在用户使用环境中正常运行，针对发现的问题及时给出处理措施，跟踪问题直至解决，提交《故障报告处理表》、《项目开发总结报告》、《用户验收报告单》，并依据合同约定将待交付的所有内容打包交付。
7.11 项目验收要求
7.5 [bookmark: _Toc10533]
7.6 
7.7 
7.8 
7.9 
7.10 
7.11 
7.11.1 项目初验
投标人执行完成全部合同义务，需进行部署测试并由投标人委托具备相应检测资质的第三方出具测试报告，及时向采购方提供完整的初步验收资料和项目整体初验申请。甲方在收到投标人验收申请 10 个工作日内开始组织项目整体初验。初验文档应包括但不限于本项目相关的合同、调研材料、总体设计方案、集成方案、项目过程文档、安装调试记录等。项目验收流程清楚，并有详细的验收方案、测试方案等。
7.11.2 [bookmark: _Toc13808]试运行 
项目整体初验合格并通过等级保护测评和商用密码应用安全性评估后，进入为期1个月的整体试运行期。整体试运行期内，投标人进行故障处理和应急保障工作，服务标准不低于售后服务期技术支持的要求。投标人提交整体试运行报告，由业主方对其进行确认。系统连续稳定运行1个月以上，提出验收申请，同时提交项目验收材料。验收申请文件内容包括：项目启动时间；上线、试运行时间；项目实施、培训情况；试运行情况；应用效益及效果分析等。申请项目竣工验收需同时提交项目验收工作报告、试运行报告、项目实施过程文档和测试大纲。 
7.11.3 [bookmark: _Toc10718]项目终验 
项目建设软件通过1个月试运行并整改完善后，达到终验条件。投标人向招标人提供完整的终验资料、试运行报告、用户培训报告、用户使用报告和整体终验申请、项目总结。在收到投标人终验材料和验收申请，由招标人确认是否具备终验条件，经确认若具备条件，则开始组织项目终验。终验文档包括但不限于初验中的全部文档、试运行记录及报告、初验报告、终验报告等。 
验收评审采用会议方式进行。评审组成员由甲方选定的专家组成，形成验收评审结论。项目竣工验收后，项目组应对项目全过程的文件材料进行整理，提交甲方备案，案卷质量应符合国家相关规定，相应的电子文件应一并移交归档。 
7.11.4 [bookmark: _Toc26196]其他配合工作 
投标人在项目终验之后提供完整的项目过程材料，并配合甲方完成项目验收及其它需要配合的工作。 
7.12 售后服务要求
本合同约定售后服务质保期不少于1 年。
在质保期内软件系统发生异常情况，在接到甲方的通知后，投标人技术人员应提供 7*24 小时的服务响应，随时进行电话应答；10 分钟内响应，30分钟完成远程技术支持。需要现场解决的问题，投标人技术人员须在 2 小时内到达现场。质量保修期后，投标人仍应根据合同要求向招标人提供技术服务，以合理价格提供软件功能改进技术服务。
投标人必须承诺提供长期的咨询和技术支持服务，提供重大任务（活动）期间的驻场服务保障。



[bookmark: 投标被拒绝条款专用部分_JJTK]第八章  投标被拒绝条款专用部分
本项目投标被拒绝专用条款详见下表。除下表及第三章投标被拒绝条款通用部分以外，其它内容均不得在评审中作为拒绝投标的条件。下表具体内容以采购中心编制的招标文件为准。投标人若不符合下表任何要求之一的，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。
	序号
	对应
条款号
	内 容

	第五章 投标人须知专用部分

	1. 
	5.2
	1、xxxxxx；2、xxxxxx

	2. 
	
	……      ……            ……

	第七章  采购需求

	3. 
	
	……      ……            ……


注：根据项目具体情况，对投标人有具体要求，且投标人必须遵守的，逐条列出。
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第三分册：采购合同

[bookmark: 采购公告合同部分_ZBGGHT]附件4 

合同编号：
                              


合 同 协 议 书





项目名称： 气候极端事件风险应对业务能力提升软件项目                                          
委托方（甲方）：国家气候中心     
受托方（乙方）：  中标方         
签约日期：                       
签订地点：                                                                                
有效期限：                       


[bookmark: _Hlk450145418]




                                               
合同格式

国家气候中心_(以下简称“甲方”)和中标方(以下简称“乙方”)同意按下述条款和条件签署关于气候极端事件风险应对业务能力提升软件项目采购合同(以下简称“合同”)：

一、合同文件
本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释：
（1） 中标通知书
（2） 开标一览表及投标分项报价表
（3） 商务和技术偏离表
（4） 合同条款专用部分
（5） 合同条款通用部分
（6） 采购需求
（7） 双方有关服务的洽商、变更等书面协议或文件
（8） 投标文件、招标文件
（9） 其他合同文本
二、合同范围和条件
本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。
三、合同标的
本合同所提供的服务产品详见合同服务清单（同投标文件中服务产品清单，下同）。
四、合同金额
根据上述合同文件要求，合同的总金额为XX（人民币大写）。
五、付款方式（补充比例）
本合同的付款方式详见合同条款通用部分及合同条款专用部分。
六、交货时间和交货地点
本合同标的的交付时间和交货地点详见合同条款通用部分及合同条款专用部分。
七、合同生效
本合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章，并在甲方收到乙方提交的履约保证金或履约保函后生效。

甲方（盖章）								    乙方（盖章）
国家气候中心	                             中标方
地点： 北京市海淀区中关村南大街路46号     地点： 
法定代表人或授权代表（签字）：              法定代表人或授权代表（签字）：


 (
1
)

合同条款通用部分

甲方在本项目中所需货物和服务由中国气象局政府采购中心在境内进行公开招标，经评审委员会评定，确定乙方为中标人。甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：
一、定义
除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释：
1、“项目”详见合同条款专用部分。
2、“合同”指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件，还包括招标文件、投标文件中的相关内容及其有效补充文件。
3、“附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。
4、“合同服务”指合同服务清单（同投标文件中分项报价表，下同）中所规定的服务内容、软件开发、设备和软件购置等内容。
5、“验收证书”指验收完成后由合同双方签署的最终验收确认书。
6、“保修期”指自验收证书甲方签署之日起，乙方免费对所提供给甲方服务内容进行技术支持、现场服务、升级服务等，并自担费用方式保证合同服务正常运行的时期。
7、“第三人”是指本合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其他经济组织。
8、“法律、法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件以及经全国人民代表大会常务委员会批准的中国缔结、参加的国际条（公）约的有关规定。
9、“招标文件”指采购中心发布的本项目招标文件。
10、“投标文件”指乙方按照采购中心发布的本项目招标文件的要求编制和投递，并最终被采购中心接受的投标文件。
11、“合同标的”甲方同意从乙方购买，乙方同意向甲方提供合同服务清单（同投标文件中分项报价表）中所列服务内容、软件开发、设备和软件购置等内容。

    二、合同标的
见合同条款专用部分。
三、合同价格
1、合同总金额详见合同条款专用部分。
2、本合同价格包括服务产品金额，是在项目交付前、交付时所发生或引起的本合同相关的全部成本、费用等，且为完税后价格。
3、合同服务产品详细目录及价格见合同服务产品清单（同投标文件中服务产品清单）。
四、支付和结算方式
1、双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。
2、双方的帐户名称、开户银行及帐号以本合同提供的为准。
3、付款方式：
（1）合同生效后付款：双方签署合同后七个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的一定比例货款，支付比例、金额见合同条款专用部分；
（2）签署验收报后付款：合同服务安装、调试到位、试运行完成，经甲方核对无误、检验合格，双方签署验收报告后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的一定比例货款，支付比例、金额见第九章合同条款专用部分； 
（3）保修期满后付款：合同服务的保修期（合同服务的保修期自全部服务验收合格，双方签署验收证书之日起算）期满后7个工作日内，甲方向乙方支付合同余款，支付比例、金额见第九章合同条款专用部分，作为本合同最终结款。
4、乙方在收到甲方每一笔付款的同时，应向甲方开具相应金额的商业发票。
5、如乙方根据本合同约定有责任向甲方支付违约金、赔偿金时，甲方有权直接从上述付款中扣除该等款项并于事后通知乙方，该情形下应当视为甲方已经依约履行了合同义务，而所扣乙方的款项金额未达到乙方依照其责任所应当向甲方支付的金额时，乙方仍应向甲方补足。同时，若乙方对甲方的扣款有异议而不能协商解决时，乙方应依照本合同关于解决争议的约定方式解决。但，存在或解决相关争议的期间，乙方不得停滞或减缓其合同的履行，否则对因停滞或减缓合同的履行所引起的任何及所有责任均应当全部给予赔偿。
五、资料的使用
1、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方或甲方代表提供的有关合同或任何合同条文、设计、数据、图表、结论、报告提供给乙方雇佣于履行本合同以外的任何其他人。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。
2、没有甲方事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用甲方提供的任何文件和资料。
3、没有甲方事先书面同意，乙方不得泄露与本项目有关的任何资料、数据及其它信息。
4、除了合同本身以外，甲方提供给乙方的任何文件是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些文件(全部拷贝)还给甲方。
甲方提供该乙方履行合同所需的资料清单见第九章合同条款专用部分。
六、知识产权
1、在本协议生效日前业已存在的版权及其他知识产权应属于本协议生效前既拥有该等权利的一方。
2、任何一方均不可凭借本协议取得另一方此前所已经拥有且根据本合同不应被合理的推论为其已经同意转移的版权、专利、商业秘密、商标或其他知识产权的所有权。
3、符合法律规定及当事人约定的原则：任何相关事项均应当符合法律规定，及应当符合当事人约定。
4、开发成果归属清晰原则：全部及/或任何部分的相关知识产权，包括相关权益，均归甲方所有。乙方有不可争议的义务确保甲方依据本次采购所获得的知识产权不存在任何瑕疵并且可以不受限制地行使相关权利，包括各项延伸权利。若因此发生任何争议均应当由乙方独自承担全部及/或任何责任，包括但不限于应当承担其自身及甲方为排除任何争议或瑕疵所应当或所需要支付的一切相关及/或由此引起的费用。
5、保护知识产权原则：乙方应当保证其有关参与本次采购相关的活动包括履行本次采购的任何行为，以及本次采购活动结束之后的任何涉及到本次采购的行为，均不会侵犯任何第三方的知识产权。若因此发生任何争议、侵权，均应当由乙方独自承担全部及/或任何责任，包括但不限于应当承担其自身及甲方为排除任何争议及/或赔偿侵权所应当或所需要支付的一切相关及/或由此引起的费用。
6、甲方将拥有其在本协议项下所从事的所有工作（包括各类纸质文档，电子文档及其他可交付物）中所包含的或与之相关的全部版权、专利、商业秘密、商标和其他知识产权以及所有权和其他权益。
七、进度要求
见第九章合同条款专用部分。
八、技术服务和保修责任
关于本条的特别说明：本条中的服务时间，即相关的服务到达现场或完成维修工作所需的时间：小时、天数等，招标文件或有关保修服务的其它文件中有规定的，遵从其规定；若无相关文件或相关文件中并无规定的，或有关的规定明显与本次采购的采购人的实际需求不符的，则应当按照本合同中的相关规定。乙方对合同的技术服务和保修责任详见第九章合同条款专用部分。
1、乙方对合同服务的质量保修期见第九章合同条款专用部分。乙方应保证所提供的产品、服务，符合合同规定的技术要求。如不符时，乙方应负全责并尽快处理解决，由此造成的损失和相关费用由乙方负责，甲方保留终止合同及索赔的权利。
2、乙方应保证通过执行合同中全部方案后，可以取得本合同规定的结果，达到本合同规定的预期目标。对任何情况下出现问题的，应尽快提出解决方案。
3、如果乙方提供的产品、服务和解决方案不符合甲方要求，或在规定的时间内没有弥补缺陷，甲方有权采取一切必要的补救措施，由此产生的费用全部由乙方负责。
九、履约保证金
1、中标人应在收到中标通知书后规定时间内（具体时间见第九章合同条款专用部分）内，以信汇、电汇或履约保函形式向甲方提供履约保证金，保证金金额：见第九章合同条款专用部分。
2、如果中标人没有按照上述规定执行，甲方将有充分理由取消该中标决定，并不予退还其投标保证金。在此情况下甲方可将合同授予排名第二的中标候选人，或重新招标。
3、若本项目不允许分包或转包的，如果中标人在与甲方签定合同以后，将中标项目分包或转包给第三方，甲方将有充分理由终止合同，并不予退还其履约保证金。
4、中标人的履约保证金将在合同约定事项完成并经甲方终验合格，履行完必要的审批手续后30日内退还中标人。
5、如乙方未能完全履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。
十、审计及检查
如果采购人要求，中标人应允许采购人检查中标人与实施本合同有关的资金、帐户和记录，并由采购人指定的审计人员对其进行审计。
十一、违约责任
1、对本合同的任何违反均构成违约。当一方认为对方的违约属于严重违约时，若按照相关法律规定或按照通常的理解或认识，确属对合同的履行有重大影响，则应当被认为属于严重违约。若双方对某一违约是否属于严重违约仍有争议，可以由争议解决机构裁决认定。
2、若乙方未如期按照合同约定的任何或全部款项内容之要求交付合同服务产品，或乙方未能履行合同规定的任何其它义务时，甲方有权直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任：
（1）在甲方同意延长的期限内交付服务产品并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。
（2）甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。
（3）上述情形下甲方为采取必要的补救措施或因防止损失扩大而支出的合理费用应由乙方承担。
3、如果乙方在收到甲方的违约通知书后十日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回相当于甲方选择的方式计算的索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。
4、延期交货或延期付款的违约责任：如乙方延期交货或甲方延期付款，每逾期一天，违约方应按延期交付服务产品所折合的金额或延期付款金额的比例（详见第九章合同条款专用部分）向对方支付违约金，但该违约金累计不得超过合同总金额的一定比例（详见第九章合同条款专用部分）；上述逾期超过一定时间（详见第九章合同条款专用部分），守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿由此造成的损失。
5、其它违约责任 
（1）如任何一方无故解除合同或有违反本合同规定的任何情形均属于违约行为，违约方应就每一单项违约向对方支付合同总金额一定比例的违约金，具体比例见第九章合同条款专用部分。
（2）如乙方在合同规定的交付日期后10天内仍未能交付，则视为乙方不能交付，甲方有权解除合同，乙方若已经收取了甲方的定金则同时还应双倍返还已收取的定金。
6、乙方违反规定，有下列行为之一的，甲方有权对因此造成的损失追究责任；构成犯罪的，由司法机关追究其刑事责任：
1）擅自向第三方提供或者转让项目资料的；
2）未经甲方许可使用项目资料的；
3）项目完成后，乙方未经甲方许可保留项目资料的；
4）对项目资料保管不当，造成数据全部或者部分丢失、被窃的。
7、乙方在进行项目时违反有关保密规定的，依照《中华人民共和国保密法》等有关法律法规的规定处理。
8、若发生延期交货或延期付款情形之外的任何违约时，违约方在接到对方关于违约的通知时，均应当就每一项违约向对方支付相当于合同金额5%的违约金。当违约行为给对方造成损失时，若违约金不足以弥补全部损失，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。当构成严重违约时，对方可以单方面决定解除或终止合同履行，违约方同时还应当承担违约或赔偿责任。
9、以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务。
10、若乙方通过协议、设立控股或分支机构或其它方式就供货或服务等与任何独立或非独立的第三方构成联合、分属或其它关系、相关责任义务等均由乙方与该等组织机构自行协商约定，但在与本协议相关的任何情形下，乙方与其任何一家该等机构二者之间的约定仅属于其内部分担权利义务及其内部约定分担对外责任的办法，乙方与该等机构二者对甲方、用户、相关第三方则应承担连带责任，而乙方依据本合同原所应承担的对甲方、用户或第三方的责任均并不因此被减免。
11、本次采购的合同项下的任何合同、文件等均应当符合有关环保、知识产权及其他法律法规的规定，包括童工禁用、劳动保护待遇等法律规定。投标人或中标人或乙方或乙方代理商等均已清楚本次政府采购招标中的政府或其部门、采购中心、采购人或使用人等，均已尽声明、提示、审慎核查等注意义务及相关责任，若仍发生任何相关违反法律、法规之情形均属投标人或中标人或乙方或乙方代理商等单方面之因素、原因、责任。投标人或中标人或乙方或乙方代理商等在相关的投标活动中、合同的签订及履行过程中，其投标或签署、履行合同均意味着其已承诺，任何情况下，均将严格遵守法律、法规，并且应当独立承担全部及任何法律责任，包括对采购中心、采购人、甲方、最终用户或任何第三方的民事侵权赔偿责任。上述该等责任同时亦均属严重违约责任。
十二、不可抗力
1、不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素及事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。就上述不可抗力的发生须由受到不可抗力影响的一方负责同时提供由公证机关作出的公证证明。
3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。
4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。
十三、联系方式
1、合同双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达至对方的住所地或通讯联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达；如果采用电话或电子邮件的方式，则应在发送后由对方以书面方式予以确认。
2、合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至第九章合同条款专用部分中的通讯地址，付款或收款应使用第九章合同条款专用部分中的帐号，一方变更通讯地址或帐号，应自变更之日起三个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。
3、上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。
十四、保密条款
1、任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。
2、在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。
3、此外的其它情形下，除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。
十五、合同的解释和法律适用
1、任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则,依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。
2、本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指自然日。
3、对本合同的任何解释均应以书面作出。
4、本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。
十六、合同的终止
1、本合同因下列原因而终止：
（1）本合同正常履行完毕；
（2）合同双方协议终止本合同的履行；
（3）不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；
（4）任何一方行使解除权，解除本合同。
2、对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。
十七、法律适用
1、本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。
2、在本合同履行期间，因中国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意将密切合作，尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。
十八、权利的保留
1、任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。
2、如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。
十九、争议的解决
1、合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。。
2、本合同甲、乙双方一致认为，本合同仅属于甲、乙双方之间的协议，任何争议均只应当按照本合同的约定方式处理，任何情形下采购中心均不应当成为该等争议的当事人，无论该等诉讼均不得针对采购中心提起。
3、在争议解决期间，除了诉讼进行过程中正在解决的部分问题外，合同其余部分应继续履行。
二十、合同的补充、修改和变更
以维护和兼顾各方的利益和项目执行过程的最优化为原则、在本项目的基本范围内，甲乙双方均有权在履行本合同的过程中适时地提出变更、扩展、替换或修改本项目的某些部分包括但不限于增加或减少系统管理范围的调整、技术参数的提高或提升、交付或实施的时间与地点。为此，双方同意：
1、甲方可以要求对技术文件进行修改。所有的修改要求都应以书面形式提交。甲方将准备一份书面的修改备忘录以说明所要求的更改，并列出对技术文件条款的任何修改。乙方应在3日内对此作出书面回应，其内容包括详细的该修改对合同价格、项目交付日期、项目技术参数的影响和变化以及对合同条款的影响等。
2、甲方收到乙方的上述回应后，应在3日内以书面方式通知乙方是否同意和接受乙方的上述回应。如果甲方接受乙方的上述回应，则双方另行对此修改签署予以确认，乙方则按修改后的约定履行本合同。
3、如甲方不同意乙方的上述回应、如对价格或交付日期的变化等，甲乙双方有权将此争议提交仲裁委员会进行仲裁；在仲裁裁决生效之前，乙方应执行甲方所要求的修改。仲裁裁决下达后，双方即依此执行并由败诉方承担仲裁费用。本条款对仲裁的选择是独立的，不影响本合同中争议条款所规定的争议方式解决的选择。
4、如乙方提出项目的部分修改建议，乙方应同时详细阐明该变更对合同价格、项目交付日期、项目技术参数的影响和变化以及对合同条款的影响等。
5、甲方收到乙方的上述修改建议后，应在3日内以书面方式通知乙方是否同意和接受乙方的上述修改建议。如果甲方接受乙方的上述回应，则双方另行对此修改建议签署予以确认，甲乙双方则按修改后的约定履行本合同。如甲方不同意乙方的上述建议，双方仍按原合同执行。
6、所有的修改应在双方签署书面的修改备忘录时生效。修改备忘录将变更或取代有关的技术文件中或先前的任何修改备忘录中所有不一致的条款。
7、任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面的修改书。
8、招投标文件及其全部条款、双方签订的补充协议以及修改或变更的条款与本合同具有同等法律效力。补充、修改或变更的协议的签署及生效方式与本合同的签署及生效方式相同。
二十一、合同的生效
本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
二十二、其它约定事项
1、本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。
2、一方当事人未经另一方事先书面同意，不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得采购人书面同意并且须遵守相关法律、法规；有关联合投标须在本次招标允许的情况下并须符合本次招标的全部规定。
3、本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，每份正本具有同等法律效力，副本报财政部备案。


4、本合同涉及的招标文件和投标文件，正本由中国气象局政府采购中心保存。
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合同条款专用部分
（本合同模板仅供参考，最终合同文本以双方签订为准）
中国气象局气象业务软件开发合同


技术开发（委托）合同

委托方（甲方）：        国家气候中心                                              
住  所  地：         北京市海淀区中关村南大街46号                                             
法定代表人：         巢清尘                                             
项目联系人：                                                      
联系方式：                                                        
通讯地址：        北京市海淀区中关村南大街46号                                               
电    话：                      传    真：                        
电子信箱：                                                        
受托方（乙方）：         中标方                                            
住  所  地：                                                       
法定代表人：                                                      
项目联系人：                                                      
联系方式：                                                        
通讯地址：                                                        
电    话：                      传    真：                        
电子信箱：                                                        



 (
5
)



使 用 说 明

1. 本合同标准文本适用于气象部门需要供应商定制开发的气象业务软件采购项目。
2. 本合同标准文本为气象部门采购气象业务软件定制开发合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、多种采购标的等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》以及法律法规和行业标准，甲方通过公开招标，选定乙方为   气候极端事件风险应对业务能力提升软件项目      项目的中标供应商。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第1条 [bookmark: _Toc150439537]项目内容及概况 
	名称
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	气候极端事件风险应对业务能力提升软件项目
	1
	套
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计总价（人民币）：￥    元（大写：                                ）


项目简要介绍：                                                                    
乙方承担的研究内容：
XXXX（技术交底部分）。

乙方主要研究人员
 XXXX。
                                                                            
第2条 [bookmark: _Toc150434283][bookmark: _Toc150434187][bookmark: _Toc150439539][bookmark: _Toc150439540]项目相关标准
1. 技术标准
1) 国家政策文件
1 《XXX功能规格需求书》
2                      
2) 省厅政策文件
1                     
2                     
3) 地区政策文件
1                     
2                     
2. 标准规范
1)                    
2)                  
3. 国家法律法规
1) 《中华人民共和国政府采购法》            
2) 《中华人民共和国民法典》                
3)                                         
4. 气象部门管理制度
1) 《气象业务软件外包风险监管办法（试行）》（气办发〔2023〕37号） 
2) 《气象软件工程规范》（气办发〔2023〕38号）                    
3) 《关于统筹集约建设气象业务软件的指导意见》（气发〔2024〕8号） 
4) 《气象业务软件组件化开发指南（2023版）》（气预函〔2023〕76号）
5) 《气象数据管理办法（试行）》（气发〔2020〕92号）               
6) 《气象数据共享服务与安全管理办法（试行）》（气发〔2022〕59号） 
7) 《中国气象局网络安全管理办法（试行）》（气发〔2020〕41号）     
8)                                                               
注：上述气象部门管理制度应根据本合同签订时的实际情况进行更新和补充。
第3条 [bookmark: _Toc150439541][bookmark: _Toc150439542]组成本合同的文件
1. 本合同；
2. 中标通知书、招标文件、投标文件等；
3. 与履行本合同有关、经双方依法签字盖章确认后的下列技术文件：
1) 技术背景资料；
2) 可行性论证报告；
3) 技术评价报告；
4) 技术标准和规范；
5) ……
4. 安全保密承诺书（签字盖章）；
5. 乙方就该项目实施情况接受甲方监督检查的承诺书（签字盖章）；
6. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）均为本合同的有效组成部分。
第4条 [bookmark: _Toc150439545]合同履行地点、合同服务期
1. 服务地点：依据服务内容及服务方式确定，实际要求在            进行。
2. 合同服务期：             。
第5条 [bookmark: _Toc150439547]服务范围及内容
本合同研究开发项目的要求如下：
1. 服务范围：甲方委托乙方开发     项目软件，该项目属于     （公共服务、预报预测、综合观测、信息网络等）气象业务领域的开发定制类软件，同时属于     （重要外包、一般外包）项目。
2. 技术目标：                                                             ；
3. 技术内容：  （以招标文件及双方签字确认的补充文件为准 ）               ；
4. 技术方法和路线：                                                       ；
5. 服务内容：                                                            ；
6. 服务要求：                                                             ；
7. 进度安排：
乙方应按下列进度完成研究开发工作：
1) 软件开发周期为 12 个月，自本合同生效之日起算,    年   月   日至    年   月   完成；
2) 项目详细进度表
	项目执行阶段
	项目执行时间

	研究开发计划
	年      月     日前完成

	 初设方案
	年      月     日前完成

	 
	年      月     日前完成

	 
	年      月     日前完成

	安装、测试、培训
	年      月     日前完成

	软件试运行
	  年  月  日至   年   月    日前完成

	项目验收
	年      月     日前完成


第6条 [bookmark: _Toc150424370][bookmark: _Toc150434291][bookmark: _Toc150439548][bookmark: _Toc150434195][bookmark: _Toc150439549]乙方的权利与义务
1. 为保证履行合同，乙方承诺以下事项：
1) 组成XX人的开发团队，其中专职人员X人，X人具有XXX资质，X人具有软件开发经历，技术负责人还应具有XXX资质，项目经理还应具有XXX资质；兼职人员X人，X人具有XXX资质，X人具有软件开发经历；                                       
2) 开发团队中X人需驻场开发，驻场地址为           ；                       
3) 投入所必需的XXX等软硬件设施资源及XXX场地；                         
4) 制定针对本项目的备份恢复措施和应急预案；                             
5) 具有XXX等内控、保密和管理制度。                                     
6)                                                                      
2. 对非驻场软件开发，乙方承诺以下事项：
1) 用于本项目的设施、系统和数据与其他项目有明确、清晰的边界；            
2) 对用于本项目的乙方服务器、存储、网络设备、操作系统、数据库、中间件等软硬件设施具有最高管理权限；                                                  
3) 不存在规避监管的情形。                                                
3. 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
4. 乙方应在本合同生效后    个工作日内向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括以下主要内容：
1) 项目功能清单；
2) 项目实施方案。
5. 乙方在软件开发实施中，应在招标文件范围内，根据甲方需求持续改进，直到最终用户确认满意。
1) 乙方必须对甲方的需求进行充分详细的调研，及时整理需求调研记录，请甲方签字确认，并据此开发软件系统原型。甲方可以随时补充或更正需求的细节，乙方应及时满足。
2) 乙方在需求分析的基础上，根据本系统的功能、性能和使用目标，按照进度完成软件的详细设计方案。在实际执行过程中出现任何与乙方设计相关的技术问题或技术调整，由乙方负责解决。
3) 甲方对详细设计方案的认可，并不代表对据此开发出的应用系统的认可。甲方在正式试用了本项目开发的软件后，可根据实际情况提出具体改进意见。
6. 乙方应及时以项目周报、月报和专题报告的方式报告日常进度，包括有无项目变更及变更情况或其他与本项目有关的甲方应该知道或甲方要求知道的情况。项目执行过程中，如遇突发事件，乙方应及时向甲方进行书面汇报，若因此导致项目延期，乙方承担所有责任。
7. 乙方承诺接受甲方对本项目执行工作的监督、检查和评价。
8. 乙方须选派参与软件建设的人员为甲方提供技术培训，培训内容包括但不限于系统的工作原理、使用操作、保养维修技术等，使受训人员达到独立使用、熟练操作的程度。
9. 乙方交付甲方的研发成果不侵犯任何第三方的合法权益，如有发生，乙方承担所有责任，并向甲方承担违约责任。由此造成甲方业务连续性中断或其他损失的，乙方应当予以全部赔偿。本款规定的损失，包括但不限于甲方直接的经济投入、甲方由此遭受第三方的处罚、因调查取证或提请仲裁而产生的包括律师费、仲裁费、差旅费在内的仲裁诉讼费用。
10. 乙方必须遵守国家法律法规及气象部门管理制度的要求。乙方在本项目执行过程中如接触到气象数据，应遵守气象数据安全相关管理制度，不得将所获取的气象数据以转发、转让、出售等方式对外披露，或用于本项目以外的其他用途。
11. 乙方在履行合同过程中，不得擅自调整项目经理、技术负责人和软件开发人员。如出现相关人员离职、调动、生病等特殊情况，乙方应通知甲方，并与甲方协商一致后重新委派。重新委派的人员能力、资质、软件开发经历等应与原人员相当。如甲方认为需要调整项目经理、技术负责人和软件开发人员的，应与乙方协商一致后调整。
第7条 [bookmark: _Toc150434197][bookmark: _Toc150439550][bookmark: _Toc150434293][bookmark: _Toc150424372][bookmark: _Toc150439565]甲方的权利与义务
1. 提供基础资料数据（现有的资料和数据），及协作事项如下：
1) 技术资料清单：                                                        。
2) 提供时间和方式：                                                      。
3) 其他协作事项：                                                        。
本合同履行完毕后，上述技术资料按以下方式处理：                            。
2. 对于满足合同约定支付条件的，甲方应当按照合同约定期限将资金支付到合同约定的乙方账户，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。
3. 本合同的研究开发经费由乙方以研发支出的方式使用。甲方对乙方进行研究开发工作和使用研究开发经费的情况具有监督、检查和评价的权利，有权要求乙方向甲方定期汇报，但不得妨碍乙方的正常工作。
4. 甲方必须遵守国家法律法规及气象部门管理制度的要求。
第8条 知识产权归属
1. 因履行本合同所产生的研究开发成果（包括阶段性成果和总成果，包括但不限于软件源代码、可执行文件及相关开发文档资料）的知识产权（包括但不限于著作权、专利权、技术秘密等）归甲方所有,乙方不享有上述权利，并且甲方在决定行使上述权利时，乙方应无条件予以协助。未经甲方书面同意，乙方不得主张任何权利，不得自行使用或许可他人使用，也不得提供或泄露给任何第三方。
2. 甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权属，由甲方享有。
3. 平台运行采集、收集、分析的所有数据都归甲方所有，以上数据仅限于本项目使用，如由于乙方原因发生数据丢失、泄露，由乙方承担事故责任。
4. 乙方利用研究开发经费所购置与研究开发工作有关的设备、器材、资料等财产，归甲方所有。
5. 乙方违反上述规定的，应承担相应的违约责任并及时采取补救措施。因乙方违约行为给甲方造成经济损失的（包括但不限于给对方造成名誉信誉或物质利益的损失），应赔偿甲方全部经济损失。
第9条 项目联系人及相关约定
1. 联系人及职责
双方确定，在本合同有效期内，甲方指定    为甲方项目联系人，乙方指定     
为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任： 
1)                                                                ；
2)                                                                ； 
3)                                                                ；
4)                                                                  
2. 联系人变更约定
1) 一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。
2) 一方变更项目联系人的，须保证业务连续性及后续运行维护要求，由于人员变动影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。
3) 乙方须定期向甲方通报汇总的项目参与人员并及时更新，严格审核参与人员背景，不得超出应有的系统访问权限授权，严格执行日志管理等。
第10条 [bookmark: _Toc150439567]项目交付
1. 乙方应当按以下方式向甲方交付研究开发成果：
1) 研究开发成果交付内容：
需求分析、需求规格说明书、系统原型；    
概要设计、详细设计方案；                
运行正常的系统；                        
完整的软件源代码、可执行程序、安装程序；
软件使用手册；                          
软件技术说明；                          
软件测试大纲、测试报告；                
其他按照《气象软件工程规范》要求的文档；
                                        。
（以上文档提供电子版x套，硬拷贝x套）。
2) 研究开发成果交付的时间及地点：             在            交付。
3) 乙方应向甲方交付的其他文档资料及协作事项如下：
资料清单:______________________
协作事项：                      
2. 安装调试
乙方负责项目系统的安装及调试，内容如下：
1) 确保达到系统正常运行条件和相关技术标准及业务要求；
2) 系统数据达到规范要求，运行正常；
3) 系统运行保证安全稳定；
4) 平台业务运行机制要完整。
3. 培训
双方确定，乙方应在向甲方交付研究开发成果后，根据甲方的要求，为甲方指定的人员提供无偿的技术指导和培训，或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。
技术服务和指导内容：                                  
地点和方式：                                          
第11条 支付方式
甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬：
1. 研究开发经费和报酬总额为（含税）￥      元（大写：人民币                      元）。其中：
1)                                                               ;
2)                                                               ;
3)                                                               ;
4)                                                               。
2. 研究开发经费由甲方分期支付给乙方。具体支付方式和时间如下： 
甲方通过电汇或银行转账方式向乙方指定银行账户付款。在甲方每一笔款项支付前，乙方向甲方提交付款申请及出具同等金额的增值税发票，否则甲方有权拒绝付款并不承担违约责任。
第一阶段：本合同签订生效及提交研究开发计划且项目开工后【 10 】个工作日内，甲方向乙方支付本合同首付款至乙方指定账户，首付款为合同总额 30%_，即：￥    元（大写：人民币    元整）；
第二阶段：乙方完成                                 ，甲方向乙方支付本合同总额的_50% ，即：￥     元（大写：人民币     元整）；
第三阶段：最后一次付款额应为本合同总额的 20% ，甲方应在乙方完成           ，并完全履行合同约定全部义务后【 7 】日内付给乙方。
3. 履约保证金
1) 合同签订后【 30 】工作日内，乙方需向甲方交纳履约保证金至甲方指定账户，履约保证金金额为合同总额 10% ，即￥    元（大写：人民币   元整）。如果乙方未按合同要求履行合同，或因乙方原因导致本合同解除的，甲方将不予归还履约保证金。如乙方未按前述约定支付保证金，甲方有权直接在研究开发经费和报酬中扣除相应费用。
2) 质保阶段结束后【   】个工作日内，无息返还履约保证金。如乙方在质保期间内发生被甲方索赔款项，则相应金额从履约保证金中扣除，累计超过履约保证金数额的由乙方另外支付。如在补偿上述损失后合同继续履行的，乙方应在合同继续履行或甲方书面通知后【   】日内补齐履约保证金。
3) 履约保证金应用本合同货币。
4. 双方银行账户信息
	甲方开户银行名称、地址和账号为：
	乙方开户银行名称、地址和账号为：

	开户银行：中国建设银行北京白石桥支行
	开户银行：

	地址：北京市海淀区中关村南大街46号北区29号楼
	地址：

	账号：1100 1028 6000 5802 2815
	账号：


5. 拒付条件
凡构成下列条件之一，甲方均有权拒付相应后续服务报酬：
1) 乙方丧失继续完成本合同的基本条件或能力时；
2) 乙方开展技术服务的进度严重后拖，已使合同规定的总进度及对应的条款失去执行意义时；
3) 乙方出现严重违约行为时（如擅自更改甲方所规定的技术要求等）；
4) 如乙方因自身原因未按节点完成任务或存在重大技术服务质量问题，甲方有权暂缓下期应付款项，待问题解决后再进行支付。
第12条 税务条款
本合同所列价款为含税价，乙方应当按照国家税收法规提供合法税票。在合同履行过程中乙方应承担其未按中华人民共和国相关税务法规足额缴纳税款而产生的全部责任。在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，本合同所列含税价款不予调整。
第13条 [bookmark: _Toc150424390][bookmark: _Toc150434311][bookmark: _Toc150439568][bookmark: _Toc150439569][bookmark: _Toc150434215]项目验收
1.系统测试
乙方应在完成全部软件模块的开发、安装、集成后，以书面形式向甲方递交测试申请，同时提交包括但不限于以下材料：
1) 需求说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、测试计划、测试报告、用户手册、项目计划书、用户培训计划、会议记录和开发进度月报等；       
2) 按照合同和招标文件中所标明的软件系统及相关的技术维护文档、培训教材、使用说明书等；                                                                     
3) 全部源代码（电子版）；                                                      
4)                                                                            
在本项目开发的软件如归属于已有的完成网络安全等级保护定级的系统，应按照相应的等级保护要求完成测评；如不归属于已有的完成网络安全等级保护定级的系统，需对所开发的软件完成网络安全等级保护定级和备案。
甲方应在审核通过测试申请后的【   】个工作日内组织由甲方或甲方委托的第三方主持的软件测试，乙方参加，对软件进行测试。测试时应有甲方现场确认交付的全部源代码通过编译获得可执行程序的环节。
确认其符合甲方要求的测试标准后，甲方签字确认。
2.项目初验
乙方开发的软件通过测试，并达到了系统初验的条件后，应以书面形式向甲方递交初步验收申请。甲方审核通过后，组织系统初验，并在验收通过后签署初验报告。
3.系统试运行
自甲方出具初验报告日起，甲方拥有    个月的试运行权利。试运行期间，乙方应进行全程跟踪，提供全面技术支持服务，及时修改、完善、补充系统功能，确保试运行的顺利进行。   
乙方在试运行期间，必须保证开发队伍的稳定，根据甲方要求，不断修改和完善软件的功能和性能，直至甲方满意。乙方在试运行期间，应在     时间内响应故障处理，排除故障的时间一般不超过     。如由于乙方原因，发生影响甲方业务工作的重大故障，试运行期从故障排除后重新计算。
4.项目终验
软件试运行期满合格后，乙方应以书面形式向甲方递交最终验收申请，并更新提交全部相关文档，甲方审核通过后，组织系统终验，并在终验通过后签署终验报告。
如果系统在试运行和验收工作进行期间发现未能满足合同和招标文件中列举的全部要求、未能实现合同和招标文件中列举的全部功能和非功能要求、未能达到合同和招标文件中列举的全部指标、文档不齐全或者与甲方其他要求的内容不符，甲方有权推迟系统验收时间并要求乙方在甲方规定的期间内整改至符合本项目要求，乙方承担因此导致的项目系统迟延交付的责任。系统通过终验后，所有文档资料、软件和资产由甲方统一归档保管。
第14条 [bookmark: _Toc150439566]质量保证
项目通过终验后，软件进入质量保证期。软件质量标准按照国标的软件工程化和质量保证要求执行。
1. 乙方应对提交的软件产品提供为期     的质量保证期。
2. 在质量保证期内，乙方应提供     不间断的无偿服务响应，至少保留    名工程师常驻甲方现场或随叫随到且要在     小时之内赶到现场，予以技术支持。
3. 乙方在质量保证期内提供技术支持的内容包括但不限于：故障（事件）诊断与排除、系统运行安全支持、软件修改完善与升级、基础数据管理与维护等；乙方应提供时间间隔为  
     的定期走访甲方或时间间隔为     的定期巡检服务。
4. 在本期内乙方对由于设计、开发、配置、部署等缺陷而发生的任何不足负责，并提供免费的必要的升级和缺陷修改，直至甲方满意。对由此造成甲方业务连续性中断或其他损失，乙方应当根据甲方核定的情况予以全部赔偿。
5. 超出质量保证期后，乙方应向甲方提供响应时间在     内的技术支持服务，保证甲方可以随时找到相应的技术人员，如有必要，要在     小时之内赶到现场予以技术支持。若发生实质性需求变更，或需要乙方提供技术维护和指导的，乙方承诺以材料及人工的成本价格向甲方提供系统修改、升级及其他运维服务。
第15条 [bookmark: _Toc150439603][bookmark: _Toc150434250][bookmark: _Toc150434346][bookmark: _Toc150424425][bookmark: _Toc150439612]保密条款（保密协议）
甲方因履行本合同应遵守的保密义务如下：
1. [bookmark: _Hlk150343297]保密内容（包括技术信息和经营信息）:                        ；
2. 涉密人员范围:                                              ；
3. 保密期限：                                                 ；
4. 泄密责任：                                                 。
乙方因履行本合同应遵守的保密义务如下：
1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）：
1) 乙方必须实施防止数据泄露的措施。乙方在对甲方进行系统实施服务过程中，对所取得的甲方资料、数据等应严格保密，不得外泄。                                                                     
2) 乙方按照投标承诺严格执行内控、保密管理制度。在本项目实施过程中产生的任何文档资料，包括但不限于来往信函、邮件、产品信息，均应保密，乙方应采取严格的保密措施，未经甲方书面许可，不得向第三方透露。                                         
3) 涉及国家秘密和安全的 ，依照有关保密规定执行。                          
2. 涉密人员范围:所有参与本项目人员。                                      
3. [bookmark: _Hlk150343509]保密期限：                                                             
4. 泄密责任：由于乙方泄密给甲方造成损失的，甲方可依据我国法律相关规定，选择移送司法机关依法办理。乙方应赔偿甲方的全部损失并向甲方承担违约责任。           
本合同的解除或终止不免除甲乙双方应承担的保密义务，详细内容见附件1。
第16条 [bookmark: _Toc150439618]违约责任及赔偿
任何一方违反本合同约定，造成研究开发工作停滞、延误或失败的，按以下约定承担违约责任：
1. 如乙方未能按期交付符合本合同约定的开发成果（包括测试版本及正式版本）的，每逾期一日，乙方应支付本合同开发费用总额【  】%的违约金，并继续履行本合同规定的义务；逾期【  】日以上的，甲方有权单方解除本合同，且乙方全额返还甲方已付款，并按合同总额的【  】%向甲方承担违约责任。因甲方原因造成乙方不能按期完成的，经甲方确认后，乙方开发期限可以相应顺延。
2. 乙方未按确认的计划进度实施研究开发工作的，甲方有权要求其实施研究开发计划并采取补救措施。乙方逾期【  】个月不实施研究开发计划的，甲方有权解除本合同。乙方应当支付数额为本项目开发费用总额【  】％的违约金。
3. 本系统软件的研究开发成果经甲方或者甲方聘请的第三方验收确认为部分或者全部不符合本合同约定条件标准的，乙方应当返还部分或者全部研究开发经费，并支付数额为本项目开发费用总额【  】%的违约金。
4. 如乙方交付的软件系统，经甲方试运行【  】天内不能通过交工验收的，视为乙方不能交付符合本合同约定的技术成果，甲方有权单方解除本合同，乙方除全额返还甲方已付款外，并按合同金额的【  】%向甲方承担违约责任。
5. 在执行本合同过程中，乙方违反本合同之约定，均为违约。除本合同另有约定外，经甲方书面催告后【  】日内仍拒绝履行或拒绝改正完毕的，甲方有权单方解除本合同，乙方除向甲方支付相当于合同金额的【  】%的违约金，还须承担甲方为取得此等赔偿而支出的所有费用损失，包括但不限于甲方直接的经济投入、甲方由此遭受第三方的处罚、因调查取证或提请仲裁而产生的仲裁费、诉讼费、律师费、差旅费等仲裁诉讼费用。
6. 乙方执行本合同过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞或管理缺陷产生的对气象部门的伤害或损失，不包含资金风险，乙方承担相应的法律责任。
7. 乙方有关资质在合同执行完毕之前到期的，应确保该资质有效期得到延长至合同执行完毕之后，或者取得有效期至执行合同完毕之后的更高等级的该资质，否则甲方有权中止合同，并追究乙方的责任。
第17条 [bookmark: _Toc150439619]争议的解决
双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第      种方式处理：
1. 提交                    仲裁委员会仲裁；
2. 依法向甲方所在地人民法院起诉。
第18条 [bookmark: _Toc150439621]不可抗力
1. 在本合同履行中，因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，双方确定，本合同项目的技术风险按               的方式认定。认定技术风险的基本内容应当包括技术风险的存在、范围、程度及损失大小等。认定技术风险的基本条件是：
1) 本合同项目在现有技术水平条件下具有足够的难度；
2) 乙方在主观上无过错且经认定研究开发失败为合理的失败。
一方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部分失败的情形时，应当在       
日内通知另一方并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担赔偿责任。
2. 在本合同履行中，因作为研究开发标的技术已经由他人公开（包括以专利权方式公开），一方应在      日内通知另一方解除合同。逾期未通知并致使另一方产生损失的，另一方有权要求予以赔偿。
3. 双方确定出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同；
1) 因发生不可抗力或技术风险；
2) 因一方未按约定履行合同义务支付款项的；
3) 因一方未按期完成合同约定的项目开发任务。
第19条 安全廉洁协议
为防范和控制项目商订及履行过程中的廉洁风险，维护双方合法权益，特制定本廉洁协议。协议明确了管理单位与承担单位共同遵守国家法规、坚持公开公正透明原则的责任，并对双方人员的行为义务作出严格规定，包括禁止索贿受贿、禁止提供或接受不正当利益、禁止违规推荐分包商等。协议设立廉洁违约罚金制度（最高为合同总额的1%，不超过50万元），根据情节轻重予以扣减，并可追加暂停合同履行、降低信用评级等处理措施。本协议作为主合同附件，由双方纪检监察部门联合监督执行。详细内容见附件2。
第20条 [bookmark: _Toc150439624]本合同的变更
1. 合同一经签订，不得随意变更、调整、中止或终止。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。
2. 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在      日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意。
                                                              
第21条 [bookmark: _Toc150424441][bookmark: _Toc150434362][bookmark: _Toc150439622][bookmark: _Toc150439623][bookmark: _Toc150434266]其它
本合同未尽事宜，由双方协商后按有关程序办理，并以书面形式进行确定。
第22条 [bookmark: _Toc150439626]合同生效
1. 本合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效，至质保期结束终止。
2. 本合同一式    份，双方各执    份，具有同等法律效力。
甲方：             (盖章） 
经办人：          （签名）
法定代表人/授权代理人：                             （签名）
                                          年     月     日
乙方：             （盖章）
经办人：          （签名）
法定代表人/授权代理人：                            （签名）
                                          年     月     日


附件1：保密协议
保密协议

甲方：国家气候中心             
乙方：	
因乙方为甲方提供服务，已经（或将要）知悉甲方的商业秘密。为了明确受托人的保密义务，有效保护甲方的商业秘密，防止该商业秘密被公开披露或以任何形式泄露，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则签订本保密协议，构成主合同的组成部分。
第一条 商业秘密
（一）本协议所称商业秘密包括但不限于技术信息、专有技术、经营信息和其他被甲方列为商业秘密的信息。乙方应对甲方的商业秘密承担保密义务。本协议之签订可认为乙方已对甲方的商业秘密采取了合理的保密措施。
（二）技术信息指甲方拥有或获得的有关生产和产品销售的技术方案、分析方法、工作流程、计算机软件、数据库、实验结果、技术数据、图纸、样品、样机、模型、模具、说明书、操作手册、技术文档和涉及商业秘密的业务函电等一切有关的信息。
（三）专有技术指甲方拥有的有关生产和产品销售的技术知识、信息、技术资料、制作方法、经验、方法或其组合以及未在任何地方公开过其完整形式的、未作为工业产权来保护的其他技术。
（四）经营信息指有关生产经营管理的战略规划、经营方针、投资意向、商业计划、投融资数据、市场分析等信息、不公开的财务资料和数据、合同、交易相对人资料、客户资料等信息。
（五）乙方依照法律规定（如在缔约过程中知悉其他相对人的商业秘密）和在有关协议的约定（如技术合同）中对外承担保密义务的事项，也属本保密协议所称商业秘密的范畴。
第二条 保密义务人

保密义务人是指为甲方提供相关服务，或因身份、职务、职业或专业技术关系而知悉甲方商业秘密的乙方机构或人员。
第三条 保密义务人的保密义务
（一）保密义务人应采取完善措施对甲方商业秘密加以保护，并严格保守， 保证不被披露或使用，包括意外或过失，即使这些信息可能是全部由保密义务人本人因工作而构思或取得的。乙方应确保知悉甲方商业秘密的乙方有关人员（包括该人员在退出项目或离职之后）遵守本协议约定的保密义务。
（二）在服务关系存续期间，保密义务人未经授权，不得擅自披露、使用商业秘密、取走与商业秘密有关的物件；不得刺探与合同约定的乙方工作无关的商业秘密；不得直接或间接地向乙方内部、外部的无关人员泄露；不得向不承担保密义务的任何第三人披露甲方的商业秘密；不得允许（出借、赠与、出租、转让等处理甲方商业秘密的行为皆属于“允许”）或协助不承担保密义务的任何第三人使用甲方的商业秘密；不得复制或公开包含甲方商业秘密的文件或文件副本；对因工作所保管、接触的有关甲方商业秘密的文件应妥善对待，未经许可不得超出工作范围使用。
（三）如果发现甲方商业秘密被泄露或者自己过失泄露商业秘密，应当采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向甲方报告。
（四）  服务关系结束后，保密义务人应将与工作有关的技术资料、试验设备、试验材料、客户名单等以及所有乙方保留或控制的该文件及资料的复印件、摘要交还公司；同时，乙方应销毁与已交回保密信息有关的任何文件和资料，不得保留复印件或以任何方式留存信息。
（五）乙方如违反本条规定的，应承担本协议第五条规定的违约责任。
第四条 保密义务的终止
保密义务人应承担保密义务直至该商业秘密已通过合法途径进入公共领域，成为公开信息；乙方是否完成合同义务、双方签订的合同是否履行完毕，均不影响其保密义务的承担。
第五条 违约责任
（一）乙方违反本协议约定的保密义务的，应向甲方支付主合同总价10%的违约金，并赔偿甲方损失。甲方损失包括实际损失，以及为处理该事件所支出的费用（包括但不限于律师费、公证费、取证费及甲方因索赔产生的一切费用）。
（二）主合同期内，若乙方违反本协议，甲方有权单方解除与乙方签署的主合同。
（三）因乙方恶意泄露商业秘密给甲方造成严重后果的，甲方将通过法律手段追究其侵权责任，直至追究其刑事责任。
（四）乙方对乙方任何工作人员、代理人和雇员违反本协议的作为或不作为负责。上述人员违反本协议约定，甲方有权直接要求乙方承担违约责任。
第六条 争议解决方法
因执行本协议而发生纠纷的，按主合同约定的争议解决方法执行。
第七条 双方确认
（一）在签署本协议前，双方已经详细审阅了协议的内容，并完全了解协议各条款的法律含义。
（二）保密义务人只能为实现主合同目的使用甲方商业秘密，不作任何他用。
（三）主合同价款已包含保密义务人的保密费，此处不再重复支付。
第八条 协议的效力和变更
（一）本协议自双方签字盖章后生效，除非甲方书面通知乙方解除保密义务， 乙方的保密义务永久持续有效，不因主合同效力终止而终止；此前签署的其他有关保密协议不因本协议生效而发生任何效力变化。
（二）本协议的任何修改必须经过双方的书面同意，并签署相关补充协议， 与本协议具有同等法律效力。

管理单位：国家气候中心	承担单位：


法定代表人（或授权代表）：	法定代表人（或授权代表）：项目部门负责人：



附件2：安全廉洁协议
安全廉洁协议

管理单位：                  
承担单位：	
为了防范和控制 xxxxxxxxx项目（合同编号： ）商订及履行过程中的廉洁风险，维护正常的市场秩序和双方的合法权益，根据反腐倡廉相关规定，经双方商议，特签订本协议。
一、承担单位和管理单位双方责任
1. 严格遵守国家的法律法规和廉洁从业有关规定。
2. 坚持公开、公正、诚信、透明的原则（国家秘密、商业秘密和合同文件另有规定的除外），不得损害国家、集体和双方的正当利益。
3. 定期开展党风廉政宣传教育活动，提高从业人员的廉洁意识。
4. 规范招标及采购管理，加强廉洁风险防范。
5. 开展多种形式的监督检查。
6. 发生涉及本项目的不廉洁问题，及时按规定向双方纪检监察部门或司法机关举报或通报，并积极配合查处。
二、管理单位人员义务
1. 不得索取或接受项目承担单位提供的利益和方便。
（1） 不得索取或接受项目承担单位的礼品、礼金、有价证券、支付凭证和商业预付卡等（以下简称礼品礼金）；
（2） 不得参加项目承担单位安排的宴请和娱乐活动；不得接受项目承担单位提供的通讯工具、交通工具及其他服务；
（3） 不得在个人住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女和其他亲属就业、旅游等事宜中索取或接受项目承担单位提供的利益和便利；不得在项目承担单位报销任何应由项目管理单位负担或支付的费用；
2. 不得利用职权从事各种有偿中介活动，不得营私舞弊。
3. 管理单位人员的配偶、子女、近亲属不得从事与项目有关的物资供应、工程分包、劳务等经济活动。

4. 不得违反规定向项目承担单位推荐分包商或供应商。
5. 不得有其他不廉洁行为。
三、承担单位人员义务
1. 不得以任何形式向项目管理单位及相关人员输送利益和方便。
（1） 不得向项目管理单位及相关人员行贿或馈赠礼品礼金；
（2） 不得向项目管理单位及相关人员提供宴请和娱乐活动；不得为其购置或提供通讯工具、交通工具及其他服务；
（3） 不得为项目管理单位及相关人员在住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女和其他亲属就业、旅游等事宜中提供利益和便利；不得以任何名义报销应由项目业主及相关人员负担或支付的费用。
2. 不得有其他不廉洁行为。
3. 积极支持配合项目管理单位调查问题，不得隐瞒、袒护项目管理单位及相关人员的不廉洁问题。
四、 责任追究
1. 按照国家、上级机关、项目管理单位和项目承担单位的有关制度和规定，以项目管理单位为主、项目承担单位配合，追究涉及本项目的不廉洁问题。
2. 建立廉洁违约罚金制度。廉洁违约罚金的额度为合同总额的 1%（不超过
50 万元）。如违反本协议，根据情节、损失和后果按以下规定在合同支付款中进行扣减。
（1） 造成直接损失或不良后果，情节较轻的，扣除 10%-40%廉洁违约罚金；
（2） 情节较重的，扣除 50%廉洁违约罚金；
（3） 情节严重的，扣除 100%廉洁违约罚金。
3. 廉洁违约罚金的扣减：由合同管理单位根据纪检监察部门的处罚意见， 与合同进度款的结算同步进行。
4. 对积极配合项目管理单位调查，并确有立功表现或从轻、减轻违纪违规情节的，可根据相关规定履行审批手续后酌情减免处罚。
5. 上述处罚的同时，项目管理单位可按照国家气候中心有关规定另行给予项目承担单位暂停合同履行、降低信用评级、禁止参加项目管理单位其他项目等处理。

6. 项目管理单位违反本协议，影响项目承担单位履行合同并造成损失的， 项目管理单位应承担赔偿责任。
五、监督执行
1. 本协议作为项目合同的附件，由双方纪检监察部门联合监督执行。
2. 项目管理单位举报电话： 010-68408867 ； 项目承担单位举报电话： XXX-XXXXXXXX。
六、其他
1. 因执行本协议所发生的有关争议，适用主合同争议解决条款。
2. 本协议作为主合同的附件，签订份数与主合同一致。
3. 双方法定代表人或其委托代理人在此签字并加盖公章，签字并盖章之日起本协议生效。



管理单位：国家气候中心              承担单位：


法定代表人（或授权代表）：	法定代表人（或授权代表）：


项目负责人：
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